

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА ПЕРМИ НА ПЕРИОД**

**ДО 2043 ГОДА**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 2. ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ**

**Состав работы**

| **Наименование документа** |
| --- |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5) |
| Схема теплоснабжения в административных границах г. Перми на период до 2043 года. Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 6-16) |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Перми на период до 2043 года |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5) |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13) |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| Глава 2. Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчётного периода |
| Глава 2. Приложение 2. Перечень объектов теплопотребления, подлежащих расселению и сносу в течение расчетного срока |
| Глава 2. Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2022 год |
| Глава 2. Приложение 4. Прогноз прироста площади строительных фондов в соответствии с Приложением 27 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 5. Прогноз прироста расчетной тепловой нагрузки в соответствии с Приложением 30 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 6. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в соответствии с Приложением 32 Методических указаний |
| Глава 2. Приложение 7. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения |
| Глава 3. Приложение 1. Альбом характеристик ЦТП и насосных станций |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Глава 7. Приложение 1. Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения по точкам сброса тепловой нагрузки, в зоне действия ТЭЦ |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей |
| Глава 8. Приложение 1. Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии и в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| Глава 9. Приложение 1. Протокол закрытия ГВС |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения |
| Глава 13. Приложение 1. Нарушение антимонопольного законодательства со стороны ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» при навязывании невыгодных условий по договорам теплоснабжения в части установления цены |
| Глава 13. Приложение 2. Нарушение антимонопольного законодательства в отношении ООО «Новогор-Прикамье» по вопросу применяемых цен (тарифов) на тепловую энергию |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций |
| Глава 15. Приложение 1. Зарегистрированные в установленном порядке заявки на присвоение статуса ЕТО |
| Глава 15. Приложение 2. Уведомления единых теплоснабжающих организаций об утрате права собственности, в соответствии с п. 14 Правил организации теплоснабжения |
| Глава 15. Приложение 3. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций с адресной привязкой на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения |
| Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения |
| Глава 19. Приложение 1. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для существующего положения |
| Глава 19. Приложение 2. Расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу |

**Содержание**

[Перечень таблиц 5](#_Toc148390626)

[1. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления 6](#_Toc148390627)

Перечень таблиц

[Таблица 1.1 - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления 6](#_Toc148390638)

# Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления представлены в таблице ниже.

Таблица . - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления

| **РЭТД** | **Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2033** | **2043** |
| **59:01:0411553** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0715039** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0715085** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0719028** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0810446** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** |
| отопление и вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0911481** | **0,002** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:0919021** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713001** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713002** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,169** | **0,169** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** |
| отопление и вентиляция | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713003** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** |
| отопление и вентиляция | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713004** | **0,103** | **0,103** | **0,102** | **0,101** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** |
| отопление и вентиляция | 0,098 | 0,098 | 0,097 | 0,096 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713005** | **0,152** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** |
| отопление и вентиляция | 0,152 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713006** | **0,163** | **0,163** | **0,149** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,144 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713007** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713009** | **0,057** | **0,057** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,078** | **0,078** | **0,078** | **0,078** |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713010** | **0,063** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** |
| отопление и вентиляция | 0,057 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713011** | **0,104** | **0,104** | **0,140** | **0,133** | **0,127** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,101 | 0,101 | 0,131 | 0,126 | 0,121 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713012** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713013** | **0,221** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713015** | **0,167** | **0,151** | **0,138** | **0,125** | **0,117** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** |
| отопление и вентиляция | 0,148 | 0,135 | 0,125 | 0,115 | 0,108 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,016 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713016** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713017** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** |
| отопление и вентиляция | 0,139 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713018** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** |
| отопление и вентиляция | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713019** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,082** | **0,082** | **0,082** |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713021** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713022** | **0,088** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** |
| отопление и вентиляция | 0,087 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713026** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713028** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** |
| отопление и вентиляция | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713036** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** |
| отопление и вентиляция | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713040** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** |
| отопление и вентиляция | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713044** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713045** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713046** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713047** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713049** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713050** | **0,157** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713057** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713058** | **0,109** | **0,100** | **0,090** | **0,049** | **0,028** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,109 | 0,102 | 0,094 | 0,062 | 0,044 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713059** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,013** | **0,009** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,013 | 0,010 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713060** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713062** | **0,013** | **0,011** | **0,008** | **0,004** | **0,004** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713064** | **0,060** | **0,042** | **0,023** | **0,012** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,060 | 0,045 | 0,031 | 0,022 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713065** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** |
| отопление и вентиляция | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713067** | **0,080** | **0,080** | **0,076** | **0,074** | **0,068** | **0,066** | **0,077** | **0,077** | **0,077** |
| отопление и вентиляция | 0,079 | 0,079 | 0,076 | 0,074 | 0,069 | 0,067 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713076** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713078** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713081** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713087** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713089** | **1,858** | **1,858** | **1,858** | **1,858** | **1,858** | **1,858** | **1,838** | **1,838** | **1,838** |
| отопление и вентиляция | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| **59:01:1713090** | **0,071** | **0,064** | **0,057** | **0,057** | **0,050** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** |
| отопление и вентиляция | 0,071 | 0,065 | 0,060 | 0,060 | 0,055 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713092** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,103** | **0,103** |
| отопление и вентиляция | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,093 | 0,093 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713095** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** |
| отопление и вентиляция | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713096** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713098** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713102** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713103** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713104** | **0,032** | **0,029** | **0,029** | **0,027** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,027 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713105** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713106** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713107** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713109** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713111** | **0,007** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713112** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,306** |
| отопление и вентиляция | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713114** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713115** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** | **0,289** |
| отопление и вентиляция | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| ГВС (средняя) | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713116** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** | **0,211** |
| отопление и вентиляция | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713120** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** |
| отопление и вентиляция | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713121** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713122** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** | **0,193** |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713123** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713124** | **0,264** | **0,286** | **0,286** | **0,286** | **0,286** | **0,286** | **0,286** | **0,286** | **0,286** |
| отопление и вентиляция | 0,186 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| ГВС (средняя) | 0,078 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713125** | **0,022** | **0,017** | **0,011** | **0,011** | **0,005** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,018 | 0,013 | 0,013 | 0,008 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713127** | **0,135** | **0,137** | **0,131** | **0,127** | **0,127** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** |
| отопление и вентиляция | 0,125 | 0,126 | 0,121 | 0,119 | 0,119 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713132** | **0,000** | **0,539** | **0,539** | **0,539** | **0,539** | **0,539** | **0,539** | **0,539** | **0,539** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713133** | **0,252** | **0,287** | **0,290** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** |
| отопление и вентиляция | 0,225 | 0,259 | 0,261 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713136** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** |
| отопление и вентиляция | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713137** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** | **0,401** |
| отопление и вентиляция | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| ГВС (средняя) | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713142** | **0,145** | **0,124** | **0,102** | **0,098** | **0,083** | **0,065** | **0,065** | **0,115** | **0,115** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,106 | 0,089 | 0,086 | 0,073 | 0,060 | 0,060 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,018 | 0,013 | 0,012 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713143** | **0,188** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713146** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** |
| отопление и вентиляция | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713148** | **0,108** | **0,108** | **0,227** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** |
| отопление и вентиляция | 0,103 | 0,103 | 0,208 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713150** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** |
| отопление и вентиляция | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713152** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713154** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** |
| отопление и вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713155** | **0,152** | **0,152** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** |
| отопление и вентиляция | 0,141 | 0,141 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713156** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,130** | **0,130** | **0,130** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713158** | **0,148** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,168** | **0,168** | **0,168** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713160** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** |
| отопление и вентиляция | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713167** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713168** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** | **0,088** |
| отопление и вентиляция | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713169** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713170** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** |
| отопление и вентиляция | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713173** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713174** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** |
| отопление и вентиляция | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713177** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713178** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** |
| отопление и вентиляция | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713180** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713182** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** |
| отопление и вентиляция | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713189** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** |
| отопление и вентиляция | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713202** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713203** | **0,075** | **0,062** | **0,058** | **0,042** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,058 | 0,055 | 0,042 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713213** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713267** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713280** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713292** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** |
| отопление и вентиляция | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713297** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713303** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,115** | **0,115** |
| отопление и вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713306** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** |
| отопление и вентиляция | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713307** | **0,186** | **0,174** | **0,163** | **0,163** | **0,163** | **0,163** | **0,163** | **0,163** | **0,163** |
| отопление и вентиляция | 0,176 | 0,166 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713309** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** |
| отопление и вентиляция | 0,165 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713310** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713312** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** |
| отопление и вентиляция | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713313** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713314** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713316** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713318** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713321** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713326** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,016** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713331** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,137 | 0,137 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713333** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** | **0,038** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713479** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713491** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713498** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713510** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** |
| отопление и вентиляция | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713511** | **0,034** | **0,031** | **0,021** | **0,017** | **0,014** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,034 | 0,031 | 0,023 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1713579** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1715055** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1715068** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717004** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717021** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717022** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,156** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717023** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717024** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717025** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** |
| отопление и вентиляция | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717026** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717028** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717029** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** |
| отопление и вентиляция | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717030** | **0,114** | **0,097** | **0,091** | **0,091** | **0,091** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,096 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717038** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** |
| отопление и вентиляция | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717039** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717040** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717042** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717043** | **0,025** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717044** | **0,046** | **0,045** | **0,043** | **0,041** | **0,036** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717045** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** | **0,101** |
| отопление и вентиляция | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717046** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,144 | 0,144 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717051** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717053** | **0,030** | **0,024** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,030 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717060** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717061** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717062** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** |
| отопление и вентиляция | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717063** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717064** | **0,002** | **0,002** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717065** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717066** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** |
| отопление и вентиляция | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717069** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,023** | **0,023** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717072** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717089** | **0,076** | **0,076** | **0,064** | **0,064** | **0,058** | **0,057** | **0,057** | **0,057** | **0,057** |
| отопление и вентиляция | 0,076 | 0,076 | 0,067 | 0,067 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717095** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| **59:01:1717103** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717114** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717115** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717116** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717162** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** |
| отопление и вентиляция | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717167** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717175** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1717180** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1718019** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:1718030** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2010322** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2010326** | **0,006** | **0,006** | **0,001** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2010342** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2010380** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2010418** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2018011** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2018036** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2510171** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2510173** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** |
| отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2510175** | **0,074** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,037** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** |
| отопление и вентиляция | 0,074 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,037 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2510230** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512417** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512418** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512419** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512420** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512429** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512438** | **0,063** | **0,063** | **0,063** | **0,063** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** | **0,062** |
| отопление и вентиляция | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512446** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512447** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2512448** | **0,035** | **0,030** | **0,024** | **0,016** | **0,014** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,030 | 0,024 | 0,017 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910161** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910162** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910163** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910295** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910296** | **0,014** | **0,014** | **0,012** | **0,011** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910297** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910306** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910313** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| технология | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| **59:01:2910318** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910323** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910336** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910353** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** |
| отопление и вентиляция | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910398** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910407** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2910462** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912502** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912503** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,029** | **0,029** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912505** | **0,086** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,082** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,069 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912506** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912508** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** |
| отопление и вентиляция | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912510** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** |
| отопление и вентиляция | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912511** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** |
| отопление и вентиляция | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912513** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912517** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912520** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912525** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912530** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912534** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912535** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** |
| отопление и вентиляция | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912552** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912556** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** |
| отопление и вентиляция | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912557** | **0,346** | **0,346** | **0,346** | **0,346** | **0,346** | **0,346** | **0,346** | **0,364** | **0,364** |
| отопление и вентиляция | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,321 | 0,321 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912560** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** |
| отопление и вентиляция | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912561** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912562** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912565** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** |
| отопление и вентиляция | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912566** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** |
| отопление и вентиляция | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912567** | **0,094** | **0,094** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912568** | **0,140** | **0,134** | **0,134** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** |
| отопление и вентиляция | 0,129 | 0,124 | 0,124 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912570** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912571** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912572** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912573** | **0,118** | **0,118** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912574** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912575** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912598** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** | **0,115** |
| отопление и вентиляция | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912599** | **0,074** | **0,074** | **0,071** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,064 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912608** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** |
| отопление и вентиляция | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912637** | **0,292** | **0,292** | **0,292** | **0,292** | **0,292** | **0,292** | **0,292** | **0,296** | **0,296** |
| отопление и вентиляция | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,277 | 0,277 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:2912641** | **0,038** | **0,038** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,033 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3210341** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3211557** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3211560** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3211709** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3211716** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,020** | **0,012** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,022 | 0,016 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3218014** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3219026** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3410001** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3510310** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3510322** | **0,035** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,031 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3710303** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810003** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** |
| отопление и вентиляция | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810004** | **0,001** | **0,001** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810182** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810183** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810187** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810195** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810196** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810197** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810198** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810199** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810200** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810201** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810202** | **0,101** | **0,101** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,112** | **0,112** | **0,112** |
| отопление и вентиляция | 0,091 | 0,091 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810204** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** |
| отопление и вентиляция | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810206** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810290** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810327** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810333** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810369** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3810392** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812065** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** |
| отопление и вентиляция | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812066** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812067** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812068** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** |
| отопление и вентиляция | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812069** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812072** | **0,024** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812077** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812078** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812094** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812103** | **0,062** | **0,054** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** |
| отопление и вентиляция | 0,061 | 0,055 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812104** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** |
| отопление и вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812105** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** |
| отопление и вентиляция | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812106** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812107** | **0,073** | **0,073** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** |
| отопление и вентиляция | 0,066 | 0,066 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812118** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812157** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** | **0,020** |
| отопление и вентиляция | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812175** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** |
| отопление и вентиляция | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| ГВС (средняя) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812178** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** | **0,104** |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812179** | **0,073** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,059** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** |
| отопление и вентиляция | 0,073 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,062 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812180** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,063** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812182** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812183** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812278** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812279** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** | **0,312** |
| отопление и вентиляция | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812282** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812283** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812284** | **0,024** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812287** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812288** | **0,093** | **0,078** | **0,063** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** |
| отопление и вентиляция | 0,092 | 0,080 | 0,068 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812291** | **0,032** | **0,030** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812292** | **0,085** | **0,085** | **0,083** | **0,074** | **0,074** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,084 | 0,076 | 0,076 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812293** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,129** | **0,107** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** |
| отопление и вентиляция | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,134 | 0,116 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812294** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812295** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812296** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** |
| отопление и вентиляция | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812298** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** |
| отопление и вентиляция | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812299** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812300** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812301** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812304** | **0,045** | **0,040** | **0,035** | **0,035** | **0,029** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** |
| отопление и вентиляция | 0,045 | 0,041 | 0,037 | 0,037 | 0,032 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812307** | **0,077** | **0,077** | **0,077** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812308** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812311** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812313** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812316** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812317** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** | **0,027** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812318** | **0,055** | **0,052** | **0,049** | **0,042** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,049 | 0,046 | 0,041 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812320** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812322** | **0,026** | **0,024** | **0,021** | **0,018** | **0,013** | **0,011** | **0,070** | **0,070** | **0,070** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,016 | 0,014 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812323** | **0,017** | **0,014** | **0,014** | **0,011** | **0,005** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812832** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812849** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** | **0,099** |
| отопление и вентиляция | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812861** | **0,040** | **0,040** | **0,033** | **0,023** | **0,014** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,038 | 0,038 | 0,032 | 0,024 | 0,017 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812862** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812863** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812871** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812872** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812876** | **0,034** | **0,031** | **0,028** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812882** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812888** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812902** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812903** | **0,017** | **0,017** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812904** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,010** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812905** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812908** | **0,091** | **0,080** | **0,080** | **0,070** | **0,070** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,077 | 0,077 | 0,068 | 0,068 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812910** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812912** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** |
| отопление и вентиляция | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812913** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** |
| отопление и вентиляция | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812914** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812915** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** | **0,082** |
| отопление и вентиляция | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812916** | **0,062** | **0,062** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,042** | **0,054** | **0,054** | **0,054** |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,042 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812917** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** |
| отопление и вентиляция | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812918** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** |
| отопление и вентиляция | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812919** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812920** | **0,075** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812921** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,056** |
| отопление и вентиляция | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812922** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812926** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812930** | **0,057** | **0,057** | **0,057** | **0,055** | **0,055** | **0,053** | **0,063** | **0,063** | **0,063** |
| отопление и вентиляция | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,051 | 0,051 | 0,049 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812931** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812933** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812936** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812937** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812938** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812939** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** |
| отопление и вентиляция | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3812946** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911370** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911398** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911588** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1,031** | **1,031** | **1,031** | **1,031** | **1,031** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911612** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911616** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3911889** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3919036** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** |
| отопление и вентиляция | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 0,362 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3919147** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3919167** | **0,000** | **0,000** | **2,529** | **2,529** | **2,529** | **2,529** | **2,529** | **2,637** | **2,637** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 2,020 | 2,020 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,617 | 0,617 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3919168** | **0,000** | **0,539** | **0,459** | **0,459** | **0,459** | **0,459** | **0,459** | **0,459** | **0,459** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,413 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,126 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:3919185** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4011834** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,101** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** |
| отопление и вентиляция | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,090 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4011835** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4019087** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211176** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211177** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211194** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211195** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211196** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211197** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211198** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,200** | **0,200** | **0,200** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211208** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** | **0,023** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211209** | **0,024** | **0,024** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** | **0,032** |
| отопление и вентиляция | 0,019 | 0,019 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211215** | **0,024** | **0,024** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211216** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,044** | **0,042** | **0,041** | **0,041** | **0,041** | **0,041** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,044 | 0,043 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211220** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211222** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211223** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,053** | **0,053** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211224** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,109** | **0,109** |
| отопление и вентиляция | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211225** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211226** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211227** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211245** | **0,028** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4211890** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4219019** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4219198** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,129** | **0,129** |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4219202** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4219244** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4219248** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,007** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4310041** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4310919** | **0,090** | **0,090** | **0,103** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,120** | **0,127** | **0,127** |
| отопление и вентиляция | 0,080 | 0,080 | 0,089 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311001** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,149** | **0,149** |
| отопление и вентиляция | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,137 | 0,137 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311002** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,211** | **0,211** |
| отопление и вентиляция | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,191 | 0,191 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311003** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311004** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311005** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311006** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** | **0,212** |
| отопление и вентиляция | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311011** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** |
| отопление и вентиляция | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311014** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,134** |
| отопление и вентиляция | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311015** | **0,132** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,137** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,127 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311018** | **0,020** | **0,017** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,014 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311021** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** | **0,419** |
| отопление и вентиляция | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| ГВС (средняя) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311022** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** |
| отопление и вентиляция | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311024** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,020** | **0,020** |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311035** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311038** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311041** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** |
| отопление и вентиляция | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311042** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** | **0,086** |
| отопление и вентиляция | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311043** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311062** | **0,016** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311065** | **0,085** | **0,085** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** |
| отопление и вентиляция | 0,080 | 0,080 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311066** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,132** | **0,132** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311067** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311068** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** |
| отопление и вентиляция | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311069** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** | **0,098** |
| отопление и вентиляция | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311070** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,092** | **0,092** | **0,092** | **0,092** | **0,092** | **0,092** |
| отопление и вентиляция | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311071** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311072** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** | **0,265** |
| отопление и вентиляция | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311073** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** | **0,059** |
| отопление и вентиляция | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311074** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** |
| отопление и вентиляция | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| ГВС (средняя) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311075** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,262** | **0,260** | **0,260** | **0,260** | **0,260** | **0,260** |
| отопление и вентиляция | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,226 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| ГВС (средняя) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311078** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,133** | **0,146** | **0,146** | **0,146** |
| отопление и вентиляция | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,110 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,024 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311079** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** |
| отопление и вентиляция | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311080** | **0,147** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311082** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311084** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311087** | **0,163** | **0,138** | **0,113** | **0,113** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,144 | 0,124 | 0,102 | 0,102 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311088** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311089** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311090** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311095** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** |
| отопление и вентиляция | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311098** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** |
| отопление и вентиляция | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311108** | **0,190** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311109** | **0,125** | **0,123** | **0,120** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** |
| отопление и вентиляция | 0,114 | 0,112 | 0,110 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311479** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311720** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** |
| отопление и вентиляция | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311723** | **0,084** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** |
| отопление и вентиляция | 0,083 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311725** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,192** | **0,182** | **0,165** | **0,165** | **0,220** | **0,220** |
| отопление и вентиляция | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,175 | 0,167 | 0,153 | 0,153 | 0,196 | 0,196 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,015 | 0,012 | 0,012 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311726** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** |
| отопление и вентиляция | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311727** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311729** | **0,140** | **0,126** | **0,111** | **0,100** | **0,094** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,132 | 0,120 | 0,109 | 0,100 | 0,095 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311730** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** |
| отопление и вентиляция | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311731** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** |
| отопление и вентиляция | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311734** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** |
| отопление и вентиляция | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311735** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** |
| отопление и вентиляция | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311736** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311737** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** | **0,210** |
| отопление и вентиляция | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311738** | **0,153** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** |
| отопление и вентиляция | 0,137 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311739** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311741** | **0,187** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,193** | **0,193** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,174 | 0,174 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311752** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,265** | **0,265** |
| отопление и вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,235 | 0,235 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311760** | **0,206** | **0,206** | **0,203** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** |
| отопление и вентиляция | 0,190 | 0,190 | 0,188 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311761** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,327** |
| отопление и вентиляция | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,267 |
| ГВС (средняя) | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311762** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311770** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311778** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,216** | **0,216** |
| отопление и вентиляция | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311782** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** |
| отопление и вентиляция | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311876** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311902** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** |
| отопление и вентиляция | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311903** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,109** | **0,109** |
| отопление и вентиляция | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,099 | 0,099 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311904** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311905** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** | **0,154** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311906** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** |
| отопление и вентиляция | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311908** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** | **0,044** |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311913** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,056** | **0,056** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311924** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311933** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311939** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** |
| отопление и вентиляция | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311940** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311941** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311942** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311943** | **0,317** | **0,317** | **0,317** | **0,317** | **0,317** | **0,317** | **0,317** | **0,322** | **0,322** |
| отопление и вентиляция | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,276 | 0,276 |
| ГВС (средняя) | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311946** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311953** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311979** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,203** | **0,203** |
| отопление и вентиляция | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,177 | 0,177 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4311497** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4313688** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319064** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319065** | **0,092** | **0,092** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,043** | **0,043** |
| отопление и вентиляция | 0,082 | 0,082 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319066** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** | **0,206** |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319143** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319155** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319169** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319196** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319245** | **0,248** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,249** |
| отопление и вентиляция | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4319247** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** | **0,045** |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410001** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** | **0,076** |
| отопление и вентиляция | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410002** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,129 | 0,129 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410003** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** | **0,375** |
| отопление и вентиляция | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410004** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** | **0,321** |
| отопление и вентиляция | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410006** | **0,136** | **0,135** | **0,134** | **0,134** | **0,134** | **0,189** | **0,189** | **0,189** | **0,189** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,122 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410007** | **0,025** | **0,146** | **0,145** | **0,139** | **0,137** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** |
| отопление и вентиляция | 0,022 | 0,114 | 0,113 | 0,108 | 0,107 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410008** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,116** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410009** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,101** | **0,101** |
| отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,082 | 0,082 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410010** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,066** |
| отопление и вентиляция | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410011** | **0,225** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** |
| отопление и вентиляция | 0,203 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410012** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410013** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,018** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,013 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410014** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410018** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410020** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** | **0,080** |
| отопление и вентиляция | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410023** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410024** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410025** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** | **0,359** |
| отопление и вентиляция | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410027** | **0,116** | **0,115** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** |
| отопление и вентиляция | 0,102 | 0,101 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410028** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** | **0,165** |
| отопление и вентиляция | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410029** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** |
| отопление и вентиляция | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410030** | **0,129** | **0,128** | **0,127** | **0,124** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** |
| отопление и вентиляция | 0,118 | 0,118 | 0,117 | 0,114 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410031** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** | **0,274** |
| отопление и вентиляция | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410032** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** |
| отопление и вентиляция | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 | 0,397 |
| ГВС (средняя) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410033** | **0,020** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,020 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410034** | **0,249** | **0,249** | **0,249** | **0,246** | **0,245** | **0,242** | **0,242** | **0,242** | **0,242** |
| отопление и вентиляция | 0,226 | 0,225 | 0,225 | 0,223 | 0,222 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410035** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** |
| отопление и вентиляция | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410036** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,317** | **0,317** |
| отопление и вентиляция | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,293 | 0,293 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410037** | **0,383** | **0,383** | **0,383** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** |
| отопление и вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 | 0,353 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410038** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** |
| отопление и вентиляция | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410039** | **0,156** | **0,156** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410040** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** |
| отопление и вентиляция | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410041** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** |
| отопление и вентиляция | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410042** | **0,199** | **0,675** | **0,675** | **0,675** | **0,666** | **1,290** | **1,290** | **1,290** | **1,290** |
| отопление и вентиляция | 0,189 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,567 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,099 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410043** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** |
| отопление и вентиляция | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410044** | **0,249** | **0,262** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** |
| отопление и вентиляция | 0,229 | 0,241 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410045** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** |
| отопление и вентиляция | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410046** | **0,308** | **0,308** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** |
| отопление и вентиляция | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410047** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** |
| отопление и вентиляция | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410048** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410049** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** |
| отопление и вентиляция | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410053** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** |
| отопление и вентиляция | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410055** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** | **0,288** |
| отопление и вентиляция | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410057** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,173** | **0,173** | **0,288** | **0,288** |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,158 | 0,158 | 0,235 | 0,235 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,053 | 0,053 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410059** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** |
| отопление и вентиляция | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410060** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410061** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410062** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410064** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410068** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,184** | **0,184** |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410070** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** |
| отопление и вентиляция | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410071** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,233** | **0,233** |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410072** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,241** | **0,241** |
| отопление и вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,234 | 0,234 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410073** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,338** | **0,405** |
| отопление и вентиляция | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,313 | 0,376 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410074** | **0,215** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,230** | **0,230** | **0,234** | **0,234** |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,207 | 0,207 | 0,211 | 0,211 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410075** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** | **0,243** |
| отопление и вентиляция | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410076** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410078** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410079** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410083** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| ГВС (средняя) | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410084** | **0,140** | **0,168** | **0,168** | **0,168** | **0,168** | **0,168** | **0,168** | **0,176** | **0,176** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,159 | 0,159 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410085** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,088** | **0,088** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,064 | 0,064 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410086** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** | **0,295** |
| отопление и вентиляция | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410087** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** |
| отопление и вентиляция | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410088** | **0,266** | **0,266** | **0,266** | **0,266** | **0,266** | **0,287** | **0,287** | **0,287** | **0,287** |
| отопление и вентиляция | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410089** | **0,376** | **0,376** | **0,376** | **0,376** | **0,376** | **0,376** | **0,376** | **0,378** | **0,378** |
| отопление и вентиляция | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,356 | 0,356 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410090** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** | **0,845** |
| отопление и вентиляция | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 | 0,779 |
| ГВС (средняя) | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410091** | **0,627** | **0,627** | **0,627** | **0,627** | **0,627** | **0,627** | **0,627** | **0,664** | **0,664** |
| отопление и вентиляция | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,608 | 0,640 | 0,640 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410093** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410095** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** |
| отопление и вентиляция | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| ГВС (средняя) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410097** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** |
| отопление и вентиляция | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410099** | **0,167** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,150 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410103** | **0,220** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** |
| отопление и вентиляция | 0,185 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410105** | **0,408** | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** | **0,413** |
| отопление и вентиляция | 0,353 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| ГВС (средняя) | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410108** | **0,182** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,193** | **0,193** |
| отопление и вентиляция | 0,174 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410109** | **0,127** | **0,126** | **0,572** | **0,551** | **0,551** | **0,551** | **0,551** | **0,555** | **0,555** |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,106 | 0,522 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,505 | 0,508 | 0,508 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,051 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,047 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410110** | **0,328** | **0,307** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** | **0,300** |
| отопление и вентиляция | 0,298 | 0,282 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410111** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** | **0,349** |
| отопление и вентиляция | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410112** | **0,327** | **0,327** | **0,327** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** | **0,323** |
| отопление и вентиляция | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410113** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** | **0,403** |
| отопление и вентиляция | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410114** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410116** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410117** | **0,005** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410118** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410119** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** | **0,180** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410120** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** | **0,271** |
| отопление и вентиляция | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410121** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** |
| отопление и вентиляция | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410122** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** | **0,270** |
| отопление и вентиляция | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410123** | **0,233** | **0,236** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** |
| отопление и вентиляция | 0,199 | 0,200 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| ГВС (средняя) | 0,035 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410125** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** |
| отопление и вентиляция | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410127** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,202** |
| отопление и вентиляция | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410129** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410130** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** |
| отопление и вентиляция | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410131** | **0,097** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** |
| отопление и вентиляция | 0,086 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410132** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** | **0,267** |
| отопление и вентиляция | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410133** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** | **0,214** |
| отопление и вентиляция | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410134** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,102** | **0,102** |
| отопление и вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410135** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** | **0,204** |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410137** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410138** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** | **0,316** |
| отопление и вентиляция | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410139** | **0,245** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** |
| отопление и вентиляция | 0,216 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410140** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** | **0,310** |
| отопление и вентиляция | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410141** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** |
| отопление и вентиляция | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410142** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** |
| отопление и вентиляция | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 |
| ГВС (средняя) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410143** | **0,271** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** |
| отопление и вентиляция | 0,241 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410144** | **0,121** | **0,121** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410146** | **0,193** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** | **0,190** |
| отопление и вентиляция | 0,174 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410147** | **0,126** | **0,130** | **0,130** | **0,184** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,287** | **0,287** |
| отопление и вентиляция | 0,118 | 0,121 | 0,121 | 0,160 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,255 | 0,255 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410148** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** | **0,237** |
| отопление и вентиляция | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410149** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** | **0,330** |
| отопление и вентиляция | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410150** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** | **0,240** |
| отопление и вентиляция | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410151** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** | **0,440** |
| отопление и вентиляция | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |
| ГВС (средняя) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410152** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** | **0,479** |
| отопление и вентиляция | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| ГВС (средняя) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410154** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** | **0,264** |
| отопление и вентиляция | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,239 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410155** | **0,256** | **0,256** | **0,254** | **0,254** | **0,254** | **0,254** | **0,254** | **0,254** | **0,254** |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,085 | 0,085 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410156** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,135** | **0,135** |
| отопление и вентиляция | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,115 | 0,115 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410157** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** |
| отопление и вентиляция | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410158** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** | **0,483** |
| отопление и вентиляция | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| ГВС (средняя) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410159** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** | **0,334** |
| отопление и вентиляция | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410160** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** |
| отопление и вентиляция | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410161** | **0,138** | **0,138** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** |
| отопление и вентиляция | 0,125 | 0,125 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410162** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** | **0,273** |
| отопление и вентиляция | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410163** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** | **0,385** |
| отопление и вентиляция | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 |
| ГВС (средняя) | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410165** | **0,062** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,148** | **0,148** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410167** | **0,084** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,336** | **0,336** |
| отопление и вентиляция | 0,071 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,256 | 0,256 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,080 | 0,080 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410168** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** | **0,028** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410169** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** | **0,199** |
| отопление и вентиляция | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410170** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** |
| отопление и вентиляция | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410171** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410172** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410173** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,170** | **0,180** | **0,180** |
| отопление и вентиляция | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410174** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410175** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** | **0,150** |
| отопление и вентиляция | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410176** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** |
| отопление и вентиляция | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410177** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** | **0,221** |
| отопление и вентиляция | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410178** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410179** | **0,168** | **0,168** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** |
| отопление и вентиляция | 0,152 | 0,152 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410180** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410181** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410183** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** | **0,281** |
| отопление и вентиляция | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410185** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** | **0,388** |
| отопление и вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| ГВС (средняя) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410192** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** |
| отопление и вентиляция | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410193** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410194** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410204** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410212** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** | **0,192** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410215** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410216** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** | **0,471** |
| отопление и вентиляция | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| ГВС (средняя) | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410218** | **0,020** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,020** | **0,020** |
| отопление и вентиляция | 0,020 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,020 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410222** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** |
| отопление и вентиляция | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410223** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** | **0,069** |
| отопление и вентиляция | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410225** | **0,091** | **0,090** | **0,088** | **0,087** | **0,086** | **0,084** | **0,084** | **0,084** | **0,084** |
| отопление и вентиляция | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410226** | **0,250** | **0,250** | **0,250** | **0,244** | **0,242** | **0,242** | **0,242** | **0,242** | **0,242** |
| отопление и вентиляция | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,226 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410227** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,172** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,153 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410228** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410230** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410231** | **0,107** | **0,107** | **0,102** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,104** | **0,104** |
| отопление и вентиляция | 0,101 | 0,101 | 0,097 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,101 | 0,101 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410232** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,239** | **0,239** | **0,239** | **0,270** | **0,270** |
| отопление и вентиляция | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,229 | 0,229 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410234** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410235** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** | **0,294** |
| отопление и вентиляция | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| ГВС (средняя) | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410236** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** | **0,291** |
| отопление и вентиляция | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
| ГВС (средняя) | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410237** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** |
| отопление и вентиляция | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 0,194 |
| ГВС (средняя) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410238** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410240** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410244** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410245** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410247** | **0,211** | **0,206** | **0,203** | **0,203** | **0,203** | **0,203** | **0,203** | **0,203** | **0,203** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,163 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,044 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410267** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** |
| отопление и вентиляция | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410268** | **0,011** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,170** | **0,170** |
| отопление и вентиляция | 0,010 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,141 | 0,141 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410269** | **0,109** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,098 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,101 | 0,101 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410270** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** | **0,367** |
| отопление и вентиляция | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410272** | **0,122** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** |
| отопление и вентиляция | 0,113 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410275** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410276** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** |
| отопление и вентиляция | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410277** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,261** | **0,261** |
| отопление и вентиляция | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,229 | 0,229 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410278** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** |
| отопление и вентиляция | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| ГВС (средняя) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410281** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** |
| отопление и вентиляция | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410282** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** | **0,263** |
| отопление и вентиляция | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410284** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** |
| отопление и вентиляция | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410285** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** | **0,639** |
| отопление и вентиляция | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410290** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** | **0,160** |
| отопление и вентиляция | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410292** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** |
| отопление и вентиляция | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410293** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** |
| отопление и вентиляция | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410295** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** | **0,236** |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410296** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** |
| отопление и вентиляция | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410297** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410302** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** | **0,220** |
| отопление и вентиляция | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410313** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** | **0,369** |
| отопление и вентиляция | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| ГВС (средняя) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410315** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410387** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410392** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** | **0,568** |
| отопление и вентиляция | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
| ГВС (средняя) | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410396** | **0,168** | **0,169** | **0,172** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,135 | 0,135 | 0,138 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410407** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410413** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** | **0,233** |
| отопление и вентиляция | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410429** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410430** | **0,037** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410432** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** | **0,278** |
| отопление и вентиляция | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| ГВС (средняя) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410436** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** | **0,047** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410438** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410477** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** |
| отопление и вентиляция | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410478** | **0,195** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** |
| отопление и вентиляция | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410482** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,094** | **0,093** | **0,092** | **0,092** | **0,092** | **0,092** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,084 | 0,083 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410492** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,147** | **0,147** | **0,147** |
| отопление и вентиляция | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410504** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** | **0,251** |
| отопление и вентиляция | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410505** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** | **0,409** |
| отопление и вентиляция | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410506** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** | **0,617** |
| отопление и вентиляция | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| ГВС (средняя) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410507** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410508** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** | **0,222** |
| отопление и вентиляция | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410509** | **0,316** | **0,316** | **0,325** | **0,325** | **0,325** | **0,325** | **0,325** | **0,325** | **0,325** |
| отопление и вентиляция | 0,294 | 0,294 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410510** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410514** | **0,120** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410515** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,113** | **0,113** |
| отопление и вентиляция | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,100 | 0,100 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410524** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410530** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410533** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** |
| отопление и вентиляция | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410535** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410536** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410542** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** | **0,183** |
| отопление и вентиляция | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| ГВС (средняя) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410544** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410548** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410549** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410552** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** | **0,073** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410554** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410569** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** |
| отопление и вентиляция | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410570** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** | **0,213** |
| отопление и вентиляция | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410571** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** | **0,275** |
| отопление и вентиляция | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410572** | **0,242** | **0,234** | **0,225** | **0,225** | **0,225** | **0,225** | **0,225** | **0,225** | **0,225** |
| отопление и вентиляция | 0,208 | 0,201 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410573** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** | **0,224** |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410576** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** | **0,283** |
| отопление и вентиляция | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410580** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,139** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** | **0,143** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410587** | **0,197** | **0,177** | **0,177** | **0,171** | **0,171** | **0,162** | **0,162** | **0,162** | **0,162** |
| отопление и вентиляция | 0,179 | 0,162 | 0,162 | 0,158 | 0,158 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410588** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,160** | **0,155** | **0,169** | **0,169** | **0,169** |
| отопление и вентиляция | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,145 | 0,140 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410589** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** | **0,155** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410590** | **0,297** | **0,297** | **0,287** | **0,287** | **0,287** | **0,287** | **0,287** | **0,287** | **0,287** |
| отопление и вентиляция | 0,258 | 0,258 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| ГВС (средняя) | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410592** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410593** | **0,044** | **0,059** | **0,059** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **0,050** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,047 | 0,047 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,012 | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410594** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** |
| отопление и вентиляция | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410595** | **0,039** | **0,039** | **0,056** | **0,056** | **0,056** | **0,055** | **0,055** | **0,055** | **0,055** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,032 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410596** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410597** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** |
| отопление и вентиляция | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410599** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,094** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410601** | **0,123** | **0,123** | **0,122** | **0,121** | **0,120** | **0,117** | **0,117** | **0,123** | **0,193** |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,105 | 0,104 | 0,103 | 0,101 | 0,101 | 0,106 | 0,166 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410628** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,138** | **0,138** |
| отопление и вентиляция | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410640** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410645** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** |
| отопление и вентиляция | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410648** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,148** |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ГВС (средняя) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410649** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410650** | **0,202** | **0,194** | **0,179** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** |
| отопление и вентиляция | 0,161 | 0,155 | 0,143 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,039 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410652** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** | **0,305** |
| отопление и вентиляция | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| ГВС (средняя) | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410653** | **0,106** | **0,106** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** |
| отопление и вентиляция | 0,104 | 0,104 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410656** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** | **0,112** |
| отопление и вентиляция | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410657** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** |
| отопление и вентиляция | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410658** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС (средняя) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410659** | **0,156** | **0,156** | **0,156** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** |
| отопление и вентиляция | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| ГВС (средняя) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410662** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,235** | **0,235** | **0,235** | **0,235** | **0,235** |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410666** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** | **0,234** |
| отопление и вентиляция | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| ГВС (средняя) | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410668** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** | **0,241** |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ГВС (средняя) | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410669** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** |
| отопление и вентиляция | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410675** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** |
| отопление и вентиляция | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| ГВС (средняя) | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410676** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410677** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** |
| отопление и вентиляция | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410679** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** | **0,569** |
| отопление и вентиляция | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| ГВС (средняя) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410680** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** |
| отопление и вентиляция | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| ГВС (средняя) | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410681** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** | **0,231** |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410682** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,198** | **0,198** | **0,198** |
| отопление и вентиляция | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410683** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** | **0,356** |
| отопление и вентиляция | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| ГВС (средняя) | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410687** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410690** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410692** | **0,102** | **0,102** | **0,102** | **0,102** | **0,109** | **0,109** | **0,114** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,086 | 0,086 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410694** | **0,039** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** |
| отопление и вентиляция | 0,031 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410695** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,131** | **0,131** |
| отопление и вентиляция | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,102 | 0,102 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410697** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,048** | **0,048** |
| отопление и вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,038 | 0,038 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410698** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410710** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** |
| отопление и вентиляция | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410711** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** | **0,061** |
| отопление и вентиляция | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410713** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,187** | **0,185** | **0,185** | **0,254** | **0,254** |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,164 | 0,163 | 0,163 | 0,221 | 0,221 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410714** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410717** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410718** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410719** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** | **0,158** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410720** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410721** | **0,080** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,297** | **0,297** | **0,297** | **0,297** | **0,297** |
| отопление и вентиляция | 0,069 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410723** | **0,088** | **0,063** | **0,063** | **0,063** | **0,050** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,088 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,057 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410727** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** | **0,244** |
| отопление и вентиляция | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410728** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** |
| отопление и вентиляция | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410729** | **0,306** | **0,306** | **0,306** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** | **0,303** |
| отопление и вентиляция | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| ГВС (средняя) | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410730** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** | **0,335** |
| отопление и вентиляция | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| ГВС (средняя) | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410731** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** |
| отопление и вентиляция | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410732** | **0,171** | **0,171** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,167** | **0,167** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410733** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,131** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** |
| отопление и вентиляция | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,124 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410734** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** | **0,117** |
| отопление и вентиляция | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410736** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** |
| отопление и вентиляция | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410737** | **0,239** | **0,239** | **0,239** | **0,239** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** | **0,238** |
| отопление и вентиляция | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
| ГВС (средняя) | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410738** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** |
| отопление и вентиляция | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410739** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** | **0,195** |
| отопление и вентиляция | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410740** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** |
| отопление и вентиляция | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410741** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** | **0,248** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ГВС (средняя) | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410742** | **0,134** | **0,120** | **0,120** | **0,110** | **0,044** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,123 | 0,123 | 0,115 | 0,063 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410743** | **0,144** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** |
| отопление и вентиляция | 0,136 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410744** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** |
| отопление и вентиляция | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410745** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410746** | **0,014** | **0,014** | **0,038** | **0,038** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,031 | 0,031 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,007 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410747** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** |
| отопление и вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410748** | **0,246** | **0,229** | **0,218** | **0,218** | **0,218** | **0,209** | **0,209** | **0,376** | **0,376** |
| отопление и вентиляция | 0,222 | 0,208 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,192 | 0,192 | 0,311 | 0,311 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,021 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,017 | 0,017 | 0,065 | 0,065 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410749** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410750** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410752** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410754** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410755** | **5,691** | **5,671** | **5,671** | **5,649** | **5,649** | **5,649** | **5,649** | **5,649** | **5,649** |
| отопление и вентиляция | 5,684 | 5,668 | 5,668 | 5,651 | 5,651 | 5,651 | 5,651 | 5,651 | 5,651 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410756** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** |
| отопление и вентиляция | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410758** | **0,182** | **0,182** | **0,184** | **0,184** | **0,184** | **0,184** | **0,184** | **0,184** | **0,184** |
| отопление и вентиляция | 0,150 | 0,150 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410760** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410761** | **0,133** | **0,131** | **0,129** | **0,128** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** | **0,127** |
| отопление и вентиляция | 0,119 | 0,118 | 0,116 | 0,115 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410763** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,036** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410764** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** | **0,083** |
| отопление и вентиляция | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| ГВС (средняя) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410783** | **0,169** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,145** | **0,132** | **0,132** | **0,132** | **0,132** |
| отопление и вентиляция | 0,157 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,137 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410806** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410808** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410809** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** | **0,188** |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410818** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410821** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** | **0,065** |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410825** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,219** | **0,219** | **0,219** | **0,219** | **0,219** | **0,219** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| ГВС (средняя) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410826** | **0,129** | **0,121** | **0,116** | **0,111** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** | **0,106** |
| отопление и вентиляция | 0,127 | 0,121 | 0,117 | 0,113 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410831** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,199** | **0,199** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,179 | 0,179 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410833** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** | **0,124** |
| отопление и вентиляция | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410836** | **0,154** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** | **0,157** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410837** | **0,109** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,296** | **0,297** | **0,297** |
| отопление и вентиляция | 0,103 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,273 | 0,273 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410838** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** | **0,153** |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410839** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** | **0,100** |
| отопление и вентиляция | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410842** | **0,139** | **0,134** | **0,130** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** | **0,121** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,119 | 0,116 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410843** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410844** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410845** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,148** | **0,148** |
| отопление и вентиляция | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,127 | 0,127 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410846** | **0,146** | **0,143** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,121 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410847** | **0,076** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,064** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,063 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410849** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,174** | **0,179** | **0,179** |
| отопление и вентиляция | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,157 | 0,157 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410850** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** | **0,130** |
| отопление и вентиляция | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410853** | **0,179** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,178 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410854** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** |
| отопление и вентиляция | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410856** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,276** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** | **0,324** |
| отопление и вентиляция | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| ГВС (средняя) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410859** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** | **0,110** |
| отопление и вентиляция | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| ГВС (средняя) | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410860** | **0,159** | **0,159** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** | **0,198** |
| отопление и вентиляция | 0,125 | 0,125 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,034 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410861** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** | **0,048** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410862** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410863** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** | **0,126** |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410864** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** | **0,228** |
| отопление и вентиляция | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| ГВС (средняя) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410866** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410869** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** | **0,109** |
| отопление и вентиляция | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410870** | **0,106** | **0,106** | **0,107** | **0,107** | **0,116** | **0,116** | **0,116** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,095 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,108 | 0,108 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410871** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** |
| отопление и вентиляция | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410872** | **0,212** | **0,212** | **0,208** | **0,203** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** | **0,200** |
| отопление и вентиляция | 0,191 | 0,191 | 0,187 | 0,184 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410875** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410876** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** | **0,135** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410877** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** |
| отопление и вентиляция | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410881** | **0,463** | **0,452** | **0,452** | **0,452** | **0,452** | **0,441** | **0,441** | **0,441** | **0,441** |
| отопление и вентиляция | 0,456 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,447 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410882** | **0,165** | **0,165** | **0,161** | **0,154** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** |
| отопление и вентиляция | 0,150 | 0,150 | 0,146 | 0,141 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410884** | **0,179** | **0,176** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,157 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410886** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410888** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410890** | **0,047** | **0,047** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,073** | **0,073** |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,066 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410893** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** | **0,246** |
| отопление и вентиляция | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410894** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410903** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** | **0,103** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410904** | **0,185** | **0,173** | **0,173** | **0,162** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** | **0,151** |
| отопление и вентиляция | 0,169 | 0,160 | 0,160 | 0,151 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410905** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** | **0,175** |
| отопление и вентиляция | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410907** | **0,118** | **0,108** | **0,090** | **0,069** | **0,053** | **0,043** | **0,043** | **0,043** | **0,043** |
| отопление и вентиляция | 0,109 | 0,101 | 0,087 | 0,070 | 0,058 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,006 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410908** | **0,104** | **0,089** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,060** | **0,060** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,097 | 0,085 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,062 | 0,062 | 0,131 | 0,131 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410909** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,072** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** |
| отопление и вентиляция | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410910** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** | **0,171** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410911** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,019** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410912** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,049** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,051 | 0,051 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410913** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** | **0,145** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410914** | **0,158** | **0,155** | **0,152** | **0,150** | **0,149** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** |
| отопление и вентиляция | 0,142 | 0,140 | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410918** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** |
| отопление и вентиляция | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410921** | **0,017** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410922** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** | **0,074** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410923** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** | **0,146** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410924** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** | **0,152** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410925** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** | **0,019** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410930** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410932** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410944** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** | **0,201** |
| отопление и вентиляция | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410946** | **0,200** | **0,216** | **0,216** | **0,216** | **0,216** | **0,226** | **0,226** | **0,226** | **0,226** |
| отопление и вентиляция | 0,185 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410947** | **0,109** | **0,109** | **0,103** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,125** | **0,126** | **0,126** |
| отопление и вентиляция | 0,093 | 0,093 | 0,088 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410954** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410955** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410962** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** | **0,095** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410974** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,230** | **0,255** | **0,255** |
| отопление и вентиляция | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,223 | 0,223 |
| ГВС (средняя) | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410980** | **0,234** | **0,227** | **0,222** | **0,212** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,274** | **0,274** |
| отопление и вентиляция | 0,219 | 0,214 | 0,210 | 0,202 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,246 | 0,246 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410981** | **0,008** | **0,008** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,094** | **0,094** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,031 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410984** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410985** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410986** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** |
| отопление и вентиляция | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410998** | **0,028** | **0,028** | **0,029** | **0,029** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,035** | **0,035** |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,033 | 0,033 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4410999** | **0,130** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,070** | **0,040** | **0,040** | **0,447** | **0,447** |
| отопление и вентиляция | 0,130 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,082 | 0,059 | 0,059 | 0,348 | 0,348 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,099 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411051** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** | **0,309** |
| отопление и вентиляция | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| ГВС (средняя) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411052** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** | **0,142** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411053** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** | **0,229** |
| отопление и вентиляция | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| ГВС (средняя) | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411055** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411056** | **0,034** | **0,034** | **0,018** | **0,016** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,032 | 0,032 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411057** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411058** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,033** | **0,033** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411067** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** | **0,208** |
| отопление и вентиляция | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411068** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** | **0,022** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411071** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411074** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** | **0,113** |
| отопление и вентиляция | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411075** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| **59:01:4411076** | **0,228** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** |
| отопление и вентиляция | 0,209 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411077** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** |
| отопление и вентиляция | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411453** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,120** | **0,120** |
| отопление и вентиляция | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,114 | 0,114 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411458** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** | **0,039** |
| отопление и вентиляция | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411470** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411472** | **0,045** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411473** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411477** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** |
| отопление и вентиляция | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411483** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411491** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411524** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** | **0,128** |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411531** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,042** | **0,182** | **0,182** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,136 | 0,136 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,046 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411533** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411552** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** | **0,232** |
| отопление и вентиляция | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| ГВС (средняя) | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4411554** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,069** | **0,069** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,063 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413601** | **0,191** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,166 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413606** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** | **0,071** |
| отопление и вентиляция | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413607** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** | **0,159** |
| отопление и вентиляция | 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413611** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** | **0,269** |
| отопление и вентиляция | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413612** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413613** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| ГВС (средняя) | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413616** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,009** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413617** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,148** | **0,148** | **0,148** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413618** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** | **0,178** |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413619** | **0,131** | **0,131** | **0,131** | **0,131** | **0,131** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** |
| отопление и вентиляция | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413622** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413624** | **0,085** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** | **0,060** |
| отопление и вентиляция | 0,085 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413625** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** | **0,052** |
| отопление и вентиляция | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413626** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** | **0,081** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413636** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** | **0,114** |
| отопление и вентиляция | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413637** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** | **0,197** |
| отопление и вентиляция | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413638** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** | **0,111** |
| отопление и вентиляция | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413639** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,122** | **0,102** | **0,102** | **0,102** | **0,102** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413640** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,164** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** | **0,191** |
| отопление и вентиляция | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413641** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** | **0,177** |
| отопление и вентиляция | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| ГВС (средняя) | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413644** | **0,044** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,042 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413647** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** | **0,196** |
| отопление и вентиляция | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413649** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** |
| отопление и вентиляция | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413652** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,029** |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413653** | **0,023** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** |
| отопление и вентиляция | 0,022 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413660** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** | **0,217** |
| отопление и вентиляция | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| ГВС (средняя) | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413677** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** | **0,259** |
| отопление и вентиляция | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| ГВС (средняя) | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413678** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** | **0,272** |
| отопление и вентиляция | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413679** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,161** | **0,161** | **0,161** | **0,161** |
| отопление и вентиляция | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| ГВС (средняя) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413680** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** | **0,194** |
| отопление и вентиляция | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413681** | **0,116** | **0,116** | **0,104** | **0,093** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** | **0,087** |
| отопление и вентиляция | 0,109 | 0,109 | 0,099 | 0,090 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413682** | **0,148** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** | **0,147** |
| отопление и вентиляция | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413683** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413684** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** | **0,136** |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413685** | **0,122** | **0,122** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** | **0,119** |
| отопление и вентиляция | 0,122 | 0,122 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413686** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** | **0,129** |
| отопление и вентиляция | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413787** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| ГВС (средняя) | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413794** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413795** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** | **0,172** |
| отопление и вентиляция | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| ГВС (средняя) | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413798** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **0,053** |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413801** | **0,031** | **0,031** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413805** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413816** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** | **0,064** |
| отопление и вентиляция | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413818** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413833** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413834** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** | **0,181** |
| отопление и вентиляция | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 | 0,162 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413835** | **0,164** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,166** | **0,180** | **0,189** | **0,189** |
| отопление и вентиляция | 0,145 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,160 | 0,168 | 0,168 |
| ГВС (средняя) | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,022 | 0,022 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413836** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** | **0,493** |
| отопление и вентиляция | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 |
| ГВС (средняя) | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413841** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413843** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** | **0,144** |
| отопление и вентиляция | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413844** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** | **0,407** |
| отопление и вентиляция | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| ГВС (средняя) | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413845** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** |
| отопление и вентиляция | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413850** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413853** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,025** | **0,089** |
| отопление и вентиляция | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,063 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,026 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413861** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413868** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** | **0,006** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413869** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** | **76,884** |
| отопление и вентиляция | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 | 14,252 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 | 62,631 |
| **59:01:4413875** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413938** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** | **0,140** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4413941** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415026** | **0,068** | **0,055** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,045** | **0,045** | **0,399** | **0,399** |
| отопление и вентиляция | 0,064 | 0,054 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,045 | 0,045 | 0,297 | 0,297 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | 0,102 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415027** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** | **0,182** |
| отопление и вентиляция | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415029** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415031** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** | **0,108** |
| отопление и вентиляция | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415032** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,054** | **0,056** | **0,056** | **0,056** |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415033** | **0,157** | **0,138** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,090** | **0,525** | **0,525** |
| отопление и вентиляция | 0,152 | 0,137 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,408 | 0,408 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | 0,117 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415053** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** | **0,008** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4415090** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,123** | **0,443** | **0,421** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,095 | 0,320 | 0,297 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,123 | 0,124 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416002** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416003** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** | **0,138** |
| отопление и вентиляция | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416004** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,015** | **0,015** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416006** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** | **0,046** |
| отопление и вентиляция | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416007** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416008** | **0,050** | **0,029** | **0,029** | **0,029** | **0,062** | **0,034** | **0,034** | **0,034** | **0,034** |
| отопление и вентиляция | 0,047 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,052 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416010** | **0,411** | **0,395** | **0,360** | **0,360** | **0,360** | **0,360** | **0,360** | **0,360** | **0,360** |
| отопление и вентиляция | 0,377 | 0,364 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| ГВС (средняя) | 0,034 | 0,030 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416011** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,149** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,141** | **0,141** |
| отопление и вентиляция | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416013** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** | **0,096** |
| отопление и вентиляция | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416014** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** | **0,173** |
| отопление и вентиляция | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416015** | **0,016** | **0,015** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416016** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** | **0,118** |
| отопление и вентиляция | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,089 |
| ГВС (средняя) | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416017** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** | **0,187** |
| отопление и вентиляция | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| ГВС (средняя) | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416018** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** | **0,030** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ГВС (средняя) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416019** | **0,025** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,024** | **0,019** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,025 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,020 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416020** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,067** | **0,069** | **0,069** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,069 | 0,069 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416026** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416028** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,049** | **0,049** |
| отопление и вентиляция | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,041 | 0,041 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416041** | **0,371** | **0,371** | **0,383** | **0,383** | **0,383** | **0,383** | **0,383** | **0,383** | **0,383** |
| отопление и вентиляция | 0,320 | 0,320 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| ГВС (средняя) | 0,051 | 0,051 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416063** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416064** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416070** | **0,137** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** | **0,167** |
| отопление и вентиляция | 0,114 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416072** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** | **0,015** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416078** | **0,000** | **0,000** | **0,008** | **0,016** | **0,024** | **0,035** | **0,046** | **0,075** | **0,083** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,059 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,016 | 0,017 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416085** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416130** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4416142** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** | **0,085** |
| отопление и вентиляция | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418019** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,242** | **0,242** |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,201 | 0,201 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,041 | 0,041 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418020** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,123** | **0,185** | **0,185** | **0,185** | **0,185** |
| отопление и вентиляция | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418021** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** | **0,031** |
| отопление и вентиляция | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418023** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** | **0,223** |
| отопление и вентиляция | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418024** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** | **0,290** |
| отопление и вентиляция | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |
| ГВС (средняя) | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418025** | **0,009** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** |
| отопление и вентиляция | 0,008 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418026** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4418042** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** |
| отопление и вентиляция | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4419796** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4419850** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** | **0,093** |
| отопление и вентиляция | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| ГВС (средняя) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4419851** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** | **0,137** |
| отопление и вентиляция | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| ГВС (средняя) | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4419853** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,026** | **0,034** | **0,034** | **0,034** |
| отопление и вентиляция | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| ГВС (средняя) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4419855** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** | **0,033** |
| отопление и вентиляция | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ГВС (средняя) | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510274** | **0,106** | **0,103** | **0,100** | **0,097** | **0,110** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** |
| отопление и вентиляция | 0,100 | 0,097 | 0,095 | 0,092 | 0,101 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| ГВС (средняя) | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510443** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,016** | **0,010** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,003** |
| отопление и вентиляция | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,011 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510444** | **0,012** | **0,007** | **0,003** | **0,000** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,022** | **0,022** |
| отопление и вентиляция | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,002 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510602** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510603** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510605** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** | **0,011** |
| отопление и вентиляция | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510610** | **0,131** | **0,131** | **0,131** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,133** | **0,144** | **0,144** |
| отопление и вентиляция | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,130 | 0,130 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4510611** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4515023** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4515025** | **0,038** | **0,035** | **0,024** | **0,009** | **0,004** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,038 | 0,036 | 0,027 | 0,015 | 0,011 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4515026** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4515047** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716125** | **0,000** | **0,762** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,846** | **1,846** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,752 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,715 | 1,715 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,009 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,131 | 0,131 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4613886** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** | **0,037** |
| отопление и вентиляция | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4613905** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** | **0,018** |
| отопление и вентиляция | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4613906** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4613916** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4616034** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713881** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713884** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** | **0,007** |
| отопление и вентиляция | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713885** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4613904** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713909** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,021** | **0,036** | **0,036** |
| отопление и вентиляция | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,034 | 0,034 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713910** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** | **0,017** |
| отопление и вентиляция | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713911** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** | **0,040** |
| отопление и вентиляция | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| ГВС (средняя) | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713912** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** | **0,001** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713913** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** | **0,035** |
| отопление и вентиляция | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4713914** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** | **0,014** |
| отопление и вентиляция | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716037** | **0,002** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,004** | **0,012** |
| отопление и вентиляция | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,010 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716051** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** | **0,075** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| **59:01:4716054** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716059** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,005** |
| отопление и вентиляция | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716061** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716065** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716125** | **0,000** | **0,762** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,129** | **1,846** | **1,846** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,752 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 1,715 | 1,715 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,009 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,131 | 0,131 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4716147** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:4811038** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5110004** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** | **0,010** |
| отопление и вентиляция | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5110122** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5110124** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** | **0,107** |
| отопление и вентиляция | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| ГВС (средняя) | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5110126** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** | **0,068** |
| отопление и вентиляция | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| ГВС (средняя) | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5110141** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** | **0,002** |
| отопление и вентиляция | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5111517** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** | **0,252** |
| отопление и вентиляция | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5111552** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5111555** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** | **0,051** |
| отопление и вентиляция | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:01:5111558** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** | **0,013** |
| отопление и вентиляция | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **59:32:0630006** | **0,053** | **0,054** | **0,054** | **0,058** | **0,061** | **0,069** | **0,069** | **0,076** | **0,076** |
| отопление и вентиляция | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,052 | 0,054 | 0,060 | 0,060 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |