|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая таблица для инвесторов по кварталу № 588** |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№** | **адрес** |  **к-во помещений , подлежащих расселению** | **соцнайм** | **собственность** | **Общая площадь, подлежащая расселению** | **Общая площадь, расселенная УЖО** | **Общая площадь жилых помещений, включенных в прогаммы по расселению за счет средств б/с** | **Общая площадь жилых помещений по решению судов** | **Дополнительная площадь для граждан, состоящих на учете ипо решению суда** | **Суммарная площадь расселенная УЖО**  | **Общая площадь для расселения инвестором**  | **Ориентировочная сумма затрат на расселение из расчета 50 тыс. руб за 1 кв.м.**  |
| 1 | Ползунова,4 | 18 | 14 | 4 | 492,10 |   |   | 18,20 |   | 0,00 | 492,10 | 24 605 000,00 |
| 2 | Ползунова,4а | 20 | 15 | 5 | 504,20 |   |   |   | 104,50 | 0,00 | 608,70 | 30 435 000,00 |
| 3 | Челюскинцев,8а | 16 | 9 | 7 | 804,60 |   |   | 199,20 | 123,05 | 0,00 | 927,65 | 46 382 500,00 |
|   | **Всего:** | **54** | **38** | **16** | **1800,90** | **0,00** | **0,00** | **217,40** | **227,55** | **0,00** | **2028,45** | **101422500,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические условия : |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется техническая возможность технологического присоединения к сетям филиала "Пермэнерго" с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 190 кВт по 2-й категории надежности (источник ЭС - ПС 110/35/6 кВ "Южная"). |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Имеется техническая возможность подключения к газораспределительным сетям от газопровода среднего давления Ду- 273 мм по ул. Котовского, принадлежащего ЗАО "Газпром газораспределение Пермь". |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения возможно осуществить от проектируемых ООО "НОВОГОР-Прикамье" уличных сетей водоснабжения и водоотведения, с подключением на границе земельного участка (планируемая нагрузка 60 м3/сут). |  |