

Пермская городская Дума VII созыва

Р Е Ш Е Н И Е

№ 95

28.05.2024

**О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части установления требований к внешнему виду и размещению некапитальных строений и сооружений**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми

Пермская городская Дума **р е ш и л а:**

1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от 24.08.2021 № 181, от 24.08.2021 № 182, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82, от 28.06.2022 № 144, от 23.08.2022 № 171, от 23.08.2022 № 173, от 23.08.2022 № 174, от 25.10.2022 № 233, от 15.11.2022 № 257, от 20.12.2022 № 271, от 20.12.2022 № 276, от 20.12.2022 № 280, от 24.01.2023 № 10, от 27.06.2023 № 117, от 22.08.2023 № 161, от 26.09.2023 № 181, от 26.09.2023 № 182, от 26.09.2023 № 188, от 26.09.2023 № 189, от 26.09.2023 № 199, от 19.12.2023 № 277, от 27.02.2024 № 27, от 26.03.2024 № 49, от 26.03.2024 № 54, от 23.04.2024 № 70), изменения:

1.1 абзац второй подпункта 9.4.4.1 изложить в редакции:

«Требования к внешнему виду, в том числе требования к размеру Нестационарных объектов, требования к вывескам, размещаемым на Нестационарных объектах, а также требования к местам размещения Нестационарных объектов подлежат применению в отношении установленных и устанавливаемых Нестационарных объектов.»;

1.2 подпункт 9.4.4.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«не допускается в случае, если при размещении Нестационарных объектов ширина пешеходной дорожки (тротуара) составляет менее 3 м на магистральных улицах общегородского значения и менее 2 метров на иных улицах;

не допускается на инженерных сетях и коммуникациях и в их охранных зонах, если размещение Нестационарного объекта нарушает запреты, ограничения и (или) требования, установленные законодательством в области размещения соответствующих инженерных сетей и коммуникаций;

не допускается с нарушением противопожарных правил, нормативов;

не допускается в границах публичных сервитутов;

на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, разработанной и утвержденной в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Пермского края;»;

1.3 подпункт 9.4.4.3 дополнить словами «(далее – Требования к типовым проектам)»;

1.4 дополнить подпунктом 9.4.4.5 следующего содержания:

«9.4.4.5 на Нестационарных объектах запрещается размещение вывесок, содержащих информацию:

призывающую к совершению противоправных действий, насилию и жестокости, показывающую несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,

порочащую честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических лиц и (или) деловую репутацию юридических лиц,

порнографического характера,

демонстрирующую процессы курения и (или) потребления алкогольной продукции,

о наименовании табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также наименовании алкогольной продукции,

о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,

о взрывчатых веществах и материалах, за исключением пиротехнических изделий,

об одобрении содержания вывески органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами, за исключением случаев размещения информации об органе государственной власти, органе местного самоуправления, организующем размещение вывески,

сопровождаемую бранными словами, непристойными и оскорбительными образами, сравнениями и выражениями, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;»;

1.5 Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (приложение 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Размещенные на территории города Перми на день вступления в силу настоящего решения некапитальные строения, сооружения, используемые для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, в отношении которых настоящим решением установлены требования к размещению, вывескам и Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, должны быть приведены в соответствие обязательным требованиям Правил благоустройства территории города Перми в редакции настоящего решения до 31.12.2024.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2024.

4. Обнародовать настоящее решение посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.

Председатель

Пермской городской Думы Д.В. Малютин

Исполняющий обязанности

Главы города Перми О.Н. Андрианова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Пермской городской Думы

от 28.05.2024 № 95

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию**

**услуг населению, включая услуги общественного питания**

**I. Общие положения**

1.1. Требования к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (далее – Нестационарные объекты, Требования), устанавливают требования к размерам, конструкциям и материалам, применяемым при изготовлении и отделке Нестационарных объектов, к цветовому решению, дополнительные требования к Нестационарным объектам, а также требования к вывескам, размещаемым на Нестационарных объектах.

1.2. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов определяются с учетом осуществляемой в них деятельности и устанавливаются для следующих видов Нестационарных объектов: киоск, павильон (за исключением павильона, используемого для оказания услуг мойки транспортных средств), отдельно стоящий торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды (далее – вендинговый автомат), палатка.

1.3. Примеры архитектурных решений внешнего вида типовых проектов Нестационарных объектов приведены в приложении к Требованиям.

Допускаются иные архитектурные решения внешнего вида Нестационарных объектов, соответствующие Требованиям.

1.4. Порядок определения размера Нестационарного объекта с учетом декоративных элементов внешней отделки:

1.4.1 высота Нестационарного объекта рассчитывается от нижней высотной отметки цоколя до верхней высотной отметки декоративного элемента в виде горизонтальной полосы на каркасе, обрамляющей верхние части Нестационарного объекта (далее – фриз), за исключением вендингового автомата и палатки.

Высота вендингового автомата рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки накопительной емкости для воды (далее – бак).

Высота палатки рассчитывается от нижней высотной отметки каркаса до самой верхней высотной отметки крыши;

1.4.2 ширина и длина Нестационарного объекта рассчитываются по ширине и длине его внешнего контура, образуемого по периметру Нестационарного объекта, за исключением вендингового автомата и палатки.

Ширина и длина вендингового автомата рассчитываются по ширине и длине площадки, на которой он размещен.

Ширина и длина палатки рассчитываются по ширине и длине ее каркаса.

1.5. Использование доборных элементов для внешней отделки фасадов Нестационарных объектов не допускается.

1.6. В случае размещения нескольких Нестационарных объектов на одном земельном участке (группировки) и (или) на смежных земельных участках указанные Нестационарные объекты должны иметь единое цветовое решение конструкций и элементов внешней отделки.

**II. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов,**

**за исключением Нестационарных объектов, используемых для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств**

2.1. Требования к типовым проектам киосков

2.1.1. Размеры киосков: длина – от 2,7 м до 4,0 м, ширина – от 1,8 м до 3,3 м, высота – не более 3 м.

2.1.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.1.2.1 каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.1.2.2 оконные и дверные переплеты;

2.1.2.3 остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;

2.1.2.4 цоколь: композит.

2.1.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.1.3.1 панели для отделки фасадов: композит;

2.1.3.2 декоративные панели, состоящие из реек (далее – декоративная(ые) панель(и)): металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.1.3.3 углы наружные для отделки внешних углов фасада (далее – наружные углы): композит;

2.1.3.4 конструкции для крепления декоративных панелей, панелей для отделки фасада (далее – декоративные стойки): металл;

2.1.3.5 фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза – 0,4-0,5 м.

2.1.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.1.4.1 допускаются роллетные системы (рольставни) (далее – роллетные системы): металлические с механическим или электрическим приводом;

2.1.4.2 допускаются вентиляционные решетки: металл.

2.1.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.1.5.1 на дворовом фасаде киоска, непосредственно у двери, должна быть размещена одна декоративная панель с горизонтальным расположением реек;

2.1.5.2 на главном, боковых фасадах киоска могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;

2.1.5.3 ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов киоска, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде киоска шириной, равной ширине бокового фасада;

2.1.5.4 расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;

2.1.5.5 верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери киоска на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой должна совпадать с нижней высотной отметкой фриза;

2.1.5.6 нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.

2.1.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.1.6.1 панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, фриз, роллетные системы: должны быть изготовлены в едином цвете RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

2.1.6.2 декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

2.1.6.3 декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).

2.1.7. Дополнительные требования к типовым проектам киосков:

2.1.7.1 в случае неровной поверхности размещение киоска должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;

2.1.7.2 роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;

2.1.7.3 установка кондиционера:

2.1.7.3.1 допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;

2.1.7.3.2 при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) киоска;

2.1.7.3.3 высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету фриза киоска, со скрытым отводом конденсата.

2.2. Требования к типовым проектам павильонов

2.2.1. Размеры павильонов: длина – от 6,3 м до 8,3 м, ширина – от 3,6 м до 4,4 м, высота – не более 3,5 м.

2.2.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.2.2.1 каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.2.2.2 оконные и дверные переплеты;

2.2.2.3 остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;

2.2.2.4 цоколь: композит.

2.2.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.2.3.1 панели для отделки фасадов: композит;

2.2.3.2 декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.2.3.3 наружные углы: композит;

2.2.3.4 декоративные стойки: металл;

2.2.3.5 фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза – 0,6-0,7 м.

2.2.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.2.4.1 допускаются роллетные системы: металлические с механическим или электрическим приводом;

2.2.4.2 допускаются вентиляционные решетки: металлические.

2.2.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.2.5.1 на главном фасаде павильона должны быть размещены одна или несколько декоративных панелей с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек. Допускается симметричное расположение декоративных панелей на главном фасаде;

2.2.5.2 на боковых, дворовом фасадах павильона могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;

2.2.5.3 ширина декоративных панелей должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов павильона, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде павильона шириной, равной ширине бокового фасада;

2.2.5.4 расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;

2.2.5.5 верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза, за исключением декоративной панели, расположенной непосредственно у двери павильона на дворовом фасаде, верхняя высотная отметка которой может совпадать с нижней высотной отметкой фриза;

2.2.5.6 нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.

2.2.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.2.6.1 панели для отделки фасадов, оконные и дверные переплеты, наружные углы, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

2.2.6.2 декоративные панели: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

2.2.6.3 фриз: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение;

2.2.6.4 декоративные стойки: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый).

2.2.7. Дополнительные требования к типовым проектам павильонов:

2.2.7.1 в случае неровной поверхности размещение павильона должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;

2.2.7.2 роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;

2.2.7.3 установка кондиционера:

2.2.7.3.1 допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;

2.2.7.3.2 при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) павильона;

2.2.7.3.3 высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза, при отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов павильона, со скрытым отводом конденсата.

2.3. Требования к типовым проектам вендинговых автоматов

2.3.1. Размеры вендинговых автоматов:

2.3.1.1 вендинговый автомат: длина – от 2,25 м до 2,75 м, ширина – от 1,9 м до 2,3 м, высота – не более 4,21 м;

2.3.1.2 вендинговый автомат с пеналом для выдачи пустой тары (далее – пенал): длина – от 2,25 м до 2,75 м, ширина – от 1,9 м до 2,3 м, высота – не более 4,21 м.

2.3.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.3.2.1каркас: несущие сварные металлические конструкции;

2.3.2.2 бак на верхней части каркаса вендингового автомата в виде цилиндра с усеченной конической крышей;

2.3.2.3 дверь;

2.3.2.4 лицевая панель на автоматическом модуле, включающая в себя: дисплей, информационную панель для размещения информации, доводимой до покупателей, монетоприемник и (или) терминал для безналичной системы расчета, полость для розлива воды;

2.3.2.5 навес, защищающий от атмосферных осадков (далее – навес): металл.

2.3.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

2.3.3.1декоративные панели: металл или дерево, с вертикальным расположением реек, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.3.3.2 декоративные полосы на баке: пластик или композит, толщина не менее 5 мм;

2.3.3.3 наружные углы: металл.

2.3.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

2.3.4.1 допускается пенал: металл;

2.3.4.2 допускается подставка для тары: металл.

2.3.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

2.3.5.1 декоративные панели размещаются на боковых фасадах, пенале (при его наличии);

2.3.5.2 декоративные панели должны иметь высотные отметки от основания каркаса вендингового автомата до нижней высотной отметки бака;

2.3.5.3 декоративные полосы наносятся на верхнюю и нижнюю части цилиндра бака по его диаметру.

2.3.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.3.6.1каркас, дверь, пенал, навес, подставка для тары, наружные углы: RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);

2.3.6.2декоративные панели: RAL 1015/ORACAL 082 (светлая слоновая кость);

2.3.6.3декоративные полосы на баке: RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый);

2.3.6.4 бак: без окрашивания или RAL 7040/ORACAL 076 (серое окно);

2.3.6.5 графическое изображение тары на пенале: RAL 9010/ORACAL 010 (белый);

2.3.6.6 информационная панель на автоматическом модуле: поле панели RAL 7016/ORACAL 073 (антрацитово-серый), текст на поле панели RAL 9010/ORACAL 010 (белый).

2.3.7. Дополнительные требования к типовым проектам вендинговых автоматов:

размещение вендингового автомата осуществляется на ровной горизонтальной площадке прямоугольной формы с твердым покрытием, без устройства фундамента.

2.4. Требования к типовым проектам палаток

2.4.1. Размеры палаток: длина - от 2,7 м до 3,3 м, ширина - от 1,8 м до 3,3 м, высота – не более 2,2 м.

2.4.2. Конструкции, требования к их материалам:

2.4.2.1 каркас: сборно-разборные металлические конструкции с двускатной крышей;

2.4.2.2 торговый прилавок (стол): декорируется чехлом из ткани с ПВХ-покрытием водостойким.

2.4.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их размещению, параметрам и материалам:

2.4.3.1 на дворовом фасаде палатки, в средней ее части, составляющей 1/3 от длины палатки, по всей высоте производится имитация декоративной панели с вертикальным расположением реек; ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

2.4.3.2 навес на каркас из ткани (далее – тент): ткань с ПВХ-покрытием водостойким;

2.4.3.3 чехол торгового прилавка (стола) со стороны главного фасада на лицевой части по углам декорируется имитацией декоративных панелей.

2.4.4. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

2.4.4.1 тент на дворовом фасаде, тент на крыше, чехол торгового прилавка (стола) должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 8017 (шоколадно-коричневый) или RAL 7016 (антрацитово-серый);

2.4.4.2 боковые фасады, имитация декоративных панелей на тенте и торговом прилавке (столе) должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 1013 (жемчужно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость).

**Ш. Требования к типовым проектам Нестационарных объектов,**

**используемых для оказания услуг по техническому обслуживанию
и ремонту транспортных средств**

3.1. Требования к типовым проектам павильонов по оказанию

услуг шиномонтажа (далее – шиномонтаж)

3.1.1. Размеры шиномонтажей: длина - от 9 м до 12 м, ширина - от 2,5 м до 3,5 м, высота – не более 3,5 м.

3.1.2. Конструкции, требования к их материалам:

3.1.2.1 каркас: несущие сварные металлические конструкции;

3.1.2.2 оконные и дверные переплеты;

3.1.2.3 остекление: простое прозрачное с антивандальным покрытием, без тонирования;

3.1.2.4 цоколь: композит.

3.1.3. Декоративные элементы внешней отделки, требования к их параметрам и материалам:

3.1.3.1 панели для отделки фасадов: композит;

3.1.3.2 декоративные панели: металл или дерево, ширина рейки не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между ближайшими рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м;

3.1.3.3 наружные углы: композит;

3.1.3.4 декоративные стойки: металл;

3.1.3.5 фриз: композит, или пластик, или дерево (толщина материалов от 5 до 10 мм), или металл толщиной не менее 1,5 мм; высота фриза – 0,6-0,7 м;

3.1.3.6 для идентификации шиномонтажа допускается использование типовых знаков в виде колеса, протектора, шестеренки, ключа и иных подобных изображений (далее – типовой знак): металл, или дерево, или пластик, или композит; ширина типового знака - от 1,0 м до 1,1 м, высота - от 1,1 м до 1,2 м.

3.1.4. Иные элементы внешней отделки, требования к их материалам:

3.1.4.1 допускаются вентиляционные решетки: металл;

3.1.4.2 допускаются роллетные системы: металлические с механическим или электрическим приводом.

3.1.5. Требования к размещению декоративных элементов внешней отделки:

3.1.5.1 на главном фасаде шиномонтажа должны быть размещены одна или несколько декоративных панелей с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек. Допускается симметричное расположение декоративных панелей на главном фасаде;

3.1.5.2 на боковых фасадах шиномонтажа могут быть размещены декоративные панели с вертикальным и (или) горизонтальным расположением реек;

3.1.5.3 ширина декоративных панелей на главном, боковом фасадах должна быть равной ширине одного или нескольких остеклений между оконными переплетами фасадов шиномонтажа, включая переплеты такого остекления. Допускается размещение декоративной панели на боковом фасаде шиномонтажа шириной, равной ширине бокового фасада;

3.1.5.4 расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается;

3.1.5.5 верхняя высотная отметка декоративных панелей должна совпадать с верхней высотной отметкой фриза;

3.1.5.6 нижняя высотная отметка декоративных панелей должна достигать цоколя.

3.1.6. Требования к цветовому решению конструкций и элементов внешней отделки:

3.1.6.1 панели для отделки фасада, оконные и дверные переплеты, наружные углы, декоративные стойки, вентиляционные решетки, цоколь, роллетные системы должны быть изготовлены в едином цвете: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый);

3.1.6.2 декоративные панели: RAL 9018 (папирусно-белый) или RAL 1015 (светлая слоновая кость);

3.1.6.3 типовой знак: RAL 7016 (антрацитово-серый) или RAL 8017 (шоколадно-коричневый);

3.1.6.4 фриз: RAL 7037 (пыльно-серый), или RAL 8017 (шоколадно-коричневый), или RAL 7016 (антрацитово-серый). Допускается индивидуальное цветовое решение.

3.1.7. Дополнительные требования к типовым проектам шиномонтажей:

3.1.7.1 в случае неровной поверхности размещение шиномонтажа должно предусматривать его размещение в ровной горизонтальной плоскости;

3.1.7.2 роллетные системы не должны перекрывать декоративные элементы внешней отделки;

3.1.7.3 установка кондиционера:

3.1.7.3.1 допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования;

3.1.7.3.2 при внешнем кондиционировании внешний блок кондиционера располагается на крыше (кровле) шиномонтажа;

3.1.7.3.3 высота внешнего блока кондиционера не должна превышать высоту фриза, при отсутствии технической возможности такого размещения внешний блок кондиционера должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов шиномонтажа, со скрытым отводом конденсата.

**IV. Требования к вывескам, размещаемым на Нестационарных объектах**

4.1. Вывеска, размещаемая на Нестационарных объектах, состоит из графической и (или) текстовой частей.

4.2. Текстовая часть должна быть выполнена в виде отдельно стоящих букв, объемных или плоскостных.

4.3. Вывеска на Нестационарных объектах, за исключением палатки и вендингового автомата, размещается строго в границах фриза и должна быть отцентрирована относительно нижней и верхней высотных отметок фриза.

Вывеска на вендинговом автомате размещается строго в границах бака.

Вывеска на палатке размещается в правом верхнем углу лицевой части чехла торгового прилавка (стола) со стороны главного фасада.

4.4. Высота вывески на Нестационарных объектах, за исключением палатки и вендингового автомата, не должна быть более 2/3 высоты фриза.

Высота вывески на вендинговом автомате не должна быть более 0,5 м.

На палатке размещается вывеска шириной не более 0,3 м и высотой не более 0,4 м.

4.5. Материал вывески на Нестационарных объектах, за исключением вендингового автомата и палатки: пластик, или дерево, или металл.

Материал вывески на вендинговых автоматах: пленка или пластик.

Материал вывески на палатках определяется владельцем.

4.6. Цветовое решение текстовой части вывески на Нестационарных объектах, за исключением палатки: RAL 9001 (кремово-белый), или RAL 9003 (сигнальный белый), или RAL 9010 (белый).

Цвет вывески на палатках определяется владельцем.

Яркость вывески на Нестационарных объектах – не более 2500 кд/м2, без использования светодинамического (мерцающего) эффекта.

4.7. Не допускается:

размещать вывеску на киосках, павильонах, шиномонтажах путем непосредственного нанесения на поверхность графического и (или) текстового изображения (методом покраски и тому подобными методами),

размещать вывеску на Нестационарных объектах с помощью проектора(ов), демонстрации постера(ов) на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных подобных носителях),

полная или частичная замена остекления на Нестационарных объектах (оконных и дверных блоков), иных остекленных частей на Нестационарных объектах электронными носителями-экранами (телевизорами), световыми коробами,

полное или частичное перекрытие (закрытие) оконных и дверных блоков вывесками, а также окраска и (или) покрытие декоративными пленками поверхности остекления (оконных и дверных блоков), за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 4.8 Требований,

размещение вывесок с внутренней стороны оконных и дверных блоков на Нестационарных объектах.

4.8. Допускается размещение информации о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых товаров (услуг), наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адресе) и режиме работы:

на информационной табличке из декоративной пленки, размещенной на остеклении оконного блока киоска или остеклении дверного блока павильона или шиномонтажа,

на информационной панели вендингового автомата,

в виде информационной таблички на торговом прилавке (столе).