Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 11 от 31 мая 2010 г.

**Требование**

**на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения на территории Свердловского района города Перми.**

1. Стоимость выполняемых работ: 345 958 руб.
2. Срок выполнения работ: 20 дней с момента подписания муниципального контракта
3. Место выполнения работ:

г. Пермь, Свердловский район:

- бульвар им. «Советской Армии»

- сквер у ОАО «Велта»

- сквер «Победителей»

- сквер «Авиаторов»

1. Объем выполняемых работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. бульвар им."Советской Армии"** | | | |  |
| 1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,555 |  |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0755 |  |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 7,55 |  |
| 4 | Устройство бетонных плитных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,555 | 1)Устройство основания из цементно-песчаной смеси  2) Укладка плитки с пригонкой и проверкой по уровню  3)Заполнение и расшивка швов цементно-песчаной смесью |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,3 |  |
| 6 | Установка люка (решётка) | 1 шт. | 5 |  |
| 7 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 5 |  |
| 8 | Урна металлическая, тип I | шт | 2 | Аналогичная существующим |
| 9 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 7 |  |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 7 |  |
| **Раздел 2. Сквер у ОАО "Велта"** | | | |  |
| 11 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 1,3 |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,295 |  |
| 13 | Щебень из природного камня для строительных работ марка М600, фракция 20-40 мм | м3 | 29,5 |  |
| 14 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,07 |  |
| 15 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 2,65 | 1)Устройство основания из цементно-песчаной смеси  2) Укладка плитки с пригонкой и проверкой по уровню  3)Заполнение и расшивка швов цементно-песчаной смесью |
| 16 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км: класс груза 1 | 1 т | 12 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12 |  |
| **Раздел 3. сквер "Победителей"** | | | |  |
| 18 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилина | 1 пожилина | 4 |  |
| 19 | Конструкции стальные | т | 0,052 |  |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  |
| **Раздел 4. Общие работы по скверам.** | | | |  |
| 21 | Ремонт лавок со сменой досок.Смена досок в полах до 3 шт. | 100 м досок | 0,19 |  |
| 22 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
|  | | | |  |
| **Раздел 5. Сквер "Авиаторов"** | | | |  |
| 23 | Ремонт металлических ограждений: средний | 1 м2 | 1 |  |
| 24 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |  |

1. Требования к выполняемым работам:

* Работы должны производиться с соблюдением действующих СНиП, ГОСТ, ТУ, экологических норм и правил (СНиП III-10-75, ГОСТ 28329-89, Приказ Госстроя №153 от 15.12.1999 г., ТР-97-99 и т.п.)
* Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество;
* Рисунок мощения, цвет и материал плитки должны быть аналогичны существующему мощению;
* Материал плитки, тип урн должен быть согласован с Заказчиком;
* Все вопросы, возникшие по данным требованиям, согласовать с Заказчиком;

1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента приемки работ.