Приложение № 3

к извещению о запросе котировок

от 11 июня 2010г № 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по благоустройству городского пляжа (ремонт газонов, подпорной стенки, отделяющей зону детской площадки, укладка тротуарной плитки к кабинкам для переодевания, подсыпка песком детской площадки).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№п/п*** | ***Наименование работ*** | ***объем*** |
| 1 | Ремонт подпорной стенки из облицовочного кирпича (высотой не менее 30 см, толщиной стенки не менее 40 см.):  Устройство подстилающего слоя из щебня;  Кирпичная кладка подпорной стенки с армированием из облицовочного полнотелого кирпича | 104 п.м. |
| 2 | Ремонт газона:  Подготовка почвы с внесением растительной земли толщина слоя не менее 15 см, обработка гербицидами.  Разравнивание растительного слоя земли;  Посев газонной травы не менее 20 гр./м2 (уходные работы в течение сезона – полив). | 305 кв.м. |
| 3 | Укладка тротуарной плитки с заполнением швов песком:  Восстановление подстилающего и выравнивающего слоя из песка;  Укладка плитки | 70 кв.м. |
| 4 | Подсыпка песком детской площадки, толщина слоя не менее 10 см | 234 кв.м. |
| 5 | Ремонт бордюрного камня:  Выемка грунта под бордюрный камень;  Установка бордюрного камня на бетонное основание (БР 100.20.8.) | 42 п.м. |