## Приложение №1

1. к извещению о проведении запроса котировок
2. от «29» октября 2010 года №22

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению остановочных павильонов**

**и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта**

**на территории города Перми**

1. Подрядчик выполняет работы по изготовлению 3 (трех) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми.
2. Подрядчик выполняет следующие работы по изготовлению остановочного павильона и его установке на остановочный пункт городского пассажирского транспорта на территории города Перми, которые идентичны для каждого остановочного павильона:

- изготовление остановочного павильона;

- изготовление 2-х урн для мусора и их крепление к остановочному павильону;

- изготовление 2-х информационных щитов с антивандальными запирающими устройствами и их крепление к боковым стенам остановочного павильона с внутренней стороны;

- изготовление фриза-вывески остановочного павильона и нанесение на него изображения с наименованием остановочного пункта;

- хранение остановочного павильона до момента его установки;

- доставка остановочного павильона к месту его установки;

- установка остановочного павильона на остановочный пункт;

- восстановление покрытия площадки остановочного пункта.

1. Работы по изготовлению 3 (трех) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми Подрядчик выполняет в соответствии с техническим проектом (приложение к настоящему техническому заданию).
2. Заказчик к выполнению работ по изготовлению 3 (трех) остановочных павильонов и их установке на остановочные пункты городского пассажирского транспорта на территории города Перми устанавливает требования к техническим характеристикам работ, которые подробно описаны в техническом проекте.
3. Требования к выполнению работ:

- размер остановочного павильона - 4000 мм х 2000 мм;

- остановочный павильон состоит из 3-х стен, крыши, включает в себя 2 (две) урны для мусора, скамью, информационных щитов.

- задняя стена, боковые стены и крыша остановочного павильона покрыты листами стального гофрированного профиля.

- урны для мусора должны быть стационарно закреплены и обеспечивать свободное извлечение мусора;

- информационные щиты с антивандальными запирающими устройствами монтируются к боковым стенам с внутренней стороны остановочного павильона.

- цвет металлоконструкции остановочного павильона и урн для мусора, листов стального профиля указывается Заказчиком дополнительно в заявке на изготовление и установку остановочных павильонов.

- скамья павильона состоит из металлического основания с настилом из деревянного бруса, покрытого тонировочным лаком цвета «Палисандр».

- на фриз-вывеску остановочного павильона наносится изображение с наименованием остановочного;

- фриз-вывеска остановочного пункта выполняет функцию водостока за пределы остановочного павильона.

1. После изготовления остановочных павильонов Подрядчик обеспечивает их безвозмездное хранение до момента установки, доставку и качественную установку.
2. Остановочные павильоны должны быть установлены на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта на территории города Перми. Места установки остановочных павильонов, с указанием остановочных пунктов и сроки выполнения работ определяются Заказчиком в заявке на изготовление и установку остановочных павильонов.
3. Способ крепления остановочного павильона к площадке остановочного пункта указывается Заказчиком дополнительно в Заявке.
4. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 N ИС-460-р.
5. Установка остановочных павильонов и урн для мусора должна осуществляться во время наименьшего скопления пассажиров на остановочных пунктах. Подрядчик при производстве работ обеспечивает соблюдение техники безопасности.
6. После установки остановочных павильонов Подрядчик выполняет работы по восстановлению покрытия площадок остановочного пункта, нарушенного в связи предшествующим демонтажем старого остановочного павильона, урн для мусора и установкой нового остановочного павильона, урн для мусора.
7. Заказчик устанавливает требования к качеству материалов и работ, используемых при выполнении работ по изготовлению и установке остановочного павильона и урн для мусора которые определены техническим проектом, в том числе требованиями ГОСТ 5264-80, ГОСТ 9467-75, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, ГОСТ 6465-87, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9.402-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 24454-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 10551-75, ГОСТ 5781-82, санитарными правилами и нормами, требованиями безопасности и охраны окружающей среды.
8. На остановочные павильоны должны быть установлены следующие гарантийные сроки: на конструкцию остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты, крепление остановочного павильона к площадке остановочного пункта – 3 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ; на целостность лакокрасочного покрытия остановочного павильона, включая урны для мусора и информационные щиты – 2 года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
9. В процессе выполнения работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком может вносить изменения в конструкцию остановочного павильона и урн для мусора, улучшающие его эксплуатационные или эстетические свойства.
10. При производстве работ Подрядчиком не допускается отступлений от требований настоящего технического задания, не согласованных с Заказчиком.

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Департамент дорог и транспорта**  **администрации города Перми** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  м.п. |