Приложение №1 Утверждаю

к документации об открытом Зам. гл.врача по АХЧ МУЗ «ГКП №4»

аукционе в электронной форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Батраков

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по капитальному ремонту помещения поликлиники №1 здания МУЗ «ГКП №4» по адресу: г. Пермь, ул. Ш.Космонавтов, 108**

**1. Заказчик: МУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.**

**2. Требования к выполняемой работе:** работы по капитальному ремонту помещения Поликлиники №1 здания МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 3.03.01-87 « Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности», СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих осуществление Отделочных работ.

1. **Место выполнения работ:** Поликлиника №1 МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Ш.Космонавтов, 108.
2. **Состав работ**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| **1.** **Полы** | | | | |
| 1 | Снятие линолеума | м2 | 41,2 |  |
| 2 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28,22 |  |
| 3 | Устройство выравнивающей цементной стяжки | м2 | 41,2 |  |
| 4 | Устройство линолеума | м2 | 30 |  |
| 5 | Устройство плинтусов пластмассовых из пвх | м | 35,22 |  |
| 6 | Устройство плинтусов из керамической плитки | м | 13,46 |  |
| 7 | Устройство покрытия из керамической плитки | м2 | 11 |  |
| **2. Стены** | | | | |
| 8 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м2 | 2 |  |
| 9 | Разборка деревянных перегородок | м2 | 23,2 |  |
| 10 | Устройство перегородок из ГКЛ с одним дверным проемом | м2 | 34,85 |  |
| 11 | Облицовка стен ГКЛ с оконным проемом | м2 | 20,1 |  |
| 12 | Облицовка стен ГКЛ с дверным проемом | м2 | 54,2 |  |
| 13 | Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов керамической плиткой. | м2 | 35,09 |  |
| 14 | Покрытие поверхности Грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 147,5 |  |
| 15 | Оклейка обоями стен | м2 | 112,41 |  |
| 16 | Улучшенная окраска маслеными составами по сборным конструкциям :стен , подготовленных под окраску | м2 | 112,41 |  |
| **4. Потолок, электромонтажные работы** | | | | |
| 17 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |  |
| 18 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 4 |  |
| 19 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» | м2 | 41,2 |  |
| 20 | Устройство светильников в подвесных потолках | шт | 8 |  |
| 21 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 100 |  |
| 22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 100 |  |
| 23 | Розетка штепсельная: неутоленного типа при открытой проводке | шт | 10 |  |
| 24 | Выключатель: одноклавишный нетопленного типа при открытой проводке | шт | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Проемы, отопительные приборы** | | | | |
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 3,78 |  |
| 26 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,89 |  |
| 27 | Установка и крепление наличников | м2 | 10,2 |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | М2 | 5,67 |  |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | М2 | 4,32 |  |
| 30 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | М2 | 8,4 |  |
| **6. Сантехнические работы** | | | | |
| 31 | Демонтаж умывальников и раковин | шт | 1 |  |
| 32 | Установка моек на два отделения | шт | 1 |  |
| 33 | Установка смесителей | шт | 1 |  |
| **7. Вывоз мусора** | | | | |
| 34 | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 0,243 |  |
| 35 | Перевозка грузов | 1 тонна | 0,243 |  |

1. **Требование к характеристикам и качеству строительных материалов**: Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения.
2. **Срок выполнения работ**: 20 календарных дней с момента заключения договора.
3. **Гарантийный срок на** **результат, выполненных работ:** не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
4. **Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:**

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием, сметой. Согласовать с Заказчиком цвет, структуру, качество материалов применяемых при капитальном ремонте.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85\* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

* Общий журнал производства работ
* Журнал по технике безопасности
* Акты скрытых работ
* Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.