Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на выполнение работ по обустройству объектов внешнего благоустройства**

**(обрезка деревьев УДС, корчевание пней, восстановление газонов) на территории Ленинского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **1. Выполнение работ по обрезке деревьев по улично-дорожной сети Ленинского района** | | |
| * Обрезка прикорневой и стволовой поросли, санитарная обрезка:   - ул. Ленина от ул. Г.Звезда до ул. Куйбышева на высоту 3 м от уровня земли (тополь)  - ул. Петропавловская от Тополевого пер. до Комсомольского пр. на высоту 3 м (тополь) | 1 дер. | 55  3 |
| * Обрезка кроны с последующей замазкой срезов масляной краской (кронирование) | 1 дер. | 93 |
| * Вырезка ветвей ограничивающих видимость, нарушающих условия дорожного движения, аварийных | 1 вет. | 100 |
| * Валка деревьев лиственных пород диаметром более 30см с корчевкой пней вручную, выравнивание участков (засыпка растительной землей и планировка) | 1 дер. | 15 |
| * Сбор, погрузка и вывоз спила и порубочных остатков | т | 130,06 |
| **2. выполнение работ по восстановлению газонов на откосах по ул.Петропавловской** | | |
| * Подготовка основания газона со снятием растительного слоя толщиной не менее 5 см, планировкой вручную | м2 | 195 |
| * Вывоз грунта и случайного мусора | т | 23,64 |
| * Насыпка растительной земли слоем 15 см, разравнивание, удаление крупных комьев вручную | м2 | 195 |
| **3. выполнение работ по корчеванию пней в сквере им. Уральских Добровольцев и сквере по ул. Сибирской «Сказки Пушкина», на Соборной площади перед Спасо - Преображенским кафедральным собором.** | | |
| * Корчевание пней вручную | шт. | 25 |
| * Вывоз | м3 | 8,38 |
| * Засыпка ям землёй, планировка вручную | м2 | 25 |
| * Посев с заделкой семян вручную | м2 | 25 |

Работы выполняются в соответствии с нормативными документами, СНиП, ГОСТ, с учетом «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ».

Вывоз спиленных веток, мусора производится своевременно, в конце каждой рабочей смены.

Конкретные объекты по кронированию и валке указываются заказчиком дополнительно при заключении контракта.