Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование коврового изделия** | **Кол-во (шт)** | **Техническая характеристика** |
| **1** | Ковровое покрытие «Кремлевская дорожка» 1  т | **1** | Длина: 27 м 10 см  Ширина: 1 м 20 см  По способу производства: машинное тканое (двухполотное жаккардовое) ковровое покрытие, прямоугольной формы, края обработаны, незакругленные.  По характеру формирования рисунка ворсовой поверхности: с узорчатым (растительным) тканым рисунком (орнаментом), формируемым жаккардовой машиной.  По композиционному построению рисунка: с цветным, растительным орнаментом, в виде полос, расположенным вертикально (вдоль), по обе стороны от краев коврового покрытия. Расстояния от края коврового покрытия до орнаментальной полосы (с обеих сторон) не более 4 см, ширина орнамента с одной стороны не более 27 см, ширина орнамента с другой стороны не более 27 см.  Цвет коврового покрытия: бордо  Цвет орнаментальной полосы: бежевый или песочный, растительный орнамент выполнен в серо - охровых, коричневых, фисташковых тонах.  По виду применяемого сырья: состоит из химических волокон и нитей.  Закрепления ворсовых пучков: одно – ниточное.  Высота ворса: не менее 6 мм.  Масса коврового покрытия на 1 кв. м - не менее 1200 грамм.  Малоусадочное, несминаемое, молеустойчивое, противогнилостное.  Гарантия: 3 года. |
| **2** | Ковровое покрытие «Кремлевская дорожка» 2 | **1** | Длина: 38м 20см  Ширина: 1м 50см  По способу производства: машинное тканое (двухполотное жаккардовое) ковровое изделие, прямоугольной формы, края обработаны, незакругленные.  По характеру формирования рисунка ворсовой поверхности: с узорчатым (растительным) тканым рисунком (орнаментом), формируемым жаккардовой машиной.  По композиционному построению рисунка: с цветным, растительным орнаментом, в виде полос, располагающим вертикально, по обе стороны от краев коврового покрытия. Расстояния от края коврового покрытия до орнаментальной полосы (с обеих сторон) не более 4 см, ширина орнамента с одной стороны не более 27 см, ширина орнамента с другой стороны не более 27 см.  Цвет коврового покрытия: бордо  Цвет орнаментальной полосы: бежевый или песочный, растительный орнамент выполнен в серо - охровых, коричневых, фисташковых тонах.  По виду применяемого сырья: состоит из химических волокон и нитей.  Закрепления ворсовых пучков: одно – ниточное.  Высота ворса: не менее 6 мм.  Масса коврового покрытия на 1 кв. м - не менее 1200 грамм.  Малоусадочное, несминаемое, молеустойчивое, противогнилостное.  Гарантия: 3 года. |

**Примечание:**

- Технические характеристики коврового изделия должны соответствовать ГОСТу 28415-89 «Покрытия и изделия тканые машинного способа производства. Общие технические условия»