**Поставка оборудования для аппаратного комплекса диспетчерского центра с программным обеспечением для системы оперативной связи Городской станции скорой медицинской помощи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Комплектация и технические характеристики продукции** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | Высокочастотный переключатель | - Сопротивление 50 Ом  - КСВ TX не более 1,3  - КСВ RX не более 1,3  - Затухание в плече RX не более 0,8  - Затухание в плече TX не более 0,4  - Развязка не менее 40 dB | шт. | 2 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Бульвар Гагарина, 80 |
| 2 | Антенна дипольная | -Сопротивление 50 Ом  - КСВ не хуже 1,5  - Усиление 2,15 dB  - Сектор излучения 70 град | шт. | 2 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 3 | Фидер высокочастотный | - Сопротивление 50 Ом  - Потери на 400 МГц не хуже 5 dB на 30 метров | м. | 100 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 4 | Цифровая стационарная радиостанция DMR совместимая с ПО TRBONet | - диапазоны частот 403...470 МГц  - 160 аналоговых / цифровых каналов  - Интерфейс IP поверх USB для передачи данных  - Слот для установки функциональной платы  - В комплекте лицензия TRBONet для подключения 1-ой цифровой радиостанции  - Блок подключения цифровой радиостанции к радиосерверу | шт. | 1 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 5 | Блок питания | - 12 вольт  - Не менее 15 ампер | шт. | 1 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 6 | Система бесперебойного питания | - Аккумулятор не обслуживаемый не менее 28 А/Ч  - Обеспечивает непрерывное питание при переключении  - Ограничение разряда аккумулятора | шт. | 1 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 7 | Ретранслятор цифровой DMR | - Совместим с ПО TRBONet  - Мощность не менее 50 Ватт  - Частоты - UHF (403-470 MHz)  - Ширина канала - 12,5 кГц /25 кГц  - Чувствительность приемника:  Аналоговая - 0,3 мкВ (12 дБ SINAD)     Цифровая - 0,3 мкВ (5% BER)  - Цикл работы на передачу - 100% | шт. | 1 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Попова, 54 |
| 8 | Резервный аккумулятор для бесперебойной работы ретрансляторов на вышке “Авторадио” | - Необслуживаемый аккумулятор  - Емкость не менее 65 А/Ч | шт. | 1 | Поставка и установка производится по адресу  г. Пермь Бульвар Гагарина, 80 |
| 9 | Перечень вспомогательных услуг: | - Подключение радиостанций  - Прокладка фидеров  - Монтаж высокочастотных устройств  - Монтаж антенн  - Установка высокочастотных разъемов  - Комплексная настройка системы |  |  |  |