Приложение № 2

к извещению от 24 ноября 2011 года

**Ф О Р М А**

Кому: МУ «Управление строительства города Перми»

614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70

**Котировочная заявка**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года

Изучив извещение о проведении запроса котировок от 24 ноября 2011 года на поставку сканера (А4) с планшетом и верхним автоподатчиком – 1шт., принтера (А4) монохромного лазерного – 3 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице*** | |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, БИК, к/с): |  |
| Телефон/факс | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| ***Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе)*** | |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, БИК, к/с) |  |
| Телефон/факс | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | *Соответствует/ не соответствует (указать)* |
| **Сведения о цене контракта** |  |
| Цена контракта | *в рублях, цифрами и словами* |
| Сведения о включенных в цену расходах | *Указать* |
| Срок поставки | *Указать* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника размещения заказа)

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и предлагает\* поставить сканер (A4) с планшетом и верхним автоподатчиком - 1 шт., принтер (A4) монохромный лазерный - 3 шт.

**Сведения о поставляемых товарах**

**Сканер (А4) с планшетом и верхним автоподатчиком**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование позиций | Технические характеристики, требуемые Заказчиком | Технические характеристики товара, поставляемого участником размещения заказа *(заполняются участником по всем позициям)* |
| Сканер (1 шт.) | HP Scanjet N6310 или эквивалент |  |
| Тип сканера | Документный с планшетом и верхним автоподатчиком |  |
| Оптическое разрешение при сканировании | До 2400 т/д |  |
| Производительность (дневная) | До 500 страниц |  |
| Разрядность | 48 бит |  |
| Оттенки серого | 256 |  |
| Автоматическое обнаружение многолистовой подачи | Да, по длине |  |
| Ёмкость автоматического устройства подачи документов | Не менее 50 листов (75 г/м²) |  |
| Скорость сканирования (автоматическое устройство подачи документов, А4) | До 15 стр./мин/6 изображений/мин |  |
| Скорость сканирования | Преобразование бумажного документа в файл PDF (цветной файл pdf, редактируемый текст, 300 т/д): около 34 с; |  |
| Максимальный размер области сканирования (планшет) | 216 x 292 мм |  |
| Максимальный размер области сканирования с автоподатчика | 216 x 356 мм |  |
| Минимальный формат сканируемых носителей | Планшет: не ограничено, устройство АПД: не более 148 x 148 мм |  |
| Поддерживаемые типы носителей | Бумага (обычная, струйная, фотобумага), конверты, карточки (индексные, поздравительные), трехмерные объекты |  |
| Плотность носителя, устройство автоматической подачи | 50 – 120 г/m2 |  |
| Формат файла сканирования | PDF, PDF с функцией поиска, JPG, BMP, TIFF, сжатый TIFF, TXT, HTML, RTF, FPX, PNG, PCX, GIF |  |
| Панель управления | 3 функциональные кнопки (питание, сканирование, копирование), кнопки навигации и выбора (стрелка вверх, стрелка вниз, назад, OK), отмена, настройка |  |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 10 до 35° C |  |
| Влажность при эксплуатации | От 15 до 80% относительной влажности |  |
| Влажность при хранении | От 0 до 90% относительной влажности |  |
| Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0, экранированный USB-кабель не менее 3 м желателен в комплекте со сканером |  |
| Программное обеспечение | Носитель с программным обеспечением (драйверами) в комплекте со сканером |  |

Гарантийный срок устанавливается \_\_\_\_\_\_\_ мес. со дня подписания акта сдачи-приемки.

*(срок указывается участником размещения заказа)*

**Принтер (A4) монохромный лазерный (3 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование позиций | Технические характеристики, требуемые Заказчиком | Технические характеристики товара, поставляемого участником размещения заказа *(заполняются участником по всем позициям)* |
| Принтер (A4) монохромный лазерный(3 шт) | HP  LaserJet 2035 или эквивалент |  |
| Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 30 стр./мин. |  |
| Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | Не менее 8,0 секунд |  |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д (фактическая производительность FastRes 1200 - 1200 т/д) |  |
| Технология печати | Лазерная |  |
| Нагрузка (А4, в месяц) | До 25000 страниц |  |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | От 500 до 2500 |  |
| Объем памяти | Не менее 16 Мб |  |
| Быстродействие процессора | Не менее 266 МГц |  |
| Жёсткий диск | Нет |  |
| Языки управления принтером | Хост-печать, UPD |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лотки для бумаги, стандартно | Не менее 2-х (1 плюс многоцелевой лоток подачи бумаги) |  |
| Лоток подачи бумаги, стандартный | Лоток подачи бумаги не менее чем на 250 листов, многоцелевой лоток не менее чем на 50 листов |  |
| Выходной лоток для бумаги, стандартный | Лоток приёма бумаги не менее чем на 150 листов |  |
| Двусторонняя печать | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |  |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей | Лоток 1: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); Лоток 2: A4, A5, A6 |  |
| Размеры печатных носителей, нестандартные | Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; Лоток 2: От 105 x 148 мм до 216 x 356 мм |  |
| Типы печатных носителей | Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители |  |
| Опции финишной обработки документов | 2-сторонняя печать с ручной подачей, подача вручную, полистовая подача, прямой проход бумаги |  |
| Подключение, стандартное | Hi-Speed USB 2.0, параллельный IEEE 1284-совместимый порт |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Совместимые операционные системы | Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (только драйвер), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (только драйверы), NT 4.0 (только драйвер PCL5 в Интернете); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux, UNIX |  |
| Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 17,5 до 25º C |  |
| Кабель в комплекте | Желательно наличие экранированного USB-кабеля (3м) в комплекте поставки |  |

Гарантийный срок устанавливается \_\_\_\_\_\_\_ мес. со дня подписания акта сдачи-приемки.

*(срок указывается участником размещения заказа)*

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

*\* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком в Извещении о проведении запроса котировок, или превосходить данные требования по техническим и качественным характеристикам.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

**УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ**

*Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», то есть должны быть конкретными.*

*При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании.*

*Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником размещение заказа в предложении устанавливается конкретное значение.*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником размещения заказа должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более».*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником размещения заказа должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее».*

.