Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 24 ноября 2011

**Ф О Р М А**

**Котировочная заявка**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года

Изучив извещение о проведении запроса котировок от 24 ноября 2011 года на поставку системных блоков

|  |  |
| --- | --- |
| ***Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице*** | |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, БИК, к/с): |  |
| Телефон/факс | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| ***Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе)*** | |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты (наименование банка, р/с, БИК, к/с) |  |
| Телефон/факс | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | *Соответствует/ не соответствует (указать)* |
| **Сведения о цене контракта** |  |
| Цена контракта | *в рублях, цифрами и словами* |
| Сведения о включенных в цену расходах | *Указать* |
| Срок поставки | *Указать* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участника размещения заказа)

выражает согласие на участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, и предлагает\* поставить системные блоки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Значения, показатели, требуемые Заказчиком | Значения, показатели  предлагаемые участником размещения заказа |
| **Системный блок – 2 шт.** | | |
| **Корпус:** |  |  |
| мощность блока питания | Не менее 450 Вт |  |
| типоразмер корпуса | Midi-Tower |  |
| USB и аудио разъемы на передней панели | Есть |  |
| место для вентилятора на задней стенке корпуса 92х92 мм или 120 х 120 мм | Есть |  |
| кнопки (Power, Reset) | Есть |  |
| петля для висячего замка на задней стенке | Есть |  |
| **Материнская плата:** |  |  |
| форм-фактор | ATX |  |
| частота шины процессора | Не менее 5000МГц |  |
| Каналы SATA/SATAII | Не менее 4 |  |
| поддержка DDR-III | Есть |  |
| Порт Ethernet 10/100/1000 | Есть |  |
| Звук | Есть |  |
| порт PS/2 клавиатура | Есть |  |
| порт PS/2 мышь | Есть |  |
| порты USB на задней панели | Не менее 4 |  |
| порт D-sub | Есть |  |
| порт DVI | Есть |  |
| **Процессор:** |  |  |
| количество ядер на процессор | Не менее 4 |  |
| тактовая частота процессора | Не менее 3,4 ГГц |  |
| поддержка памяти PC3-10600 (DDR-III 1333 МГц) | Есть |  |
| объем КЭШа (L3) | Не менее 8 Мб |  |
| встроенный видеопроцессор | Есть |  |
| процессорный кулер | Есть |  |
| **Оперативная память:** |  |  |
| комплект из 2х модулей памяти для использования в 2х канальных чипсетах | Есть |  |
| тип памяти | DDR-III |  |
| частота памяти | Не менее 1333 МГц |  |
| общий объём памяти | Не менее 4 Гб |  |
| **Жесткий диск:** |  |  |
| интерфейс жесткого диска | SATA-II |  |
| объем жесткого диска | Не менее 500 Гб |  |
| скорость вращения шпинделя жесткого диска | Не менее 7200 об/мин |  |
| буфер | Не менее 16 Мб |  |
| **Оптический привод:** |  |  |
| поддержка DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW | Есть |  |
| интерфейс оптического привода | SATA |  |
| буфер | Не менее 2Мб |  |
| **Картридер:** |  |  |
| Встроенный мультиформатный картридер | Поддержка форматов: SD,MMC,MS,T-Flash,M2,xD,CF |  |
| **Вентилятор:** |  |  |
| размеры (ширина х высота) | до 120х120 мм |  |
| уровень шума, не более | 19 дБ |  |
| **Гарантийное обслуживание компьютера** | не менее 12 мес. со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки товара |  |
| **Год выпуска** | не ранее 2011 года |  |

Поставщик гарантирует:

1. Всё поставляемое оборудование является новым, находится в работоспособном состоянии и обеспечивает предусмотренную производителем функциональность.
2. Товар поставляется с комплектом сопроводительной документации, включающим инструкции по эксплуатации и другие документы, поставляемые производителем, сертификаты соответствия, информацию о наличии сервисных центров в г.Перми, адреса и способы связи с ними.

3) На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

*\* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком в Извещении о проведении запроса котировок, или превосходить данные требования по техническим и качественным характеристикам.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

**УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ**

*Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», то есть должны быть конкретными.*

*При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Техническом задании.*

*Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более» или «не менее», участником размещение заказа в предложении устанавливается конкретное значение.*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником размещения заказа должен быть предложен товар именно с таким значением показателя.*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается фразой «в пределах диапазона», или значение такого показателя сопровождается фразой «не более», участником размещения заказа должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же либо попадающим в обозначенный в Техническом задании диапазон, но без сопровождения фразами «не более».*

*Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником размещения заказа должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «поглощающим» заданный Техническим заданием диапазон, но без сопровождения фразой «не менее».*

.