Приложение №1

к муниципальному контракту

на поставку и установку мебели

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование товара** | | **Технические характеристики товара** | **Кол-во,** |
| **п/п** | | **шт.** |
| 1. | | Стол эргономичный | | Габаритные размеры: Ш1200xВ750xГ600 мм.  Цвет: вишня\*.  Стол офисный, правое удлинение, состоит из столешницы эргономичной формы, 2-х боковых стенок и экрана. Изделие выполнено из высококачественного ЛДСП, толщиной не менее 24 мм, облицованной меламиновой плёнкой, торцы обработаны кромочной лентой из ПВХ не менее 2 мм. Стол собран на эксцентрических стяжках, укомплектован выдвижной полкой под клавиатуру. | 2 |
| Гарантия: 1 год |
| 2. | | Стол эргономичный | | Габаритные размеры: Ш1200xВ750xГ600 мм.  Цвет: вишня\*.  Стол офисный, левое удлинение, состоит из столешницы эргономичной формы, 2-х боковых стенок и экрана. Изделие выполнено из высококачественного ЛДСП, толщиной не менее 24 мм, облицованной меламиновой плёнкой, торцы обработаны кромочной лентой из ПВХ не менее 2 мм. Стол собран на эксцентрических стяжках, укомплектован выдвижной полкой под  клавиатуру. | 2 |
| Гарантия: 1 год |
| 3. | | Стол эргономичный с тумбой | | Габаритные размеры: Ш1600xВ750xГ1200 мм.  Цвет: бук\*.  Стол офисный, правое удлинение, состоит из столешницы эргономичной формы, 2-х боковых стенок и экрана. Изделие выполнено из высококачественного ЛДСП, толщиной не менее 24 мм, облицованной меламиновой плёнкой, торцы обработаны кромочной лентой из ПВХ не менее 2 мм. Стол собран на эксцентрических стяжках, укомплектован выдвижной полкой под клавиатуру.  Стол идет в комплекте с отдельно стоящей тумбой под системный блок.  Тумба оснащена нишей под системный блок и выдвижным ящиком сверху. | 4 |
|  | |  | |  |  |
| Гарантия: 1 год |
| 4. | | Кресло мягкое | | Габаритные размеры: Ш650xВ630xГ650 мм**.**  Цвет: бежевый (матовый)  Все элементы кресла (спинка, подлокотники, подушка сидения) обтянуты эко кожей. | 2 |
| Каркас выполнен из калиброванного бруса хвойных пород деревьев и фанеры.  Мягкий наполнитель- пенополиуретан. |
| Опора: 4 металлические ножки круглой формы, высота не более 150 мм, цвет: хром.  Спинка кресла на уровне подлокотников, имеет овальную форму. |
|  |
| Гарантия: 1 год |
| 5. | | Стол журнальный | | Габаритные размеры: Ш750хГ720хВ430 мм**.**  Столешница квадратной формы, выполнена из прозрачного стекла толщиной не менее 8 мм с матовым рисунком, в виде прямоугольной гравировки и полированной кромкой  Опора: хромированные опоры в виде 4 отдельных ножек, соединенные между собой сверху, по периметру для дополнительной жесткости конструкции. Цвет: хром, колеса отсутствуют. | 1 |
| Дополнительные полки отсутствуют |
|  |
| Гарантия: 1 год |
| 6. | | Тумба подкатная | | Габаритные размеры: Ш405хГ505хВ640мм**.**  Цвет: бук\*  Топ из ЛДСП не менее 25мм, кромка из ПВХ не менее 2 мм, плиты облицованы прочной профилированной противоударной кромкой из ПВХ не менее 2мм, цвет кромки соответствует цвету ЛДСП. Каркас из ЛДСП не менее 18мм, кромка- ПВХ,не менее 0,4 мм. Задняя стенка из ЛДСП, не менее 18мм. Крепления металлические. Ручки металлические. Тумба оснащена тремя выдвижными ящиками. Имеет четыре опоры (роликовые), черного цвета. | 1 |
| Гарантия: 1 год |
| 7. | | Стол рабочий | | Габаритные размеры: Ш1800xГ880xВ750 мм. Цвет: вишня\*.  Стол письменный, состоит из столешницы прямоугольной формы, двух боковых стенок и экрана. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов ДСП, толщина рабочей поверхности и каркаса не менее 38мм, кромка ПВХ не менее 2мм, цвет кромки соответствует цвету ДСП. Изделие собрано на эксцентрических стяжках. | 1 |
| Гарантия: 1 год |
| 8. | | Тумба под оргтехнику | | Габаритные размеры: Ш1180хГ500х В641мм**.**  Цвет: вишня\*.  Тумба состоит из столешницы , 2-х боковых стенок и экрана. С левой стороны тумбы расположены три выдвижных ящика, верхний ящик оснащен замком, справа одна горизонтальная полка, Между ящиками и полкой располагается вертикальная ниша. Изделие собрано на эксцентрических стяжках. Крепления металлические, ручки металлические.  Оснащена роликовыми опорами, черного цвета. | 1 |
| Гарантия: 1 год |
| 9. | | шкаф низкий закрытый | | Габаритные размеры:В781хГ446хШ856 мм.  Цвет: вишня\*.  Шкаф двухстворчатый. Топ из ЛДСП не менее 25мм, торцы из ЛДСП не менее 18 мм, дверцы облицованы прочной профилированной противоударной кромкой из ПВХ не менее 2мм, цвет кромки соответствует цвету ЛДСП. Каркас из ЛДСП не менее 18мм, кромка- ПВХ, не менее 0,4 мм. Задняя стенка- ДВП с элементом жесткости. Крепления металлические. Ручки металлические. | 1 |
| Гарантия: 1 год |
| 10. | | Комплект мягкой мебели:  Диван двухместный  Кресло мягкое | | Габаритные размеры: Ш1400хГ900хВ930 мм.  Цвет: черный (матовый) | 1  1 |
| Спинка дивана имеет прямоугольную форму, края плавные, закругленные, подлокотники выполнены в виде прямоугольных подушек. На спинке выполнена декоративная сборка.  Материал обивки всех составляющих дивана: искусственная кожа.  Кожа: высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием на хлопчатобумажной основе, имитирует классическую матовую кожу. Обладает высокими свойствами сопротивляемости царапинам и многократному изгибу, к сухому и мокрому трению, светостоек, морозостойкость, пропускает воздух и водяные пары.  Состав кожи: хлопок - 30%, полиуретан - 70%.  Каркас выполнен из фанеры, шлифованной ДСП, бруса хвойных пород.  Мягкий наполнитель - пенополиуретан ST2536, ST2545, синтепон не менее 150г/кв.м. В сиденьях используются пружинные элементы "зигзаг".  Диван комплектуется круглыми прямыми опорами (ножками) с гальваническим покрытием, высота ножек не более 40 мм. |
| Габаритные размеры: Ш980хГ900хВ930 мм. Цвет: черный (матовый) Спинка кресла имеет прямоугольную форму, края плавные, закругленные подлокотники выполнены в виде прямоугольных подушек.  На спинке выполнена декоративная сборка.  Материал обивки всех составляющих дивана: искусственная кожа.  Кожа: высококачественная искусственная кожа с полиуретановым покрытием на хлопчатобумажной основе, имитирует классическую матовую кожу. Обладает высокими свойствами сопротивляемости царапинам и многократному изгибу, к сухому и мокрому трению, светостоек, морозостойкость, пропускает воздух и водяные пары.  Состав кожи: хлопок - 30%, полиуретан - 70%.  Каркас выполнен из фанеры, шлифованной ДСП, бруса хвойных пород.  Мягкий наполнитель - пенополиуретан ST2536, ST2545, синтепон не менее 150г/кв.м. В сиденьях используются пружинные элементы "зигзаг".  Кресло комплектуется круглыми прямыми опорами (ножками) с гальваническим покрытием, высота ножек не более 40 мм. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Гарантия: 1 год |
| 11. | | Комплект мебели для руководителя:  Стол руководителя  Брифинг- приставка  Тумба мобильная | | Размеры: Ш1800х Г800хВ735 мм.  Цвет: орех (светлый)\*.  Рабочий стол состоит из столешницы прямоугольной формы, двух боковых стенок и экрана, кроя плавные, слегка закруглены. Столешница: материал - ламинированная ДСП класса Е1 не мене 38 мм, с кромкой ПВХ не менее 3 мм.  Панельные каркасы: материал – ЛДСП класса Е1 не менее 38 мм, с кромкой ПВХ не менее 3 мм. ДСП устойчива к истиранию, имеет противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость (возможность кратковременного воздействия тепла до 240 градусов), светостойкость (устойчивость к выцветанию). Соединение деталей: 4-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом. | 1 |
| Гарантия: 10 лет |
| Размеры:Ш560 хГ 990хВ735 мм.  Цвет: орех (светлый)\*.  Угловой брифинг на опоре (3 металлические ножки, круглой формы), кроя плавные, слегка закруглены.. Материал - ламинированная ДСП класса Е1 не менее 38 мм с кромкой ПВХ не менее 3 мм.  ДСП устойчива к истиранию, имеет противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость, светостойкость (устойчивость к выцветанию). | 1 |
| Гарантия: 10 лет |
| Размеры: Ш1220х Г530хВ640 мм.  Цвет: орех (светлый)\*  Тумба оснащена нишей с одной полкой, дверью, тремя ящиками слева, направляющие ящиков – металлические с нейлоновыми роликами. Наличие регулировки опоры тумбы.  Верхняя крышка тумбы: материал – ЛДСП класса Е1 не менее 18 мм с кромкой ПВХ не менее 2 мм; панельные каркасы: материал – ЛДСП класса Е1 не менее 18 мм с кромкой ПВХ не менее 0,5 мм. ЛДСП устойчива к истиранию, имеет противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость, светостойкость (устойчивость к выцветанию).  Соединение деталей: 4-х компонентная эксцентриковая стяжка с конусным винтом. Ручки выполнены из металла.  Гарантия: 10 лет | 1 |
| 12. | | Антресоль | | Габаритные размеры: Ш600х Г440хВ650 мм.  Цвет:орех\*  Антресоль на шкаф 2-дверная: топ состоит из ЛДСП не менее 22мм, каркас из ЛДСП не менее 16мм, кромка ПВХ не менее 2мм. Крепления металлические. Ручки металлические. | 1 |
| Гарантия: 1 год |
| 13. | | Антресоль | | Габаритные размеры: Ш800х Г380хВ600 мм.  Цвет: орех\*  Антресоль на шкаф 2-дверная: топ состоит из ЛДСП не менее 22мм, каркас из ЛДСП не менее 16мм, кромка ПВХ не менее 2мм. Крепления металлические. Ручки металлические. | 2 |
| Гарантия : 1год |
| 14. | | Стол журнальный | | Габаритные размеры: Ш1000х Г600хВ410 мм.  Столешница прямоугольной формы, выполнена из прозрачного стекла толщиной не менее 8 мм с полированной кромкой.  Опора: 4 отдельные ножки, выполненные из массива дерева, конусной формы, цвет: венге\*  Стол оснащен полкой выполненной из шпонированной МДФ панели из древесины дуба, цвет: венге\*.  Цвет опор (ножек) совпадает с цветом шпонированной МДФ панели.  Все углы стола имеют закругление, радиусом не более 10 мм. | 1 |
|  |  | | Гарантия: 1 год | |
| 15. | | Комплект мебели для руководителя:  Стол руководителя  Брифинг- приставка | | Размеры: Ш1700хГ800хВ750 мм.  Цвет: венге  Стол рабочий состоит из столешницы неправильной прямоугольной формы (боковые стороны (слева и справа) закруглены), двух боковых стенок и экрана.  Столешница: материал - ламинированная ДСП не мене 38 мм, с двусотонним меламиновым покрытием и противоударной кромкой не менее 2 мм ABS по периметру. Панельные каркасы: материал –ДСП не менее 38 мм, с кромкой не менее 2 мм ABS, в каркасах применяются декоративные металлические вставки. ДСП устойчива к истиранию, имеет противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость, светостойкость (устойчивость к выцветанию). Соединение деталей: 2-х компонентная эксцентриковая стяжка, столешница крепится к каркасам при помощи винтов. | 1 |
| Гарантия: 5 лет |
| Размеры:Ш1200 хГ 700хВ750 мм.  Цвет: венге  Брифинг представляет собой опору и столешницу.  Опора: одна ножка, выполненной из алюминия.  Столешница: имеет неправильную прямоугольную форму (сторона, которая не крепиться к столу закруглена). Материал - ламинированная ДСП не мене 38 мм, с двусотонним меламиновым покрытием и противоударной кромкой не менее 2 мм ABS по периметру.  ДСП должна быть устойчива к истиранию, иметь противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость, светостойкость (устойчивость к выцветанию). Соединение столешницы брифинг- приставки к столу осуществляется при помощи винтов. | 1 |
| Гарантия: 5 лет |
|  | | Тумба подкатная | | Размеры:Ш1200хГ 500хВ600 мм.  Цвет: венге  Служит подкатной приставкой к столу, оснащена нишей с одной полкой, дверью- купе, тремя ящиками слева.  Каркас, топ и фасад изготовлены из ДСП не менее 25 мм, с двусторонним меламиновым покрытием и кромкой не менее 2 мм. Цвет кромки соответствует цвету ДСП. ДСП устойчива к истиранию, имеет противоударную прочность, повышенную влагостойкость, устойчивость к воздействию химических веществ, термостойкость, светостойкость (устойчивость к выцветанию).  Ящики установлены на металлические направляющие с нейлоновыми роликами.  Тумба установлена на поворотные роликовые опоры.  Ручки металлические, цвет: алюминий. | 1 |
| Гарантия: 5 лет |
| \*В связи с несовместимостью с товарами, уже используемыми Заказчиком, цвет должен быть согласован с Заказчиком до поставки.   * На поверхности ламинированного ДСП недопустимо наличие царапин, сколов, потёртостей, вмятин, трещин. * Недопустимо наличие сколов и остатков клея по линии наклейки кромки. * Выдвижение ящиков тумб должно происходить легко, без заеданий и перекосов. * При сборке мебели не допускаются зазоры в соединениях деталей, перекосы, слабое крепление, отсутствие устойчивости опор изделий с ровной горизонтальной поверхностью. * Раздвижные элементы изделий должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов. | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |