Приложение № 2 к извещению

**Техническое задание**

**на поставку мебели для департамента образования администрации г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Кабинет 206*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Цвет: Ольха фризская*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Мебель изготовлена из ЛДСП (ламинат антибликовый, термоустойчивый, устойчивый  к механическим повреждениям). | | | | | | | | |
| ***№*** | ***Наименование*** | | | ***Тех.характеристики*** | ***Параметры*** | ***Кол-во*** | ***Стоимость исходя из начальной (максимальной) цены контракта (руб)*** |
| 1 | Стол эргономичный | | | С изгибом слева – 2 шт., с изгибом справа – 3 шт. Изготовлен из ЛДСП (ламинат антибликовый, термоустойчивый, устойчивый к механическим повреждениям). Каркас столов толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина столешниц 25 мм, кромка по периметру столешницы кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. | 160\*100/80\*75 | 5 | 22071,90 |
| 2 | Тумба опорная | | | 4 ящика. Каркасы, фасады тумб толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности, задняя стенка тумб – ДСП. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 42\*47\*75 | 6 | 22457,76 |
| 3 | Тумба подкатная | | | 3 ящика. Каркасы, фасады тумб толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности, задняя стенка тумб – ДСП. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 42\*47\*62 | 5 | 17517,10 |
| 4 | Шкаф узкий высокий | | | Одна распашная дверь на 5 полок. Каркасы, фасады шкафов толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – оргалит. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 40\*42\*185 | 1 | 4878,12 |
| 5 | Шкаф узкий средний | | | Одна распашная дверь на 3 полки. Каркасы, фасады шкафов толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – оргалит. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 40\*42\*112 | 2 | 6827,48 |
| 6 | Шкаф закрытый | | | 4 двери (2 верхние на 3 полки; нижние – на 2 полки). Каркас, фасад шкафа толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – оргалит. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 80\*42\*185 | 1 | 7373,82 |
| 7 | Антресоль | | | Две распашные двери. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 80\*42\*37,2 | 1 | 2393,04 |
| 8 | Гардероб | | | Две распашные двери , перекладина, полка. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 80\*60\*185 | 1 | 8188,02 |
| 9 | Брифинг | | | Прямоугольной формы на опоре матового серого цвета | 80\*47\*75 | 1 | 1797,14 |
| 10 | Тумба низкая | | | Две распашные двери, 1 полка.  Каркасы, фасады тумб толщиной 18 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 25 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности, задняя стенка тумб – ДСП. Фурнитура лицевая – металлическая с матовым покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. | 80\*42\*77 | 1 | 3980,14 |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Кабинет 207*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Цвет: Орех*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Мебель изготовлена из ЛДСП (ламинат антибликовый, термоустойчивый, устойчивый к  механическим повреждениям). | | | | | | | | |
| ***№*** | ***Наименование*** | | | ***Тех.характеристики*** | ***Параметры*** | ***Кол-во*** | ***Стоимость исходя из начальной (максимальной) цены контракта (руб)*** |
| 1 | Стол рабочий | | | Прямоугольной формы. Каркас стола толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина столешницы 22 мм, кромка по периметру столешницы кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. | 140\*70\*75 | 1 | 2253,80 |
| 2 | Стол рабочий | | | Прямоугольной формы. Каркас стола толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина столешницы 22 мм, кромка по периметру столешницы кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. | 80\*60\*75 | 1 | 1536,36 |
| 3 | Угловой переход | | |  | 70\*60\*75 | 1 | 803,58 |
| 4 | Тумба подкатная | | | 3 ящика. Фурнитура лицевая – металлическая с хромированным покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. Каркасы, фасады тумб толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка тумб – ДСП. | 42\*47\*62 | 2 | 6289,40 |
| 5 | Шкаф закрытый | | | 4 двери (2 верхние на 3 полки; нижние – на 2 полки). Фурнитура лицевая – металлическая с хромированным покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. Каркас, фасад шкафа толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – ДВП. | 72\*38\*189,6 | 1 | 5326,52 |
| 6 | Брифинг | | | На металлической хромированной опоре | 70\*38\*75 | 1 | 1187,08 |
| 7 | Подставка под сист.блок | | | Материал: серый пластик, на роликовых опорах |  | 1 | 552,24 |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Кабинет 203*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
| ***Цвет: Бук*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Мебель изготовлена из ЛДСП (ламинат антибликовый, термоустойчивый, устойчивый к  механическим повреждениям). | | | | | | | | |
| ***№*** | ***Наименование*** | | | ***Тех.характеристики*** | ***Параметры*** | ***Кол-во*** | ***Стоимость исходя из начальной (максимальной) цены контракта (руб)*** |
| 1 | Стол с изгибом левый | | | Изгиб слева. Каркас стола толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина столешницы 22 мм, кромка по периметру столешницы кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. | 140\*90/70\*75 | 1 | 2573,58 |
| 2 | Тумба приставная | | | 4 ящика. Фурнитура лицевая – металлическая с хромированным покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. Каркас, фасад тумбы толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – ДСП. | 46,5\*50\*75 | 1 | 2499,24 |
| 3 | Шкаф стеллаж закрытый | | | Две распашные двери, 5 полок. Фурнитура лицевая – металлическая с хромированным покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. Каркас, фасад шкафа толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – ДВП. | 76\*39\*188 | 1 | 4174,84 |
| 4 | Шкаф для одежды | | | Две распашные двери, 1 полка, перекладина. Фурнитура лицевая – металлическая с хромированным покрытием. Фурнитура крепёжная – металлическая, с антикоррозийным покрытием. Каркас, фасад шкафа толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – ДВП. | 76\*57\*188 | 1 | 4922,96 |
|  |  | |
| ***Кабинет 204*** | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | | | | | | | |
| ***№*** | ***Наименование*** | | | ***Тех.характеристики*** | ***Параметры*** | ***Кол-во*** |  |
| 1 | Диван двухместный | | | Материал обивки – искусственная кожа (экокожа), каркас выполнен из бруса и фанеры, набивка – поролон, холофайбер. Цвет – черный | 146\*77\*62 | 1 | 13839,04 |
| 2 | Шкаф со стеклом | | | Цвет: Орех миланский***.*** Стеклянные распашные двери – на 3 полки; снизу двери из ЛДСП – на 2 полки. Каркас, фасад шкафа толщиной 16 мм, на торцевых поверхностях кромка ПВХ – 0,4 мм, толщина топов 22 мм, кромка по периметру топа кант ПВХ – 2 мм, цвет кромки – в цвет поверхности. Задняя стенка шкафов – ДВП. | 80\*42\*200 | 1 | 6302,38 |

Итого 149 745,54