|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | на | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции зала и холла 1 этажа правого крыла ул. Ленина,23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  | Основание: | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | Сметная стоимость 1735752,00 руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | | | | Кол. | | | Стоимость единицы, руб. | | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | | | Т/з осн. раб.на ед. | | Т/з осн. раб. Всего | | Общая масса обору-дования, т | |
| Всего | | В том числе | | | | | | Обору-дование | | | Всего | | В том числе | | | | | |
| Осн.З/п | | Эк.Маш | | З/пМех | | Осн.З/п | | Эк.Маш | | З/пМех | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | |
| **Раздел 1. Система П1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР20-06-002-01** | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 камера | | | 1 | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | |  | | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | | 43,71 | | 43,71 | |  | |
| 2 | **Прайс-лист** | Приточная установка в комплекте ALFA - C- 05WS а. фильтр с классом очистки фильтрующего материала EU 4 б. нагреватель водяной Q =9,4 кВт в. вентилятор г. электродвигатель Ny = 0,3 кВт; n =2300 об/мин. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | комплект | | | 1 | | 81830,51 | |  | |  | |  | |  | | | 81830,51 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | **ФЕР20-02-006-06** | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 шт. | | | 1 | | 31,32 | | 14,62 | | 1,96 | |  | |  | | | 31,32 | | 14,62 | | 1,96 | |  | | 1,63 | | 1,63 | |  | |
| 4 | **Прайс-лист** | Клапан воздушный периметром 300х200 MLKR /S 300х200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт | | | 1 | | 4237,29 | |  | |  | |  | |  | | | 4237,29 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | **ФЕРм08-01-057-01** | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 шт. | | | 1 | | 90,46 | | 46,18 | | 6,36 | | 0,48 | |  | | | 90,46 | | 46,18 | | 6,36 | | 0,48 | | 4,8 | | 4,8 | |  | |
| 6 | **Прайс-лист** | Электропривод с пружинным возвратом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт. | | | 1 | | 3898,31 | |  | |  | |  | |  | | | 3898,31 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | **ФЕР20-02-014-02** | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 шт. | | | 1 | | 16,3 | | 9,66 | | 1,71 | |  | |  | | | 16,3 | | 9,66 | | 1,71 | |  | | 1,09 | | 1,09 | |  | |
| 8 | **Прайс-лист** | Шумоглушитель Д=200мм ГТК 200-900 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт | | | 1 | | 2432,2 | |  | |  | |  | |  | | | 2432,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | **ФЕР20-02-002-01** | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 решетка | | | 1 | | 19,56 | | 13,1 | | 2,37 | |  | |  | | | 19,56 | | 13,1 | | 2,37 | |  | | 1,46 | | 1,46 | |  | |
| 10 | **Прайс-лист** | Решетка воздухозаборная АРН 300х300 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт | | | 1 | | 899,15 | |  | |  | |  | |  | | | 899,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 воздухораспределитель | | | 3 | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 166,92 | | 38,55 | | 115,26 | |  | | 1,45 | | 4,35 | |  | |
| 12 | **Прайс-лист** | Решетка воздухораспределительная АМР 300х150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт | | | 3 | | 644,07 | |  | |  | |  | |  | | | 1932,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка диффузоров Д=125мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 воздухораспределитель | | | 1 | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | | 1,45 | | 1,45 | |  | |
| 14 | **Прайс-лист** | диффузоров Д=125мм ДПУ-М 125 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт | | | 1 | | 144,07 | |  | |  | |  | |  | | | 144,07 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,0004 *0,0002\*2* | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 3,53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | **ФЕР20-01-001-01** | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому воздуховоду Д=125мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,00785 | | 2133,1 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 16,74 | | 12,21 | | 1,13 | | 0,06 | | 177,93 | | 1,4 | |  | |
| 17 | **ФССЦ-301-8139** | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 0,785 | | 66,31 | |  | |  | |  | |  | | | 52,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,0004 *0,0002\*2* | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 3,53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,004 *0,002\*2* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 45,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | **ФЕР20-01-002-01** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=125мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,06 | | 3469,19 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 208,15 | | 93,31 | | 8,6 | | 0,42 | | 177,93 | | 10,68 | |  | |
| 21 | **ФССЦ-301-4795** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 6 | | 73,02 | |  | |  | |  | |  | | | 438,12 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,001 *0,0002\*5* | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 8,81 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,01 *0,002\*5* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 112,76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | **ФЕР20-01-002-01** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=200мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,07 | | 3469,19 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 242,84 | | 108,86 | | 10,03 | | 0,49 | | 177,93 | | 12,46 | |  | |
| 25 | **ФССЦ-301-4797** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 7 | | 74,67 | |  | |  | |  | |  | | | 522,69 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,0004 *0,0002\*2* | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 3,53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,004 *0,002\*2* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 45,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | **ФЕР20-01-002-03** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм ( 150х250мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,082 | | 3164,17 | | 1423,85 | | 114,81 | | 5,54 | |  | | | 259,46 | | 116,76 | | 9,41 | | 0,45 | | 162,91 | | 13,36 | |  | |
| 29 | **ФССЦ-301-4754** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 8,2 | | 130,37 | |  | |  | |  | |  | | | 1069,03 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | **ФССЦ-301-2964** | Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт. | | | 4 | | 127,16 | |  | |  | |  | |  | | | 508,64 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,008 *0,002\*4* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 90,21 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | **ФЕР20-01-002-03** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм ( 250х150мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,02 | | 3164,17 | | 1423,85 | | 114,81 | | 5,54 | |  | | | 63,28 | | 28,48 | | 2,3 | | 0,11 | | 162,91 | | 3,26 | |  | |
| 33 | **ФССЦ-301-4754** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 2 | | 130,37 | |  | |  | |  | |  | | | 260,74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | **ФССЦ-301-2964** | Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт. | | | 2 | | 127,16 | |  | |  | |  | |  | | | 254,32 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,004 *0,002\*2* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 45,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | **ФЕР20-01-002-10** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х300) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,012 | | 2428,03 | | 1231,99 | | 107,31 | | 5,13 | |  | | | 29,14 | | 14,78 | | 1,29 | | 0,06 | | 140,96 | | 1,69 | |  | |
| 37 | **ФССЦ-301-4761** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 1,2 | | 148,62 | |  | |  | |  | |  | | | 178,34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | **ФССЦ-301-2981** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | шт. | | | 1 | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | **ФЕР26-01-018-01** | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 10 м2 изолируемой поверхности | | | 0,8 | | 4980,23 | | 66,17 | | 37,48 | |  | |  | | | 3984,18 | | 52,94 | | 29,98 | |  | | 6,67 | | 5,34 | |  | |
| 41 | **104-0163** | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | -8,8 | | 365 | |  | |  | |  | |  | | | -3212 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | **Прайс-лист** | Пенофол тип С толщ.5мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | м2 | | | 8,8 | | 177,97 | |  | |  | |  | |  | | | 1566,14 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | **ФЕР09-03-039-01** | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (для воздуховодов) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | 1 т конструкций | | | 0,045 | | 1265,19 | | 727,6 | | 299,41 | | 1,49 | |  | | | 56,93 | | 32,74 | | 13,47 | | 0,07 | | 80,22 | | 3,61 | |  | |
| 44 | **ФССЦ-201-8060** | Элементы металлические *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | | кг | | | 45 | | 12,09 | |  | |  | |  | |  | | | 544,05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проем 400х400х900 (4 шт.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | **ФЕР46-03-002-12** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,04\*4* | | | 6565,59 | | 456,95 | | 1711,66 | | 522 | |  | | | 1050,49 | | 73,11 | | 273,87 | | 83,52 | | 47,5 | | 7,6 | |  | |
| 46 | **ФЕР46-03-002-28** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 ( при толщине стены *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 900мм, корретировка на 700мм ПЗ=70 (ОЗП=70; ЭМ=70 к расх.; ЗПМ=70; МАТ=70 к расх.; ТЗ=70; ТЗМ=70) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,04\*4* | | | 21464,1 | | 632,8 | | 5441,8 | | 1827 | |  | | | 3434,26 | | 101,25 | | 870,69 | | 292,32 | | 65,8 | | 10,53 | |  | |
| 47 | **ФЕР46-03-002-10** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 80 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,04\*4* | | | 5415,65 | | 394,42 | | 1487,08 | | 446,6 | |  | | | 866,5 | | 63,11 | | 237,93 | | 71,46 | | 41 | | 6,56 | |  | |
| 48 | **ФЕР46-03-002-26** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-10 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 900мм, корретировка на 700мм ПЗ=70 (ОЗП=70; ЭМ=70 к расх.; ЗПМ=70; МАТ=70 к расх.; ТЗ=70; ТЗМ=70) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,04\*4* | | | 17670,1 | | 632,8 | | 4667,6 | | 1567,3 | |  | | | 2827,22 | | 101,25 | | 746,82 | | 250,77 | | 65,8 | | 10,53 | |  | |
| 49 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,32 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 12,47 | | 12,47 | |  | |  | | 4,05 | | 1,3 | |  | |
| Проем 500х300х900 ( 2 шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **ФЕР46-03-002-14** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,08\*2* | | | 9026,73 | | 615,68 | | 2229,91 | | 696 | |  | | | 1444,28 | | 98,51 | | 356,79 | | 111,36 | | 64 | | 10,24 | |  | |
| 51 | **ФЕР46-03-002-30** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 900мм, корретировка на 700мм ПЗ=70 (ОЗП=70; ЭМ=70 к расх.; ЗПМ=70; МАТ=70 к расх.; ТЗ=70; ТЗМ=70) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,16 *0,08\*2* | | | 29522,5 | | 632,8 | | 7255,5 | | 2436 | |  | | | 4723,6 | | 101,25 | | 1160,88 | | 389,76 | | 65,8 | | 10,53 | |  | |
| 52 | **ФЕР46-03-002-06** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 *0,02\*2* | | | 3138,46 | | 301,11 | | 1176,13 | | 342,2 | |  | | | 125,54 | | 12,04 | | 47,05 | | 13,69 | | 31,3 | | 1,25 | |  | |
| 53 | **ФЕР46-03-002-22** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-06 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 900мм, корретировка на 700мм ПЗ=70 (ОЗП=70; ЭМ=70 к расх.; ЗПМ=70; МАТ=70 к расх.; ТЗ=70; ТЗМ=70) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 *0,02\*2* | | | 9800,7 | | 431,2 | | 3555,3 | | 1193,5 | |  | | | 392,03 | | 17,25 | | 142,21 | | 47,74 | | 44,8 | | 1,79 | |  | |
| 54 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,2 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 7,79 | | 7,79 | |  | |  | | 4,05 | | 0,81 | |  | |
| Проем 1000х300х500 (4 шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | **ФЕР46-03-002-16** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,48 *0,12\*4* | | | 10614,77 | | 615,68 | | 2229,91 | | 696 | |  | | | 5095,09 | | 295,53 | | 1070,36 | | 334,08 | | 64 | | 30,72 | |  | |
| 56 | **ФЕР46-03-002-32** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,48 *0,12\*4* | | | 15155,7 | | 392,4 | | 3109,5 | | 1044 | |  | | | 7274,74 | | 188,35 | | 1492,56 | | 501,12 | | 40,8 | | 19,58 | |  | |
| 57 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,48 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 18,7 | | 18,7 | |  | |  | | 4,05 | | 1,94 | |  | |
| Отверстие Д=200мм х 500мм (1 шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | **ФЕР46-03-002-12** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 6565,59 | | 456,95 | | 1711,66 | | 522 | |  | | | 262,62 | | 18,28 | | 68,47 | | 20,88 | | 47,5 | | 1,9 | |  | |
| 59 | **ФЕР46-03-002-28** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-12 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 9198,9 | | 271,2 | | 2332,2 | | 783 | |  | | | 367,96 | | 10,85 | | 93,29 | | 31,32 | | 28,2 | | 1,13 | |  | |
| 60 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 1,56 | | 1,56 | |  | |  | | 4,05 | | 0,16 | |  | |
| Отверстие Д=250 х 500 ( 1 шт ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | **ФЕР46-03-002-14** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 9026,73 | | 615,68 | | 2229,91 | | 696 | |  | | | 361,07 | | 24,63 | | 89,2 | | 27,84 | | 64 | | 2,56 | |  | |
| 62 | **ФЕР46-03-002-30** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-14 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 12652,5 | | 271,2 | | 3109,5 | | 1044 | |  | | | 506,1 | | 10,85 | | 124,38 | | 41,76 | | 28,2 | | 1,13 | |  | |
| 63 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 1,56 | | 1,56 | |  | |  | | 4,05 | | 0,16 | |  | |
| Отверстие Д=300 х 500 (1 шт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | **ФЕР46-03-002-16** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 10614,77 | | 615,68 | | 2229,91 | | 696 | |  | | | 424,59 | | 24,63 | | 89,2 | | 27,84 | | 64 | | 2,56 | |  | |
| 65 | **ФЕР46-03-002-32** | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При общей толщине 500мм, корретировка на 300мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 15155,7 | | 392,4 | | 3109,5 | | 1044 | |  | | | 606,23 | | 15,7 | | 124,38 | | 41,76 | | 40,8 | | 1,63 | |  | |
| 66 | **ФЕР46-03-002-33** | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 100 отверстий | | | | 0,04 | | | 38,96 | | 38,96 | |  | |  | |  | | | 1,56 | | 1,56 | |  | |  | | 4,05 | | 0,16 | |  | |
| Приборы автоматики системы П1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | **ФЕРм11-02-001-01** | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | 1 шт. | | | | 4 *2+1+1* | | | 11,53 | | 10,22 | |  | |  | |  | | | 46,12 | | 40,88 | |  | |  | | 1,03 | | 4,12 | |  | |
| 68 | **Прайс-лист** | Датчик перепада давления 500 Pa DM 500 с контактором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | шт. | | | | 2 | | | 915,25 | |  | |  | |  | |  | | | 1830,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | **Прайс-лист** | Датчик температуры канальный СКТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | шт. | | | | 1 | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70 | **Прайс-лист** | Датчик защиты от замерзания *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | шт. | | | | 1 | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Компрессорно-конденсаторный блок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | **ФЕР20-06-017-01** | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 блок | | | 1 | | | 214,89 | | 122,66 | | 26,85 | | 1,08 | |  | | | 214,89 | | 122,66 | | 26,85 | | 1,08 | | 12,75 | | 12,75 | |  | |
| 72 | **Прайс-лист** | Компрессорно-конденсаторный блок ККБ Lessar LUQ- C36Y *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 40894,92 | |  | |  | |  | |  | | | 40894,92 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | **Прайс-лист** | кронштейн *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 949,15 | |  | |  | |  | |  | | | 949,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 74 | **ФЕР20-06-016-01** | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (комплект фреоновой обвязки LUQ -C36Y) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 блок | | | 1 | | | 133,76 | | 75,32 | | 11,25 | | 0,41 | |  | | | 133,76 | | 75,32 | | 11,25 | | 0,41 | | 7,83 | | 7,83 | |  | |
| 75 | **Прайс-лист** | Комплект фреоновой обвязки LUQ -C36Y *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 7104,24 | |  | |  | |  | |  | | | 7104,24 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | **ФЕР20-06-016-01** | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час (Охладитель фреоновый FLO 60-30) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 блок | | | 1 | | | 133,76 | | 75,32 | | 11,25 | | 0,41 | |  | | | 133,76 | | 75,32 | | 11,25 | | 0,41 | | 7,83 | | 7,83 | |  | |
| 77 | **Прайс-лист** | Охладитель фреоновый FLO 60-30 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 15596,61 | |  | |  | |  | |  | | | 15596,61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 78 | **ФЕР16-03-002-01** | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм ( применительно к трубе медной в изоляции 1/2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,107 | | | 2894,93 | | 1093,12 | | 47,41 | | 0,95 | |  | | | 309,76 | | 116,96 | | 5,07 | | 0,1 | | 112 | | 11,98 | |  | |
| 79 | **103-1455** | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -10,02 | | | 13,2 | |  | |  | |  | |  | | | -132,26 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80 | **Прайс-лист** | Труба медная в изоляции 1/2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м.п. | | | 10,02 | | | 347,46 | |  | |  | |  | |  | | | 3481,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 81 | **ФЕР16-03-002-03** | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,103 | | | 3912,72 | | 1005,28 | | 48,62 | | 0,95 | |  | | | 403,01 | | 103,54 | | 5,01 | | 0,1 | | 103 | | 10,61 | |  | |
| 82 | **103-1457** | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -10,07 | | | 27,95 | |  | |  | |  | |  | | | -281,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83 | **Прайс-лист** | Труба медная в изоляции 3/4 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м.п. | | | 10,07 | | | 440,68 | |  | |  | |  | |  | | | 4437,65 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 84 | **ФЕРм11-02-001-01** | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термостат комнатный ТАЗ) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 11,53 | | 10,22 | |  | |  | |  | | | 11,53 | | 10,22 | |  | |  | | 1,03 | | 1,03 | |  | |
| 85 | **Прайс-лист** | Термостат комнатный ТАЗ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 501,69 | |  | |  | |  | |  | | | 501,69 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 86 | **ФЕР16-04-001-01** | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,1 | | | 3145,57 | | 637,26 | | 2,86 | | 0,27 | |  | | | 314,56 | | 63,73 | | 0,29 | | 0,03 | | 64,24 | | 6,42 | |  | |
| 87 | **507-2006** | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м | | | -0,998 | | | 245,5 | |  | |  | |  | |  | | | -245,01 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | **ФССЦ-507-2003** | Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м | | | 0,998 | | | 89,25 | |  | |  | |  | |  | | | 89,07 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 2. Система ПВ 1 (зал)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | **ФЕР20-06-002-01** | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 камера | | | 1 | | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | |  | | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | | 43,71 | | 43,71 | |  | |
| 90 | **Прайс-лист** | Приточная установка в комплекте HRB 25 MN- SS1 а. фильтр с классом очистки фильтрующего материала EU 4 б. нагреватель электрический в. вентилятор г. электродвигатель Ny = 0,950 кВт; n =1800 об/мин. д.рекуператор *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 294338,98 | |  | |  | |  | |  | | | 294338,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 91 | **ФЕР18-02-003-01** | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 водоподогреватель | | | 1 | | | 5851,02 | | 135,73 | | 64,86 | | 3,11 | |  | | | 5851,02 | | 135,73 | | 64,86 | | 3,11 | | 14,61 | | 14,61 | |  | |
| 309 | **301-0152** | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | -1 | | | 5373,2 | |  | |  | |  | |  | | | -5373,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 92 | **Прайс-лист** | Нагреватель водяной Q=10.8 кВт VOK-01-T-500х250 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 8271,19 | |  | |  | |  | |  | | | 8271,19 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 93 | **ФЕР20-02-006-02** | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 28,72 | | 16,5 | | 2,12 | |  | |  | | | 57,44 | | 33 | | 4,24 | |  | | 1,84 | | 3,68 | |  | |
| 94 | **Прайс-лист** | Клапан воздушный Д=315 мм DTHU *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 2 | | | 1026,27 | |  | |  | |  | |  | | | 2052,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | **ФЕРм08-01-057-01** | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 90,46 | | 46,18 | | 6,36 | | 0,48 | |  | | | 180,92 | | 92,36 | | 12,72 | | 0,96 | | 4,8 | | 9,6 | |  | |
| 96 | **Прайс-лист** | Электропривод с пружинным возвратом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 3898,31 | |  | |  | |  | |  | | | 7796,62 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 97 | **ФЕР20-02-014-04** | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 23,06 | | 13,64 | | 2,09 | |  | |  | | | 46,12 | | 27,28 | | 4,18 | |  | | 1,54 | | 3,08 | |  | |
| 98 | **Прайс-лист** | Шумоглушитель Д=315мм ГТК 315-900 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 2 | | | 4288,14 | |  | |  | |  | |  | | | 8576,28 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 99 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 воздухораспределитель | | | 1 | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | | 1,45 | | 1,45 | |  | |
| 100 | **Прайс-лист** | Решетка воздухораспределительная АРН 500х300 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 1181,35 | |  | |  | |  | |  | | | 1181,35 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 101 | **ФЕР20-02-009-03** | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 зонт | | | 1 | | | 10,57 | | 5,88 | | 1,73 | |  | |  | | | 10,57 | | 5,88 | | 1,73 | |  | | 0,64 | | 0,64 | |  | |
| 102 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,0014 *0,0007\*2* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 12,34 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 103 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,004 *0,002\*2* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 45,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 104 | **Прайс-лист** | Зонт над шахтой Д=315 мм. с.5.904-51/3К00.000-02 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 661 | |  | |  | |  | |  | | | 661 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 105 | **ФЕР20-02-002-03** | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 (применительно к перфорированной) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 решетка | | | 2 | | | 34,96 | | 18,93 | | 4,63 | | 0,14 | |  | | | 69,92 | | 37,86 | | 9,26 | | 0,28 | | 2,11 | | 4,22 | |  | |
| 106 | **Прайс-лист** | Решетка перфорированная АПН 500х500 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 2 | | | 1082,2 | |  | |  | |  | |  | | | 2164,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 107 | **ФЕР20-01-002-05** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,262 | | | 3131,12 | | 1423,85 | | 117,92 | | 5,81 | |  | | | 820,35 | | 373,05 | | 30,9 | | 1,52 | | 162,91 | | 42,68 | |  | |
| 108 | **ФССЦ-301-4799** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 26,2 | | | 76,43 | |  | |  | |  | |  | | | 2002,47 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 109 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,0056 *0,0007\*8* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 49,36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 110 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,016 *0,002\*8* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 180,41 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 111 | **ФЕР20-01-002-03** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм (250х250) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,145 | | | 3164,17 | | 1423,85 | | 114,81 | | 5,54 | |  | | | 458,8 | | 206,46 | | 16,65 | | 0,8 | | 162,91 | | 23,62 | |  | |
| 112 | **ФССЦ-301-4756** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм (250х250) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 14,5 | | | 126,33 | |  | |  | |  | |  | | | 1831,79 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 113 | **ФССЦ-301-2980** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 5 | | | 88,6 | |  | |  | |  | |  | | | 443 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 114 | **ФЕР20-01-002-10** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (300х300) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,264 *0,162+0,102* | | | 2428,03 | | 1231,99 | | 107,31 | | 5,13 | |  | | | 641 | | 325,25 | | 28,33 | | 1,35 | | 140,96 | | 37,21 | |  | |
| 115 | **ФССЦ-301-4761** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 26,4 *16,2+10,2* | | | 148,62 | |  | |  | |  | |  | | | 3923,57 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 116 | **ФССЦ-301-2981** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм (периметр 1200) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 8 *5+3* | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | | | 879,04 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 117 | **ФЕР20-01-002-10** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (500х300) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,016 | | | 2428,03 | | 1231,99 | | 107,31 | | 5,13 | |  | | | 38,85 | | 19,71 | | 1,72 | | 0,08 | | 140,96 | | 2,26 | |  | |
| 118 | **ФССЦ-301-4765** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм (500х300) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1,6 | | | 145,11 | |  | |  | |  | |  | | | 232,18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 119 | **ФССЦ-301-2981** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм (периметром 1600 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 120 | **ФЕР20-01-002-10** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (400х300) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,343 | | | 2428,03 | | 1231,99 | | 107,31 | | 5,13 | |  | | | 832,81 | | 422,57 | | 36,81 | | 1,76 | | 140,96 | | 48,35 | |  | |
| 121 | **ФССЦ-301-4765** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм (400х300) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 34,3 | | | 145,11 | |  | |  | |  | |  | | | 4977,27 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 122 | **ФССЦ-301-2981** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм (периметром 1600 мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 11 | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | | | 1208,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 123 | **ФЕР26-01-018-01** | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м2 изолируемой поверхности | | | 5,88 *2,45+3,43* | | | 4980,23 | | 66,17 | | 37,48 | |  | |  | | | 29283,75 | | 389,08 | | 220,38 | |  | | 6,67 | | 39,22 | |  | |
| 124 | **104-0163** | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | -64,68 | | | 365 | |  | |  | |  | |  | | | -23608,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 125 | **Прайс-лист** | Пенофол тип С толщ.5мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 64,68 | | | 177,97 | |  | |  | |  | |  | | | 11511,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 126 | **ФЕР09-03-039-01** | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 т конструкций | | | 0,09 | | | 1265,19 | | 727,6 | | 299,41 | | 1,49 | |  | | | 113,87 | | 65,48 | | 26,95 | | 0,13 | | 80,22 | | 7,22 | |  | |
| 127 | **ФССЦ-201-8060** | Элементы металлические *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 90 | | | 12,09 | |  | |  | |  | |  | | | 1088,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Приборы автоматики системы ПВ1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | **ФЕРм11-02-001-01** | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 4 *2+1+1* | | | 11,53 | | 10,22 | |  | |  | |  | | | 46,12 | | 40,88 | |  | |  | | 1,03 | | 4,12 | |  | |
| 129 | **Прайс-лист** | Датчик перепада давления 500 Pa DM 500 с контактором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 915,25 | |  | |  | |  | |  | | | 1830,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 130 | **Прайс-лист** | Датчик температуры канальный СКТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 131 | **Прайс-лист** | Датчик защиты от замерзания TS1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 3. Система П2 (приток)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | **ФЕР20-06-002-01** | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 камера | | | 1 | | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | |  | | | 704,61 | | 401,26 | | 106,36 | | 2,97 | | 43,71 | | 43,71 | |  | |
| 133 | **Прайс-лист** | Приточная установка в комплекте ALFA - C- 20WS а. фильтр с классом очистки фильтрующего материала EU 4 б. нагреватель водяной Q =18,4 кВт в. вентилятор г. электродвигатель Ny = 1,15 кВт; n =1300об/мин. *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 117796,61 | |  | |  | |  | |  | | | 117796,61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 134 | **ФЕР20-02-006-07** | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 28,72 | | 16,5 | | 2,12 | |  | |  | | | 28,72 | | 16,5 | | 2,12 | |  | | 1,84 | | 1,84 | |  | |
| 135 | **Прайс-лист** | Клапан воздушный периметром 300х200 MLKR /S 500х300 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 5627,12 | |  | |  | |  | |  | | | 5627,12 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 136 | **ФЕРм08-01-057-01** | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 90,46 | | 46,18 | | 6,36 | | 0,48 | |  | | | 90,46 | | 46,18 | | 6,36 | | 0,48 | | 4,8 | | 4,8 | |  | |
| 137 | **Прайс-лист** | Электропривод с пружинным возвратом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 3898,31 | |  | |  | |  | |  | | | 3898,31 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 138 | **ФЕР20-02-014-04** | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 23,06 | | 13,64 | | 2,09 | |  | |  | | | 23,06 | | 13,64 | | 2,09 | |  | | 1,54 | | 1,54 | |  | |
| 139 | **Прайс-лист** | Шумоглушитель Д=315мм ГТК 315-900 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 4288,14 | |  | |  | |  | |  | | | 4288,14 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 140 | **ФЕР20-02-002-01** | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 решетка | | | 1 | | | 19,56 | | 13,1 | | 2,37 | |  | |  | | | 19,56 | | 13,1 | | 2,37 | |  | | 1,46 | | 1,46 | |  | |
| 141 | **Прайс-лист** | Решетка воздухозаборная АРН 500х300 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 1181,36 | |  | |  | |  | |  | | | 1181,36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 142 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 воздухораспределитель | | | 3 | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 166,92 | | 38,55 | | 115,26 | |  | | 1,45 | | 4,35 | |  | |
| 143 | **Прайс-лист** | Решетка воздухораспределительная ПРН 800х150 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 3 | | | 1082,2 | |  | |  | |  | |  | | | 3246,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 144 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка диффузоров Д=160мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 воздухораспределитель | | | 2 | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 111,28 | | 25,7 | | 76,84 | |  | | 1,45 | | 2,9 | |  | |
| 145 | **Прайс-лист** | диффузоров Д=160мм ДПУ-М 160 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 2 | | | 187,29 | |  | |  | |  | |  | | | 374,58 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 146 | **ФЕР20-02-001-08** | Установка диффузоров Д=200мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 воздухораспределитель | | | 1 | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | |  | | | 55,64 | | 12,85 | | 38,42 | |  | | 1,45 | | 1,45 | |  | |
| 147 | **Прайс-лист** | диффузоров Д=200мм ДПУ-М 200 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 222,88 | |  | |  | |  | |  | | | 222,88 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 148 | **ФЕР20-01-001-01** | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому фоздуховоду Д=160мм,(длиной 4 метра) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,02 | | | 2133,1 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 42,66 | | 31,1 | | 2,87 | | 0,14 | | 177,93 | | 3,56 | |  | |
| 149 | **ФССЦ-301-8140** | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 2 | | | 67,95 | |  | |  | |  | |  | | | 135,9 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 150 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,00023 *0,00023\*1* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 2,03 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 151 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 152 | **ФЕР20-01-001-01** | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (применительно к гибкому фоздуховоду Д=200мм длиной 2 метра *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,0126 | | | 2133,1 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 26,88 | | 19,59 | | 1,81 | | 0,09 | | 177,93 | | 2,24 | |  | |
| 153 | **ФССЦ-301-8141** | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1,26 | | | 80,72 | |  | |  | |  | |  | | | 101,71 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 154 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,000272 *0,000272\*1* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 2,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 155 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 156 | **ФЕР20-01-002-01** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=160мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,013 | | | 3469,19 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 45,1 | | 20,22 | | 1,86 | | 0,09 | | 177,93 | | 2,31 | |  | |
| 157 | **ФССЦ-301-4796** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1,3 | | | 75,03 | |  | |  | |  | |  | | | 97,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 158 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,00023 *0,00023\*1* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 2,03 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 159 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 160 | **ФЕР20-01-002-01** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д=200мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,01 | | | 3469,19 | | 1555,13 | | 143,32 | | 7,02 | |  | | | 34,69 | | 15,55 | | 1,43 | | 0,07 | | 177,93 | | 1,78 | |  | |
| 161 | **ФССЦ-301-4797** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1 | | | 74,67 | |  | |  | |  | |  | | | 74,67 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 162 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,000272 *0,000272\*1* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 2,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 163 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 164 | **ФЕР20-01-002-05** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (Д=315мм) длиной 1м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,01 | | | 3131,12 | | 1423,85 | | 117,92 | | 5,81 | |  | | | 31,31 | | 14,24 | | 1,18 | | 0,06 | | 162,91 | | 1,63 | |  | |
| 165 | **ФССЦ-301-4799** | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1 | | | 76,43 | |  | |  | |  | |  | | | 76,43 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 166 | **ФССЦ-301-0478** | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,0007 *0,0007\*1* | | | 8814 | |  | |  | |  | |  | | | 6,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 167 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,002 *0,002\*1* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 22,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 168 | **ФЕР20-01-002-03** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм периметром 250х200мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,045 | | | 3164,17 | | 1423,85 | | 114,81 | | 5,54 | |  | | | 142,39 | | 64,07 | | 5,17 | | 0,25 | | 162,91 | | 7,33 | |  | |
| 169 | **ФССЦ-301-4755** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 4,5 | | | 128,13 | |  | |  | |  | |  | | | 576,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 170 | **ФССЦ-301-2980** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 88,6 | |  | |  | |  | |  | | | 177,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 171 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,004 *0,002\*2* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 45,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 172 | **ФЕР20-01-002-03** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм ( 250х250мм) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,38 | | | 3164,17 | | 1423,85 | | 114,81 | | 5,54 | |  | | | 1202,38 | | 541,06 | | 43,63 | | 2,11 | | 162,91 | | 61,91 | |  | |
| 173 | **ФССЦ-301-4756** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 38 | | | 126,33 | |  | |  | |  | |  | | | 4800,54 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 174 | **ФССЦ-301-2980** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм (периметр 1000) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 13 | | | 88,6 | |  | |  | |  | |  | | | 1151,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 175 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,026 *0,002\*13* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 293,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 176 | **ФЕР20-01-002-10** | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: св. 3-х до 5-ти ОЗП=1,06; ТЗ=1,06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 поверхности воздуховодов | | | 0,016 | | | 2428,03 | | 1231,99 | | 107,31 | | 5,13 | |  | | | 38,85 | | 19,71 | | 1,72 | | 0,08 | | 140,96 | | 2,26 | |  | |
| 177 | **ФССЦ-301-4765** | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 1,6 | | | 145,11 | |  | |  | |  | |  | | | 232,18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 178 | **ФССЦ-301-2981** | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1600 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 13 | | | 109,88 | |  | |  | |  | |  | | | 1428,44 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 179 | **ФССЦ-301-0477** | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | т | | | 0,026 *0,002\*13* | | | 11275,73 | |  | |  | |  | |  | | | 293,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 180 | **ФЕР26-01-018-01** | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м2 изолируемой поверхности | | | 0,8 | | | 4980,23 | | 66,17 | | 37,48 | |  | |  | | | 3984,18 | | 52,94 | | 29,98 | |  | | 6,67 | | 5,34 | |  | |
| 181 | **104-0163** | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | -8,8 | | | 365 | |  | |  | |  | |  | | | -3212 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 182 | **Прайс-лист** | Пенофол тип С толщ.5мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м2 | | | 8,8 | | | 177,97 | |  | |  | |  | |  | | | 1566,14 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 183 | **ФЕР09-03-039-01** | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 т конструкций | | | 0,1 | | | 1265,19 | | 727,6 | | 299,41 | | 1,49 | |  | | | 126,52 | | 72,76 | | 29,94 | | 0,15 | | 80,22 | | 8,02 | |  | |
| 184 | **ФССЦ-201-8060** | Элементы металлические *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 100 | | | 12,09 | |  | |  | |  | |  | | | 1209 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Приборы автоматики системы П1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | **ФЕРм11-02-001-01** | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 4 *2+1+1* | | | 11,53 | | 10,22 | |  | |  | |  | | | 46,12 | | 40,88 | |  | |  | | 1,03 | | 4,12 | |  | |
| 186 | **Прайс-лист** | Датчик перепада давления 500 Pa DM 500 с контактором *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 915,25 | |  | |  | |  | |  | | | 1830,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 187 | **Прайс-лист** | Датчик температуры канальный СКТ *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | | | 745,76 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 188 | **Прайс-лист** | Датчик защиты от замерзания *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | | | 2305,08 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 4. Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | **ФЕРм08-01-102-01** | Шкаф управления и регулирования *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шкаф | | | 1 | | | 475,4 | | 140,45 | | 193,56 | | 10,8 | |  | | | 475,4 | | 140,45 | | 193,56 | | 10,8 | | 14,6 | | 14,6 | |  | |
| 190 | **Прайс-лист** | Шкаф управления ЩУВ 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 12711,86 | |  | |  | |  | |  | | | 12711,86 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 191 | **ФЕРм08-02-409-02** | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,6 | | | 1903,54 | | 323,36 | | 116,19 | | 4,46 | |  | | | 1142,12 | | 194,02 | | 69,71 | | 2,68 | | 34,4 | | 20,64 | |  | |
| 192 | **ФССЦ-103-1059** | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 60 | | | 4,04 | |  | |  | |  | |  | | | 242,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 193 | **ФЕРм08-02-412-04** | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,6 | | | 362,48 | | 105,28 | | 19,36 | | 1,08 | |  | | | 217,49 | | 63,17 | | 11,62 | | 0,65 | | 11,2 | | 6,72 | |  | |
| 194 | **ФССЦ-501-8509** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1000 м | | | 0,0612 *0,06\*1,02* | | | 25431,81 | |  | |  | |  | |  | | | 1556,43 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 195 | **ФЕРм08-02-409-01** | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,1 | | | 1739,1 | | 223,72 | | 58,55 | | 1,49 | |  | | | 173,91 | | 22,37 | | 5,86 | | 0,15 | | 23,8 | | 2,38 | |  | |
| 196 | **ФССЦ-103-1058** | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 10 | | | 2,72 | |  | |  | |  | |  | | | 27,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 197 | **ФЕРм08-02-412-03** | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,1 | | | 307,53 | | 73,88 | | 9,68 | | 0,54 | |  | | | 30,75 | | 7,39 | | 0,97 | | 0,05 | | 7,86 | | 0,79 | |  | |
| 198 | **ФССЦ-501-8507** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1000 м | | | 0,0102 *0,01\*1,02* | | | 11836,8 | |  | |  | |  | |  | | | 120,74 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 199 | **ФЕРм08-02-409-01** | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,15 | | | 1739,1 | | 223,72 | | 58,55 | | 1,49 | |  | | | 260,87 | | 33,56 | | 8,78 | | 0,22 | | 23,8 | | 3,57 | |  | |
| 200 | **ФССЦ-103-1058** | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 15 | | | 2,72 | |  | |  | |  | |  | | | 40,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | **ФЕРм08-02-412-03** | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,15 | | | 307,53 | | 73,88 | | 9,68 | | 0,54 | |  | | | 46,13 | | 11,08 | | 1,45 | | 0,08 | | 7,86 | | 1,18 | |  | |
| 202 | **ФССЦ-501-8483** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1000 м | | | 0,0153 *0,015\*1,02* | | | 6920,41 | |  | |  | |  | |  | | | 105,88 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 203 | **ФЕРм08-02-409-01** | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,21 | | | 1739,1 | | 223,72 | | 58,55 | | 1,49 | |  | | | 365,21 | | 46,98 | | 12,3 | | 0,31 | | 23,8 | | 5 | |  | |
| 204 | **ФССЦ-103-1058** | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 21 | | | 2,72 | |  | |  | |  | |  | | | 57,12 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 205 | **ФЕРм08-02-412-03** | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м | | | 0,21 | | | 307,53 | | 73,88 | | 9,68 | | 0,54 | |  | | | 64,58 | | 15,51 | | 2,03 | | 0,11 | | 7,86 | | 1,65 | |  | |
| 206 | **ФССЦ-501-8482** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1000 м | | | 0,02142 *0,021\*1,02* | | | 4832,12 | |  | |  | |  | |  | | | 103,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 5. Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | **ФЕР16-02-001-01** | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | 0,08 | | | 2352,62 | | 317,17 | | 46,64 | | 2,03 | |  | | | 188,21 | | 25,37 | | 3,73 | | 0,16 | | 32,97 | | 2,64 | |  | |
| 208 | **ФССЦ-301-1224** | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 4 | | | 11,98 | |  | |  | |  | |  | | | 47,92 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 209 | **ФЕР16-02-001-02** | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,2 | | | 2730,08 | | 317,17 | | 46,64 | | 2,03 | |  | | | 546,02 | | 63,43 | | 9,33 | | 0,41 | | 32,97 | | 6,59 | |  | |
| 210 | **ФССЦ-301-1224** | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 10 | | | 11,98 | |  | |  | |  | |  | | | 119,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 211 | **ФЕР16-02-001-03** | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,45 | | | 2942,69 | | 317,17 | | 46,64 | | 2,03 | |  | | | 1324,21 | | 142,73 | | 20,99 | | 0,91 | | 32,97 | | 14,84 | |  | |
| 212 | **ФССЦ-301-1224** | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 22 | | | 11,98 | |  | |  | |  | |  | | | 263,56 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | **ФЕР16-02-001-05** | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 0,4 | | | 3219,31 | | 317,17 | | 46,64 | | 2,03 | |  | | | 1287,72 | | 126,87 | | 18,66 | | 0,81 | | 32,97 | | 13,19 | |  | |
| 214 | **ФССЦ-301-1224** | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | 20 | | | 11,98 | |  | |  | |  | |  | | | 239,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 215 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 216 | **ФССЦ-302-1831** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | | | 31,42 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 217 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 218 | **ФССЦ-302-1835** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 126,94 | |  | |  | |  | |  | | | 126,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 219 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 220 | **Прайс-лист** | Вентиль балансировочный Ду=40мм MSV-F DN40 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 221 | **ФЕР18-06-003-10** | Установка воздухоотводчиков *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 10 | | | 107,21 | | 15,79 | | 8,34 | | 0,27 | |  | | | 1072,1 | | 157,9 | | 83,4 | | 2,7 | | 1,66 | | 16,6 | |  | |
| 222 | **ФЕР26-01-017-01** | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м трубопровода | | | 0,8 | | | 2101,83 | | 34,92 | | 22,63 | |  | |  | | | 1681,46 | | 27,94 | | 18,1 | |  | | 3,52 | | 2,82 | |  | |
| 223 | **506-0879** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | -0,0264 | | | 60,23 | |  | |  | |  | |  | | | -1,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 224 | **104-0162** | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -8,8 | | | 142,45 | |  | |  | |  | |  | | | -1253,56 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 225 | **Прайс-лист** | Теплоизоляция Energoflex Супер 15х13 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 8,8 | | | 19,37 | |  | |  | |  | |  | | | 170,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 226 | **ФЕР26-01-017-01** | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеисой структурой Energoflex Супер 20х13) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м трубопровода | | | 2 | | | 2101,83 | | 34,92 | | 22,63 | |  | |  | | | 4203,66 | | 69,84 | | 45,26 | |  | | 3,52 | | 7,04 | |  | |
| 227 | **506-0879** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | -0,066 | | | 60,23 | |  | |  | |  | |  | | | -3,98 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 228 | **104-0162** | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -22 | | | 142,45 | |  | |  | |  | |  | | | -3133,9 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 229 | **Прайс-лист** | Теплоизоляция Energoflex Супер 20х13 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 22 | | | 24,5 | |  | |  | |  | |  | | | 539 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 230 | **ФЕР26-01-017-01** | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеисой структурой Energoflex Супер 25х13) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м трубопровода | | | 4,5 | | | 2101,83 | | 34,92 | | 22,63 | |  | |  | | | 9458,24 | | 157,14 | | 101,84 | |  | | 3,52 | | 15,84 | |  | |
| 231 | **506-0879** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | -0,1485 | | | 60,23 | |  | |  | |  | |  | | | -8,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 232 | **104-0162** | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -49,5 | | | 142,45 | |  | |  | |  | |  | | | -7051,28 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 233 | **Прайс-лист** | Теплоизоляция Energoflex Супер 25х13 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 49,5 | | | 26,94 | |  | |  | |  | |  | | | 1333,53 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 234 | **ФЕР26-01-017-01** | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеисой структурой Energoflex Супер 40х13) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 м трубопровода | | | 4 | | | 2101,83 | | 34,92 | | 22,63 | |  | |  | | | 8407,32 | | 139,68 | | 90,52 | |  | | 3,52 | | 14,08 | |  | |
| 235 | **506-0879** | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | кг | | | -0,132 | | | 60,23 | |  | |  | |  | |  | | | -7,95 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 236 | **104-0162** | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | -44 | | | 142,45 | |  | |  | |  | |  | | | -6267,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 237 | **Прайс-лист** | Теплоизоляция Energoflex Супер 40х13 ( *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | м | | | 44 | | | 42,97 | |  | |  | |  | |  | | | 1890,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 238 | **ФЕР13-03-002-04** | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,1019 | | | 268,7 | | 56,55 | | 9,43 | | 0,1 | |  | | | 27,38 | | 5,76 | | 0,96 | | 0,01 | | 5,31 | | 0,54 | |  | |
| 239 | **ФЕР13-03-004-23** | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,1019 | | | 478,22 | | 52,24 | | 24,42 | | 0,2 | |  | | | 48,73 | | 5,32 | | 2,49 | | 0,02 | | 5,76 | | 0,59 | |  | |
| 240 | **ФЕР16-07-005-01** | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 100 м трубопровода | | | 1,13 | | | 107,11 | | 58,32 | | 44,51 | |  | |  | | | 121,03 | | 65,9 | | 50,3 | |  | | 5,01 | | 5,66 | |  | |
| **Раздел 6. Смесительный узел ПВ1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж комплектующих узла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | **ФЕР18-06-006-07** | Установка насосов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 узел | | | 1 | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | |  | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | | 6,69 | | 6,69 | |  | |
| 242 | **301-1470** | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -1 | | | 1282,1 | |  | |  | |  | |  | | | -1282,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 243 | **ФЕРм12-12-003-01** | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (применительно к трехходовому вентилю с сервоприводом 15мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | |  | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | | 4,4 | | 4,4 | |  | |
| 244 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шаровой кран) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 245 | **ФЕР18-07-001-04** | Установка термометров в оправе прямых и угловых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 2 | | | 338,87 | | 2,91 | |  | |  | |  | | | 677,74 | | 5,82 | |  | |  | | 0,31 | | 0,62 | |  | |
| 246 | **301-1467** | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -2 | | | 334,1 | |  | |  | |  | |  | | | -668,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 247 | **Прайс-лист** | Узел смесительный в комплекте SMU-06-3-60-S *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Установка арматуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | **ФЕР18-06-007-01** | Установка фильтров диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 фильтров | | | 0,1 | | | 4948,69 | | 76,89 | | 54,15 | | 0,14 | |  | | | 494,87 | | 7,69 | | 5,42 | | 0,01 | | 8,18 | | 0,82 | |  | |
| 249 | **Прайс-лист** | Фильтр магнитный Ду=20мм ФМФ 20 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 250 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 251 | **Прайс-лист** | Клапан балансировочный Ду=15 Ballorex DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 252 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 253 | **Прайс-лист** | Клапан обратный муфтовый Ду=15 Broen V 277 DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 254 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 255 | **ФССЦ-302-1831** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 256 | **ФССЦ-302-1832** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 24,68 | |  | |  | |  | |  | | | 24,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 257 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 258 | **Прайс-лист** | Вентиль балансировочный Ду=20мм MSV-F DN20 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 259 | **ФЕР18-07-001-02** | Установка манометров: с трехходовым краном *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 4 | | | 226,72 | | 2,18 | |  | |  | |  | | | 906,88 | | 8,72 | |  | |  | | 0,22 | | 0,88 | |  | |
| 260 | **301-1465** | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -4 | | | 223,7 | |  | |  | |  | |  | | | -894,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 261 | **Прайс-лист** | Манометр в комплекте с закладной конструкцией ДМ 02-100-1-G-1, МПа 1,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 4 | | | 220,34 | |  | |  | |  | |  | | | 881,36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 7. Смесительный узел П1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж комплектующих узла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | **ФЕР18-06-006-07** | Установка насосов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 узел | | | 1 | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | |  | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | | 6,69 | | 6,69 | |  | |
| 263 | **301-1470** | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -1 | | | 1282,1 | |  | |  | |  | |  | | | -1282,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 264 | **ФЕРм12-12-003-01** | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (применительно к трехходовому вентилю с сервоприводом 15мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | |  | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | | 4,4 | | 4,4 | |  | |
| 265 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шаровой кран) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 266 | **ФЕР18-07-001-04** | Установка термометров в оправе прямых и угловых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 2 | | | 338,87 | | 2,91 | |  | |  | |  | | | 677,74 | | 5,82 | |  | |  | | 0,31 | | 0,62 | |  | |
| 267 | **301-1467** | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -2 | | | 334,1 | |  | |  | |  | |  | | | -668,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 268 | **Прайс-лист** | Узел смесительный в комплекте SMU-06-3-60-S *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| установка арматуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | **ФЕР18-06-007-01** | Установка фильтров диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 фильтров | | | 0,1 | | | 4948,69 | | 76,89 | | 54,15 | | 0,14 | |  | | | 494,87 | | 7,69 | | 5,42 | | 0,01 | | 8,18 | | 0,82 | |  | |
| 270 | **Прайс-лист** | Фильтр магнитный Ду=15мм ФМФ 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 271 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 272 | **Прайс-лист** | Клапан балансировочный Ду=15 Ballorex DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 273 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 274 | **Прайс-лист** | Клапан обратный муфтовый Ду=15 Broen V 277 DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 275 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 276 | **ФССЦ-302-1831** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 2 | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | | | 31,42 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 277 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 278 | **Прайс-лист** | Вентиль балансировочный Ду=15мм MSV-F DN15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 279 | **ФЕР18-07-001-02** | Установка манометров: с трехходовым краном *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 4 | | | 226,72 | | 2,18 | |  | |  | |  | | | 906,88 | | 8,72 | |  | |  | | 0,22 | | 0,88 | |  | |
| 280 | **301-1465** | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -4 | | | 223,7 | |  | |  | |  | |  | | | -894,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 281 | **Прайс-лист** | Манометр в комплекте с закладной конструкцией ДМ 02-100-1-G-1, МПа 1,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 4 | | | 220,34 | |  | |  | |  | |  | | | 881,36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 8. Смесительный узел П2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж комплектующих узла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | **ФЕР18-06-006-07** | Установка насосов *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 узел | | | 1 | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | |  | | | 1391,51 | | 59,27 | | 9,57 | | 0,27 | | 6,69 | | 6,69 | |  | |
| 283 | **301-1470** | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -1 | | | 1282,1 | |  | |  | |  | |  | | | -1282,1 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 284 | **ФЕРм12-12-003-01** | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (применительно к трехходовому вентилю с сервоприводом 15мм) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | |  | | | 46,6 | | 42,33 | | 1,74 | |  | | 4,4 | | 4,4 | |  | |
| 285 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шаровой кран) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 286 | **ФЕР18-07-001-04** | Установка термометров в оправе прямых и угловых *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 2 | | | 338,87 | | 2,91 | |  | |  | |  | | | 677,74 | | 5,82 | |  | |  | | 0,31 | | 0,62 | |  | |
| 287 | **301-1467** | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -2 | | | 334,1 | |  | |  | |  | |  | | | -668,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 288 | **Прайс-лист** | Узел смесительный в комплекте SMU-06-3-60-S *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | комплект | | | 1 | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | | | 18847,46 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Установка арматуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | **ФЕР18-06-007-01** | Установка фильтров диаметром: 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 10 фильтров | | | 0,1 | | | 4948,69 | | 76,89 | | 54,15 | | 0,14 | |  | | | 494,87 | | 7,69 | | 5,42 | | 0,01 | | 8,18 | | 0,82 | |  | |
| 290 | **Прайс-лист** | Фильтр магнитный Ду=20мм ФМФ 20 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | | | 330,51 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 291 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 292 | **Прайс-лист** | Клапан балансировочный Ду=15 Ballorex DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | | | 1135,59 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 293 | **ФЕР16-05-001-02** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | |  | | | 98,57 | | 13,33 | | 4,58 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 294 | **Прайс-лист** | Клапан обратный муфтовый Ду=15 Broen V 277 DN 15 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | | | 806,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 295 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 2 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 151,7 | | 26,66 | | 7,42 | |  | | 1,47 | | 2,94 | |  | |
| 296 | **ФССЦ-302-1831** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | | | 15,71 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 297 | **ФССЦ-302-1832** | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт. | | | 1 | | | 24,68 | |  | |  | |  | |  | | | 24,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 298 | **ФЕР16-05-001-01** | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 шт. | | | 1 | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | |  | | | 75,85 | | 13,33 | | 3,71 | |  | | 1,47 | | 1,47 | |  | |
| 299 | **Прайс-лист** | Вентиль балансировочный Ду=20мм MSV-F DN20 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 1 | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | | | 6730,68 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 300 | **ФЕР18-07-001-02** | Установка манометров: с трехходовым краном *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 компл. | | | 4 | | | 226,72 | | 2,18 | |  | |  | |  | | | 906,88 | | 8,72 | |  | |  | | 0,22 | | 0,88 | |  | |
| 301 | **301-1465** | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | компл. | | | -4 | | | 223,7 | |  | |  | |  | |  | | | -894,8 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 302 | **Прайс-лист** | Манометр в комплекте с закладной конструкцией ДМ 02-100-1-G-1, МПа 1,5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | шт | | | 4 | | | 220,34 | |  | |  | |  | |  | | | 881,36 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 9. Пусконаладочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | **ФЕРп03-01-004-02** | Установка теплообменная с количеством нагревателей: до 3 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 установка | | | 3 | | | 117,84 | | 117,84 | |  | |  | |  | 353,52 | | | | 353,52 | |  | |  | | 9 | | 27 | |  | |
| 304 | **ФЕРп03-01-005-01** | Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 устройство | | | 1 | | | 131,72 | | 131,72 | |  | |  | |  | 131,72 | | | | 131,72 | |  | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 305 | **ФЕРп03-01-011-02** | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 устройство | | | 3 | | | 45,99 | | 45,99 | |  | |  | |  | 137,97 | | | | 137,97 | |  | |  | | 3,4 | | 10,2 | |  | |
| 306 | **ФЕРп03-01-022-01** | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 вентиляционная сеть | | | 1 | | | 135,27 | | 135,27 | |  | |  | |  | 135,27 | | | | 135,27 | |  | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 307 | **ФЕРп03-01-028-02** | Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 устройство | | | 3 | | | 19,76 | | 19,76 | |  | |  | |  | 59,28 | | | | 59,28 | |  | |  | | 1,5 | | 4,5 | |  | |
| 308 | **ФЕРп03-01-060-01** | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2012 Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44* | | 1 установка | | | 1 | | | 554,61 | | 554,61 | |  | |  | |  | 554,61 | | | | 554,61 | |  | |  | | 41 | | 41 | |  | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 870554,62 | | | | 10453,28 | | 9371,13 | | 2334,82 | |  | | 1082,49 | |  | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 329185,75 | | | | 10453,28 | | 9371,13 | | 2334,82 | |  | | 1082,49 | |  | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| МАТ=МАТ/3,44-МАТ (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 42, 68-70, 72-73, 75, 77, 80, 83, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 125, 129-131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 182, 186-188, 190, 208, 210, 212, 214, 220, 225, 229, 233, 237, 247, 249, 251, 253, 258, 261, 268, 270, 272, 274, 278, 281, 288, 290, 292, 294, 299, 302) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -545842,99 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| заготовительно-складские расходы МАТ=2% (Поз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 42, 68-70, 72-73, 75, 77, 80, 83, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 125, 129-131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 182, 186-188, 190, 208, 210, 212, 214, 220, 225, 229, 233, 237, 247, 249, 251, 253, 258, 261, 268, 270, 272, 274, 278, 281, 288, 290, 292, 294, 299, 302) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4474,12 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены на 1 кварьал 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю № 01-01-12/ПФИ от23.01.2012г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1238660,31 | | | | 121885,2 | | 52572,04 | | 27224,01 | |  | | 1082,49 | |  | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128359,83 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65%\*0.85 ФОТ (от 16001,83) (Поз. 303-308) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8841,01 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 80%\*0.85 ФОТ (от 3029,85) (Поз. 67, 84, 128, 185, 243, 264, 284) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2060,3 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 90%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 2127,25) (Поз. 43-44, 126-127, 183-184, 238-239) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1464,61 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 8584,33) (Поз. 5, 95, 136, 189, 191-206) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6931,85 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 100%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 10372,27) (Поз. 40-41, 123-124, 180-181, 222-224, 226-228, 230-232, 234-236) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7934,79 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 110%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 40663,67) (Поз. 45-66) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34218,48 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 128%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 68330,05) (Поз. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15-39, 71, 74, 76, 78-79, 81-82, 86-89, 91, 309, 93, 97, 99, 101-103, 105, 107-122, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148-179, 207, 209, 211, 213, 215-219, 221, 240-242, 244-246, 248, 250, 252, 254-257, 259-260, 262-263, 265-267, 269, 271, 273, 275-277, 279-280, 282-283, 285-287, 289, 291, 293, 295-298, 300-301) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66908,79 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75113,7 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40%\*0.8 ФОТ (от 16001,83) (Поз. 303-308) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5120,59 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60%\*0.8 ФОТ (от 3029,85) (Поз. 67, 84, 128, 185, 243, 264, 284) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1454,33 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 8584,33) (Поз. 5, 95, 136, 189, 191-206) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4463,85 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 51165,48) (Поз. 40-41, 123-124, 180-181, 222-224, 226-228, 230-232, 234-236, 45-66, 238-239) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24354,77 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 68330,05) (Поз. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15-39, 71, 74, 76, 78-79, 81-82, 86-89, 91, 309, 93, 97, 99, 101-103, 105, 107-122, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148-179, 207, 209, 211, 213, 215-219, 221, 240-242, 244-246, 248, 250, 252, 254-257, 259-260, 262-263, 265-267, 269, 271, 273, 275-277, 279-280, 282-283, 285-287, 289, 291, 293, 295-298, 300-301) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38565,48 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 85%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 1997,71) (Поз. 43-44, 126-127, 183-184) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1154,68 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1368934,43 | | | |  | |  | |  | |  | | 877,47 | |  | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43235,98 | | | |  | |  | |  | |  | | 102,32 | |  | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29963,43 | | | |  | |  | |  | |  | | 102,7 | |  | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1442133,84 | | | |  | |  | |  | |  | | 1082,49 | |  | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1064203,03 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52572,04 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149109,25 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128359,83 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75113,7 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28842,68 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1470976,52** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 264775,77 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1735752,29** | | | |  | |  | |  | |  | | **1082,49** | |  | |