Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт санузла по ул.Сибирская,17 «б»

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 102081,94 руб.

Средства на оплату труда 19043,36 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Туалетная комната | | | | | | | | | | | | | | |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр65-4-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 | 553,63 | 544,56 | 9,073,36 | 0 | 5,54 | 5,45 | 0,09  0,03 |  | 63,84  0,64 | 0,29 |
| 2 | ФЕРр65-4-10  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | 326,13 | 318 | 8,133,02 | 0 | 3,26 | 3,18 | 0,08  0,03 |  | 37,28  0,37 | 0,26 |
| 3 | ФЕРр65-2-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,065  0,035+0,03 | 731,64 | 721,64 | 103,71 | 0 | 47,56 | 46,91 | 0,65  0,24 |  | 85,3  5,54 | 0,32  0,02 |
| 4 | ФЕРр65-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | 328,71 | 288,02 | 7,091,16 | 33,6 | 11,50 | 10,08 | 0,25  0,04 | 1,17 | 34,66  1,21 | 0,1 |
| Потолки | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР15-01-047-15  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка)подвесных потолков ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка)подвесных потолков ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0221 | 837,93 | 577,87 | 260,065,29 | 0 | 18,52 | 12,77 | 5,75  0,12 |  | 61,48  1,36 | 0,46  0,01 |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕР15-01-050-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 0,162 | 447,35 | 368,3 | 79,051,02 | 0 | 72,47 | 59,66 | 12,81  0,17 |  | 40,12  6,5 | 0,09  0,01 |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ФЕРр57-2-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0221 | 641 | 595,99 | 45,0116,7 | 0 | 14,17 | 13,18 | 0,99  0,37 |  | 69,87  1,54 | 1,44  0,03 |
| 8 | ФЕРр57-2-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0221 | 2791,56 | 948,54 | 1843,02213,99 | 0 | 61,69 | 20,96 | 40,73  4,73 |  | 111,2  2,46 | 21  0,46 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,4339,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 10 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен 2,1х0,7 | 100 м2 дверных полотен | 0,0147 | 288,06 | 288,06 | 00 | 0 | 4,23 | 4,23 |  |  | 36,28  0,53 |  |
| 11 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,049 | 33,43 | 33,43 | 00 | 0 | 1,64 | 1,64 |  |  | 4,21  0,21 |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕРр67-4-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,01 | 45,55 | 45,55 | 00 | 0 | 0,46 | 0,46 |  |  | 5,84  0,06 |  |
| 13 | ФЕРр67-4-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | 50,24 | 49,3 | 0,940,35 | 0 | 1,00 | 0,99 | 0,01  0,01 |  | 6,32  0,13 | 0,03 |
| Комната для умывания | | | | | | | | | | | | | | |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ФЕРр65-4-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 445,72 | 437,59 | 8,133,02 | 0 | 4,46 | 4,38 | 0,08  0,03 |  | 51,3  0,51 | 0,26 |
| 15 | ФЕР17-01-002-03  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка смесителей (демонтаж)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 10 шт. | 0,1 | 27,02 | 26,94 | 0,080 | 0 | 2,70 | 2,69 | 0,01 |  | 2,8  0,28 |  |
| 16 | ФЕРр65-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,02 | 587,05 | 582,05 | 51,86 | 0 | 11,74 | 11,64 | 0,10  0,04 |  | 68,8  1,38 | 0,16 |
| 17 | ФЕРр65-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (металлополимерные) | 100 м трубопровода | 0,035 | 328,71 | 288,02 | 7,091,16 | 33,6 | 11,50 | 10,08 | 0,25  0,04 | 1,17 | 34,66  1,21 | 0,1 |
| Потолки | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ФЕР15-01-047-15  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка)подвесных потолков ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка)подвесных потолков ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0136 | 837,93 | 577,87 | 260,065,29 | 0 | 11,40 | 7,86 | 3,54  0,07 |  | 61,48  0,84 | 0,46  0,01 |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ФЕР15-01-050-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 облицовки | 0,135 | 447,35 | 368,3 | 79,051,02 | 0 | 60,39 | 49,72 | 10,67  0,14 |  | 40,12  5,42 | 0,09  0,01 |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕРр57-2-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,0136 | 641 | 595,99 | 45,0116,7 | 0 | 8,72 | 8,11 | 0,61  0,23 |  | 69,87  0,95 | 1,44  0,02 |
| 21 | ФЕРр57-2-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,0136 | 2791,56 | 948,54 | 1843,02213,99 | 0 | 37,97 | 12,90 | 25,07  2,91 |  | 111,2  1,51 | 21  0,29 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,4339,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 23 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен 2,1х0,9 | 100 м2 дверных полотен | 0,0189 | 288,06 | 288,06 | 00 | 0 | 5,44 | 5,44 |  |  | 36,28  0,69 |  |
| 24 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,051 | 33,43 | 33,43 | 00 | 0 | 1,70 | 1,70 |  |  | 4,21  0,21 |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ФЕРр67-4-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 | 50,24 | 49,3 | 0,940,35 | 0 | 1,00 | 0,99 | 0,01  0,01 |  | 6,32  0,13 | 0,03 |
| 26 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке шахт 2,6м3\*1,8тн +0,0684) | 1 т груза | 0,89 | 42,98 | 42,98 | 00 | 0 | 38,25 | 38,25 |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-101-2781  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 45 | 3,07 | 0 | 00 | 3,07 | 138,15 |  |  | 138,15 |  |  |
| **Раздел 2. Транспортные расходы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФССЦпг03-02-01-025  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,89 | 31,12 | 0 | 31,120 | 0 | 27,70 |  | 27,70 |  |  |  |
| **Раздел 3. Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| Туалетная комната | | | | | | | | | | | | | | |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ФЕР17-01-003-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 | 3702,25 | 234,33 | 44,393,71 | 3423,53 | 370,23 | 23,43 | 4,44  0,37 | 342,36 | 24,64  2,46 | 0,32  0,03 |
| 30 | ФЕР16-04-002-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,035 | 4490,52 | 1403,88 | 1376,62181,71 | 1710,02 | 157,17 | 49,14 | 48,18  6,36 | 59,85 | 141,52  4,95 | 13,46  0,47 |
| 31 | ФССЦ-302-0030  Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 | 29,95 | 0 | 00 | 29,95 | 59,90 |  |  | 59,90 |  |  |
| 32 | ФЕР16-04-001-02  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,065  0,035+0,03 | 14153,43 | 611,07 | 6,580,68 | 13535,78 | 919,97 | 39,72 | 0,43  0,04 | 879,82 | 61,6  4 | 0,05 |
| 33 | ФЕРр65-38-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | 1 | 167,86 | 26,18 | 00 | 141,68 | 167,86 | 26,18 |  | 141,68 | 3,15  3,15 |  |
| Потолки | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ФЕР15-01-047-15  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 | 6731,95 | 963,12 | 433,438,82 | 5335,4 | 154,83 | 22,15 | 9,97  0,20 | 122,71 | 102,46  2,36 | 0,76  0,02 |
| 35 | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -2,369 | 51,8 | 0 | 00 | 51,8 | -122,71 |  |  | -122,71 |  |  |
| 36 | ФССЦ-101-4190  Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 2,369 | 64,93 | 0 | 00 | 64,93 | 153,82 |  |  | 153,82 |  |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | ФЕР15-01-020-11  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,165 | 13736,78 | 1649,92 | 31,7517,01 | 12055,11 | 2266,57 | 272,24 | 5,24  2,81 | 1989,09 | 179,73  29,66 | 1,65  0,27 |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ФЕР11-01-011-08  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,023 | 11043,42 | 321,33 | 20,751,51 | 10701,34 | 254,00 | 7,39 | 0,48  0,03 | 246,13 | 37,67  0,87 | 0,13 |
| 39 | ФЕР11-01-011-10  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительная толщина стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительная толщина стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки | 0,023 | 31077,3 | 309,6 | 36,33,45 | 30731,4 | 714,78 | 7,12 | 0,83  0,08 | 706,83 | 36,3  0,83 | 0,3  0,01 |
| 40 | ФЕР11-01-047-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,023 | 21577,57 | 2713,07 | 24,8617,39 | 18839,64 | 496,28 | 62,40 | 0,57  0,40 | 433,31 | 310,42  7,14 | 1,72  0,04 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ФЕР10-01-039-03  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0147 | 25379,25 | 1031,55 | 339,960 | 24007,74 | 373,08 | 15,16 | 5,00 | 352,92 | 115  1,69 |  |
| 42 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,47 | 207 | 0 | 00 | 207 | -304,29 |  |  | -304,29 |  |  |
| 43 | ФССЦ-203-8093  Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,47 | 930,07 | 0 | 00 | 930,07 | 1367,20 |  |  | 1367,20 |  |  |
| 44 | ФССЦ-101-1999  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Приборы дверные в перегородках санузлов | компл. | 2 | 72,77 | 0 | 00 | 72,77 | 145,54 |  |  | 145,54 |  |  |
| 45 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | 24,2 | 0 | 00 | 24,2 | 24,20 |  |  | 24,20 |  |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ФЕРм08-03-594-10  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | 18070,72 | 2688,32 | 2156,35704,34 | 13226,05 | 361,41 | 53,77 | 43,13  14,09 | 264,51 | 271  5,42 | 60,51  1,21 |
| 47 | ФССЦ-509-1336  ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | 12,85 | 0 | 00 | 12,85 | 25,70 |  |  | 25,70 |  |  |
| 48 | ФЕРм08-03-591-05  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 371,41 | 325,38 | 9,680,54 | 36,35 | 3,71 | 3,25 | 0,10  0,01 | 0,36 | 32,8  0,33 | 0,04 |
| 49 | ФССЦ-509-1444  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 8,88 | 0 | 00 | 8,88 | 8,88 |  |  | 8,88 |  |  |
| Умывальная комната | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ФЕР17-01-005-04  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка раковин | 10 компл. | 0,1 | 1209,32 | 86,48 | 14,780,81 | 1108,06 | 120,93 | 8,65 | 1,48  0,08 | 110,80 | 8,99  0,9 | 0,07  0,01 |
| 51 | ФЕР17-01-002-03  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 | 1512,97 | 67,34 | 0,20 | 1445,43 | 151,30 | 6,73 | 0,02 | 144,55 | 7  0,7 |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ФЕР15-01-020-11  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,14 | 13736,78 | 1649,92 | 31,7517,01 | 12055,11 | 1923,15 | 230,99 | 4,45  2,38 | 1687,71 | 179,73  25,16 | 1,65  0,23 |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ФЕР11-01-011-08  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм | 100 м2 стяжки | 0,0138 | 11043,42 | 321,33 | 20,751,51 | 10701,34 | 152,40 | 4,43 | 0,29  0,02 | 147,68 | 37,67  0,52 | 0,13 |
| 54 | ФЕР11-01-011-10  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительная толщина стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Дополнительная толщина стяжки ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки | 0,0138 | 31077,3 | 309,6 | 36,33,45 | 30731,4 | 428,87 | 4,27 | 0,50  0,05 | 424,10 | 36,3  0,5 | 0,3 |
| 55 | ФЕР11-01-047-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,0138 | 21577,57 | 2713,07 | 24,8617,39 | 18839,64 | 297,77 | 37,44 | 0,34  0,24 | 259,99 | 310,42  4,28 | 1,72  0,02 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕР10-01-039-03  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 | 25379,25 | 1031,55 | 339,960 | 24007,74 | 479,67 | 19,50 | 6,43 | 453,74 | 115  2,17 |  |
| 57 | 203-0205 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | -1,89 | 207 | 0 | 00 | 207 | -391,23 |  |  | -391,23 |  |  |
| 58 | ФССЦ-203-8093  Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия "Канадка" | м2 | 1,89 | 930,07 | 0 | 00 | 930,07 | 1757,83 |  |  | 1757,83 |  |  |
| 59 | ФССЦ-101-0892  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 00 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 60 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 00 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ФЕРм08-03-594-10  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,02 | 18070,72 | 2688,32 | 2156,35704,34 | 13226,05 | 361,41 | 53,77 | 43,13  14,09 | 264,51 | 271  5,42 | 60,51  1,21 |
| 62 | ФССЦ-509-1336  ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656 | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый | шт. | 2 | 12,85 | 0 | 00 | 12,85 | 25,70 |  |  | 25,70 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 13827,11 | 1309,76 | 311,79  51,26 | 12205,56 | 139,77 | 4,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 14145,88 | 1571,71 | 368,61  61,51 | 12205,56 | 167,71 | 5,34 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-4, 14, 16-17, 5-6, 18-19, 34-37, 52, 7-8, 20-21, 9-11, 22-24, 15, 29-32, 50-51, 26, 33, 38-40, 53-55, 41-45, 56-60, 12-13, 25, 46-49, 61-62) | | | | | | | | | 318,77 | 261,95 | 56,82  10,25 |  | 27,954 | 0,892 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом "Индекс перевода в текущие цены 1кв. 2012г. согласно МРР РФ ФЦЦС по Пермскому краю №01-01-12/ПФИ от 23.01.2012 ОЗП=11,66; ЭМ=5,61; ЗПМ=11,66; МАТ=3,44" | | | | | | | | | 62393,36 | 18326,14 | 2080,09  717,22 | 41987,13 | 167,71 | 5,34 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 15661,22 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 74%\*0.85 ФОТ (от 1289,6) (Поз. 1-4, 14, 16-17) | | | | | | | | | 811,16 |  |  |  |  |  |
| 80%\*0.85 ФОТ (от 886,98) (Поз. 7-8, 20-21) | | | | | | | | | 603,15 |  |  |  |  |  |
| 82%\*0.85 ФОТ (от 595,59) (Поз. 9-11, 22-24) | | | | | | | | | 415,13 |  |  |  |  |  |
| 85%\*0.85 ФОТ (от 34,39) (Поз. 12-13, 25) | | | | | | | | | 24,85 |  |  |  |  |  |
| 95%\*0.85 ФОТ (от 1944,66) (Поз. 46-49, 61-62) | | | | | | | | | 1570,31 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 535,19) (Поз. 26) | | | | | | | | | 535,19 |  |  |  |  |  |
| 103%\*0.85 ФОТ (от 366,36) (Поз. 33) | | | | | | | | | 320,75 |  |  |  |  |  |
| 105%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 9252,68) (Поз. 5-6, 18-19, 34-37, 52) | | | | | | | | | 7432,22 |  |  |  |  |  |
| 118%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 484,94) (Поз. 41-45, 56-60) | | | | | | | | | 437,76 |  |  |  |  |  |
| 123%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 1733,15) (Поз. 38-40, 53-55) | | | | | | | | | 1630,81 |  |  |  |  |  |
| 128%\*(0.85\*0,9) ФОТ (от 1919,82) (Поз. 15, 29-32, 50-51) | | | | | | | | | 1879,89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 8455,54 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 50%\*0.8 ФОТ (от 1289,6) (Поз. 1-4, 14, 16-17) | | | | | | | | | 515,84 |  |  |  |  |  |
| 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 9252,68) (Поз. 5-6, 18-19, 34-37, 52) | | | | | | | | | 3460,50 |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 535,19) (Поз. 26) | | | | | | | | | 321,11 |  |  |  |  |  |
| 60%\*0.8 ФОТ (от 366,36) (Поз. 33) | | | | | | | | | 175,85 |  |  |  |  |  |
| 62%\*0.8 ФОТ (от 595,59) (Поз. 9-11, 22-24) | | | | | | | | | 295,41 |  |  |  |  |  |
| 63%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 484,94) (Поз. 41-45, 56-60) | | | | | | | | | 207,75 |  |  |  |  |  |
| 65%\*0.8 ФОТ (от 1979,05) (Поз. 12-13, 25, 46-49, 61-62) | | | | | | | | | 1029,10 |  |  |  |  |  |
| 68%\*0.8 ФОТ (от 886,98) (Поз. 7-8, 20-21) | | | | | | | | | 482,52 |  |  |  |  |  |
| 75%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 1733,15) (Поз. 38-40, 53-55) | | | | | | | | | 883,91 |  |  |  |  |  |
| 83%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 1919,82) (Поз. 15, 29-32, 50-51) | | | | | | | | | 1083,55 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 86510,12 |  |  |  | 167,71 | 5,34 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 41987,13 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2080,09 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 19043,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 15661,22 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 8455,54 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 15571,82 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **102081,94** |  |  |  | **167,71** | **5,34** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*