|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  Директор  МКУ "Пермблагоустройство"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.С.Якушев/  "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт объекта

ул. Тургенева от ул. Ким до ул. Макаренко.

1. **Характеристика существующей дороги**

Участок работ представляет собой магистральную улицу районного значения, транспортно-пешеходную.

В административном отношении участок работ расположен в Мотовилихинском районе г. Перми.

Плотность застройки более 50%.

Ширина проезжей части от 7,5м. до 17,4м.

Число полос движения автотранспорта 2-4.

По участку проходят маршруты движения общественного транспорта – автобуса.

Покрытие проезжей части – асфальтобетон.

Состояние покрытия удовлетворительное, наблюдается колейность, продольные и поперечные трещины, выбоины.

1. **Выполняемые работы**
   1. Дорожно-строительные работы:

Проезжая часть:

- фрезерование поверхностного слоя асфальтобетонных покрытий толщиной до 10см – 17800м2;

- перевозка фрезерованного материала на расстояние до 5км (в место указанное Заказчиком) – 1780т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,6л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 10,68т;

- устройство выравнивающего слоя покрытия из пористой асфальтобетонной смеси марки 1 по ГОСТ 9128-2009 – 795,965т;

- подъем люков колодцев до уровня проезжей части с применением колец опорных по ГОСТ 8020-90 - 39шт;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) – 5,34т;

- устройство верхнего слоя покрытия из смеси асфальтобетонной щебеночно-мастичной по ГОСТ 31015-2002 Н=5см (ЩМАС-15, ЩМАС-20) – 17800м2;

Искусственные неровности 4 шт:

- разборка покрытий асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 1,6м3;

- погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние до 22км – 3,84т;

- розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 (БНД 60/90, БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90 или ЭБК-1, ЭБК-2 по ГОСТ Р 52128-2003) - 0,048т;

- устройство искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605-2006 трапециевидного профиля из смеси асфальтобетонной тип Б марка 1 по ГОСТ 9128-2009 - 22,656т.

* 1. Геодезические съемки поперечного профиля участка производства работ (границы, ось, характерные точки):

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия - требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется.

1. **Общие требования к выполнению работ**
   1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2012 Регламент по контролю качества;
   2. Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в организационно-технологической документации Подрядчика (технологические карты, схемы операционного контроля, проекты производства работ), которая до начала работ предоставляется Заказчику;
   3. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории или администрацией района и Заказчиком;
   4. Материал получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях не противоречащих техническому заданию;
   5. Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;
   6. При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;
   7. Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 при толщинах 3см и выше для утвержденного состава смеси.
2. Требования при организации работ на проезжей части
   1. Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и контрактом.
   2. Проведение работ на проезжей части дорог должно быть со­гласовано с Заказчиком, ГИБДД г.Перми, Департаментом дорог и транспорта администрации г.Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";
   3. Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест до­рожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;
   4. До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах пер­сонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;
   5. Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, огра­ждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, вы­полняющие дорожные работы;
   6. Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения ра­бот согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;
   7. Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.
3. **Требования по объему гарантий качества работ**

Подрядчик обязан в течение гарантийного срока устранить за свой счет в срок устанавливаемый Заказчиком, дефекты и разрушения асфальтобетонного покрытия, в том числе: выбоины, выкрашивание, шелушение, колейность, истирание, пластические деформации, просадки люков колодцев и водоприемных решеток, трещины.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер  МКУ "Пермблагоустройство" |  | М.В. Чувашов |
|  |  |  |
| Инженер 1 категории ОСРиКР  МКУ "Пермблагоустройство" |  | С.В. Вешняков |
|  |  |  |
| Начальник ОСРиКР  МКУ "Пермблагоустройство" |  | А.В.Коношенко |
|  |  |  |
| Начальник СДО  МКУ "Пермблагоустройство" |  | Г.Н. Прожерина |