|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСОКЕ ЗАДАНИЕ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| на Установку противопожарных дверей, МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 266" | | | | |
|  |  |  |  |  |
| *адрес: г. Пермь, ул. Чайковского, 8* | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,0487 |
| 2 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| 3 | ФЕР09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 4,87 |
| 4 | ФССЦ-203-8122 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм | шт. | 2 |
| 5 | ФССЦ-203-8119 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800x2100 мм | шт. | 1 |
| 6 | ФЕРр61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым эаствором: прямолинейных | 100м2 отремонт ированно и поверхно сти | 0,01 |
| 7 | ФЕРр61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки откосовцементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | 100м2 поверхно сти | 0,05 |
| 8 | ФЕР15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,06 |
| 9 | ФССЦпгОЧ-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,4535 |
| 10 | ФССЦпгОЗ-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0,4535 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Заведующий МБДОУ 266 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Троцюк О.Г. | | | | |
|  |  |  |  |  |

