**Техническое задание на текущий ремонт (изготовление и установка противопожарных люков) в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 266» г. Перми Чайковского, 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Обоснование | Примечание |
| 1. | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 00 коробок | 0,03 | ФЕРр56-9-1 *Вред. пр. №207 Минрегиона РФ* |  |
| 2. | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер  автокаптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 | ФЕР09-06-001-  0 1 *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* |  |
| 4. | Люк противопожарный  600x800. Е1-60 | шт | 3 | Прайс-лист |  |
| 6. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной  поверхности | 0,02 | ФЕРрб 1-7-1  *В ред. пр. от 13.10.07 №207 Минрегиона РФ* |  |
| 8. | Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурки и сборным конструкциям: стен подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой  поверхности | 0,02 | ФЕР1 5-04-005-  01 *И4 - Пр Минрегиона РФ от 13.07.11 №339* |  |

**Основные характеристики, требуемые параметры и условия**

1. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 48 месяцев;

2. Наличие документов, дающих право на выполнение указанных работ;

3. Копии сертификатов на все материалы, используемые в работе.

4. Наличие лицензии на данные виды работ.

Заведующий Троцюк О.Г.





