Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «14» августа 2012 года № 0856300000212000049

(Приложение к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Техническое задание**

на выполнение работ по изготовлению и установке

парковочных столбиков «Премиум 1»

1. **Общие требования**
   1. Изготовить и установить стационарные парковочные столбики (далее - Столбики) в соответствии с требованиями настоящего технического задания, заявками и схемами в количестве **600 шт.**
   2. Материалы, из которых изготавливаются Столбики, должны соответствовать установленным государственным стандартам.
   3. Земляные работы производить в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4.
   4. Обеспечить безопасность участников дорожного движения при производстве работ в соответствии с требованиями ВСН 37‑84, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
   5. Обеспечить выполнение и соблюдение правил техники безопасности труда при проведении работ.
   6. Разработать схему организации движения транспорта в местах производства работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по г. Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации г. Перми.
2. **Требования к конструкции и выполнению работ по установке столбиков**
   1. По внешнему виду Столбик должен быть правильной геометрической формы. Не допускаются перекосы и отклонения. На поверхности не допускаются вздутия, раковины, складки и другие нарушения геометрии.
   2. Столбик должен быть изготовлен из стальной электросварной трубы:

- наружный диаметр 108 мм

- толщина стенки трубы 2,8 мм

- высота 800 мм (над уровнем земли) + 250 мм (бетонируемая часть).

* 1. Столбик должен иметь двухслойное покрытие:

- цинковый грунт;

- порошковая краска RAL 9007.

Цвет Столбика – серебро, структура – блестящий глянец.

* 1. На поверхность Столбика должны быть нанесены две светоотражающие наклейки. Не допускаются перекосы или не плотное прилегание наклеек к поверхности Столбика. Характеристики световозвращающих наклеек должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970.
  2. Внешний вид Столбика приведен на рис. 1.



Рис. 1. Парковочный столбик «Премиум 1»

* 1. Выполнить установку столбиков в соответствии с перечнем работ:

- при необходимости выполнить очистку площадок под установку Столбиков, а также устранить другие условия, препятствующие установке Столбиков;

- разбивочные работы (нанесение центров ям согласно дислокации);

- установка Столбиков: закапывание Столбиков на глубину 0,25 м с последующим бетонированием (бетон марки не ниже В10). Для выполнения работ по бетонированию выкапывается приямок сечением 0,2х0,2 м, заглубление фундамента 0,25 м;

- работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона).