Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Небулайзер c АКБ и зарядным устройством в количестве 12 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
|  | Наименование | **Небулайзер *Omron compare Elite (NE- C30-Е) или эквивалент*** |
|  | Страна происхождения | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
|  | Электрические характеристики | АС/DC 100-240В 50-60 Гц |
|  | Потребляемая мощность | 12 Ватт |
|  | Средний размер частиц аэрозоля (ММAD) | Не более 3,0 мкм |
|  | Объем резервуара для лек. средств | Не менее 2 мл  Не более 7 мл |
|  | Остаточный объем лекарства | Не более 0,7 мл |
|  | Уровень шума | Не более 53 децибел |
|  | Производительность (выход аэрозоля) | Не менее 0,35 мл/мин |
|  | Аэрозоль % < 5 мкм | Не менее 74% |
|  | Максимальный воздушный поток | Не менее 8,0 л/мин |
|  | Рабочий воздушный поток | Не менее 3,0 л/мин |
|  | Максимальное давление | Не менее 2,5 бар |
|  | Рабочее давление | Не менее 0,9 бар |
|  | Элементы питания (Аккумулятор) | Наличие |
|  | Адаптер | Наличие |
|  | Внешние размеры компрессора (ширина\*глубина\*высота) | Не более 125\*53\*104 мм |
|  | Вес прибора (компрессора) | Не более 0,44 кг. |
|  | Условия эксплуатации/относительная влажность | 10-40 С / 30%-85% |
|  | Комплектация: | Компрессор, небулайзерная камера, воздуховодная трубка (ПВХ),комплект съемных фильтров, загубник, взрослая и детская маски (ПВХ), насадка для носа, адаптер переменного тока, сумка для переноски, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон,  аккумуляторная батарея и зарядное устройство |
|  | Влагозащищенный переключатель | Наличие |
|  | Возможно кипячение, автоклав. и хим. обработка камеры | Наличие |