Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт встроенных нежилых помещений в цокольном этаже здания по адресу: г. Пермь, ул. М.Горького,27 лит.А

Работы подлежат выполнению в соответствии с рабочим проектом (шифр 5-9/12), в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|
|
| 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | |
| **Внутренняя отделка помещений** | | |
| Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 13,495 |
| ***Тамбур*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,069 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,069 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,31 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,31 |
| ***Кабинет главного врача*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,272 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 22 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,244 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,244 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,733 |
| ***Кабинет терапевта*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,231 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 19 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,231 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,366 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,257 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,623 |
| ***Кабинет гинеколога*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,141 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 12 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,141 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,408 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,112 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |
| ***Клинико-диагностическая лаборатория*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,106 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 9 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,106 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,27 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,058 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,328 |
| ***Смотровая*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,136 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 11 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,136 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,413 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,055 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,468 |
| ***Коридор*** | | |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,061 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -6,283 |
| Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 6,283 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,302 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,302 |
| ***Смотровая*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,186 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 15 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,186 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,413 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,055 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,581 |
| ***Процедурная для лечения нейролептиками*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,084 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 7 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,303 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,303 |
| ***Кабинет массажа*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,129 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 11 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,129 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,479 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,059 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,538 |
| ***Бойлерная*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,152 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,152 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,529 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,529 |
| ***Коридор*** | | |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,296 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -30,49 |
| Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 30,49 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,647 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,131 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,068 |
| ***Санузел женский с помещением уборочного инвентаря*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,108 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,273 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,273 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,21 |
| ***Санузел мужской*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,071 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,071 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,237 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,237 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,161 |
| ***Регистратура*** | | |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,048 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -4,944 |
| Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 4,944 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,108 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,108 |
| ***Коридор*** | | |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,23 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -23,69 |
| Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 23,69 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,308 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,29 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,598 |
| ***Гардеробная*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,08 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 7 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,271 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,271 |
| ***Процедурная для лечения нейролептиками*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,123 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 10 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,123 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,273 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,09 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,363 |
| ***Кабинет аллерголога*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,131 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 10 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,131 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,394 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,058 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,452 |
| ***Процедурная для лечения нейролептиками*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,083 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 7 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,083 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,301 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,301 |
| ***Электрощитовая*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,063 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,356 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,356 |
| ***Тамбур*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,26 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,145 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 |
| ***Подсобное помещение*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,101 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 8 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,101 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,473 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,046 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,519 |
| ***Подсобное помещение*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,26 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 21 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,212 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,212 |
| ***Кабинет окулиста*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,148 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 12 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,148 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,391 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,115 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,506 |
| ***Кабинет кардиолога*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,249 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 20 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,249 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,533 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,116 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,649 |
| ***Коридор*** | | |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,303 |
| Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -31,21 |
| Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 31,21 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,067 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,067 |
| ***Кабинет ФД*** | | |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка | 0,272 |
| Тяга подвеса 350 | шт. | 22 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,272 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,561 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,115 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,676 |
| ***Техническое пространство*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,042 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,263 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,263 |
| ***Техническое пространство*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,041 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,041 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,101 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,101 |
| ***Техническое пространство*** | | |
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,04 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,095 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,095 |
| ***Прочие работы*** | | |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,38 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,4 |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 3,235 |
| Грунтовка антигрибковая "Милл кил" 250гр/м2 | кг | 80,875 |
| Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая (приямки) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,138 |
| **Раздел 2. Наружная отделка фасада здания и входной группы** | | |
| Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,4 |
| Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,0532 |
| Dulux sando F матовая фасадная краска, расход 0,07л на 1м2 на 1 слой | л | 19,6 |
| Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 0,098 |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | 100 м2 облицованной поверхности | 0,022 |
| Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 2,2 |
| Клей Lito Flex K80, расход 1,35 кг на 1мм толщины слоя | кг | 14,85 |
| **Раздел 3. Вывоз мусора** | | |
| Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 48,582 *1349,5\*0,02\*1,8* |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 48,582*1349,5\*0,02\*1,8* |
| **Раздел 1. Установка окна в тамбуре** | | |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,014 |
| Устройство откосов и отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0125 |
| Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,009775 |
| Сталь оцинкованная белая | м2 | 1,26 |
| Монтаж стальных уголков | 100 м плинтуса | 0,068 |
| Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" со стороной 50 мм | п.м | 6,8 |

**Архитектурно-строительная часть, шифр 5-9/12-АР:**

***Потолки***

- в кабинетах выполнить подвесной потолок из ГКЛ и окрасить водоэмульсионной краской;

- в коридорах и регистратуре выполнить подвесной потолок типа «Байкал»;

- в санузлах, тамбурах, бойлерной, электрощитовой, технических помещениях выполнить затирку швов ж/б плит перекрытий и окрасить водоэмульсионной краской.

**Требования к материалам:**

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5мм, ГОСТ 6266-97.

Потолочная панель «Байкал» 600х600х12.

Водоэмульсионная краска для потолков: стойкая к мытью, класс пожарной опасности не более КМ1.

Цементно-песчаный раствор М150, ГОСТ 28013-98.

***Отделка помещений***

- в кабинетах (02, 03, 04, 10, 19, 25, 26, 28), процедурной (18, 20), регистратуре (15), коридорах (07, 12, 16, 27), гардеробной (17), тамбурах (01, 22), подсобных помещениях (23, 24), электрощитовой (21), бойлерной (11), технических помещениях (29, 30, 31) выполнить отделку стен путем окраски водоэмульсионной краской по улучшенной штукатурке типа Knauf;

- отделку стен смотровой (06, 08) выполнить облицовку керамической плиткой на всю высоту помещения по штукатурке типа Knauf;

- отделка стен санузлов: на высоту 1,6м от пола выполнить отделку стеновой керамической глазурованной плиткой, с отм.+1.600 до потолка – окраска водоэмульсионной краской по штукатурке типа Knauf.

**Требования к материалам:**

Штукатурка «КНАУФ-Ротбанд».

Водоэмульсионная краска для стен: стойкая к мытью, класс пожарной опасности не более КМ1.

Стеновая керамическая плитка: глазурованная плитка 200х300х7мм светлых тонов, износостойкостью не ниже IV группы по методике РЕ1, ГОСТ 6141-91.

Сухая смесь для укладки керамических плиток: адгезия к бетону не менее 0,5 МПА; температура эксплуатации до +80⁰С.

***Окна***

- установить глухой оконный блок из ПВХ профиля с устройством подоконника из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Зазоры между стеной и рамой запенить монтажной пеной, которая должна быть нанесена равномерно и заполнить все выемки и полости проема;

- выполнить наружные и внутренние откосы с устройством уголка из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,7мм;

- выполнить отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,7мм.

**Требования к материалам:**

Оконный блок: блок глухой из ПВХ профиля морозостойкого исполнения, однокамерный стеклопакет не менее 24 мм по ГОСТ 24866-99 с сопротивлением теплопередачи не менее 0,6 м2 град.С/Вт марки ОП В2 1000х1400 (4М1-16-Н4) по ГОСТ 30674-99.

Подоконник из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,7мм, цвет белый, ГОСТ 30246-94.

Отливы из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,7мм, цвет белый, ГОСТ 30246-94.

Откосы и уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,7мм, цвет белый, ГОСТ 30246-94.

***Наружная отделка фасада здания и цоколя входной группы***

- окраску фасада выполнить глубокоматовой краской Dulux Sando F, цвет серый RAL 7030 предварительно огрунтовав поверхность существующих стен здания краской Sando F;

- выполнить облицовку цоколя входной группы керамогранитом 300х300, цвет серый RAL 7022.

**Требования к материалам:**

Глубокоматовая фасадная краска Dulux Sando F, цвет серый RAL 7030.

Фасадная краска Sando F.

Керамогранит 300х300, цвет серый RAL 7022, ГОСТ 6787-2001.

Клей LitoFlex K80.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.