Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ  
по замене дверных блоков на противопожарные  
в помещении администрации Свердловского района города Перми**

1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  
по 10.10.2012 г.

2. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул.Сибирская, 58.

3. Характеристики и объем выполняемых работ: замена дверных блоков на противопожарные (ведомость объемов работ прилагается).

4. Гарантийный срок службы: 3 года после приемки работ.

5. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Замена дверных блоков** | | | |
| 1 этаж | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок; в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 |
| 2 | Снятие дверных полотен 2100x800 | 100 м2 дверных полотен | 0.0168 |
| 3 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,05 |
| 4 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 2100х800 | 1 м2 проема | 1,68 |
| 5 | Металлические двери модельный ряд "Эконом" или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 шт. | 1 |
| 7 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.04542 |
| 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04542 |
| Чердачное помещение | | | |
| 10 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| 11 | Снятие дверных полотен 1500x800 | 100 м2 дверных полотен | 0,012 |
| 12 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,038 |
| 13 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (1500х800) | 1 м2 проема | 1,2 |
| 14 | Противопожарные металлические двери ДМП2 ЕI 90 (глухие), (замеры по месту) или эквивлент | шт | 1 |
| 15 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0114 |
| 16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0114 |
| **Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка строительного мусора на свалку ТБО** | | | |