ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к извещению о проведении

запроса котировок на поставку

многофункционального устройства

**Техническое задание на поставку многофункционального устройства**

1. Характеристики многофункционального устройства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Копир: | | | |
| Процесс копирования | сканирование лазерным лучом и электрофотографическая  печать | | |
| Скорость копирования | не менее 33 копий в минуту | | |
| Разрешение | не менее 600 т/д | | |
| Время прогрева | не более 20 сек. | | |
| Время выдачи первого листа | не более 4,5 сек. | | |
| Масштабирование | 25-400% (с шагом не более 1 %) | | |
| Память | не менее 1 ГБ + жесткий диск не менее 120 ГБ | | |
| Емкость входных лотков | с двух лотков по 500 листов + с одного лотка 2000 листов | | |
| Емкость выходных лотков | не менее 500 листов | | |
| Формат бумаги | от A6 до A3 | | |
| Плотность бумаги | лоток для бумаги 52 - 157 г/м², обходной лоток 52 – 157 г/м²,  лоток дуплекса 52 - 105 г/м² | | |
| Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге,  конвертах, матовой бумаге | | |
| Габариты (Ш x Г x В) | не более 587 x 653 x 829 мм (с реверсивным АПД) | | |
| Вес | не более 75 кг (с реверсивным АПД) | | |
| Источник питания | 220 - 240 В, 50/60 Гц | | |
| Потребляемая мощность | в рабочем режиме не более 1,6 кВт | | |
| 2. Принтер-сетевой: | | | |
| Скорость печати | | не менее 33 отпечатка в минуту | |
| Языки принтера | | стандартно: PCL5e, PCL6, AdobePDFDirect,  опционально:Adobe® PostScript® 3™, модуль IPDS | |
| Разрешение | | не менее 600 x 600 т/д | |
| Интерфейс | | стандартно USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX,  опционально IEEE 1284/ECP, беспроводная локальная сеть  (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, GigabitEthernet | |
| Сетевой протокол | | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | |
| Поддерживаемые ОС | | windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell®  NetWare® 6.5 или более поздняя версия, UNIXSun® Solaris  2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCOOpenServer  5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM®  AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 или более поздняя  версия, NDPS GatewayNetware 6.5 (SP3 или более поздняя  версия), IBMiSeries/AS400 на OS/400 HostPrintTransform,  CitrixPresentationServer4,5/CitrixXenApp 5,0 | |
| 3. Сканер цветной-сетевой: | | | |
| Скорость сканирования | | | не менее 45 изображений/мин. – полноцветных, не менее 50  изображений/мин. - монохромных |
| Разрешение | | | не менее 600 т/д |
| Размеры оригинала | | | от A5 до A3 |
| Драйверы в комплекте | | | сетевой TWAIN |
| Сканирование с отправкой по  эл. почте | | | SMTP, TCP/IP |
| Число адресатов | | | не менее 2000 |
| Сканирование с отправкой в  папку | | | SMB, FTP, NCP (с защитой при регистрации) |
| Места назначения | | | не менее 50 папок на задание |
| Программное обеспечение | | | smartDeviceMonitor™  Web SmartDeviceMonitor™  Web Image Monitor |
| Отображение информации | | | цветной ЖК-дисплей не менее 8,5 дюйм, русифицированное  меню |

2. Комплектация одного многофункционального устройства:

|  |  |
| --- | --- |
| Реверсивный АПД на 50 листов | 1 шт. |
| Автоматический дуплекс | 1 шт. |
| Финишер на 1 000 листов (50 листов степлер) тип SR3090 | 1 шт. |
| Соединительный мост для финишеров тип BU3050 | 1 шт. |
| Лоток для бумаги на 500 листов | 2 шт. |
| Лоток большой емкости на 2 x1000 листов тип RB3140 | 1 шт. |
| Девелоппер, рассчитанный на объем печати не менее 60 000 страниц | 1 шт. |
| Тонер, рассчитанный на объем печати не менее 11 000 страниц | 1 шт. |