Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по текущему ремонту:

смена замков и установка металлических дверей по заявкам Заказчика

**Объем работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Смена замка врезного в деревянной двери (без снятия двери) | шт. | 2 |
| 2 | Смена замка приварного в металлической двери (со снятием полотна) | шт. | 19 |
| 3 | Смена навесного замка | шт. | 28 |
| 4 | Смена замка врезного в деревянной двери (со снятием полотна) | шт. | 14 |
| 5 | Смена замка в металлопластиковой двери (со снятием полотна) | шт. | 1 |
| 6 | Установка металлических дверей | т/шт | 1,2/15 |

**Требования к работам:**

1. Работы выполнить из материалов подрядчика.
2. Демонтаж дверей должен быть произведен без нарушения целостности дверного полотна и коробки.
3. Вскрытые двери должны быть установлены в соответствии со строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), техникой безопасности.

**Требования к материалам:**

На наружной и внутренней поверхностях замка не должно быть трещин, волосовин, плен, раковин и расслоений. Вырубка, заварка и заделка дефектных мест не допускаются.

Поверхности упорного уступа ниппеля и упорного торца муфты должны быть гладкими, без заусенцев, рванин, забоин и других дефектов. Маркировка на этих поверхностях не допускается. Отклонения от перпендикулярности упорных торцов ниппеля и муфты к оси замковой резьбы не должны быть более 0,1мм, а отклонения от плоскостности на ширине этих поверхностей – не более 0,07мм.

Установку замков выполнить в соответствии с ГОСТ 5089-2003 «Замки и защелки для дверей. Технические условия», ГОСТ 538-2001 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия».

**Характеристики:**

*замок врезной сувальдный*

1. Замок имеет одно направление запирания;
2. 6 сувальд расположенных с двух сторон ригельной планки;
3. Класс – 2;
4. Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска);
5. Количество ключей – 3;
6. Лицевая планка – сталь (покрытие – никель);
7. Ригели – сталь (покрытие – никель).

*замок навесной*

1. Класс – 2;
2. Корпус – сталь (покрытие – порошковая краска);
3. Количество ключей – 3.

Установить стальные входные двери с замкнутой коробкой (рамой) из стальной прямоугольной трубы сечением 40х40мм ГОСТ 2591-2006. Двери одностворчатые с открыванием наружу. Полотно входной двери должно быть выполнено из стального горячекатаного листа по ГОСТ 19903 толщ. 3мм на каркасе из уголка L40х40х4мм ГОСТ 8509-93.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_