Приложение №1 ТЗ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение ремонта по мероприятиям, направленным на развитие городских микрорайонов на территории Пермского городского округа**

1. ***Срок выполнения работ: 2 дня со дня заключения муниципального контракта***
2. ***Начальная (максимальная) цена контракта: 199 996,47* рублей.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Приложение №1 ТЗ смета**

1. ***Состав работ и адрес объекта:***

***г.Пермь, ул. Ушинского,4***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | **0,121** |
| 2 | Разборка бортовых камней БР 100.30.15 | 100 м  бортового  камня | **0,45** |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | 1 тонна | **29,1** |
| 4 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) | 1 тонна | **29,1** |
| 5 | Исправление профиля основания с добавлением нового материала из щебня М800, фракцией 5-10 мм | 1000 м2 | **0,242** |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | **0,1936** |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки II | 1000 м2 покрытия | **0,242** |
| 8 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 100 м  бортового  камня | **0,45** |
| **Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения** | | | |

**Условия выполнения работ**

**по ремонту мероприятий, направленных на развитие городских микрорайонов на территории Пермского городского округа**

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

2. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению № 3.

3. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общего журнала работ и журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

4. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. **Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по ремонту мероприятий, направленных на развитие городских микрорайонов на территории Пермского городского округа – 24 месяца со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ**.

5. Перед началом работ подрядная организация должна предоставить Заказчику технологические карты производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

6. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов для видов работ указанных в техническом задании) подтвержденных сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

7. Бортовой камень выставляется по уплотненному основанию из щебня фракции 20-40 мм марки М800 на бетонные маячки и омоноличивается в опалубке бетоном класса В15 марки М200. Бортовой камень БР 100.30.15 применять вибропрессованный.