|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №2 |
|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
|  | на замену оконных блоков в поликлиниках № 4 |  |
|  | по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева,111 |  |
|  | Заказчик: МБУЗ «ГКП № 5» г. Пермь, ул. Куйбышева, 111 | |
|  |  |  |

1. Требования к работе: работы по установке оконных блоков должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом 30971-2002.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регломентирующих качество строительных материалов и конструкций

Конструкции оконных блоков должны быть согласованны с Заказчиком.

Выполнены из 5ти-камерного профиля КВЕ или эквивалент.

Ширина конструкции оконного блока должна быть не менее 70 мм.

Ширина открывающейся створки должна быть не менее 70 см.

При монтаже конструкций использовать пену монтажную, профессиональную.

Стыки выполнить согласно ГОСТа 30971-2002 с устройством гидроизоляционного слоя и пароизоляционного.

Внутренние откосы выполнить из сэндвич панелей, толщиной не менее 10 мм.

Сопротивление профиля теплопередаче должно быть не менее 0,77.

Выполнить утепление откосов и подоконной доски утеплителем на основе минеральной ваты.

Отливы выполнить из нержавеющей стали толщ. 0,7 мм.

РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Инженер ОТС Бородина Татьяна Александровна

тел. +7 (342)281-39-31