Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1от 26.10.2012 г.

**Утверждаю: Согласовано:**

директор МБОУ «Гимназия № 4» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.М. Дьякова/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Техническое задание на текущий ремонт помещений**

**МБОУ «Гимназия № 4» по адресу ул. Ленина, 73А**

**Кровля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 1,337 |
| Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,7 |
| Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 1,337 |

**Проемы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 |
| Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0368 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0368 |
| Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,12 |
| Демонтаж металлических дверных блоков | 1 м2 проема | 4 |
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4 |

**1 этаж**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,775 |
| Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,36 |
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,586 |
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,952 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,952 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,837 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,837 |
| Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |
| Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,044 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,044 |
| Смена: выключателей | 100 шт. | 0,05 |
| Смена: розеток | 100 шт. | 0,06 |
| Смена светильников: с лампами накаливания | 100 шт. | 0,07 |
| Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1 |
| Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0,52 |
| Демонтаж: регистров плоских | 100 шт. | 0,03 |
| Установка кранов воздушных | 1 компл. | 3 |
| Установка радиатора | 1 шт. | 3 |

**Подвал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,6 |
| Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,36 |
| Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,36 |
| Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,35 |