МКУ «УЭАЗ»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1198287,79 руб.

Средства на оплату труда 153990,51 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Помещения 74, 75, 76 (согласно технического паспорта)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр57-3-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,27  0,189+0,081 | 111,38 | 111,38 | 0  0 | 0 | 30,07 | 30,07 |  |  | 14,28  3,86 |  |
| 2 | ФЕРр57-2-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,002 | 2791,56 | 948,54 | 1843,02  213,99 | 0 | 5,58 | 1,90 | 3,68  0,43 |  | 111,2  0,22 | 21  0,04 |
| 3 | ФЕРр65-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,005 | 328,71 | 288,02 | 7,09  1,16 | 33,6 | 1,64 | 1,44 | 0,04  0,01 | 0,16 | 34,66  0,17 | 0,1 |
| 4 | ФЕРр57-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,15 | 604,48 | 347,43 | 29,29  3,22 | 227,76 | 90,67 | 52,11 | 4,39  0,48 | 34,17 | 40,73  6,11 | 0,32  0,05 |
| 5 | ФЕР15-01-035-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631 | Демонтаж полов из полированных плит различной формы: гранитных типа "брекчия"  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 пола | 0,1257  (14,2+12,1+12+3,6)/100\*0,3 | 9798,42 | 9675 | 123,42  50,55 | 0 | 1231,66 | 1216,15 | 15,51  6,35 |  | 947,6  119,11 | 4,824  0,61 |
| 6 | ФЕР15-01-035-02  И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа "брекчия" | 100 м2 пола | 0,1257  (14,2+12,1+12+3,6)/100\*0,3 | 126939,66 | 12093,75 | 154,28  63,19 | 114691,63 | 15956,32 | 1520,18 | 19,39  7,94 | 14416,75 | 1184,5  148,89 | 6,03  0,76 |
| 7 | ФССЦ-412-1852  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм | м2 | -12,7 | 1117,57 | 0 | 0  0 | 1117,57 | -14193,14 |  |  | -14193,14 |  |  |
| 8 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 54,22 | 43,14 | 11,08  1,20 |  | 179,3  5,38 | 3,97  0,12 |
| 9 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,115805  (1,34\*2,65+1,35\*2,77+1,5\*2,86)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 33,36 | 33,36 |  |  | 36,28  4,2 |  |
| Установка дверного блока | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕР10-01-039-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,115805  (1,34\*2,65+1,35\*2,77+1,5\*2,86)/100 | 24381,53 | 873,45 | 984,88  114,08 | 22523,2 | 2823,50 | 101,15 | 114,05  13,21 | 2608,30 | 92,92  10,76 | 8,45  0,98 |
| 11 | ФССЦ-203-0225  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -11,58 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -2397,06 |  |  | -2397,06 |  |  |
| 12 | ФССЦ-203-8107  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 11,58 | 2008,57 | 0 | 0  0 | 2008,57 | 23259,24 |  |  | 23259,24 |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-0890  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 9  3\*3 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 852,12 |  |  | 852,12 |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 277,56 |  |  | 277,56 |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 3 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 72,60 |  |  | 72,60 |  |  |
| 16 | ФЕР09-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 шт. | 1 | 9,72 | 7,71 | 2,01  0 | 0 | 9,72 | 7,71 | 2,01 |  | 0,777  0,78 |  |
| 17 | ФЕР09-04-012-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 | 14,6 | 11,01 | 2,87  0 | 0,72 | 14,60 | 11,01 | 2,87 | 0,72 | 1,11  1,11 |  |
| 18 | ФЕРр61-7-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0861  (1,99+2+4,62)/100 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 495,24 | 295,84 | 3,12  1,16 | 196,28 | 383,06  32,98 | 1,16  0,1 |
| 19 | ФЕР10-01-060-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,415  ((2,65+2,77+2,86)\*2+1,34+1,35+1,5)\*2/100 | 516,04 | 63,89 | 3,49  0 | 448,66 | 214,16 | 26,51 | 1,45 | 186,20 | 7,82  3,25 |  |
| Укладка ламината | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 | 100 м2 покрытия | 0,419  (14,2+12,1+12+3,6)/100 | 250,24 | 240,73 | 9,51  0 | 0 | 104,85 | 100,87 | 3,98 |  | 25,61  10,73 |  |
| 21 | ФССЦ-101-2727  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 44 | 19,87 | 0 | 0  0 | 19,87 | 874,28 |  |  | 874,28 |  |  |
| 22 | Текущая цена | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент  Цвет: Дуб Дворцовый  • Класс прочности ламината (истираемость): 34  • Размеры: 1207мм/193мм/  • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки),  • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438).  • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита.  • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги).  • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления.  • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении.  • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 42,95 | 1449,15 | 0 | 0  0 | 1449,15 | 62240,99 |  |  | 62240,99 |  |  |
| 23 | ФЕР11-01-039-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,315  0,234+0,081 | 568,65 | 65,25 | 6,97  0 | 496,43 | 179,12 | 20,55 | 2,20 | 156,37 | 7,65  2,41 |  |
| 24 | 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -31,82 | 4,89 | 0 | 0  0 | 4,89 | -155,60 |  |  | -155,60 |  |  |
| 25 | ФССЦ-203-8008  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 31,82 | 36,38 | 0 | 0  0 | 36,38 | 1157,61 |  |  | 1157,61 |  |  |
| Ремонт стен | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ФЕР15-04-027-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ремонт ГКЛ последемонтажа плинтусов из керамической плитки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 25,97 | 5,70 | 0,15  0,01 | 20,12 | 11,99  0,6 | 0,01 |
| 27 | ФЕР15-04-005-05  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1261  1,04+0,0861 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 1458,36 | 256,67 | 10,17  0,14 | 1191,52 | 25,41  28,61 | 0,01  0,01 |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕРр69-15-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,92 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 21,91 | 6,82 |  | 15,09 | 1,03  0,95 |  |
| 29 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,4 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 60,17 | 60,17 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦпг03-21-01-030  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,4 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 27,01 |  | 27,01 |  |  |  |
| **Раздел 2. помещения № 14, 16, 17 (согласно технического паспорта)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт фальшокна по ул. сибирская, 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ФЕРр56-2-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0252 | 398,87 | 369,8 | 29,07  10,79 | 0 | 10,05 | 9,32 | 0,73  0,27 |  | 46,11  1,16 | 0,93  0,02 |
| 32 | ФЕРр56-1-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1208,52 | 1051,72 | 156,8  22,7 | 0 | 12,09 | 10,52 | 1,57  0,23 |  | 128,73  1,29 | 2,15  0,02 |
| 33 | ФЕРр63-2-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,0252 | 4553,4 | 966,65 | 29,61  2,9 | 3557,14 | 114,75 | 24,36 | 0,75  0,07 | 89,64 | 105,3  2,65 | 0,25  0,01 |
| 34 | ФЕР15-06-003-03  прим.  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0252 | 3597,41 | 704,72 | 1,18  0,12 | 2891,51 | 90,65 | 17,76 | 0,03 | 72,86 | 71,04  1,79 | 0,01 |
| 35 | ФССЦ-101-1834  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м2 | -0,0027 | 24800 | 0 | 0  0 | 24800 | -66,96 |  |  | -66,96 |  |  |
| 36 | Текущая цена | Пленка тонирововчная (цвет, светопропускаемые качества согласовать с заказчиком) | м2 | 2,7 | 381,36 | 0 | 0  0 | 381,36 | 1029,67 |  |  | 1029,67 |  |  |
| 37 | ФЕРр56-8-1  прим.  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,03 | 6472,2 | 2423,11 | 26,19  3,25 | 4022,9 | 194,17 | 72,69 | 0,79  0,10 | 120,69 | 224,57  6,74 | 0,28  0,01 |
| 38 | ФЕР10-01-027-04  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0252 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 1118,71 | 40,72 | 22,28  2,05 | 1055,71 | 182,4  4,6 | 6,03  0,15 |
| 39 | ФССЦ-101-091  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м | компл. | 1 | 273,37 | 0 | 0  0 | 273,37 | 273,37 |  |  | 273,37 |  |  |
| 40 | ФССЦ-203-0031  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -2,52 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -967,68 |  |  | -967,68 |  |  |
| 41 | ФЕРр61-7-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 28,76 | 17,18 | 0,18  0,07 | 11,40 | 383,06  1,92 | 1,16  0,01 |
| 42 | ФЕР15-04-005-03  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0132 | 1654,12 | 384,81 | 13,7  0,23 | 1255,61 | 21,83 | 5,08 | 0,18 | 16,57 | 42,9  0,57 | 0,02 |
| 43 | ФЕРр61-20-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 37,00 | 21,03 | 0,02 | 15,95 | 323,4  2,26 |  |
| 44 | ФЕРр62-27-1  Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,0132 | 318,33 | 205,15 | 0,87  0 | 112,31 | 4,20 | 2,71 | 0,01 | 1,48 | 24,05  0,32 |  |
| 45 | ФЕРр62-26-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0132 | 1096,29 | 126,06 | 98,61  0 | 871,62 | 14,47 | 1,66 | 1,30 | 11,51 | 14,59  0,19 |  |
| 46 | ФЕР12-01-010-01  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,013 | 9875,72 | 961,76 | 23,38  2,7 | 8890,58 | 128,38 | 12,50 | 0,30  0,04 | 115,58 | 112,75  1,47 | 0,2 |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 72,30 | 57,52 | 14,78  1,60 |  | 179,3  7,17 | 3,97  0,16 |
| 48 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,094469  (1,43\*2,83+0,9\*2+0,9\*2+0,9\*2)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 27,21 | 27,21 |  |  | 36,28  3,43 |  |
| 49 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,4325  ((6,4+3,97+6,02+6,4)\*2-0,9-1,43)/100 | 29,41 | 29,41 | 0  0 | 0 | 12,72 | 12,72 |  |  | 3,77  1,63 |  |
| 50 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,639  0,254+0,385 | 92,9 | 88,84 | 4,06  1,51 | 0 | 59,36 | 56,77 | 2,59  0,96 |  | 11,39  7,28 | 0,13  0,08 |
| Установка дверного блока | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ФЕР10-01-039-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,054  (0,9\*2)\*3/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29  153,23 | 23366,24 | 1380,99 | 51,69 | 67,52  8,27 | 1261,78 | 104,28  5,63 | 11,35  0,61 |
| 52 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -5,4 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -1117,80 |  |  | -1117,80 |  |  |
| 53 | ФССЦ-203-8099  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 5,4 | 2314,17 | 0 | 0  0 | 2314,17 | 12496,52 |  |  | 12496,52 |  |  |
| 54 | ФССЦ-101-0889  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 284,04 |  |  | 284,04 |  |  |
| 55 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 277,56 |  |  | 277,56 |  |  |
| 56 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 3 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 72,60 |  |  | 72,60 |  |  |
| 57 | ФЕР10-01-039-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,040469  (1,43\*2,83)/100 | 24381,53 | 873,45 | 984,88  114,08 | 22523,2 | 986,70 | 35,35 | 39,86  4,62 | 911,49 | 92,92  3,76 | 8,45  0,34 |
| 58 | ФССЦ-203-0225  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -4,047 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -837,73 |  |  | -837,73 |  |  |
| 59 | ФССЦ-203-8107  прим.  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 4,047 | 2008,57 | 0 | 0  0 | 2008,57 | 8128,68 |  |  | 8128,68 |  |  |
| 60 | ФССЦ-101-0890  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 284,04 |  |  | 284,04 |  |  |
| 61 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 62 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 24,20 |  |  | 24,20 |  |  |
| 63 | ФЕР09-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 шт. | 1 | 9,72 | 7,71 | 2,01  0 | 0 | 9,72 | 7,71 | 2,01 |  | 0,777  0,78 |  |
| 64 | ФЕР09-04-012-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 | 14,6 | 11,01 | 2,87  0 | 0,72 | 14,60 | 11,01 | 2,87 | 0,72 | 1,11  1,11 |  |
| 65 | ФЕРр61-7-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03545  (2,83\*2+1,43)\*0,5/100 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 203,91 | 121,81 | 1,29  0,48 | 80,81 | 383,06  13,58 | 1,16  0,04 |
| 66 | ФЕР15-04-005-05  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03545  (2,83\*2+1,43)\*0,5/100 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 45,91 | 8,08 | 0,32 | 37,51 | 25,41  0,9 | 0,01 |
| 67 | ФЕР10-01-060-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098  (2\*2+0,9)\*2/100 | 516,04 | 63,89 | 3,49  0 | 448,66 | 50,57 | 6,26 | 0,34 | 43,97 | 7,82  0,77 |  |
| Укладка ламината | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 | 100 м2 покрытия | 0,385 | 250,24 | 240,73 | 9,51  0 | 0 | 96,34 | 92,68 | 3,66 |  | 25,61  9,86 |  |
| 69 | ФССЦ-101-2727  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 40,43 | 19,87 | 0 | 0  0 | 19,87 | 803,34 |  |  | 803,34 |  |  |
| 70 | Текущая цена | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент  Цвет: Дуб Дворцовый  • Класс прочности ламината (истираемость): 34  • Размеры: 1207мм/193мм/  • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки),  • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438).  • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита.  • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги).  • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления.  • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении.  • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 39,46 | 1449,15 | 0 | 0  0 | 1449,15 | 57183,46 |  |  | 57183,46 |  |  |
| 71 | ФЕР11-01-034-04  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,254 | 10296,79 | 240,73 | 9,51  0 | 10046,55 | 2615,38 | 61,15 | 2,42 | 2551,81 | 25,61  6,5 |  |
| 72 | ФССЦ-101-4658  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -26,04 | 94,44 | 0 | 0  0 | 94,44 | -2459,22 |  |  | -2459,22 |  |  |
| 73 | ФССЦ-101-4663  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм или эквивалент | м2 | 26,04 | 168,44 | 0 | 0  0 | 168,44 | 4386,18 |  |  | 4386,18 |  |  |
| 74 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,4325  ((6,4+3,97+6,02+6,4)\*2-0,9-1,43)/100 | 1429,65 | 61,14 | 11,24  0 | 1357,27 | 618,32 | 26,44 | 4,86 | 587,02 | 6,66  2,88 |  |
| 75 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0466  (1,43\*2+0,9\*2)/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11  0 | 80,4 | 11,60 | 6,78 | 1,08 | 3,74 | 16,64  0,78 |  |
| 76 | ФССЦ-206-1357  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 | 24,47 | 0 | 0  0 | 24,47 | 97,88 |  |  | 97,88 |  |  |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФЕРр65-6-15  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 | 31781,36 | 2969,52 | 82,9  8,12 | 28728,94 | 317,81 | 29,70 | 0,83  0,08 | 287,28 | 327,4  3,27 | 0,7  0,01 |
| 78 | ФССЦ-301-0494  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | -1 | 280 | 0 | 0  0 | 280 | -280,00 |  |  | -280,00 |  |  |
| 79 | ФЕРр65-6-24  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 15865,17 | 1922,84 | 82,9  8,12 | 13859,43 | 158,65 | 19,23 | 0,83  0,08 | 138,59 | 212  2,12 | 0,7  0,01 |
| 80 | ФССЦ-301-0825  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -1 | 130 | 0 | 0  0 | 130 | -130,00 |  |  | -130,00 |  |  |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ФЕРр69-15-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,4 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 9,52 | 2,96 |  | 6,56 | 1,03  0,41 |  |
| 82 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,24 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 53,30 | 53,30 |  |  |  |  |
| 83 | ФССЦпг03-21-01-030  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,24 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 23,92 |  | 23,92 |  |  |  |
| **Раздел 3. Помещение №1 (согласно технического паспорта)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | ФЕРр57-3-2  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,2454  ((8,68+4)\*2-0,82)/100 | 111,38 | 111,38 | 0  0 | 0 | 27,33 | 27,33 |  |  | 14,28  3,5 |  |
| 85 | ФЕРр57-2-3  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,346 | 641 | 595,99 | 45,01  16,7 | 0 | 221,79 | 206,22 | 15,57  5,78 |  | 69,87  24,18 | 1,44  0,5 |
| 86 | ФЕРр57-2-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,346 | 2791,56 | 948,54 | 1843,02  213,99 | 0 | 965,88 | 328,19 | 637,69  74,04 |  | 111,2  38,48 | 21  7,27 |
| 87 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 88 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01722  (0,82\*2,1)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 4,96 | 4,96 |  |  | 36,28  0,62 |  |
| 89 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1004  (2,1\*2+0,82)\*2/100 | 33,43 | 33,43 | 0  0 | 0 | 3,36 | 3,36 |  |  | 4,21  0,42 |  |
| Установка дверного блока | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ФЕР10-01-039-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01722  (0,82\*2,1)/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29  153,23 | 23366,24 | 440,38 | 16,48 | 21,53  2,64 | 402,37 | 104,28  1,8 | 11,35  0,2 |
| 91 | ФССЦ-101-0889  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 92 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 93 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 24,20 |  |  | 24,20 |  |  |
| 94 | ФССЦ-203-0223  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,722 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -356,45 |  |  | -356,45 |  |  |
| 95 | ФССЦ-203-8099  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 1,722 | 2314,17 | 0 | 0  0 | 2314,17 | 3985,00 |  |  | 3985,00 |  |  |
| 96 | ФЕРр61-7-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01004  (2,1\*2+0,82)\*0,2/100 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 57,75 | 34,50 | 0,36  0,14 | 22,89 | 383,06  3,85 | 1,16  0,01 |
| 97 | ФЕР10-01-060-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1004  (2,1\*2+0,82)\*2/100 | 516,04 | 63,89 | 3,49  0 | 448,66 | 51,81 | 6,41 | 0,35 | 45,05 | 7,82  0,79 |  |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | ФЕР46-03-009-03  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | 1929,98 | 420,17 | 1509,81  147,08 | 0 | 19,30 | 4,20 | 15,10  1,47 |  | 45,77  0,46 | 14,62  0,15 |
| 99 | ФЕРм08-02-409-02  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | 1903,54 | 323,36 | 116,19  4,46 | 1463,99 | 68,53 | 11,64 | 4,18  0,16 | 52,71 | 34,4  1,24 | 0,33  0,01 |
| 100 | ФЕРм08-02-409-07  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,02 | 1557,01 | 201,16 | 87,33  4,46 | 1268,52 | 31,14 | 4,02 | 1,75  0,09 | 25,37 | 21,4  0,43 | 0,33  0,01 |
| 101 | ФССЦ-302-3347  прим.  И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 5,712  (3,6+2)\*1,02 | 65,06 | 0 | 0  0 | 65,06 | 371,62 |  |  | 371,62 |  |  |
| 103 | ФЕРм08-01-102-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 2 | 475,4 | 140,45 | 193,56  10,8 | 141,39 | 950,80 | 280,90 | 387,12  21,60 | 282,78 | 14,6  29,2 | 0,8  1,6 |
| 104 | Прайс лист | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 2 | 4157 | 0 | 0  0 | 4157 | 8314,00 |  |  | 8314,00 |  |  |
| Укладка ламината | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ФЕР11-01-011-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,346 | 1485,02 | 313,71 | 44,24  14,73 | 1127,07 | 513,82 | 108,54 | 15,31  5,10 | 389,97 | 39,51  13,67 | 1,27  0,44 |
| 106 | ФЕР11-01-011-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  общая толщина 3 см МАТ=2 к расх.  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  общая толщина 3 см МАТ=2 к расх. | 100 м2 стяжки | 0,346 | 570,95 | 3,97 | 7,72  2,44 | 559,26 | 197,55 | 1,37 | 2,67  0,84 | 193,51 | 0,5  0,17 | 0,21  0,07 |
| 107 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 | 100 м2 покрытия | 0,346  (34,6)/100 | 250,24 | 240,73 | 9,51  0 | 0 | 86,58 | 83,29 | 3,29 |  | 25,61  8,86 |  |
| 108 | ФССЦ-101-2727  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 36,33 | 19,87 | 0 | 0  0 | 19,87 | 721,88 |  |  | 721,88 |  |  |
| 109 | ФССЦ-101-4663  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм или эквивалент | м2 | 35,47 | 168,44 | 0 | 0  0 | 168,44 | 5974,57 |  |  | 5974,57 |  |  |
| 110 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2454  ((8,68+4)\*2-0,82)/100 | 1429,65 | 61,14 | 11,24  0 | 1357,27 | 350,84 | 15,00 | 2,76 | 333,08 | 6,66  1,63 |  |
| 111 | ФССЦ-101-4852  И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | -24,79 | 12,3 | 0 | 0  0 | 12,3 | -304,92 |  |  | -304,92 |  |  |
| 112 | ФССЦ-203-8008  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 31,82 | 36,38 | 0 | 0  0 | 36,38 | 1157,61 |  |  | 1157,61 |  |  |
| 113 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | 248,94 | 145,43 | 23,11  0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64  0,15 |  |
| 114 | ФССЦ-206-1357  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 24,47 | 0 | 0  0 | 24,47 | 24,47 |  |  | 24,47 |  |  |
| Ремонт стен | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | ФЕР15-04-027-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ремонт ГКЛ после демонтажа плинтусов из керамической плитки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 77,92 | 17,10 | 0,44  0,02 | 60,38 | 11,99  1,8 | 0,01 |
| 116 | ФЕР15-04-005-05  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (и откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7601  ((8,68+4)\*2\*3,2-1,722-2,21\*2)/100+0,01 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 984,37 | 173,25 | 6,86  0,09 | 804,26 | 25,41  19,31 | 0,01  0,01 |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ФЕРр69-15-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 4,1 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 97,62 | 30,38 |  | 67,24 | 1,03  4,22 |  |
| 118 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,33 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 186,10 | 186,10 |  |  |  |  |
| 119 | ФССЦпг03-21-01-030  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 4,33 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 83,53 |  | 83,53 |  |  |  |
| **Раздел 4. помещение № 2 (согласно технического паспорта)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 121 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018  (0,9\*2)/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 5,19 | 5,19 |  |  | 36,28  0,65 |  |
| 122 | ФЕРр56-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,098  (2\*2+0,9)\*2/100 | 33,43 | 33,43 | 0  0 | 0 | 3,28 | 3,28 |  |  | 4,21  0,41 |  |
| 123 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,188  18,8/100 | 29,41 | 29,41 | 0  0 | 0 | 5,53 | 5,53 |  |  | 3,77  0,71 |  |
| 124 | ФЕРр57-2-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,244 | 92,9 | 88,84 | 4,06  1,51 | 0 | 22,67 | 21,68 | 0,99  0,37 |  | 11,39  2,78 | 0,13  0,03 |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | ФЕР46-03-009-03  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | 1929,98 | 420,17 | 1509,81  147,08 | 0 | 19,30 | 4,20 | 15,10  1,47 |  | 45,77  0,46 | 14,62  0,15 |
| 126 | ФЕРм08-02-409-02  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | 1903,54 | 323,36 | 116,19  4,46 | 1463,99 | 68,53 | 11,64 | 4,18  0,16 | 52,71 | 34,4  1,24 | 0,33  0,01 |
| 127 | ФЕРм08-02-409-07  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,08 | 1557,01 | 201,16 | 87,33  4,46 | 1268,52 | 124,56 | 16,09 | 6,99  0,36 | 101,48 | 21,4  1,71 | 0,33  0,03 |
| 128 | ФССЦ-302-3347  прим.  И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 11,832  (3,6+8)\*1,02 | 65,06 | 0 | 0  0 | 65,06 | 769,79 |  |  | 769,79 |  |  |
| 129 | ФЕРм08-01-102-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 4 | 475,4 | 140,45 | 193,56  10,8 | 141,39 | 1901,60 | 561,80 | 774,24  43,20 | 565,56 | 14,6  58,4 | 0,8  3,2 |
| 130 | Прайс лист | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 4 | 4157 | 0 | 0  0 | 4157 | 16628,00 |  |  | 16628,00 |  |  |
| Установка дверного блока | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ФЕР10-01-039-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018  (0,9\*2)/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29  153,23 | 23366,24 | 460,33 | 17,23 | 22,51  2,76 | 420,59 | 104,28  1,88 | 11,35  0,2 |
| 132 | ФССЦ-203-0223  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,8 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -372,60 |  |  | -372,60 |  |  |
| 133 | ФССЦ-203-8099  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 1,8 | 2314,17 | 0 | 0  0 | 2314,17 | 4165,51 |  |  | 4165,51 |  |  |
| 134 | ФССЦ-101-0889  Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 135 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 136 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 24,20 |  |  | 24,20 |  |  |
| 137 | ФЕР10-01-060-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098  (2\*2+0,9)\*2/100 | 516,04 | 63,89 | 3,49  0 | 448,66 | 50,57 | 6,26 | 0,34 | 43,97 | 7,82  0,77 |  |
| Укладка ламината | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 к расх.  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 к расх. | 100 м2 покрытия | 0,244 | 250,24 | 240,73 | 9,51  0 | 0 | 61,06 | 58,74 | 2,32 |  | 25,61  6,25 |  |
| 139 | ФССЦ-101-2727  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 25,62 | 19,87 | 0 | 0  0 | 19,87 | 509,07 |  |  | 509,07 |  |  |
| 140 | ФССЦ-101-4663  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм или эквивалент | м2 | 25,01 | 168,44 | 0 | 0  0 | 168,44 | 4212,68 |  |  | 4212,68 |  |  |
| 141 | ФЕР11-01-040-03  Изм. Пр. Минрегиона №509 от 23.11.10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,188 | 1429,65 | 61,14 | 11,24  0 | 1357,27 | 268,77 | 11,49 | 2,11 | 255,17 | 6,66  1,25 |  |
| 142 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009  0,9/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11  0 | 80,4 | 2,24 | 1,31 | 0,21 | 0,72 | 16,64  0,15 |  |
| 143 | ФССЦ-206-1357  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | 24,47 | 0 | 0  0 | 24,47 | 24,47 |  |  | 24,47 |  |  |
| Ремонт стен | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ФЕРр61-7-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(при смене дверного блока) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 57,52 | 34,36 | 0,36  0,13 | 22,80 | 383,06  3,83 | 1,16  0,01 |
| 145 | ФЕРр63-11-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (для прокладки кабель-канала до уровня монтируемого оборудования) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,01 | 2607,06 | 316,83 | 23,06  2,09 | 2267,17 | 26,07 | 3,17 | 0,23  0,02 | 22,67 | 36,25  0,36 | 0,18 |
| 146 | ФЕРр63-6-3  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,67 | 3707,29 | 609,3 | 11,84  1,16 | 3086,15 | 2483,88 | 408,23 | 7,93  0,78 | 2067,72 | 68,77  46,08 | 0,1  0,07 |
| 147 | ФЕР15-04-005-05  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 867,68 | 152,71 | 6,05  0,08 | 708,92 | 25,41  17,02 | 0,01  0,01 |
| 148 | ФЕРр62-7-4  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 863,04 | 278,73 | 8,36  1,16 | 575,95 | 21,58 | 6,97 | 0,21  0,03 | 14,40 | 32,26  0,81 | 0,1 |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | ФЕРр69-15-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,1 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 2,38 | 0,74 |  | 1,64 | 1,03  0,1 |  |
| 150 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 12,89 | 12,89 |  |  |  |  |
| 151 | ФССЦпг03-21-01-030  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0,3 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 5,79 |  | 5,79 |  |  |  |
| **Раздел 5. помещения № 18, 19, 20 (согласно технического паспорта)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | ФЕРр63-7-5  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04284  2,52\*1,7/100 | 748,3 | 584,74 | 163,56  20,56 | 0 | 32,06 | 25,05 | 7,01  0,88 |  | 74,3  3,18 | 1,99  0,09 |
| 153 | ФЕРр63-11-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,02 | 2557,59 | 267,36 | 23,06  2,09 | 2267,17 | 51,15 | 5,35 | 0,46  0,04 | 45,34 | 30,59  0,61 | 0,18 |
| 154 | ФЕРр63-5-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,97144  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2\*3,2-4,284-3,83\*3-2,21\*5)/100 | 81,12 | 81,12 | 0  0 | 0 | 78,80 | 78,80 |  |  | 10,4  10,1 |  |
| 155 | ФЕРр57-3-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,346  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2-1,38\*3)/100 | 29,41 | 29,41 | 0  0 | 0 | 10,18 | 10,18 |  |  | 3,77  1,3 |  |
| 156 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 покрытия | 0,562368  (8,32\*5,99+6,4)/100 | 200,19 | 192,58 | 7,61  0 | 0 | 112,58 | 108,30 | 4,28 |  | 20,488  11,52 |  |
| 157 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 36,15 | 28,76 | 7,39  0,80 |  | 179,3  3,59 | 3,97  0,08 |
| 158 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,07659  1,38\*2,775\*2/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 22,06 | 22,06 |  |  | 36,28  2,78 |  |
| Установка дверного блока | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | ФЕР10-01-039-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,07659  1,38\*2,775\*2/100 | 24381,53 | 873,45 | 984,88  114,08 | 22523,2 | 1867,38 | 66,90 | 75,43  8,74 | 1725,05 | 92,92  7,12 | 8,45  0,65 |
| 160 | ФССЦ-203-0225  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -7,659 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -1585,41 |  |  | -1585,41 |  |  |
| 161 | ФССЦ-203-8107  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 7,659 | 2008,57 | 0 | 0  0 | 2008,57 | 15383,64 |  |  | 15383,64 |  |  |
| 162 | ФССЦ-101-0890  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 284,04 |  |  | 284,04 |  |  |
| 163 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 185,04 |  |  | 185,04 |  |  |
| 164 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 2 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 48,40 |  |  | 48,40 |  |  |
| 165 | ФЕРр61-7-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,087318  (2,775\*2+1,38)\*2\*0,63/100 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 502,25 | 300,03 | 3,17  1,18 | 199,05 | 383,06  33,45 | 1,16  0,1 |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ФЕРр57-2-5  прим.  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (пропил штробы для проклаки кабель-канала) | 100 м2 покрытия | 0,008 | 130,82 | 126,13 | 4,69  1,74 | 0 | 1,05 | 1,01 | 0,04  0,01 |  | 16,17  0,13 | 0,15 |
| 167 | ФЕР46-03-009-03  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | 1929,98 | 420,17 | 1509,81  147,08 | 0 | 19,30 | 4,20 | 15,10  1,47 |  | 45,77  0,46 | 14,62  0,15 |
| 168 | ФЕРм08-02-409-02  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | 1903,54 | 323,36 | 116,19  4,46 | 1463,99 | 68,53 | 11,64 | 4,18  0,16 | 52,71 | 34,4  1,24 | 0,33  0,01 |
| 169 | ФЕРм08-02-409-07  И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,04 | 1557,01 | 201,16 | 87,33  4,46 | 1268,52 | 62,28 | 8,05 | 3,49  0,18 | 50,74 | 21,4  0,86 | 0,33  0,01 |
| 170 | ФССЦ-302-3347  прим.  И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 7,752  (3,6+4)\*1,02 | 65,06 | 0 | 0  0 | 65,06 | 504,35 |  |  | 504,35 |  |  |
| 171 | ФЕРм08-01-102-01  В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 3 | 475,4 | 140,45 | 193,56  10,8 | 141,39 | 1426,20 | 421,35 | 580,68  32,40 | 424,17 | 14,6  43,8 | 0,8  2,4 |
| 172 | Прайс лист | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 3 | 4157 | 0 | 0  0 | 4157 | 12471,00 |  |  | 12471,00 |  |  |
| Укладка ламината | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | ФЕР11-01-034-04  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  МАТ=0 | 100 м2 покрытия | 0,562368  (8,32\*5,99+6,4)/100 | 250,24 | 240,73 | 9,51  0 | 0 | 140,73 | 135,38 | 5,35 |  | 25,61  14,4 |  |
| 174 | ФССЦ-101-2727  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 59,05 | 19,87 | 0 | 0  0 | 19,87 | 1173,32 |  |  | 1173,32 |  |  |
| 175 | Текущая цена | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент  Цвет: Дуб Дворцовый  • Класс прочности ламината (истираемость): 34  • Размеры: 1207мм/193мм/  • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки),  • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438).  • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита.  • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги).  • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления.  • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении.  • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 57,64 | 1449,15 | 0 | 0  0 | 1449,15 | 83529,01 |  |  | 83529,01 |  |  |
| 176 | ФЕР11-01-039-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,346  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2-1,38\*3)/100 | 568,65 | 65,25 | 6,97  0 | 496,43 | 196,75 | 22,58 | 2,41 | 171,76 | 7,65  2,65 |  |
| 177 | ФССЦ-203-0352  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -34,95 | 4,89 | 0 | 0  0 | 4,89 | -170,91 |  |  | -170,91 |  |  |
| 178 | ФССЦ-203-8008  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 34,95 | 36,38 | 0 | 0  0 | 36,38 | 1271,48 |  |  | 1271,48 |  |  |
| 179 | ФЕР11-01-049-01  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0276  1,38\*2/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11  0 | 80,4 | 6,87 | 4,01 | 0,64 | 2,22 | 16,64  0,46 |  |
| 180 | ФССЦ-206-1358  Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 1,8 м | шт. | 2 | 48,95 | 0 | 0  0 | 48,95 | 97,90 |  |  | 97,90 |  |  |
| Ремонт стен | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | ФЕРр61-2-7  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,101428  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2\*3,2-3,83\*3-2,21\*5)/100\*0,1 | 3184,35 | 2023,18 | 20,94  7,77 | 1140,23 | 322,98 | 205,21 | 2,12  0,79 | 115,65 | 228,35  23,16 | 0,67  0,07 |
| 182 | ФЕРр61-1-3  И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,811424  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2\*3,2-3,83\*3-2,21\*5)/100\*0,8 | 1098,72 | 299,42 | 9,07  3,36 | 790,23 | 891,53 | 242,96 | 7,36  2,73 | 641,21 | 35,73  28,99 | 0,29  0,24 |
| 183 | ФЕР15-04-027-05  В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,01428  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2\*3,2-3,83\*3-2,21\*5)/100 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 526,91 | 115,65 | 2,97  0,12 | 408,29 | 11,99  12,16 | 0,01  0,01 |
| 184 | ФЕР15-04-005-05  Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (и откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,10428  ((8,32+5,99+2,54+2,52)\*2\*3,2-3,83\*3-2,21\*5)/100+0,09 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 1430,10 | 251,70 | 9,97  0,13 | 1168,43 | 25,41  28,06 | 0,01  0,01 |
| Кабинет №4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | ФЕРр56-9-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43  39,94 | 0 | 18,07 | 14,38 | 3,69  0,40 |  | 179,3  1,79 | 3,97  0,04 |
| 186 | ФЕРр56-10-1  В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,038226  1,38\*2,77/100 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 11,01 | 11,01 |  |  | 36,28  1,39 |  |
| 187 | ФЕР10-01-039-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038226  1,38\*2,77/100 | 24381,53 | 873,45 | 984,88  114,08 | 22523,2 | 932,01 | 33,39 | 37,65  4,36 | 860,97 | 92,92  3,55 | 8,45  0,32 |
| 188 | 203-0225 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -3,823 | 207 | 0 | 0  0 | 207 | -791,36 |  |  | -791,36 |  |  |
| 189 | ФССЦ-203-8107  И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 3,823 | 2008,57 | 0 | 0  0 | 2008,57 | 7678,76 |  |  | 7678,76 |  |  |
| 190 | ФССЦ-101-0890  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 284,04 |  |  | 284,04 |  |  |
| 191 | ФССЦ-101-0951  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | 0 | 0  0 | 92,52 | 92,52 |  |  | 92,52 |  |  |
| 192 | ФССЦ-101-2002  Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | 24,2 | 0 | 0  0 | 24,2 | 24,20 |  |  | 24,20 |  |  |
| 193 | ФЕР09-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 шт. | 1 | 9,72 | 7,71 | 2,01  0 | 0 | 9,72 | 7,71 | 2,01 |  | 0,777  0,78 |  |
| 194 | ФЕР09-04-012-02  И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 | 14,6 | 11,01 | 2,87  0 | 0,72 | 14,60 | 11,01 | 2,87 | 0,72 | 1,11  1,11 |  |
| 195 | ФЕРр61-7-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02076  (1,38+2,77+2,77)\*0,3/100 | 5751,92 | 3436,05 | 36,26  13,46 | 2279,61 | 119,41 | 71,33 | 0,75  0,28 | 47,33 | 383,06  7,95 | 1,16  0,02 |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | ФЕРр69-15-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,66 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 39,52 | 12,30 |  | 27,22 | 1,03  1,71 |  |
| 197 | ФССЦпг01-01-01-041  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 85,96 | 85,96 |  |  |  |  |
| 198 | ФССЦпг03-21-01-030  Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 38,58 |  | 38,58 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 370678,69 | 9948,33 | 3291,68  266,65 | 357438,68 | 1028,46 | 22,4 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 374261,45 | 12750,81 | 4071,96  340,23 | 357438,68 | 1326,49 | 28,5 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-7, 26-27, 34-35, 42, 66, 115-116, 147, 183-184, 10-15, 19, 38-40, 51-62, 67, 90-95, 97, 131-137, 159-164, 187-192, 20-21, 23-25, 68-69, 71-76, 105-114, 138-143, 156, 173-174, 176-180, 46) | | | | | | | | | 886,96 | 753,10 | 133,85  16,88 |  | 77,8935 | 1,345 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4, 49-50, 84-86, 123-124, 155, 166, 3, 5-7, 26-27, 34-35, 42, 66, 115-116, 147, 183-184, 8-9, 31-32, 37, 47-48, 87-89, 120-122, 157-158, 185-186, 10-15, 19, 38-40, 51-62, 67, 90-95, 97, 131-137, 159-164, 187-192, 18, 41, 43, 65, 96, 144, 165, 181-182, 195, 20-21, 23-25, 68-69, 71-76, 105-114, 138-143, 156, 173-174, 176-180, 28, 81, 117, 149, 196, 33, 145-146, 152-154, 44-45, 148, 46, 77-80, 98, 125, 167, 99-101, 103, 126-129, 168-171) | | | | | | | | | 2695,80 | 2049,37 | 646,41  56,71 |  | 220,136 | 4,75 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах "индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,62; ЗПМ=11,9; МАТ=3,51" | | | | | | | | | 821497,69 | 149941,77 | 22850,45  4048,74 | 648705,47 | 1326,49 | 28,5 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 118460,00 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%\*0.85 ФОТ (от 20,71) (Поз. 3) | | | | | | | | | 13,05 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%\*0.85 ФОТ (от 7807,6) (Поз. 33, 145-146, 152-154) | | | | | | | | | 5074,94 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%\*0.85 ФОТ (от 759,7) (Поз. 28, 81, 117, 149, 196) | | | | | | | | | 501,40 |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%\*0.85 ФОТ (от 19295,26) (Поз. 18, 41, 43, 65, 96, 144, 165, 181-182, 195) | | | | | | | | | 12927,82 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%\*0.85 ФОТ (от 12097,31) (Поз. 1-2, 4, 49-50, 84-86, 123-124, 155, 166, 44-45, 148) | | | | | | | | | 8226,17 |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%\*0.85 ФОТ (от 5439,49) (Поз. 8-9, 31-32, 37, 47-48, 87-89, 120-122, 157-158, 185-186) | | | | | | | | | 3807,64 |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 668,3) (Поз. 16-17, 63-64, 193-194) | | | | | | | | | 461,13 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0.85 ФОТ (от 20355,3) (Поз. 99-101, 103, 126-129, 168-171) | | | | | | | | | 16487,79 |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 445,26) (Поз. 29) | | | | | | | | | 445,26 |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%\*0.85 ФОТ (от 701,03) (Поз. 77-80) | | | | | | | | | 616,91 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 61684,37) (Поз. 5-7, 26-27, 34-35, 42, 66, 115-116, 147, 183-184) | | | | | | | | | 49347,50 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 242,88) (Поз. 98, 125, 167) | | | | | | | | | 204,02 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 7538,53) (Поз. 10-15, 19, 38-40, 51-62, 67, 90-95, 97, 131-137, 159-164, 187-192) | | | | | | | | | 6784,68 |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 206,1) (Поз. 46) | | | | | | | | | 189,61 |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 14225,62) (Поз. 20-21, 23-25, 68-69, 71-76, 105-114, 138-143, 156, 173-174, 176-180) | | | | | | | | | 13372,08 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65486,00 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 936082,82 |  |  |  | 1160,75 | 19,76 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 69360,87 |  |  |  | 165,74 | 8,74 |
| Итого | | | | | | | | | 1005443,69 |  |  |  | 1326,49 | 28,5 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 648705,47 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 22850,45 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 153990,51 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 118460,00 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65486,00 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 10054,44 |  |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **1015498,13** |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 182789,66 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **1198287,79** |  |  |  | **1326,49** | **28,5** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*