МКУ «УЭАЗ г. Перми»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Изготовление и установка деревянных оконных блоков в помещениях по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 57 и ул. Сибирская 8.

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 186818,72 руб.

Средства на оплату труда 20726,79 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | |
| кабинет № 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,035 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 13,87 | 10,61 | 3,26  0,04 |  | 35,553  1,24 | 0,084 |
| 2 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49  0,22 |  |
| 3 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,035 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 22,68 | 15,16 | 4,65  0,06 | 2,87 | 50,79  1,78 | 0,12 |
| 4 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,031365 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 102,85 | 87,67 | 15,18  5,63 |  | 345,52  10,84 | 15,48  0,49 |
| 5 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,065034 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 2887,07 | 105,10 | 57,51  5,29 | 2724,46 | 182,4  11,86 | 6,03  0,39 |
| 6 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -6,503 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -2497,15 |  |  | -2497,15 |  |  |
| 7 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 6,503 | 4474,09 | 0 | 0  0 | 4474,09 | 29095,01 |  |  | 29095,01 |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 9 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,038 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 144,88 | 57,55 | 2,95  0,89 | 84,38 | 173,28  6,58 | 2,28  0,09 |
| 10 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 19,74 | 4,33 | 0,11 | 15,30 | 11,99  0,46 | 0,01 |
| 11 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 49,21 | 8,66 | 0,34 | 40,21 | 25,41  0,97 | 0,01 |
| 12 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0075 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 39,65 | 22,53 | 0,02 | 17,10 | 323,4  2,43 |  |
| 13 | ФЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 5895,73 | 3613,81 | 2,31  0 | 2279,61 | 11,79 | 7,23 |  | 4,56 | 389  0,78 |  |
| 14 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0095 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 15,50 | 1,24 | 0,10 | 14,16 | 14,39  0,14 |  |
| 15 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 8,65 | 4,86 | 0,03 | 3,76 | 140,7  0,56 | 0,1 |
| 16 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,014 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 35,23 | 4,95 | 0,08  0,01 | 30,20 | 41,41  0,58 | 0,08 |
| кабинет № 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,035 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 13,87 | 10,61 | 3,26  0,04 |  | 35,553  1,24 | 0,084 |
| 18 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49  0,22 |  |
| 19 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,035 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 22,68 | 15,16 | 4,65  0,06 | 2,87 | 50,79  1,78 | 0,12 |
| 20 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,031365 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 102,85 | 87,67 | 15,18  5,63 |  | 345,52  10,84 | 15,48  0,49 |
| 21 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,065034 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 2887,07 | 105,10 | 57,51  5,29 | 2724,46 | 182,4  11,86 | 6,03  0,39 |
| 22 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -6,503 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -2497,15 |  |  | -2497,15 |  |  |
| 23 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 6,503 | 4474,09 | 0 | 0  0 | 4474,09 | 29095,01 |  |  | 29095,01 |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 25 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,038 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 144,88 | 57,55 | 2,95  0,89 | 84,38 | 173,28  6,58 | 2,28  0,09 |
| 26 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 19,74 | 4,33 | 0,11 | 15,30 | 11,99  0,46 | 0,01 |
| 27 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 49,21 | 8,66 | 0,34 | 40,21 | 25,41  0,97 | 0,01 |
| 28 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0075 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 39,65 | 22,53 | 0,02 | 17,10 | 323,4  2,43 |  |
| 29 | ФЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 5895,73 | 3613,81 | 2,31  0 | 2279,61 | 11,79 | 7,23 |  | 4,56 | 389  0,78 |  |
| 30 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0095 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 15,50 | 1,24 | 0,10 | 14,16 | 14,39  0,14 |  |
| 31 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 8,65 | 4,86 | 0,03 | 3,76 | 140,7  0,56 | 0,1 |
| 32 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,014 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 35,23 | 4,95 | 0,08  0,01 | 30,20 | 41,41  0,58 | 0,08 |
| кабинет № 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,06 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 23,78 | 18,20 | 5,58  0,07 |  | 35,553  2,13 | 0,084  0,01 |
| 34 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,08 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 4,57 | 3,75 | 0,82 |  | 5,49  0,44 |  |
| 35 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,06 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 38,89 | 25,99 | 7,98  0,10 | 4,92 | 50,79  3,05 | 0,12  0,01 |
| 1 тип оконного заполнения | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,014884 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 48,81 | 41,61 | 7,20  2,67 |  | 345,52  5,14 | 15,48  0,23 |
| 37 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,028804 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 1278,70 | 46,55 | 25,47  2,34 | 1206,68 | 182,4  5,25 | 6,03  0,17 |
| 38 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -2,88 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -1105,92 |  |  | -1105,92 |  |  |
| 39 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 2,88 | 5909,72 | 0 | 0  0 | 5909,72 | 17019,99 |  |  | 17019,99 |  |  |
| 40 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 41 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,023 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 87,69 | 34,83 | 1,79  0,54 | 51,07 | 173,28  3,99 | 2,28  0,05 |
| 42 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 11,95 | 2,62 | 0,07 | 9,26 | 11,99  0,28 | 0,01 |
| 43 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 29,79 | 5,24 | 0,21 | 24,34 | 25,41  0,58 | 0,01 |
| 44 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0037 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 19,56 | 11,12 | 0,01 | 8,43 | 323,4  1,2 |  |
| 45 | ФЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 5895,73 | 3613,81 | 2,31  0 | 2279,61 | 11,79 | 7,23 |  | 4,56 | 389  0,78 |  |
| 46 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0057 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 9,30 | 0,74 | 0,06 | 8,50 | 14,39  0,08 |  |
| 47 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 8,65 | 4,86 | 0,03 | 3,76 | 140,7  0,56 | 0,1 |
| 48 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,013 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 32,71 | 4,59 | 0,08  0,01 | 28,04 | 41,41  0,54 | 0,08 |
| 2 тип оконного заполнения | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,015 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 49,19 | 41,93 | 7,26  2,69 |  | 345,52  5,18 | 15,48  0,23 |
| 50 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,03048 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 1353,11 | 49,26 | 26,95  2,48 | 1276,90 | 182,4  5,56 | 6,03  0,18 |
| 51 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -3,048 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -1170,43 |  |  | -1170,43 |  |  |
| 52 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 3,048 | 3681,1 | 0 | 0  0 | 3681,1 | 11219,99 |  |  | 11219,99 |  |  |
| 53 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 54 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,025 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 95,32 | 37,86 | 1,94  0,59 | 55,52 | 173,28  4,33 | 2,28  0,06 |
| 55 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 12,99 | 2,85 | 0,07 | 10,07 | 11,99  0,3 | 0,01 |
| 56 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 32,38 | 5,70 | 0,23 | 26,45 | 25,41  0,64 | 0,01 |
| 57 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0055 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 29,07 | 16,52 | 0,01 | 12,54 | 323,4  1,78 |  |
| 58 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0055 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 8,97 | 0,72 | 0,06 | 8,19 | 14,39  0,08 |  |
| 59 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 8,65 | 4,86 | 0,03 | 3,76 | 140,7  0,56 | 0,1 |
| 60 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,014 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 35,23 | 4,95 | 0,08  0,01 | 30,20 | 41,41  0,58 | 0,08 |
| кабинет (ул. Сибирская, 8) | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,03 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 11,89 | 9,10 | 2,79  0,03 |  | 35,553  1,07 | 0,084 |
| 62 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49  0,22 |  |
| 63 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,03 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 19,44 | 13,00 | 3,99  0,05 | 2,45 | 50,79  1,52 | 0,12 |
| 64 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,015515 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 50,88 | 43,37 | 7,51  2,79 |  | 345,52  5,36 | 15,48  0,24 |
| 65 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,032578 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 1446,24 | 52,65 | 28,81  2,65 | 1364,78 | 182,4  5,94 | 6,03  0,2 |
| 66 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -3,258 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -1251,07 |  |  | -1251,07 |  |  |
| 67 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 3,258 | 3529,77 | 0 | 0  0 | 3529,77 | 11499,99 |  |  | 11499,99 |  |  |
| 68 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 2 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 189,36 |  |  | 189,36 |  |  |
| 69 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,025 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 95,32 | 37,86 | 1,94  0,59 | 55,52 | 173,28  4,33 | 2,28  0,06 |
| 70 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 12,99 | 2,85 | 0,07 | 10,07 | 11,99  0,3 | 0,01 |
| 71 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 32,38 | 5,70 | 0,23 | 26,45 | 25,41  0,64 | 0,01 |
| 72 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,006 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 31,72 | 18,03 | 0,01 | 13,68 | 323,4  1,94 |  |
| 73 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 9,79 | 0,78 | 0,07 | 8,94 | 14,39  0,09 |  |
| 74 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 8,65 | 4,86 | 0,03 | 3,76 | 140,7  0,56 | 0,1 |
| 75 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0125 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 31,45 | 4,42 | 0,07  0,01 | 26,96 | 41,41  0,52 | 0,08 |
| комната для курения | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,015 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 5,94 | 4,55 | 1,39  0,02 |  | 35,553  0,53 | 0,084 |
| 77 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 | 57,11 | 46,83 | 10,28  0 | 0 | 2,28 | 1,87 | 0,41 |  | 5,49  0,22 |  |
| 78 | ФЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,015 | 648,13 | 433,24 | 132,92  1,62 | 81,97 | 9,72 | 6,50 | 1,99  0,02 | 1,23 | 50,79  0,76 | 0,12 |
| 79 | ФЕР46-04-012-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Прил.46.1 п.3.2 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 | 0,00193 | 3279,16 | 2795,26 | 483,9  179,56 | 0 | 6,33 | 5,40 | 0,93  0,35 |  | 345,52  0,67 | 15,48  0,03 |
| 80 | ФЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,00193 | 44393,25 | 1616,06 | 884,27  81,41 | 41892,92 | 85,68 | 3,12 | 1,71  0,16 | 80,85 | 182,4  0,35 | 6,03  0,01 |
| 81 | ФССЦ-203-0031 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -0,193 | 384 | 0 | 0  0 | 384 | -74,11 |  |  | -74,11 |  |  |
| 82 | Текущая цена | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой индивидуального изготовления | м2 | 0,193 | 4170,98 | 0 | 0  0 | 4170,98 | 805,00 |  |  | 805,00 |  |  |
| 83 | ФССЦ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 84 | ФЕР15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,005 | 3812,72 | 1514,47 | 77,68  23,42 | 2220,57 | 19,06 | 7,57 | 0,39  0,12 | 11,10 | 173,28  0,87 | 2,28  0,01 |
| 85 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 519,49 | 114,02 | 2,93  0,12 | 402,54 | 2,60 | 0,57 | 0,01 | 2,02 | 11,99  0,06 | 0,01 |
| 86 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 6,48 | 1,14 | 0,05 | 5,29 | 25,41  0,13 | 0,01 |
| 87 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31  0 | 2279,61 | 10,57 | 6,01 |  | 4,56 | 323,4  0,65 |  |
| 88 | ФЕРр61-21-1 | Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,002 | 5895,73 | 3613,81 | 2,31  0 | 2279,61 | 11,79 | 7,23 |  | 4,56 | 389  0,78 |  |
| 89 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,002 | 1631,34 | 130,52 | 10,87  0 | 1489,95 | 3,26 | 0,26 | 0,02 | 2,98 | 14,39  0,03 |  |
| 90 | ФЕРр62-9-6  прим. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенныхподоконных досок: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0015 | 2161,41 | 1215,65 | 8,36  1,16 | 937,4 | 3,24 | 1,82 | 0,01 | 1,41 | 140,7  0,21 | 0,1 |
| 91 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0045 | 2516,07 | 353,23 | 5,99  0,93 | 2156,85 | 11,32 | 1,59 | 0,03 | 9,70 | 41,41  0,19 | 0,08 |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,3 | 23,81 | 7,41 | 0  0 | 16,4 | 7,14 | 2,22 |  | 4,92 | 1,03  0,31 |  |
| 93 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 12,89 | 12,89 |  |  |  |  |
| 94 | ФССЦпг03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0,3 | 19,29 | 0 | 19,29  0 | 0 | 5,79 |  | 5,79 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 103075,66 | 1292,73 | 313,87  42,13 | 101469,06 | 148,16 | 3,43 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 103609,42 | 1689,37 | 450,99  57,25 | 101469,06 | 193,81 | 4,65 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 17, 19, 33, 35, 61, 63, 76, 78, 5-6, 8, 21-22, 24, 37-38, 40, 50-51, 53, 65-66, 68, 80-81, 83, 9-11, 14, 25-27, 30, 41-43, 46, 54-56, 58, 69-71, 73, 84-86, 89) | | | | | | | | | 180,16 | 117,23 | 62,93  5,58 |  | 13,3425 | 0,43 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 17, 19, 33, 35, 61, 63, 76, 78, 2, 18, 34, 62, 77, 92, 4, 20, 36, 49, 64, 79, 5-6, 8, 21-22, 24, 37-38, 40, 50-51, 53, 65-66, 68, 80-81, 83, 9-11, 14, 25-27, 30, 41-43, 46, 54-56, 58, 69-71, 73, 84-86, 89, 12-13, 28-29, 44-45, 57, 72, 87-88, 15, 31, 47, 59, 74, 90, 16, 32, 48, 60, 75, 91) | | | | | | | | | 353,60 | 279,41 | 74,20  9,54 |  | 32,3 | 0,774 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 130910,54 | 20045,51 | 2533,46  681,28 | 108331,57 | 193,81 | 4,65 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 16747,32 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%\*0.85 ФОТ (от 192,07) (Поз. 2, 18, 34, 62, 77, 92) | | | | | | | | | 126,77 |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%\*0.85 ФОТ (от 1794,4) (Поз. 12-13, 28-29, 44-45, 57, 72, 87-88) | | | | | | | | | 1202,25 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%\*0.85 ФОТ (от 372,95) (Поз. 15, 31, 47, 59, 74, 90) | | | | | | | | | 253,61 |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%\*0.85 ФОТ (от 364,14) (Поз. 16, 32, 48, 60, 75, 91) | | | | | | | | | 258,54 |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 2125,11) (Поз. 1, 3, 17, 19, 33, 35, 61, 63, 76, 78) | | | | | | | | | 1466,33 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 4841,16) (Поз. 9-11, 14, 25-27, 30, 41-43, 46, 54-56, 58, 69-71, 73, 84-86, 89) | | | | | | | | | 3872,93 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 4675,39) (Поз. 4, 20, 36, 49, 64, 79) | | | | | | | | | 3927,33 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 6266,18) (Поз. 5-6, 8, 21-22, 24, 37-38, 40, 50-51, 53, 65-66, 68, 80-81, 83) | | | | | | | | | 5639,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9095,56 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0.8 ФОТ (от 2359,42) (Поз. 2, 18, 34, 62, 77, 92, 12-13, 28-29, 44-45, 57, 72, 87-88, 15, 31, 47, 59, 74, 90) | | | | | | | | | 943,77 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4841,16) (Поз. 9-11, 14, 25-27, 30, 41-43, 46, 54-56, 58, 69-71, 73, 84-86, 89) | | | | | | | | | 1791,23 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 6266,18) (Поз. 5-6, 8, 21-22, 24, 37-38, 40, 50-51, 53, 65-66, 68, 80-81, 83) | | | | | | | | | 2694,46 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0.8 ФОТ (от 364,14) (Поз. 16, 32, 48, 60, 75, 91) | | | | | | | | | 189,35 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 4675,39) (Поз. 4, 20, 36, 49, 64, 79) | | | | | | | | | 2244,19 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2125,11) (Поз. 1, 3, 17, 19, 33, 35, 61, 63, 76, 78) | | | | | | | | | 1232,56 |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 5199,02 |  |  |  | 20,84 | 0,04 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 429,52 |  |  |  | 1,96 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 10923,93 |  |  |  | 45,64 | 2,05 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 22345,48 |  |  |  | 56,33 | 2,02 |
| Материалы | | | | | | | | | 98734,99 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 12750,12 |  |  |  | 45,58 | 0,54 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 4036,55 |  |  |  | 16,26 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 847,75 |  |  |  | 3,61 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 1359,23 |  |  |  | 3,59 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 95,39 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 31,44 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 156753,42 |  |  |  | 193,81 | 4,65 |
| Материалы | | | | | | | | | 108331,57 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2533,46 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 20726,79 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 16747,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 9095,56 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 1567,53 |  |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **158320,95** |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 28497,77 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **186818,72** |  |  |  | **193,81** | **4,65** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*