Приложение №1

к техническому заданию

Перечень оконных заполнений в правом крыле здания поликлиники, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету

- Кабинет №9 (Старшая медсестра)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1440х230, Белый |
| Подоконник: | 1440х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте,  - Демонтаж глухой металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №2 (Смотровой кабинет)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж глухой металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №1 (Подсобное помещение)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №3 (Терапевт)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель, створка поворотно-откидная |

- Кабинет №5 (Сестра – хозяйка)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж глухой металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №7



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель, створка поворотно-откидная |

- Кабинет №4 (Терапевт)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 2230х230, Белый |
| Подоконник: | 2230х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,створка поворотно-откидная |

- Кабинет №6 (Терапевт)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 2230х230, Белый |
| Подоконник: | 2230х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель, створка поворотно-откидная |

- Кабинет №15



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Раздевалка



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»::  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Сэндвич-панель |
| Световой проем №4 | Сэндвич-панель |

- Регистратура



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Холлы



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | **2 шт.** |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №17



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 600х230, Белый |
| Подоконник: | 600х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

- Кабинет №19 (Помещение для сбора грязного белья)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 600х230, Белый |
| Подоконник: | 600х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

Директор Каневчева М.А.