Приложение №1

к техническому заданию

Перечень оконных заполнений в левом крыле здания поликлиники, подлежащих замене, согласно локально-сметному расчету

- Кабинет №10 (Ингаляторий)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №21 (ФТО)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №23 (ФТО)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №25 (Прививочный кабинет)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

- Кабинет №12 (Процедурный кабинет)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 2290х230, Белый |
| Подоконник: | 2290х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

- Кабинет №27 (Дневной стационар)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Холлы



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | **2 шт.** |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №29 (Дневной стационар)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |



|  |  |
| --- | --- |
| Световой проем №1 | Стеклопакет однокамерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет однокамерный глухой |
| Световой проем №3 | Сэндвич-панель |
| Световой проем №4 | Сэндвич-панель |

- Кабинет №32 (Лаборатория)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 2190х230, Белый |
| Подоконник: | 2190х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

- Кабинет №31 (ЭКГ)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №33



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1400х230, Белый |
| Подоконник: | 1400х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

- Кабинет №35



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1000х230, Белый |
| Подоконник: | 1000х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №16 (Стерилизационная)



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №11



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1430х230, Белый |
| Подоконник: | 1430х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |

- Кабинет №14



|  |  |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Отлив: | 1380х230, Белый |
| Подоконник: | 1380х500, ПВХ Белый/Мрамор  Накладки к подоконнику |
| Дополнительно: | - Микровентиляция,  - Металлические ручки белого цвета в комплекте  - Демонтаж металлической решетки,  - Изготовление раздвижной металлической решетки из полосовой стали 20\*4 и профильной трубы 20\*40\*1,5; 20\*30\*1,5; 20\*20\*1,5. |
| Цвет | Белый |
| Световой проем №1 | Сэндвич-панель с установкой электровентилятора бытового оконного ВО10 ПО2 или «эквивалент»:  -режим работы – приток и вытяжка  -присоединительные размеры монтажной панели 212ммх140мм  -климатическое исполнение по ГОСТу 15150-69  -номинальное напряжение 220В  -укомплектованность наружной крышкой |
| Световой проем №2 | Стеклопакет 3х камерный глухой |
| Световой проем №3 | Стеклопакет 3х камерный с поворотно-откидной створкой |
| Световой проем №4 | Верхняя часть - стеклопакет 3х камерный, нижняя часть – сэндвич панель,  Створка поворотно-откидная |

Директор Каневчева М.А.