МКУ «УЭАЗ г. Перми»

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту санузла 2-го этажа (помещение по техпаспорту № 4,5 ) по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская,10.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 105381,1 руб.

Средства на оплату труда 24474,08 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.  раб. на ед./  Всего | Т/з мех. на ед./  Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Новый Раздел** | | | | | | | | | | | | | | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР15-01-047-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | Разборка облицовки потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,025 | 4862,14 | 4709,14 | 153  2,5 | 0 | 121,55 | 117,73 | 3,82  0,06 |  | 519,2  12,98 | 0,216  0,01 |
| 2 | ФЕР10-06-040-02 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка | 0,063 | 7062,43 | 952,35 | 19,8  0 | 6090,28 | 444,93 | 60,00 | 1,25 | 383,68 | 105  6,62 |  |
| 3 | ФССЦ-201-0818 | Тяга подвеса 350 | шт. | 4 | 0,47 | 0 | 0  0 | 0,47 | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |
| 4 | ФЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,063 | 1418,69 | 256,54 | 9,03  0,12 | 1153,12 | 89,38 | 16,16 | 0,57  0,01 | 72,65 | 28,6  1,8 | 0,01 |
| 5 | ФССЦ-101-2430 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 1 | 13,08 | 0 | 0  0 | 13,08 | 13,08 |  |  | 13,08 |  |  |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ФЕРр63-7-5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,092 | 748,3 | 584,74 | 163,56  20,56 | 0 | 68,84 | 53,80 | 15,04  1,89 |  | 74,3  6,84 | 1,99  0,18 |
| 7 | ФЕРр62-41-1  прим. | Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,098 | 162,24 | 162,24 | 0  0 | 0 | 15,90 | 15,90 |  |  | 20,8  2,04 |  |
| 8 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,215 | 64,37 | 63,01 | 1,18  0,12 | 0,18 | 13,84 | 13,55 | 0,25  0,03 | 0,04 | 6,55  1,41 | 0,01 |
| 9 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 3 | 15,09 | 0 | 0  0 | 15,09 | 45,27 |  |  | 45,27 |  |  |
| 10 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,215 | 2046,91 | 806,9 | 109,64  64,6 | 1130,37 | 440,09 | 173,48 | 23,57  13,89 | 243,04 | 85,84  18,46 | 6,29  1,35 |
| 11 | ФССЦ-402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,4021 | 517,9 | 0 | 0  0 | 517,9 | -208,25 |  |  | -208,25 |  |  |
| 12 | ФССЦ-402-0077 | Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ | кг | 365,5 | 2,07 | 0 | 0  0 | 2,07 | 756,59 |  |  | 756,59 |  |  |
| 13 | ФЕР15-01-019-07 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | 12890,23 | 1524,89 | 31,75  17,01 | 11333,59 | 3222,56 | 381,22 | 7,94  4,25 | 2833,40 | 166,11  41,53 | 1,65  0,41 |
| 14 | ФЕР09-06-001-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7  прим. | Разборка: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,0005 | 396,31 | 303,27 | 93,04  1,13 | 0 | 0,20 | 0,15 | 0,05 |  | 35,553  0,02 | 0,084 |
| 15 | ФЕР20-02-002-01  прим. | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37  0 | 4,09 | 19,56 | 13,10 | 2,37 | 4,09 | 1,46  1,46 |  |
| 16 | ФССЦ-301-2576  прим. | Решетки вентиляционные, размером 100х200 мм | шт. | 1 | 154,33 | 0 | 0  0 | 154,33 | 154,33 |  |  | 154,33 |  |  |
| Пол | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,063 | 29,41 | 29,41 | 0  0 | 0 | 1,85 | 1,85 |  |  | 3,77  0,24 |  |
| 18 | ФЕРр57-2-3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,025 | 641 | 595,99 | 45,01  16,7 | 0 | 16,03 | 14,90 | 1,13  0,42 |  | 69,87  1,75 | 1,44  0,04 |
| 19 | ФЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 0,1 | 313,94 | 81 | 232,94  22,74 | 0 | 31,39 | 8,10 | 23,29  2,27 |  | 8,93  0,89 | 2,26  0,23 |
| 20 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0,025 | 2581,37 | 321,01 | 216,92  29,85 | 2043,44 | 64,53 | 8,03 | 5,42  0,75 | 51,08 | 40,43  1,01 | 2,84  0,07 |
| 21 | ФЕР11-01-015-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  общая толщина 50 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  общая толщина 50 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 0,025 | 1419,76 | 37,8 | 25,36  8,8 | 1356,6 | 35,49 | 0,95 | 0,63  0,22 | 33,91 | 4,76  0,12 | 0,76  0,02 |
| 22 | ФЕР10-05-008-03 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (устрйство короба) | 100 м2 короба | 0,03 | 5185,22 | 734,67 | 25,95  0 | 4424,6 | 155,56 | 22,04 | 0,78 | 132,74 | 81  2,43 |  |
| 23 | ФССЦ-101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -3,36 | 15 | 0 | 0  0 | 15 | -50,40 |  |  | -50,40 |  |  |
| 24 | ФССЦ-101-4283 | Листы гипсокартонные влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 3,36 | 39,33 | 0 | 0  0 | 39,33 | 132,15 |  |  | 132,15 |  |  |
| 25 | ФЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0,025 | 10553,21 | 1046,88 | 148,03  46 | 9358,3 | 263,83 | 26,17 | 3,70  1,15 | 233,96 | 119,78  2,99 | 4,22  0,11 |
| 26 | ФЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м плинтуса | 0,063 | 2722,4 | 224,44 | 5,23  0 | 2492,73 | 171,51 | 14,14 | 0,33 | 157,04 | 23,6  1,49 |  |
| 27 | ФЕРр62-11-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 | 985,91 | 345,6 | 8,36  1,16 | 631,95 | 37,46 | 13,13 | 0,32  0,04 | 24,01 | 40  1,52 | 0,1 |
| Дверные проемы, перегородка | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕР10-01-014-02  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8  прим. | Разборка чистых перегородок: дощатых однослойных  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,022 | 973,22 | 839,48 | 133,74  10,48 | 0 | 21,41 | 18,47 | 2,94  0,23 |  | 103,768  2,28 | 0,776  0,02 |
| 29 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,019 | 288,06 | 288,06 | 0  0 | 0 | 5,47 | 5,47 |  |  | 36,28  0,69 |  |
| 30 | ФЕРр56-9-4 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 | 535,16 | 535,16 | 0  0 | 0 | 5,35 | 5,35 |  |  | 67,4  0,67 |  |
| 31 | ФЕР10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,039 | 9580,46 | 1898,17 | 165  8,64 | 7517,29 | 373,64 | 74,03 | 6,44  0,34 | 293,17 | 209,28  8,16 | 0,64  0,03 |
| 32 | ФССЦ-101-4283 | Листы гипсокартонные влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм | м2 | 8,19 | 39,33 | 0 | 0  0 | 39,33 | 322,11 |  |  | 322,11 |  |  |
| 33 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 | 1295,05 | 227,93 | 9,03  0,12 | 1058,09 | 23,31 | 4,10 | 0,16 | 19,05 | 25,41  0,46 | 0,01 |
| 34 | ФЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий | 100 шт. проемов | 0,01 | 4184,42 | 707,82 | 19,84  0 | 3456,76 | 41,84 | 7,08 | 0,20 | 34,56 | 75,3  0,75 |  |
| 35 | ФЕР10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 проемов | 0,018 | 21712,97 | 639,24 | 333  18,5 | 20740,73 | 390,83 | 11,51 | 5,99  0,33 | 373,33 | 73,14  1,32 | 1,37  0,02 |
| 36 | ФССЦ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | 94,68 | 0 | 0  0 | 94,68 | 94,68 |  |  | 94,68 |  |  |
| 37 | ФССЦ-101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 1 | 57,09 | 0 | 0  0 | 57,09 | 57,09 |  |  | 57,09 |  |  |
| 38 | ФЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0486 | 562,03 | 235,55 | 2,06  0,12 | 324,42 | 27,31 | 11,45 | 0,10  0,01 | 15,76 | 25,97  1,26 | 0,01 |
| 39 | ФЕРр62-10-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0432 | 934,75 | 324 | 8,36  1,16 | 602,39 | 40,38 | 14,00 | 0,36  0,05 | 26,02 | 37,5  1,62 | 0,1 |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ФЕРр65-8-1 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,05 | 5382,09 | 579,33 | 11,84  1,16 | 4790,92 | 269,10 | 28,97 | 0,59  0,06 | 239,54 | 58,4  2,92 | 0,1  0,01 |
| 41 | ФЕРр65-8-2 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,035 | 11161,61 | 614,05 | 23,69  2,32 | 10523,87 | 390,66 | 21,49 | 0,83  0,08 | 368,34 | 61,9  2,17 | 0,2  0,01 |
| 42 | ФЕР16-03-002-01  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0,1 | 456,21 | 437,25 | 18,96  0,38 | 0 | 45,62 | 43,73 | 1,89  0,04 |  | 44,8  4,48 | 0,028 |
| 43 | ФЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 2894,93 | 1093,12 | 47,41  0,95 | 1754,4 | 289,49 | 109,31 | 4,74  0,10 | 175,44 | 112  11,2 | 0,07  0,01 |
| 44 | ФССЦ-302-0030 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 5 | 29,95 | 0 | 0  0 | 29,95 | 149,75 |  |  | 149,75 |  |  |
| 45 | ФССЦ-103-1434 | Угольник "Фузиотерм" диаметром 20 мм | шт. | 6 | 5,47 | 0 | 0  0 | 5,47 | 32,82 |  |  | 32,82 |  |  |
| 46 | ФССЦ-103-1050 | Тройник "Фузиотерм" диаметром 20 мм | шт. | 3 | 7,01 | 0 | 0  0 | 7,01 | 21,03 |  |  | 21,03 |  |  |
| 47 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | 445,72 | 437,59 | 8,13  3,02 | 0 | 8,91 | 8,75 | 0,16  0,06 |  | 51,3  1,03 | 0,26  0,01 |
| 48 | ФЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,2 | 1609,25 | 208,27 | 23,63  1,51 | 1377,35 | 321,85 | 41,65 | 4,73  0,30 | 275,47 | 21,65  4,33 | 0,13  0,03 |
| 49 | ФССЦ-301-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -2 | 130 | 0 | 0  0 | 130 | -260,00 |  |  | -260,00 |  |  |
| 50 | ФССЦ-301-0875 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 2 | 324,39 | 0 | 0  0 | 324,39 | 648,78 |  |  | 648,78 |  |  |
| 51 | ФССЦ-301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 2 | 130,53 | 0 | 0  0 | 130,53 | 261,06 |  |  | 261,06 |  |  |
| 52 | ФЕРр65-6-12 | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,01 | 36414,18 | 3743,19 | 88,82  8,7 | 32582,17 | 364,14 | 37,43 | 0,89  0,09 | 325,82 | 412,7  4,13 | 0,75  0,01 |
| 53 | ФССЦ-301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | -1 | 318 | 0 | 0  0 | 318 | -318,00 |  |  | -318,00 |  |  |
| 54 | ФССЦ-301-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 1 | 405,49 | 0 | 0  0 | 405,49 | 405,49 |  |  | 405,49 |  |  |
| 55 | ФЕРр65-6-10 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,05 | 2526,19 | 475,27 | 5,92  0,58 | 2045 | 126,31 | 23,76 | 0,30  0,03 | 102,25 | 52,4  2,62 | 0,05 |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ФЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | 1929,98 | 420,17 | 1509,81  147,08 | 0 | 19,30 | 4,20 | 15,10  1,47 |  | 45,77  0,46 | 14,62  0,15 |
| 57 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,015 | 75,5 | 75,19 | 0,31  0,12 | 0 | 1,13 | 1,13 |  |  | 9,64  0,14 | 0,01 |
| 58 | ФЕРр67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,01 | 50,24 | 49,3 | 0,94  0,35 | 0 | 0,50 | 0,49 | 0,01 |  | 6,32  0,06 | 0,03 |
| 59 | ФЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 | 840,59 | 218,59 | 0  0 | 622 | 8,41 | 2,19 |  | 6,22 | 24,1  0,24 |  |
| 60 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 | 237,65 | 154,92 | 31,2  0,12 | 51,53 | 14,26 | 9,30 | 1,87  0,01 | 3,09 | 16,29  0,98 | 0,01 |
| 61 | ФССЦ-509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | м | 6 | 3,1 | 0 | 0  0 | 3,1 | 18,60 |  |  | 18,60 |  |  |
| 62 | ФЕРм08-02-422-01 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 2x2,5 мм2 | 100 м одного провода | 0,06 | 457,56 | 238,08 | 2,42  0,14 | 217,06 | 27,45 | 14,28 | 0,15  0,01 | 13,02 | 24  1,44 | 0,01 |
| 63 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,02 | 1831,92 | 256,62 | 112,65  4,46 | 1462,65 | 36,64 | 5,13 | 2,25  0,09 | 29,26 | 27,3  0,55 | 0,33  0,01 |
| 64 | ФССЦ-103-2402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 2 | 2,24 | 0 | 0  0 | 2,24 | 4,48 |  |  | 4,48 |  |  |
| 65 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,02 | 257,87 | 52,73 | 2,42  0,14 | 202,72 | 5,16 | 1,05 | 0,05 | 4,06 | 5,61  0,11 | 0,01 |
| 66 | ФССЦ-501-8184 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,008 | 3306,38 | 0 | 0  0 | 3306,38 | 26,45 |  |  | 26,45 |  |  |
| 67 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1 | 68,18 | 19,24 | 37,69  3,94 | 11,25 | 68,18 | 19,24 | 37,69  3,94 | 11,25 | 2  2 | 0,34  0,34 |
| 68 | ФССЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2 | шт. | 1 | 2,85 | 0 | 0  0 | 2,85 | 2,85 |  |  | 2,85 |  |  |
| 69 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,01 | 117,75 | 115,44 | 0  0 | 2,31 | 1,18 | 1,15 |  | 0,03 | 12  0,12 |  |
| 70 | ФЕРм08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0,02 | 8332,23 | 1170,56 | 1083,58  376,02 | 6078,09 | 166,64 | 23,41 | 21,67  7,52 | 121,56 | 118  2,36 | 32,36  0,65 |
| 71 | ФССЦ-509-0769 | Держатель светильника | 10 шт. | 0,2 | 85,2 | 0 | 0  0 | 85,2 | 17,04 |  |  | 17,04 |  |  |
| 72 | ФССЦ-509-0761 | Светильники НББ 61-60 | шт. | 2 | 40,89 | 0 | 0  0 | 40,89 | 81,78 |  |  | 81,78 |  |  |
| 73 | ФССЦ-509-0734 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60 | 10 шт. | 0,2 | 23,53 | 0 | 0  0 | 23,53 | 4,71 |  |  | 4,71 |  |  |
| Вывоз мусора | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 | 42,98 | 42,98 | 0  0 | 0 | 42,98 | 42,98 |  |  |  |  |
| 75 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 17,32 | 0 | 17,32  0 | 0 | 17,32 |  | 17,32 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 10784,64 | 1545,50 | 216,89  39,74 | 9022,25 | 164,15 | 3,72 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 11317,11 | 2018,82 | 276,04  54,08 | 9022,25 | 215,9 | 5,09 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4-5, 8-11, 13, 33, 38, 2-3, 22-24, 28, 31-32, 34-37, 12, 20-21, 25-26) | | | | | | | | | 160,03 | 144,02 | 16,02  5,32 |  | 15,7605 | 0,51 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4-5, 8-11, 13, 33, 38, 2-3, 22-24, 28, 31-32, 34-37, 6-7, 27, 39, 12, 20-21, 25-26, 14-16, 42-44, 48-50, 17-19, 45-46, 56, 29-30, 40-41, 51-55, 47, 57-66, 68-73, 67) | | | | | | | | | 372,44 | 329,31 | 43,12  9,01 |  | 35,982 | 0,846 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 57046,70 | 23830,54 | 1548,06  643,54 | 31668,10 | 215,9 | 5,09 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 20195,84 |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%\*0.85 ФОТ (от 125,78) (Поз. 47) | | | | | | | | | 79,24 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%\*0.85 ФОТ (от 795,27) (Поз. 6) | | | | | | | | | 516,93 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%\*0.85 ФОТ (от 860,97) (Поз. 7, 27, 39, 17-18) | | | | | | | | | 585,46 |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%\*0.85 ФОТ (от 154,46) (Поз. 29-30) | | | | | | | | | 108,12 |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%\*0.85 ФОТ (от 54,38) (Поз. 57-59) | | | | | | | | | 39,15 |  |  |  |  |  |
| 69% = 90%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 2,14) (Поз. 14) | | | | | | | | | 1,48 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0.85 ФОТ (от 884,64) (Поз. 60-66, 68-73) | | | | | | | | | 716,56 |  |  |  |  |  |
| 85% = 100%\*0.85 ФОТ (от 331,06) (Поз. 67) | | | | | | | | | 281,40 |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%\*0.85 ФОТ (от 1598,05) (Поз. 40-41, 51-55) | | | | | | | | | 1406,28 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 12111,58) (Поз. 1, 4-5, 8-11, 13, 33, 38) | | | | | | | | | 9689,26 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 229,07) (Поз. 19, 45-46, 56) | | | | | | | | | 192,42 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 3187,77) (Поз. 2-3, 22-24, 28, 31-32, 34-37) | | | | | | | | | 2868,99 |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 847,28) (Поз. 12, 20-21, 25-26) | | | | | | | | | 796,44 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%\*(0.9\*0.85) ФОТ (от 2973,58) (Поз. 15-16, 42-44, 48-50) | | | | | | | | | 2914,11 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 10312,38 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0.8 ФОТ (от 1536,88) (Поз. 6-7, 27, 39, 47) | | | | | | | | | 614,75 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 12111,58) (Поз. 1, 4-5, 8-11, 13, 33, 38) | | | | | | | | | 4481,28 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0.8 ФОТ (от 1598,05) (Поз. 40-41, 51-55) | | | | | | | | | 767,06 |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%\*0.8 ФОТ (от 154,46) (Поз. 29-30) | | | | | | | | | 77,23 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 3187,77) (Поз. 2-3, 22-24, 28, 31-32, 34-37) | | | | | | | | | 1370,74 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0.8 ФОТ (от 1270,08) (Поз. 57-66, 68-73, 67) | | | | | | | | | 660,44 |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%\*0.8 ФОТ (от 245,14) (Поз. 17-18) | | | | | | | | | 132,38 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 229,07) (Поз. 19, 45-46, 56) | | | | | | | | | 109,95 |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 847,28) (Поз. 12, 20-21, 25-26) | | | | | | | | | 432,11 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2973,58) (Поз. 15-16, 42-44, 48-50) | | | | | | | | | 1665,20 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%\*(0.85\*0.8) ФОТ (от 2,14) (Поз. 14) | | | | | | | | | 1,24 |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 83114,20 |  |  |  | 206,3 | 3,89 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 4440,72 |  |  |  | 9,6 | 1,2 |
| Итого | | | | | | | | | 87554,92 |  |  |  | 215,9 | 5,09 |
| Материалы | | | | | | | | | 31668,10 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1548,06 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 24474,08 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 20195,84 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 10312,38 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 1751,10 |  |  |  |  |  |
| **Итого с непредвиденными** | | | | | | | | | **89306,02** |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 16075,08 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **105381,10** |  |  |  | **215,9** | **5,09** |

## Составил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*

## Проверил

*[должность, подпись( инициалы, фамилия)]*