Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «21» ноября 2012 г. № 0356300023212000085

**Техническое задание**

Тонометры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1. | **Наименование** | **Тонометр механический профессиональный со стандартной манжетой с фонендоскопом в комплекте** |
| 2. | **Общие требования** |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2.4 | Гарантийный срок | Не менее 12 мес. |
| 2.5 | Количество, шт. | 50 |
| 3 | **Технические характеристики** |  |
| 3.1 | Фонендоскоп в комплекте | да |
| 3.3 | Фонендоскоп встроен в манжету | нет |
| 3.4 | Материал манометра | металл |
| 3.5 | Диаметр циферблата манометра не более | 44 мм |
| 3.6 | Переключение 'правша/левша' | нет |
| 3.7 | Клапан травления | металлический, игольчатый |
| 3.8 | Фильтр обратного клапана | да |
| 3.9 | Манжета |  |
| 3.10 | Модель манжеты | LD Cuff или эквивалент |
| 3.11 | Размер манжеты | 25-36 см |
| 3.12 | Манжета с металлическим кольцом | да |
| 3.13 | Количество трубок | Не более 2 |
| 3.14 | Материал манжеты | нейлон |
| 3.15 | Материал камеры манжеты | латекс |
| 3.16 | Измерение |  |
| 3.17 | Диапазон измерения | 20-300 мм рт. ст |
| 3.18 | Погрешность измерения | +/- 3 мм рт.ст. |
| 3.19 | Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С |
| 3.20 | Условия эксплуатации (влажность) | 85% и ниже |
| 3.21 | Вес прибора, не более | 460г. |
| 3.22 | Размер прибора, не менее | 175 х 100 х 70 мм |
| 3.23 | Комплектность | Манометр ,манжета, нагнетатель , обратный клапан, воздушный клапан, фонендоскоп, сумочка, руководство по эксплуатации, упаковка |
| 3.24 | Срок службы тонометра | Не менее 7 лет |
| 3.25 | Срок службы манжеты | Не менее 3 года |

Главный врач О.Е. Чернышова