Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**1. Наименование, размер, количество товара.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование товара, размер.** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | **Шкаф для документов, 800х560х1850, закрытый** | шт. | 3 |
| 2 | **Шкаф - стелаж, 800х560х1850** | шт. | 1 |
| 3 | **Тумба приставная 400х650х750** | шт. | 2 |
| 4 | **Стул для посетителя** | шт. | 61 |
| 5 | **Кресло офисное** | шт. | 10 |
| 6 | **Шкаф металлический для одежды 2-х створчатый , 800х500х1860** | шт. | 3 |
| 7 | **Стеллаж металлический, 1000х600х2000** | шт. | 4 |
| 8 | **Стол письменный прямой, 1200х650х750** | шт. | 4 |
| 9 | **Стол письменный прямой , 1200х650х750** | шт. | 2 |
| 10 | **Шкаф для одежды, 800х560х1850** | шт. | 1 |
| 11 | **Шкаф для одежды, 800х560х1850, комбинированный** | шт. | 3 |
| 12 | **Стеллаж металлический, 1000х400х2000** | шт. | 2 |
| 13 | **Вешалка-стойка 5-рожков** | шт. | 8 |
| 14 | **Антресоль, для шкафа размером 760х380х600** | шт. | 1 |

**1.1. Шкаф для документов, 800х560х1850.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Шкаф закрытый |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Корпус | ЛДСП толщиной не менее мм 16 |
| 5 | Толщина кромки корпуса из ПВХ, мм | не более 0,4 |
| 6 | Фасад и топ | Фасад и топ ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. |
| 7 | Толщина кромки фасада и топа из ПВХ, мм | не менее 2 |
| 8 | Корпус ЛДСП толщиной не менее мм, | Корпус ЛДСП толщиной не менее 16 мм. |
| 9 | Толщина кромки корпуса из ПВХ, мм | не более 0,4 |
| 10 | По высоте две секции; с двумя полками за верхними распашными с дверками и одна полка за нижними распашными дверками. | Наличие |
| 11 | Высота верхней секции, мм | 1091 |
| 12 | Высота нижней секции, мм | 731 |
| 13 | Толщина полки выполнены из ЛДСП, мм | не более 16 |
| 14 | Толщина кромки полок из ПВХ, мм | не менее 0,4 |
| 15 | Расстояние между полками одинаковое, мм | не более 345 |
| 16 | Фурнитура металлическая | Наличие |
| 17 | Регулируемые опоры | Наличие четырех регулируемых опор по высоте не менее 28 мм |
| 18 | Предел увеличения высоты опоры, мм | +15 |
| 19 | Цвет шкафа | Бук Бавария Светлый |
| 20 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 21 | Размеры, ШхГхВ, мм. | 800х560х1850 |
| 22 | Масса, кг | не более 75 |
| 23 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.2. Шкаф - стелаж, 800х560х1850.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Шкаф закрытый |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Корпус | ЛДСП толщиной не менее мм 16 |
| 5 | Толщина кромки корпуса из ПВХ, мм | не более 0,4 |
| 6 | Фасад и топ | Фасад и топ ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. |
| 7 | Толщина кромки фасада и топа из ПВХ, мм | не менее 2 |
| 8 | Корпус ЛДСП толщиной не менее мм, | Корпус ЛДСП толщиной не менее 16 мм. |
| 9 | Толщина кромки корпуса из ПВХ, мм | не более 0,4 |
| 10 | По высоте две секции; с пятью полками | Наличие |
| 11 | Высота верхней секции, мм | 1091 |
| 12 | Высота нижней секции, мм | 731 |
| 13 | Толщина полки выполнены из ЛДСП, мм | не более 16 |
| 14 | Толщина кромки полок из ПВХ, мм | не менее 0,4 |
| 15 | Расстояние между полками одинаковое, мм | не более 345 |
| 16 | Фурнитура металлическая | Наличие |
| 17 | Регулируемые опоры | Наличие четырех регулируемых опор по высоте не менее 28 мм |
| 18 | Предел увеличения высоты опоры, мм | +15 |
| 19 | Цвет шкафа | Бук Бавария Светлый |
| 20 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 21 | Размеры, ШхГхВ, мм. | 800х560х1850 |
| 22 | Масса, кг | не более 75 |
| 23 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.3. Тумба приставная 400х650х750.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Тумба приставная |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Тумба с выдвижными ящиками с роликовой системой выдвижения | Наличие |
| 5 | Количество выдвижных ящиков | Не менее 3 |
| 6 | Фурнитура металлическая | Наличие |
| 7 | Размеры ящиков, ШхГхВ, мм. | Не менее 398х450х232 |
| 8 | Корпус тумбы | Корпус тумбы из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. |
| 9 | Толщина кромки корпуса тумбы из ПВХ, мм. | не менее 0,4 |
| 10 | Фасады и топ тумбы | Фасады и топ ЛДСП, не менее 16 мм. |
| 11 | Толщина кромки фасадов и топа тумбы из ПВХ, мм. | не менее 2 мм. |
| 12 | Диаметр опоры-колеса | не менее 50 мм |
| 13 | Регулируемые опоры | Наличие четырех регулируемых опор по высоте не менее 28 мм |
| 14 | Предел увеличения высоты опоры, мм | Не менее +15 |
| 15 | Цвет | Бук Бавария Светлый |
| 16 | Максимальная нагрузка на ящики, кг | не менее 8 |
| 17 | Максимальная нагрузка на топ (крышка), кг | не более 15 |
| 18 | Размеры, ШхГхВ, мм | Не менее 400х650х750 |
| 19 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 20 | Масса, кг | не более 30 |
| 21 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.4. Стул для посетителя.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Стул для посетителя |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Каркас | несущая конструкция стула, выполнена из металлических труб толщиной не менее 1,2 мм |
| 5 | Толщина фанерного основания стула, мм. | Не менее 0,8 |
| 6 | Толщина мягкого основания (поролона) | на спинке – не менее 30 мм,  на сидении – не менее 40 мм. |
| 7 | Материал покрытия | Искусственная кожа |
| 8 | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 150 |
| 9 | Размеры, мм: ШхГхВ | Не менее 535х580х820 |
| 10 | Масса, кг | не более 7 |
| 11 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93 |
| 12 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.5. Кресло офисное.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Кресло офисное |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Пластмассовые подлокотники | Наличие |
| 5 | Механизм качания | Наличие |
| 6 | Механизм подъема-опускания кресла | Газлифт |
| 7 | Механизм подъема-опускания кресла регулируется по высоте, мм | Не менее, чем от 440 до 570 |
| 8 | Материал покрытия | Искусственная кожа |
| 9 | Устанавливается на пластмассовое пятилучье | Соответствие |
| 10 | Опоры-колеса самоориентирующиеся | Соответствие |
| 11 | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 150 |
| 12 | Размеры, мм | Не менее 520х540 |
| 13 | Высота (со спинкой) | Не менее, чем от 1160 до 1230 |
| 14 | Масса, кг | не более 18 |
| 15 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, ГОСТ19917-93 |
| 16 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.6. Шкаф металлический для одежды 2-х створчатый , 800х500х1860.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Шкаф металлический для одежды 2-х створчатый |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Шкаф металлический двухсекционный, двухдверный, предназначен для хранения сменной одежды, изготовлен из высокопрочной легированной листовой стали с антикоррозийной обработкой с нанесением гладкого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к истиранию, царапинам , дезинфицирующим и моющим средствам. | Соответствие |
| 5 | Наличие вентиляционных отверстий в крыше, дверях, полках и в основании шкафа. | Наличие |
| 6 | Основание имеет отделение за двумя распашными дверями с замком. | Наличие |
| 7 | Ширина левого отделения, не менее, мм | 420 |
| 8 | Ширина правого отделения, не менее, мм | 390 |
| 9 | Сборка шкафа при помощи вытяжных заклепок с полукруглой головкой | Соответствие |
| 10 | Идентификационные пластиковые держатели карточек на дверях размером 45 х 70 мм. | Наличие |
| 11 | Перекладина для плечиков выполнена из цельной полипропиленовой трубы закрепленной с двух сторон пластиковыми заглушками | Наличие |
| 12 | Крючки для одежды из нержавеющей стали свободно перемещаются по перекладине для плечиков, по 2 крючка в каждом отделении. Покраска крючков не допускается. | Соответствие |
| 13 | Шкаф выполнен из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,7 |
| 14 | Цвет | Серый, полуматовый |
| 15 | Четыре полки регулируемые по высоте. | Наличие |
| 16 | Расстояние от основания до нижней полки, мм | не менее 350 |
| 17 | Расстояние от крыши до верхней полки, мм | не менее 350 |
| 18 | Наличие внутреннего ключевого замка повышенной секретности с числом комбинаций | не менее 1/2000 |
| 19 | Размеры, ШхГхВ, мм. | 800 × 470 × 1850 |
| 20 | Масса, кг | не более 41 |
| 21 | Конструкции шкафов скрепляются между собой в верхней части (болтовое крепление). | Наличие |
| 22 | Дверные навесы внутренние, конструкция из высокопрочного пластика с подпружиненным металлическим сердечником (из нержавейки) | Наличие |
| 23 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 24 | Гарантийный срок | Не менее 24 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.7. Стеллаж металлический.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Стеллаж металлический |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Материал | металл, холоднокатаная легированная сталь. |
| 5 | Покрытие | антикоррозийное, гладкое полимерно-порошковое |
| 6 | Стеллажи должны устанавливаться на пластиковые подпятники, изготовленные из прессованного пластика | Соответствие |
| 7 | Габаритные размеры полки не менее, мм | Не менее 1000х600 |
| 8 | Высота бокового ребра, мм. | Не менее 33 |
| 9 | Высота стеллажа, мм. | Не менее 2000 |
| 10 | Крепление полок к стойкам осуществляется с использованием усиливающих уголков выполненных из гладкого оцинкованного металла, тип крепления-болтовое | Соответствие |
| 11 | Конструкция стойки – усиленный по всей длине подштамповкой угловой профиль с овальной перфорацией по обеим сторонам для крепления полок, | Соответствие |
| 12 | Шаг перфорации, мм. | не более 25 |
| 13 | Больший шаг перфорации недопустим вследствие технических условий хранения коробов. Зазор между стойкой и полкой должен отсутствовать, все полки должны вплотную прилегать к стойке. | Соответствие |
| 14 | Стеллаж выдерживает равномерную нагрузку, кг. | не менее 100 |
| 15 | Масса, кг | Не более 5 |
| 16 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, |
| 17 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.8. Стол письменный прямой, 1200х650х750.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Стол письменный прямой |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Материал корпуса стола | ЛДСП |
| 5 | Толщина корпуса стола мм, | Не менее 16 |
| 6 | Материал кромки стола и столешницы | ПВХ |
| 7 | Толщина кромки стола, мм. | Не менее 0,4 |
| 8 | Материал столешницы и фасадов | ЛДСП |
| 9 | Толщина столешницы и фасадов, мм | Не менее 16 |
| 10 | Толщина кромки столешницы, мм. | Не менее 2 |
| 11 | Тумба | Слева встроенная тумба с выдвижными ящиками, с роликовой системой выдвижения |
| 12 | Количество выдвижных ящиков | Не менее 3 |
| 13 | Размеры ящиков ШхГхВ, мм | Не менее 398х466х217 |
| 14 | Фурнитура металлическая | металлическая |
| 15 | Цвет стола | Бук Бавария Светлый |
| 16 | Требование к качеству ГОСТ 16371-93 | соответствие |
| 17 | Максимальная нагрузка на стол, кг | не менее 40 |
| 18 | Размеры ШхГхВ, мм. | Не менее 1200х650х750 |
| 19 | Масса, кг | Не более 30 |
| 20 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.9. Стол письменный прямой , 1200х650х750.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Стол письменный прямой |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Материал корпуса стола | ЛДСП |
| 5 | Толщина корпуса стола мм, | Не менее 16 |
| 6 | Материал кромки стола и столешницы | ПВХ |
| 7 | Толщина кромки стола, мм. | Не менее 0,4 |
| 8 | Материал столешницы | ЛДСП |
| 9 | Толщина столешницы, мм | Не менее 16 |
| 10 | Толщина кромки столешницы, мм. | Не менее 2 |
| 11 | Цвет стола | Бук Бавария Светлый или «эквивалент» |
| 12 | Требование к качеству ГОСТ 16371-93 | Соответствие |
| 13 | Максимальная нагрузка на стол, кг | не менее 40 |
| 14 | Размеры ШхГхВ, мм. | Не менее 1200х650х750 |
| 15 | Масса, кг | не более 30 |
| 16 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.10. Шкаф для одежды, 800х560х1850.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Шкаф для одежды |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 5 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 6 | Основание имеет отделение за двумя распашными накладными дверями с замком. В отделении расположена полка для головных уборов со стационарной металлической штангой, которая крепится на штангодержатели. | Соответствие |
| 7 | Корпус | Корпус выполнен из ЛДСП толщиной не более 16 мм. |
| 8 | Толщина кромки ПВХ у корпуса, мм | не менее 0,4 |
| 9 | Фасад и топ шкафа | Фасад и топ шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не более 16 мм. |
| 10 | Толщина кромки ПВХ у фасада и топа шкафа, мм | не менее 2 |
| 11 | Количество регулируемых опор | 4 |
| 12 | Высота регулируемых опор, мм | 28 |
| 13 | Предел увеличения высоты опоры, мм | +15 |
| 14 | Расстояние между крышкой и верхней полкой, мм | 292 |
| 15 | Фурнитура металлическая | Наличие |
| 16 | Врезной замок | Наличие |
| 17 | Цвет шкафа | Бук Бавария Светлый |
| 18 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 19 | Размеры, ШхГхВ, мм | 800х560х1850 |
| 20 | Масса, кг | не более 65 |
| 21 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.11. Шкаф для одежды, 800х560х1850.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Шкаф для одежды |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Основание имеет два отделения, равных по ширине за двумя распашными накладными дверями. В левом отделении расположена полка для головных уборов со стационарной металлической штангой, которая крепится на штангодержатели. В правом отделении пять полок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Отделения разделены между собой глухой перегородкой. | Соответствие |
| 5 | Корпус шкафа | Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. |
| 6 | Толщина кромки шкафа из ПВХ, мм | не менее 0,4 |
| 7 | Фасад и топ шкафа | Фасад и топ шкафа выполнены из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. |
| 8 | Толщина кромки фасада и топа шкафа из ПВХ,мм | не менее 2 |
| 9 | Регулируемые опоры | Наличие четырех регулируемых опор по высоте не менее 28 мм |
| 10 | Предел увеличения высоты опоры, мм | Не менее +15 |
| 11 | Растояние между крышкой и верхней полкой, мм | Не менее 345 |
| 12 | Растояние между полками, мм | Не менее 300 |
| 13 | Цвет шкафа | Бук Бавария Светлый |
| 14 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 15 | Размеры, ШхГхВ, мм. | Не менее 800х560х1850 |
| 16 | Масса, кг | не более 75 |
| 17 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.12. Стеллаж металлический.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Стеллаж металлический |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Материал | металл, холоднокатаная легированная сталь. |
| 5 | Покрытие | антикоррозийное, гладкое полимерно-порошковое |
| 6 | Стеллажи должны устанавливаться на пластиковые подпятники, изготовленные из прессованного пластика | Соответствие |
| 7 | Габаритные размеры полки не менее, мм | Не менее 1000х600 |
| 8 | Высота бокового ребра, мм. | Не менее 33 |
| 9 | Высота стеллажа, мм. | Не менее 2000 |
| 10 | Крепление полок к стойкам осуществляется с использованием усиливающих уголков выполненных из гладкого оцинкованного металла, тип крепления-болтовое | Соответствие |
| 11 | Конструкция стойки – усиленный по всей длине подштамповкой угловой профиль с овальной перфорацией по обеим сторонам для крепления полок, | Соответствие |
| 12 | Шаг перфорации, мм. | не более 25 |
| 13 | Больший шаг перфорации недопустим вследствие технических условий хранения коробов. Зазор между стойкой и полкой должен отсутствовать, все полки должны вплотную прилегать к стойке. | Соответствие |
| 14 | Стеллаж выдерживает равномерную нагрузку, кг. | не менее 100 |
| 15 | Масса, кг | Не более 5 |
| 16 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93, |
| 17 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.13. Вешалка-стойка 5-рожков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | Вешалка-стойка 5-рожков |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Материал | Металл |
| 5 | Количество рожков | Не менее 5 |
| 6 | Количество ножек | Не менее 3 |
| 7 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |

**1.14. Антресоль, для шкафа размером 760х380х600**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
| 1 | Наименование | **Антресоль, для шкафа** |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 4 | Корпус | ЛДСП толщиной не менее мм 16 |
| 5 | Количество дверей | Не менее 2 |
| 6 | Количество полок | Не менее 1 |
| 7 | Размеры, ШхГ | 800х560 |
| 8 | Цвет антресоли | Бук Бавария Светлый |
| 9 | Требование к качеству | ГОСТ 16371-93 |
| 10 | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |