*Приложение № 1 к извещению*

*о проведении запроса котировок*

**Техническое задание**

**на поставку бензина Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-5) или эквивалент**

**1.Общие требования**

1. Отпуск бензина должен осуществляться по топливным картам в торговых точках (далее – АЗС) Поставщика.

2. Поставщик обязан обеспечить заправку автотранспорта заказчика в непосредственной близости от местонахождения заказчика, расположенного по адресу, 614007, г. Пермь, ул.Народовольческая, 42.

3. Топливные карты должны приниматься в любое время работы АЗС из числа Сети, предложенной Поставщиком без ограничений по количеству ГСМ

4. Бензин, отпускаемый на АЗС, должен быть произведенным официальными производителями, качество должно соответствовать стандартам ГОСТ Р 51866-2002

(ЕН 228-2004) или техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате

соответствия, которые находятся на АЗС.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Требования к сертификации товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Октановое число, не менее - по исследовательскому методу: - по моторному методу | 95,0 85,0 |
| 2 | Концентрация свинца, мг/дм3, не более | отсутствие |
| 3 | Плотность при температуре 15 °С, кг/м3 | 720-775 |
| 4 | Концентрация серы, мг/кг, не более | 10 |
| 5 | Устойчивость к окислению, мин, не менее | 360 |
| 6 | Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см3 бензина, не более | 5 |
| 7 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | Класс I |
| 8 | Внешний вид | Прозрачный и чистый |
| 9 | Объемная доля углеводородов, %, не более олефиновых: ароматических: | 18,0  15,0 |
| 10 | Объемная доля бензола, %, не более | 1,0 |
| 11 | Массовая доля кислорода, %, не более | 2,7 |
| 12 | Объемная доля оксигенатов, %, не более  метанола  этанола  изопропилового спирта  изобутилового спирта  третбутилового спирта  эфиров (С5 и выше)  других оксигенатов | Отсутствие  5  10  10  7  15  10 |
| 13 | Концентрация железа, мг/дм3, не более | отсутствие |
| 14 | Концентрация марганца, мг/дм3, не более | отсутствие |
| 15 | Давление насыщенных паров бензина, (ДНП), кПа, не менее | 65,0 |
| 16 | Давление насыщенных паров бензина, (ДНП), кПа, не более | 95,0 |
| 17 | Фракционный состав:  Объемная доля испарившегося бензина, %, при 70 °С, (И 70) | 22,0-50,0 |
| 18 | Объемная доля испарившегося бензина, %, при 100 °С, (И 100) | 46,0-71,0 |
| 19 | Объемная доля испарившегося бензина, %, при 150 °С, (И 150), не менее | 75,0 |
| 20 | конец кипения, °С, не выше | 210 |
| 21 | остаток в колбе, % (по объему), не более | 2 |
| 22 | Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) | Не нормируется |

**Спецификация**

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-5) или эквивалент | литр | 6 650 литров |