|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | | | |

Обустройство пешеходных зон в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на приведение в нормативное состояние пешеходных дорожек и тротуаров, находящихся на содержании в Орджоникидзевском районе города Перми

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 13102800,00руб.

Средства на оплату труда 1417075,62 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | |
| Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Тротуар , ул. Трясолобова.** | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 1,52 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 2986,88 | 729,58 | 2257,30  240,07 |
| 2 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 13,03 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 19270,33 | 7684,70 | 11585,63  1232,12 |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-043  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 224,75 | 3,53 |  | 3,53 | 793,37 |  | 793,37 |
| 4 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 224,75 | 11,42 |  | 11,42 | 2566,65 |  | 2566,65 |
| 5 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,4407 | 1201,20 | 1201,20 |  | 529,37 | 529,37 |  |
| 6 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,36725 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 1305,23 | 71,87 | 1227,09  103,19 |
| 7 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 46,27 | 108,40 |  |  | 5015,67 |  |  |
| 8 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 14,69 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 57242,82 | 9455,07 | 1169,91  134,85 |
| 9 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1469 | 22,36 |  |  | 32846,84 |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,44 | 729,00 | 729,00 |  | 320,76 | 320,76 |  |
| 11 | ФЕР27-04-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69  187,94 | 214,37 | 11,35 | 201,48  16,91 |
| 12 | ФССЦ-408-0200  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10,98 | 60,00 |  |  | 658,80 |  |  |
| 13 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,09 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 1518,33 | 63,56 | 560,73  67,99 |
| 14 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 1,073466 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 42,51 |  | 42,51  8,22 |
| 15 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 1,106 | 1923,08 |  |  | 2126,93 |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,737 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 97851,08 | 640,00 | 4144,86  456,03 |
| 17 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,737 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 23254,54 | 3,02 | 10,14 |
| 18 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 3,727 | 79,56 | 79,56 |  | 296,52 | 296,52 |  |
| 19 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,727 | 2296,10 | 317,60 |  | 8557,56 | 1183,70 |  |
| 20 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -3,727 | 702,93 | 43,43 |  | -2619,82 | -161,86 |  |
| 21 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,727 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 2493,29 | 188,88 | 1123,32  118,44 |
| **Раздел 2. Тротуар, ул. Академика Веденеева от ул.Веденеева,54 до ул.Веденеева,87.** | | | | | | | | | | |
| 22 | ФЕРр  68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 1,608 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 3159,80 | 771,82 | 2387,98  253,97 |
| 23 | ФЕРр68-12-5  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,012 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82  231,52 | 30,68 | 7,55 | 23,13  2,78 |
| 24 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 7,1 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 10500,33 | 4187,37 | 6312,96  671,38 |
| 25 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 207,67 | 42,98 | 42,98 |  | 8925,66 | 8925,66 |  |
| 26 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 207,67 | 11,42 |  | 11,42 | 2371,59 |  | 2371,59 |
| 27 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,3917 | 1201,20 | 1201,20 |  | 470,51 | 470,51 |  |
| 28 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,32035 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 1138,54 | 62,69 | 1070,38  90,01 |
| 29 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 38,44 | 108,40 |  |  | 4166,90 |  |  |
| 30 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,26 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 1147,47 | 167,35 | 20,71  2,39 |
| 31 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 26 | 63,12 |  |  | 1641,12 |  |  |
| 32 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 12,45 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 48514,16 | 8013,32 | 991,52  114,29 |
| 33 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 1245 | 22,36 |  |  | 27838,20 |  |  |
| 34 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,38 | 729,00 | 729,00 |  | 277,02 | 277,02 |  |
| 35 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,608 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 27127,47 | 1135,54 | 10018,37  1214,75 |
| 36 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,993744 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 39,35 |  | 39,35  7,61 |
| 37 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 1,0229 | 1923,08 |  |  | 1967,12 |  |  |
| 38 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,608 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 90584,08 | 592,47 | 3837,04  422,16 |
| 39 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,608 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 21527,52 | 2,80 | 9,39 |
| 40 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 3,926 | 79,56 | 79,56 |  | 312,35 | 312,35 |  |
| 41 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,926 | 2296,10 | 317,60 |  | 9014,49 | 1246,90 |  |
| 42 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -3,926 | 702,93 | 43,43 |  | -2759,70 | -170,51 |  |
| 43 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,926 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 2626,42 | 198,97 | 1183,30  124,77 |
| **Раздел 3. Тротуар, ул. Толбухина от ул. Писарева до ул. Медведева.** | | | | | | | | | | |
| 44 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,12 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 235,81 | 57,60 | 178,21  18,95 |
| 45 | ФЕРр68-12-5  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,039 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82  231,52 | 99,71 | 24,52 | 75,19  9,03 |
| 46 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 21,96 | 42,98 | 42,98 |  | 943,84 | 943,84 |  |
| 47 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 21,96 | 11,42 |  | 11,42 | 250,78 |  | 250,78 |
| 48 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0864 | 1201,20 | 1201,20 |  | 103,78 | 103,78 |  |
| 49 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,072 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 255,89 | 14,09 | 240,57  20,23 |
| 50 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 9,07 | 108,40 |  |  | 983,19 |  |  |
| 51 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 2,88 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 11222,55 | 1853,68 | 229,36  26,44 |
| 52 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 288 | 22,36 |  |  | 6439,68 |  |  |
| 53 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,08 | 729,00 | 729,00 |  | 58,32 | 58,32 |  |
| 54 | ФЕР27-04-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,288 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69  187,94 | 685,97 | 36,31 | 644,74  54,13 |
| 55 | ФССЦ-408-0200  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 35,14 | 60,00 |  |  | 2108,40 |  |  |
| 56 | ФЕР27-04-006-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,288 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59  550,38 | 7606,44 | 86,96 | 1257,29  158,51 |
| 57 | ФЕР27-04-006-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 1000 м2 основания | -0,288 | 4608,63 |  | 715,23  90,45 | -1327,29 |  | -205,99  -26,05 |
| 58 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,177984 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 7,05 |  | 7,05  1,36 |
| 59 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,183 | 1923,08 |  |  | 351,92 |  |  |
| 60 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,288 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 16224,01 | 106,11 | 687,23  75,61 |
| 61 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,288 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 3855,68 | 0,50 | 1,68 |
| 62 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,691 | 79,56 | 79,56 |  | 54,98 | 54,98 |  |
| 63 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,691 | 2296,10 | 317,60 |  | 1586,61 | 219,46 |  |
| 64 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,691 | 702,93 | 43,43 |  | -485,72 | -30,01 |  |
| 65 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,691 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 462,27 | 35,02 | 208,27  21,96 |
| **Раздел 4. Тротуар, ул. Кронита от ул. Академика Веденеева до пер. Котовский.** | | | | | | | | | | |
| 66 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,259 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 508,95 | 124,32 | 384,63  40,91 |
| 67 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,8 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 1183,14 | 471,82 | 711,32  75,65 |
| 68 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 31,195 | 42,98 | 42,98 |  | 1340,76 | 1340,76 |  |
| 69 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 31,195 | 11,42 |  | 11,42 | 356,25 |  | 356,25 |
| 70 | ФЕР27-04-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,02 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69  187,94 | 47,64 | 2,52 | 44,77  3,76 |
| 71 | ФССЦ-408-0200  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,44 | 60,00 |  |  | 146,40 |  |  |
| 72 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0615 | 1201,20 | 1201,20 |  | 73,87 | 73,87 |  |
| 73 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,05125 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 182,15 | 10,03 | 171,24  14,40 |
| 74 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 6,46 | 108,40 |  |  | 700,26 |  |  |
| 75 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 2,05 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 7988,28 | 1319,46 | 163,26  18,82 |
| 76 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 205 | 22,36 |  |  | 4583,80 |  |  |
| 77 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,06 | 729,00 | 729,00 |  | 43,74 | 43,74 |  |
| 78 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,259 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 4369,41 | 182,90 | 1613,66  195,66 |
| 79 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,160062 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 6,34 |  | 6,34  1,23 |
| 80 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,164 | 1923,08 |  |  | 315,39 |  |  |
| 81 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,259 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 14590,35 | 95,43 | 618,03  68,00 |
| 82 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,259 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 3467,43 | 0,45 | 1,51 |
| 83 | ФЕРр66-22-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 1 | 864,25 | 38,64 | 8,72 | 864,25 | 38,64 | 8,72 |
| 84 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,512 | 79,56 | 79,56 |  | 40,73 | 40,73 |  |
| 85 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,512 | 2296,10 | 317,60 |  | 1175,60 | 162,61 |  |
| 86 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,512 | 702,93 | 43,43 |  | -359,90 | -22,24 |  |
| 87 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,512 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 342,52 | 25,95 | 154,32  16,27 |
| **Раздел 5. Тротуар, ул. Генерала Черняховского от ул. Целинной до пер. Талицкий.** | | | | | | | | | | |
| 88 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,806 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 1583,83 | 386,87 | 1196,96  127,30 |
| 89 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 84,63 | 42,98 | 42,98 |  | 3637,40 | 3637,40 |  |
| 90 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 84,63 | 11,42 |  | 11,42 | 966,47 |  | 966,47 |
| 91 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0768 | 1201,20 | 1201,20 |  | 92,25 | 92,25 |  |
| 92 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,064 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 227,46 | 12,52 | 213,84  17,98 |
| 93 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 8,06 | 108,40 |  |  | 873,70 |  |  |
| 94 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 2,56 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 9975,60 | 1647,72 | 203,88  23,50 |
| 95 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 256 | 22,36 |  |  | 5724,16 |  |  |
| 96 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,07 | 729,00 | 729,00 |  | 51,03 | 51,03 |  |
| 97 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,884 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 14913,36 | 624,26 | 5507,61  667,81 |
| 98 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,546312 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 21,63 |  | 21,63  4,18 |
| 99 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,562 | 1923,08 |  |  | 1080,77 |  |  |
| 100 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,884 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 49798,71 | 325,71 | 2109,42  232,09 |
| 101 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,884 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 11834,78 | 1,54 | 5,16 |
| 102 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 2,515 | 79,56 | 79,56 |  | 200,09 | 200,09 |  |
| 103 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2,515 | 2296,10 | 317,60 |  | 5774,69 | 798,76 |  |
| 104 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -2,515 | 702,93 | 43,43 |  | -1767,87 | -109,23 |  |
| 105 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,515 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 1682,48 | 127,46 | 758,02  79,93 |
| **Раздел 6. Тротуар, ул. Генерала Черняховского от ул. Генерала Черняховского,74 до Генерала Черняховского,74/3.** | | | | | | | | | | |
| 106 | ФЕР01-02-119-03  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 0,3 | 77,28 | 77,28 |  | 23,18 | 23,18 |  |
| 107 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,57 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 2321,90 | 925,94 | 1395,96  148,46 |
| 108 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,1981 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 389,28 | 95,09 | 294,19  31,29 |
| 109 | ФССЦпг01-01-01-043  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 28,6505 | 3,53 |  | 3,53 | 101,14 |  | 101,14 |
| 110 | ФССЦпг03-21-01-037  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 28,65 | 22,04 |  | 22,04 | 631,45 |  | 631,45 |
| 111 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0519 | 1201,20 | 1201,20 |  | 62,34 | 62,34 |  |
| 112 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,04325 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 153,71 | 8,46 | 144,51  12,15 |
| 113 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 5,19 | 108,40 |  |  | 562,60 |  |  |
| 114 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 1,73 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 6741,33 | 1113,50 | 137,78  15,88 |
| 115 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 173 | 22,36 |  |  | 3868,28 |  |  |
| 116 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,05 | 729,00 | 729,00 |  | 36,45 | 36,45 |  |
| 117 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,1981 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 3342,01 | 139,89 | 1234,23  149,65 |
| 118 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,122426 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 4,85 |  | 4,85  0,94 |
| 119 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,126 | 1923,08 |  |  | 242,31 |  |  |
| 120 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1981 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 11159,64 | 72,99 | 472,71  52,01 |
| 121 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,1981 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 2652,12 | 0,34 | 1,16 |
| 122 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,406 | 79,56 | 79,56 |  | 32,30 | 32,30 |  |
| 123 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,406 | 2296,10 | 317,60 |  | 932,22 | 128,95 |  |
| 124 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,406 | 702,93 | 43,43 |  | -285,39 | -17,63 |  |
| 125 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,0406 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 27,16 | 2,06 | 12,24  1,29 |
| **Раздел 7. Тротуар, ул. Ереванская от ул. Цимлянской до ул. Социалистической.** | | | | | | | | | | |
| 126 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,546 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 1072,92 | 262,07 | 810,85  86,24 |
| 127 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,56 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 6743,88 | 2689,35 | 4054,53  431,19 |
| 128 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 80,43 | 42,98 | 42,98 |  | 3456,88 | 3456,88 |  |
| 129 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 80,43 | 11,42 |  | 11,42 | 918,51 |  | 918,51 |
| 130 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1971 | 1201,20 | 1201,20 |  | 236,76 | 236,76 |  |
| 131 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16285 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 578,78 | 31,87 | 544,13  45,76 |
| 132 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 19,54 | 108,40 |  |  | 2118,14 |  |  |
| 133 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,06 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 264,80 | 38,62 | 4,78  0,55 |
| 134 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 6 | 63,12 |  |  | 378,72 |  |  |
| 135 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 6,43 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 25055,91 | 4138,61 | 512,09  59,03 |
| 136 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 643 | 22,36 |  |  | 14377,48 |  |  |
| 137 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,19 | 729,00 | 729,00 |  | 138,51 | 138,51 |  |
| 138 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,643 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 10847,62 | 454,07 | 4006,10  485,75 |
| 139 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,397374 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 15,74 |  | 15,74  3,04 |
| 140 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,409 | 1923,08 |  |  | 786,54 |  |  |
| 141 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,643 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 36222,36 | 236,91 | 1534,34  168,81 |
| 142 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,643 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 8608,33 | 1,12 | 3,76 |
| 143 | ФЕРр68-37-4  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 2 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 249,40 | 35,94 | 13,94 |
| 144 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 1,543 | 79,56 | 79,56 |  | 122,76 | 122,76 |  |
| 145 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,543 | 2296,10 | 317,60 |  | 3542,88 | 490,06 |  |
| 146 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,543 | 702,93 | 43,43 |  | -1084,62 | -67,01 |  |
| 147 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,543 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 1032,24 | 78,20 | 465,06  49,04 |
| **Раздел 8. Тротуар, ул.Вильямса от ул. Медведева до ул. Коспашской, нечетная сторона.** | | | | | | | | | | |
| 148 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,15 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 221,84 | 88,47 | 133,37  14,18 |
| 149 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,06 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 117,90 | 28,80 | 89,10  9,48 |
| 150 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,05 | 42,98 | 42,98 |  | 303,01 | 303,01 |  |
| 151 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 7,05 | 11,42 |  | 11,42 | 80,51 |  | 80,51 |
| 152 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1732 | 1201,20 | 1201,20 |  | 208,05 | 208,05 |  |
| 153 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,14305 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 508,41 | 28,00 | 477,97  40,19 |
| 154 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 18,02 | 108,40 |  |  | 1953,37 |  |  |
| 155 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,04 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 176,53 | 25,75 | 3,19  0,37 |
| 156 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 4 | 63,12 |  |  | 252,48 |  |  |
| 157 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 5,68 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 22133,37 | 3655,88 | 452,36  52,14 |
| 158 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 568 | 22,36 |  |  | 12700,48 |  |  |
| 159 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,17 | 729,00 | 729,00 |  | 123,93 | 123,93 |  |
| 160 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,06 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 1012,22 | 42,37 | 373,82  45,33 |
| 161 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,309927 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 12,27 |  | 12,27  2,37 |
| 162 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,319 | 1923,08 |  |  | 613,46 |  |  |
| 163 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5015 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 28251,19 | 184,78 | 1196,69  131,66 |
| 164 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,5015 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 6713,96 | 0,87 | 2,93 |
| 165 | ФЕРр68-37-4  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 2 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 249,40 | 35,94 | 13,94 |
| 166 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 1,375 | 79,56 | 79,56 |  | 109,40 | 109,40 |  |
| 167 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,375 | 2296,10 | 317,60 |  | 3157,14 | 436,70 |  |
| 168 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,375 | 702,93 | 43,43 |  | -966,53 | -59,72 |  |
| 169 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,375 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 919,85 | 69,69 | 414,43  43,70 |
| **Раздел 9. Тротуар, ул. Писарева от ул .Звенигородской до ул.Писарева,56.** | | | | | | | | | | |
| 170 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,32 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 473,25 | 188,73 | 284,52  30,26 |
| 171 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,75 | 42,98 | 42,98 |  | 75,22 | 75,22 |  |
| 172 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1,75 | 11,42 |  | 11,42 | 19,99 |  | 19,99 |
| 173 | ФЕРр68-12-7  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 1,023 | 4012,39 | 56,16 | 3956,23  175,15 | 4104,68 | 57,45 | 4047,23  179,18 |
| 174 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 101,3 | 11,42 |  | 11,42 | 1156,85 |  | 1156,85 |
| 175 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1455 | 1201,20 | 1201,20 |  | 174,77 | 174,77 |  |
| 176 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,11845 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 420,98 | 23,18 | 395,77  33,28 |
| 177 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 14,92 | 108,40 |  |  | 1617,33 |  |  |
| 178 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 4,57 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 17808,01 | 2941,43 | 363,95  41,95 |
| 179 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 457 | 22,36 |  |  | 10218,52 |  |  |
| 180 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,12 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 529,60 | 77,24 | 9,56  1,10 |
| 181 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 12 | 63,12 |  |  | 757,44 |  |  |
| 182 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 | 729,00 | 729,00 |  | 102,06 | 102,06 |  |
| 183 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,023 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 17258,34 | 722,42 | 6373,63  772,82 |
| 184 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 1,01661 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 40,26 |  | 40,26  7,79 |
| 185 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 1,047 | 1923,08 |  |  | 2013,46 |  |  |
| 186 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 1,645 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 92668,41 | 606,10 | 3925,33  431,88 |
| 187 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 1,645 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 22022,87 | 2,86 | 9,61 |
| 188 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 3,144 | 79,56 | 79,56 |  | 250,14 | 250,14 |  |
| 189 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3,144 | 2296,10 | 317,60 |  | 7218,94 | 998,53 |  |
| 190 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -3,144 | 702,93 | 43,43 |  | -2210,01 | -136,54 |  |
| 191 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 3,144 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 2103,27 | 159,34 | 947,60  99,92 |
| **Раздел 10. Подходы к пешеходным переходам по ул. Щербакова.** | | | | | | | | | | |
| 192 | ФЕР01-01-014-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,039 | 5771,85 | 161,93 | 5605,58  812,70 | 225,10 | 6,32 | 218,62  31,70 |
| 193 | ФССЦпг03-21-01-001  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза | 1 т груза | 46,8 | 2,91 |  | 2,91 | 136,19 |  | 136,19 |
| 194 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,39 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 576,78 | 230,01 | 346,77  36,88 |
| 195 | ФЕРр68-12-5  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,036 | 2556,57 | 628,75 | 1927,82  231,52 | 92,04 | 22,64 | 69,40  8,33 |
| 196 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12,54 | 42,98 | 42,98 |  | 538,97 | 538,97 |  |
| 197 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 12,54 | 11,42 |  | 11,42 | 143,21 |  | 143,21 |
| 198 | ФЕРр68-3-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 5,43 | 55,90 | 37,63 | 18,27 | 303,54 | 204,33 | 99,21 |
| 199 | ФЕРр68-1-1  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 3 | 175,11 | 28,64 | 2,62 | 525,33 | 85,92 | 7,86 |
| 200 | ФССЦпг01-01-01-009  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров | 1 т груза | 3 | 12,81 |  | 12,81 | 38,43 |  | 38,43 |
| 201 | ФССЦпг03-21-01-037  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 3 | 22,04 |  | 22,04 | 66,12 |  | 66,12 |
| 202 | ФЕРр68-37-4  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 3 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 374,10 | 53,91 | 20,91 |
| 203 | ФЕР01-01-036-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,2671 | 29,60 |  | 29,60  5,33 | 7,91 |  | 7,91  1,42 |
| 204 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0532 | 1201,20 | 1201,20 |  | 63,90 | 63,90 |  |
| 205 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0343 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 121,90 | 6,71 | 114,61  9,64 |
| 206 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 4,17 | 108,40 |  |  | 452,03 |  |  |
| 207 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,43 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 1897,73 | 276,77 | 34,25  3,95 |
| 208 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 43 | 63,12 |  |  | 2714,16 |  |  |
| 209 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 0,77 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 3000,47 | 495,60 | 61,32  7,07 |
| 210 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 77 | 22,36 |  |  | 1721,72 |  |  |
| 211 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,05 | 729,00 | 729,00 |  | 36,45 | 36,45 |  |
| 212 | ФЕР27-04-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2671 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69  187,94 | 636,19 | 33,67 | 597,95  50,20 |
| 213 | ФССЦ-408-0200  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 32,6 | 60,00 |  |  | 1956,00 |  |  |
| 214 | ФЕР27-04-006-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,2671 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59  550,38 | 7054,44 | 80,65 | 1166,05  147,01 |
| 215 | ФЕР27-04-006-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -0,2671 | 7681,05 |  | 1192,05  150,75 | -2051,61 |  | -318,40  -40,27 |
| 216 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,165068 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 6,54 |  | 6,54  1,26 |
| 217 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,17 | 1923,08 |  |  | 326,92 |  |  |
| 218 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,2671 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 15046,65 | 98,41 | 637,36  70,12 |
| 219 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,2671 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 3575,87 | 0,46 | 1,56 |
| 220 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,062 | 79,56 | 79,56 |  | 4,93 | 4,93 |  |
| 221 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,062 | 2296,10 | 317,60 |  | 142,36 | 19,69 |  |
| 222 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,062 | 702,93 | 43,43 |  | -43,58 | -2,69 |  |
| 223 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,062 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 41,48 | 3,14 | 18,69  1,97 |
| **Раздел 11. Тротуар, ул. Молдавская от ул. Молдавская,14 до ул. Уссурийская,19а.** | | | | | | | | | | |
| 224 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1248 | 1201,20 | 1201,20 |  | 149,91 | 149,91 |  |
| 225 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,104 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 369,62 | 20,35 | 347,49  29,22 |
| 226 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,48 | 108,40 |  |  | 1352,83 |  |  |
| 227 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 4,16 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 16210,36 | 2677,54 | 331,30  38,19 |
| 228 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 416 | 22,36 |  |  | 9301,76 |  |  |
| 229 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 | 729,00 | 729,00 |  | 87,48 | 87,48 |  |
| 230 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,359923 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 14,25 |  | 14,25  2,76 |
| 231 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,3704 | 1923,08 |  |  | 712,31 |  |  |
| 232 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5824 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 32808,56 | 214,59 | 1389,73  152,90 |
| 233 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,5824 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 7797,03 | 1,01 | 3,40 |
| 234 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,998 | 79,56 | 79,56 |  | 79,40 | 79,40 |  |
| 235 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,998 | 2296,10 | 317,60 |  | 2291,51 | 316,96 |  |
| 236 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,998 | 702,93 | 43,43 |  | -701,52 | -43,34 |  |
| 237 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских  и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,998 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 667,64 | 50,58 | 300,80  31,72 |
| **Раздел 12. Тротуар, ул. Щербакова от ул. Валежной до ул. Домостроительной.** | | | | | | | | | | |
| 238 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 4,04 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 5974,84 | 2382,67 | 3592,17  382,02 |
| 239 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20,65 | 42,98 | 42,98 |  | 887,54 | 887,54 |  |
| 240 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 20,65 | 11,42 |  | 11,42 | 235,82 |  | 235,82 |
| 241 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1283 | 1201,20 | 1201,20 |  | 154,11 | 154,11 |  |
| 242 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,10365 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 368,38 | 20,28 | 346,32  29,12 |
| 243 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 12,44 | 108,40 |  |  | 1348,50 |  |  |
| 244 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,14 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 617,87 | 90,11 | 11,15  1,29 |
| 245 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 14 | 63,12 |  |  | 883,68 |  |  |
| 246 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 3,95 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 15392,04 | 2542,38 | 314,58  36,26 |
| 247 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 395 | 22,36 |  |  | 8832,20 |  |  |
| 248 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,12 | 729,00 | 729,00 |  | 87,48 | 87,48 |  |
| 249 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,409116 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 16,20 |  | 16,20  3,13 |
| 250 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,4214 | 1923,08 |  |  | 810,39 |  |  |
| 251 | ФЕРр68-10-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,16 | 50517,35 | 824,63 | 3228,78  414,60 | 8082,78 | 131,94 | 516,60  66,34 |
| 252 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,662 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 37292,70 | 243,91 | 1579,68  173,80 |
| 253 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,662 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 8862,70 | 1,15 | 3,87 |
| 254 | ФЕРр68-37-4  И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см | 1 колодец | 3 | 124,70 | 17,97 | 6,97 | 374,10 | 53,91 | 20,91 |
| 255 | ФЕР47-01-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 1,013 | 79,56 | 79,56 |  | 80,59 | 80,59 |  |
| 256 | ФЕР47-01-046-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1,013 | 2296,10 | 317,60 |  | 2325,95 | 321,73 |  |
| 257 | ФЕР47-01-046-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1,013 | 702,93 | 43,43 |  | -712,07 | -43,99 |  |
| 258 | ФЕР47-01-046-06  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1,013 | 668,98 | 50,68 | 301,40  31,78 | 677,68 | 51,34 | 305,32  32,19 |
| **Раздел 13. Тротуар, ул. Веденеева от сквера Мичурина до ул. Косякова.** | | | | | | | | | | |
| 259 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 3,63 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 5368,48 | 2140,87 | 3227,61  343,25 |
| 260 | ФЕРр68-13-2  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0,414 | 1965,05 | 479,99 | 1485,06  157,94 | 813,53 | 198,72 | 614,81  65,39 |
| 261 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 62,52 | 42,98 | 42,98 |  | 2687,11 | 2687,11 |  |
| 262 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 62,52 | 11,42 |  | 11,42 | 713,98 |  | 713,98 |
| 263 | ФЕР01-02-057-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1161 | 920,40 | 920,40 |  | 106,86 | 106,86 |  |
| 264 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09255 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 328,93 | 18,11 | 309,24  26,00 |
| 265 | ФССЦ-408-0014  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 11,594 | 146,90 |  |  | 1703,16 |  |  |
| 266 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 3,45 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 13443,68 | 2220,56 | 274,76  31,67 |
| 267 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 345 | 22,36 |  |  | 7714,20 |  |  |
| 268 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,18 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 794,40 | 115,86 | 14,34  1,65 |
| 269 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 18 | 63,12 |  |  | 1136,16 |  |  |
| 270 | ФЕР01-02-061-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,11 | 663,75 | 663,75 |  | 73,01 | 73,01 |  |
| 271 | ФЕРр68-9-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,414 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33  755,44 | 6984,31 | 292,36 | 2579,36  312,75 |
| 272 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,255852 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 10,13 |  | 10,13  1,96 |
| 273 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,2635 | 1923,08 |  |  | 506,73 |  |  |
| 274 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,414 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 23322,02 | 152,54 | 987,90  108,69 |
| 275 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  коэффициент толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,414 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 5542,53 | 0,72 | 2,42 |
| **Раздел 14. Подходы к пешеходным переходам по ул. Академика Веденеева.** | | | | | | | | | | |
| 276 | ФЕРр68-14-1  Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,08 | 1478,92 | 589,77 | 889,15  94,56 | 118,31 | 47,18 | 71,13  7,56 |
| 277 | ФССЦпг01-01-01-041  И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,45 | 42,98 | 42,98 |  | 19,34 | 19,34 |  |
| 278 | ФССЦпг03-21-01-010  Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,45 | 11,42 |  | 11,42 | 5,14 |  | 5,14 |
| 279 | ФЕР01-01-036-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.81 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,48 к расх.; ЗПМ=1,48; ТЗМ=1,48 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,0192 | 29,60 |  | 29,60  5,33 | 0,57 |  | 0,57  0,10 |
| 280 | ФЕР01-02-057-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,017 | 1201,20 | 1201,20 |  | 20,42 | 20,42 |  |
| 281 | ФЕР27-04-001-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0123 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28  280,98 | 43,72 | 2,41 | 41,10  3,46 |
| 282 | ФССЦ-408-0015  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,48 | 108,40 |  |  | 160,43 |  |  |
| 283 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,08 | 4413,33 | 643,64 | 79,64  9,18 | 353,07 | 51,49 | 6,37  0,73 |
| 284 | ФССЦ-403-8021  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 8 | 63,12 |  |  | 504,96 |  |  |
| 285 | ФЕР27-02-010-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  3.8а Устройство бортовых камней сечением 100x200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33 МАТ=0,86 к расх. | 100 м бортового камня | 0,38 | 3896,72 | 643,64 | 79,64  9,18 | 1480,75 | 244,58 | 30,26  3,49 |
| 286 | ФССЦ-403-8023  И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 38 | 22,36 |  |  | 849,68 |  |  |
| 287 | ФЕР01-02-061-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,017 | 729,00 | 729,00 |  | 12,39 | 12,39 |  |
| 288 | ФЕР27-04-001-02  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0192 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69  187,94 | 45,73 | 2,42 | 42,98  3,61 |
| 289 | ФССЦ-408-0200  Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2,35 | 60,00 |  |  | 141,00 |  |  |
| 290 | ФЕР27-04-006-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,0192 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59  550,38 | 507,10 | 5,80 | 83,82  10,57 |
| 291 | ФЕР27-04-006-04  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -0,0192 | 7681,05 |  | 1192,05  150,75 | -147,48 |  | -22,89  -2,89 |
| 292 | ФЕР27-06-026-01  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов  39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60 | 1 т | 0,011866 | 39,60 |  | 39,60  7,66 | 0,47 |  | 0,47  0,09 |
| 293 | ФССЦ-101-4959  И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 | т | 0,01222 | 1923,08 |  |  | 23,50 |  |  |
| 294 | ФЕР27-06-020-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа Г, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0192 | 56333,38 | 368,45 | 2386,22  262,54 | 1081,60 | 7,07 | 45,82  5,04 |
| 295 | ФЕР27-06-021-05  Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05  КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,0192 | 13387,76 | 1,74 | 5,84 | 257,05 | 0,03 | 0,11 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | 1404808,78 | 110223,56 | 132722,64  13139,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | 9045574,33 | 1251122,34 | 765183,38  165953,28 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на 4кв.2012г(авт.дороги общ.назн.) ОЗП=12,63; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,63; МАТ=6,05 (Поз. 1-2, 13, 22-24, 35, 44-45, 66-67, 78, 88, 97, 107-108, 117, 126-127, 138, 143, 148-149, 160, 165, 170, 173, 183, 194-195, 198-199, 202, 238, 251, 254, 259-260, 271, 276, 5, 10, 27, 34, 48, 53, 72, 77, 91, 96, 111, 116, 130, 137, 152, 159, 175, 182, 204, 211, 224, 229, 241, 248, 263, 270, 280, 287, 6-9, 11-12, 14-17, 28-33, 36-39, 49-52, 54-61, 70-71, 73-76, 79-82, 92-95, 98-101, 112-115, 118-121, 131-136, 139-142, 153-158, 161-164, 176-181, 184-187, 205-210, 212-219, 225-228, 230-233, 242-247, 249-250, 252-253, 264-269, 272-275, 281-286, 288-295, 18-21, 40-43, 62-65, 84-87, 102-105, 122-125, 144-147, 166-169, 188-191, 220-223, 234-237, 255-258, 83, 106, 192, 203, 279) | | | | | | | | 7453458,97 | 1016553,06 | 569499,89  152813,66 |
| Перевозка грунта,мусора ПЗ=6,45 (ОЗП=6,45; ЭМ=6,45; МАТ=6,45) (Поз. 3, 200, 4, 26, 47, 69, 90, 110, 129, 151, 172, 174, 193, 197, 201, 240, 262, 278, 25, 46, 68, 89, 109, 128, 150, 171, 196, 239, 261, 277) | | | | | | | | 187306,58 | 124345,73 | 62960,85 |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1332801,80 |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |
| 68% = 80%\*0,85 ФОТ (от 49493,3) (Поз. 5, 10, 27, 34, 48, 53, 72, 77, 91, 96, 111, 116, 130, 137, 152, 159, 175, 182, 204, 211, 224, 229, 241, 248, 263, 270, 280, 287, 106) | | | | | | | | 33655,45 |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 499,39) (Поз. 192, 203, 279) | | | | | | | | 404,51 |  |  |
| 88% = 104%\*0,85 ФОТ (от 460844,95) (Поз. 1-2, 13, 22-24, 35, 44-45, 66-67, 78, 88, 97, 107-108, 117, 126-127, 138, 143, 148-149, 160, 165, 170, 173, 183, 194-195, 198-199, 202, 238, 251, 254, 259-260, 271, 276) | | | | | | | | 405543,56 |  |  |
| 92% = 108%\*0,85 ФОТ (от 488,02) (Поз. 83) | | | | | | | | 448,98 |  |  |
| 98% = 115%\*0,85 ФОТ (от 109316,44) (Поз. 18-21, 40-43, 62-65, 84-87, 102-105, 122-125, 144-147, 166-169, 188-191, 220-223, 234-237, 255-258) | | | | | | | | 107130,11 |  |  |
| 121% = 142%\*0,85 ФОТ (от 649272,06) (Поз. 6-9, 11-12, 14-17, 28-33, 36-39, 49-52, 54-61, 70-71, 73-76, 79-82, 92-95, 98-101, 112-115, 118-121, 131-136, 139-142, 153-158, 161-164, 176-181, 184-187, 205-210, 212-219, 225-228, 230-233, 242-247, 249-250, 252-253, 264-269, 272-275, 281-286, 288-295) | | | | | | | | 785619,19 |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 725691,70 |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | |  |  |  |
| 31% = 45%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 49493,3) (Поз. 5, 10, 27, 34, 48, 53, 72, 77, 91, 96, 111, 116, 130, 137, 152, 159, 175, 182, 204, 211, 224, 229, 241, 248, 263, 270, 280, 287, 106) | | | | | | | | 15342,93 |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 499,39) (Поз. 192, 203, 279) | | | | | | | | 169,79 |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 460844,95) (Поз. 1-2, 13, 22-24, 35, 44-45, 66-67, 78, 88, 97, 107-108, 117, 126-127, 138, 143, 148-149, 160, 165, 170, 173, 183, 194-195, 198-199, 202, 238, 251, 254, 259-260, 271, 276) | | | | | | | | 221205,58 |  |  |
| 54% = 68%\*0,8 ФОТ (от 488,02) (Поз. 83) | | | | | | | | 263,53 |  |  |
| 61% = 90%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 109316,44) (Поз. 18-21, 40-43, 62-65, 84-87, 102-105, 122-125, 144-147, 166-169, 188-191, 220-223, 234-237, 255-258) | | | | | | | | 66683,03 |  |  |
| 65% = 95%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 649272,06) (Поз. 6-9, 11-12, 14-17, 28-33, 36-39, 49-52, 54-61, 70-71, 73-76, 79-82, 92-95, 98-101, 112-115, 118-121, 131-136, 139-142, 153-158, 161-164, 176-181, 184-187, 205-210, 212-219, 225-228, 230-233, 242-247, 249-250, 252-253, 264-269, 272-275, 281-286, 288-295) | | | | | | | | 422026,84 |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | 11104067,80 |  |  |
| В том числе: | | | | | | | |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | 7029268,61 |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | 765183,38 |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | 1417075,62 |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | 1332801,80 |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 725691,70 |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | 1998732,20 |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | **13102800,00** |  |  |