Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ  
по текущему ремонту туалета и замене дверей в кабинет  
в помещении отдела ЗАГС администрации Свердловского района города Перми**

1. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  
по 15.05.2013 г.

2. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, проспект Комсомольский, 69.

3. Характеристики и объем выполняемых работ: текущий ремонт туалета, замена дверей в кабинет (ведомость объемов работ прилагается).

4. Гарантийный срок службы: 3 года после приемки работ.

5. Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| № пп | Наименование выполняемых работ | Ед. изм. | Кол. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02  2/100 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,032  1,6\*2/100 |
| 3 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10 (или эквивалентными), площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -3,2  -1,6\*2 |
| 4 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 2 |
| 5 | Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура) | м2 | 3,2  1,6\*2 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,014  1,4/100 |
| 7 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,02  2/100 |
| 8 | Светильник КвББ 100W, настенный вверх (или эвивалентный) | шт. | 2 |
| 9 | Смена: унитазов | 100 приборов | 0,01  1/100 |
| 10 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 (или эквивалентные) тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки | компл. | -1 |
| 11 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 1 |
| 12 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01  1/100 |
| 13 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -1 |
| 14 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 1 |
| 15 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |
|  | Установка смесителей | шт. | 1 |
| 16 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,02  2/100 |
| 17 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" (или эквивалентной) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,01  1/100 |
| 18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01  1/100 |
| **Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы и транспортировка строительного мусора на свалку ТБО** | | | |