Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «17» апреля 2013 года № 0856300000213000017

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. № \_\_\_\_\_)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по установке искусственных неровностей**

**по ул. Ветлужской Дзержинского района города Перми**

1. **Общие положения**
   1. Место выполнения работ: ул. Ветлужская на участке от ул.1-й Красноборской до ул. Путейской города Перми Дзержинского района г. Перми.
   2. Подрядчик производит работы по:

- устройству монолитных искусственных неровностей с трапециевидным поперечным профилем и продольным профилем I типа (ГОСТ Р 52605-2006);

- нанесению дорожной разметки 1.25 (ГОСТ Р 51256-2011) в соответствии с данным техническим заданием и проектом организации дорожного движения на указанном в п. 1.1 участке улично-дорожной сети.

1.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение технологии производства всех видов работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ.

**2. Требования, предъявляемые к выполнению работ по устройству искусственных неровностей, объем работ**

2.1. Устройство монолитных искусственных неровностей с трапециевидным поперечным профилем и продольным профилем I типа общей протяженностью **22 пог. метров.**

2.2. При устройстве искусственных неровностей используется горячая асфальтобетонная мелкозернистая смесь типа Б марки II.

2.3. Длина искусственных неровностей выбирается исходя из максимально допустимой скорости движения транспортных средств 20 км/ч в пределах указанных в таблице 1, 2 ГОСТ Р 52605-2006. Высота гребня искусственных неровностей должна быть в пределах от 0,06 до 0,07 м.

**3. Требования к дорожной разметке, объем работ**

Нанесение дорожной разметки 1.25 согласно ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004 краской с применением световозвращающих элементов в объеме **17.6 кв. м.**