Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | |
| **Ремонт лестниц находящихся на территории Ленинского района** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Основание: | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 246 801,86 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 62826,31руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 489,25 чел.час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2013 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № пп | | Обоснование | Наименование | | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| **Раздел 1. Лестничный спуск по ул. Петропавловская,93 (справа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕР46-04-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | | 1 м3 | 3,13 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 1713,17 | 258,19 | 1454,98 | 142,01 | | | | |
| 2 | | **ФЕРр56-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Демонтаж обрамления проемов угловой сталью *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж металлических конструкций ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | | 1 т | 0,143506 *2,42\*59,3/1000* | 293,13 | 276,28 | 16,85 | 3,09 | 42,07 | 39,65 | 2,42 | 0,44 | | | | |
| 3 | | **ФССЦпг01-01-01-045** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,68 (ОЗП=7,68; ЭМ=7,68 к расх.; ЗПМ=7,68; МАТ=7,68 к расх.; ТЗ=7,68; ТЗМ=7,68)* | | 1 т груза | 6,8 | 137,86 |  | 137,86 |  | 937,45 |  | 937,45 |  | | | | |
| 4 | | **ФССЦпг03-21-01-025***Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67 к расх.; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67 к расх.; ТЗ=5,67; ТЗМ=5,67)* | | 1 т груза | 6,8 | 98,2 |  | 98,2 |  | 667,76 |  | 667,76 |  | | | | |
| 5 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонных ступеней | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,03132 *26,1\*0,12/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 173,67 | 43,97 | 49,82 | 7,61 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | | *м3* | *102 3,195* | *520* |  |  |  | *1661,4* |  |  |  | | | | |
| 6 | | **ФССЦ-401-0068** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | | м3 | 3,132 *26,1\*0,12* | 668,28 |  |  |  | 2093,05 |  |  |  | | | | |
| 7 | | **ФССЦ-101-6031** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | | м2 | 26,1 | 20,29 |  |  |  | 529,57 |  |  |  | | | | |
| 8 | | **ФЕРр56-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Обрамление угловой сталью (без стоимости уголка) | | 1 т | 0,122936 *2,42\*50,8/1000* | 466,82 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 57,39 | 48,52 | 2,96 | 0,54 | | | | |
| *Уд* | | *1. 101-0982* | *Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп* | | *т* | *0,05 0,006147* | *5650* |  |  |  | *34,73* |  |  |  | | | | |
| *Уд* | | *2. 101-0996* | *Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп* | | *т* | *0,98 0,1205* | *6102* |  |  |  | *735,29* |  |  |  | | | | |
| 9 | | **ФЕР13-03-002-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (антикоррозийная обработка) | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04064 *4,064/100* | 448,02 | 42,88 | 10,3 | 0,1 | 18,21 | 1,74 | 0,42 |  | | | | |
| 10 | | **ФЕРр56-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Обрамление проемов угловой сталью | | 1 т | 0,02178 *2,42\*9/1000* | 466,82 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 10,17 | 8,6 | 0,52 | 0,1 | | | | |
| *Уд* | | *1. 101-0982* | *Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп* | | *т* | *0,05 0,001089* | *5650* |  |  |  | *6,15* |  |  |  | | | | |
| *Уд* | | *2. 101-0996* | *Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп* | | *т* | *0,980,02134* | *6102* |  |  |  | *130,22* |  |  |  | | | | |
| 11 | | **ФССЦ-101-2803** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | | т | 0,02178 *2,42\*9/1000* | 5995,55 |  |  |  | 130,58 |  |  |  | | | | |
| 12 | | **ФЕР13-03-002-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (антикоррозийная обработка) | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0072 *0,72/100* | 448,02 | 42,88 | 10,3 | 0,1 | 3,23 | 0,31 | 0,07 |  | | | | |
| 13 | | **ФЕР09-03-040-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж защитных ограждений оборудования | | 1 т конструкций | 0,030728 *3,841\*8/1000* | 1071,51 | 835,41 | 64,69 | 1,62 | 32,93 | 25,67 | 1,99 | 0,05 | | | | |
| 14 | | **ФССЦ-103-0017** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | | м | 8 | 33,9 |  |  |  | 271,2 |  |  |  | | | | |
| 15 | | **ФЕР15-04-030-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04767 *4,767/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 52,79 | 30,01 | 0,14 | 0,01 | | | | |
| 16 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,08 *8/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 39,43 | 9,98 | 0,87 |  | | | | |
| **Итого по разделу 1 Лестничный спуск по ул. Петропавловская,93 (справа)** | | | | | | | | | | | **39208,72** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 2. Лестничный спуск по ул.Петропавлоаская, 93 (слева)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | **ФЕР15-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка ступеней и подступенников плитами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0084 *0,2\*0,35\*12/100* | 6736,43 | 6618,98 | 117,45 | 29,11 | 56,59 | 55,6 | 0,99 | 0,24 | | | | |
| 18 | | **ФССЦ-402-0009** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Раствор готовый кладочный цементный марки 400 | | м3 | 0,0168 | 843,39 |  |  |  | 14,17 |  |  |  | | | | |
| 19 | | **ФССЦ-403-0106***Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | | м2 | 0,84*0,2\*0,35\*12* | 109,45 |  |  |  | 91,94 |  |  |  | | | | |
| 20 | | **ФЕР06-01-013-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подливки толщиной 20 мм (бетонирование подступенников) | | 100 м2 подливки под оборудование | 0,042 *4,2/100* | 601,39 | 410,65 | 14,54 | 1,08 | 25,26 | 17,25 | 0,61 | 0,05 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0086* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)* | | *м3* | *2,04 0,08568* | *665* |  |  |  | *56,98* |  |  |  | | | | |
| 21 | | **ФЕР06-01-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)* | | 100 м2 подливки под оборудование | 0,042 | 505,32 | 351,99 | 19,71 | 1,62 | 21,22 | 14,78 | 0,83 | 0,07 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0086* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)* | | *м3* | *3,06 0,1285* | *665* |  |  |  | *85,45* |  |  |  | | | | |
| 22 | | **ФССЦ-401-0068** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | | м3 | 0,21 *0,05\*4,2* | 668,28 |  |  |  | 140,34 |  |  |  | | | | |
| **Итого по разделу 2 Лестничный спуск по ул.Петропавлоаская, 93 (слева)** | | | | | | | | | | | **3499,98** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 3. Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (на откосе плиточная)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | **ФЕР15-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка ступеней и подступенников плитами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,35594 *0,37\*0,37\*260/100* | 6736,43 | 6618,98 | 117,45 | 29,11 | 2397,76 | 2355,96 | 41,8 | 10,36 | | | | |
| 24 | | **ФССЦ-402-0009** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Раствор готовый кладочный цементный марки 400 | | м3 | 0,71 | 843,39 |  |  |  | 598,81 |  |  |  | | | | |
| 25 | | **ФССЦ-403-0106** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | | м2 | 35,594 *0,37\*0,37\*260* | 109,45 |  |  |  | 3895,76 |  |  |  | | | | |
| 26 | | **ФЕР06-01-013-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство подливки толщиной 20 мм (бетонирование подступенников) | | 100 м2 подливки под оборудование | 0,106 *10,6/100* | 1957,99 | 410,65 | 14,54 | 1,08 | 207,55 | 43,53 | 1,54 | 0,11 | | | | |
| 27 | | **ФЕР06-01-013-02***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:толщина 5 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)* | | 100 м2 подливки под оборудование | 0,106*10,6/100* | 2540,22 | 351,99 | 19,71 | 1,62 | 269,26 | 37,31 | 2,09 | 0,17 | | | | |
| 28 | | **ФЕР15-04-030-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1565 *15,65/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 173,32 | 98,53 | 0,46 | 0,02 | | | | |
| 29 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,232 *23,2/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 114,35 | 28,96 | 2,52 |  | | | | |
| **Итого по разделу 3 Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (на откосе плиточная)** | | | | | | | | | | | **91156,83** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 4. Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (справа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **ФЕР46-04-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | | 1 м3 | 0,4 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 218,94 | 33 | 185,94 | 18,15 | | | | |
| 31 | | **ФССЦпг01-01-01-045** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,68 (ОЗП=7,68; ЭМ=7,68 к расх.; ЗПМ=7,68; МАТ=7,68 к расх.; ТЗ=7,68; ТЗМ=7,68)* | | 1 т груза | 0,92 | 137,86 |  | 137,86 |  | 126,83 |  | 126,83 |  | | | | |
| 32 | | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67 к расх.; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67 к расх.; ТЗ=5,67; ТЗМ=5,67)* | | 1 т груза | 0,92 | 98,2 |  | 98,2 |  | 90,34 |  | 90,34 |  | | | | |
| 33 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01476 *12,3\*0,12/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 81,84 | 20,72 | 23,48 | 3,59 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | | *м3* | *102 1,506* | *520* |  |  |  | *783,12* |  |  |  | | | | |
| 34 | | **ФССЦ-401-0068** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | | м3 | 1,476 *12,3\*0,12* | 668,28 |  |  |  | 986,38 |  |  |  | | | | |
| 35 | | **ФССЦ-101-6031***И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | | м2 | 12,3 | 20,29 |  |  |  | 249,57 |  |  |  | | | | |
| 36 | | **ФЕР11-01-015-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Железнение цементных покрытий | | 100 м2 покрытия | 0,363 *36,3/100* | 134,57 | 102,71 | 6,65 | 1,07 | 48,85 | 37,28 | 2,41 | 0,39 | | | | |
| 37 | | **ФЕРр56-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Обрамление проемов угловой сталью | | 1 т | 0,02662 *2,42\*11/1000* | 466,82 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 12,43 | 10,51 | 0,64 | 0,12 | | | | |
| *Уд* | | *1. 101-0982* | *Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп* | | *т* | *0,05 0,001331* | *5650* |  |  |  | *7,52* |  |  |  | | | | |
| *Уд* | | *2. 101-0996* | *Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп* | | *т* | *0,98 0,02609* | *6102* |  |  |  | *159,2* |  |  |  | | | | |
| 38 | | **ФССЦ-101-2803** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | | т | 0,02662 *2,42\*11/1000* | 5995,55 |  |  |  | 159,6 |  |  |  | | | | |
| 39 | | **ФЕР13-03-002-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (антикоррозийная обработка) | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0088 *0,88/100* | 448,02 | 42,88 | 10,3 | 0,1 | 3,94 | 0,38 | 0,09 |  | | | | |
| 40 | | **ФЕР15-04-030-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0464 *4,64/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 51,39 | 29,21 | 0,14 | 0,01 | | | | |
| 41 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,098 *9,8/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 48,3 | 12,23 | 1,07 |  | | | | |
| 42 | | **ФЕР46-02-009-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | | 100 м2 | 0,2052 *20,52/100* | 178 | 178 |  |  | 36,53 | 36,53 |  |  | | | | |
| 43 | | **ФЕР15-02-036-01***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,2052*20,52/100* | 6014,47 | 1192,94 | 53,24 | 16,49 | 1234,17 | 244,79 | 10,92 | 3,38 | | | | |
| 44 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,2052 *20,52/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 101,14 | 25,61 | 2,23 |  | | | | |
| **Итого по разделу 4 Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (справа)** | | | | | | | | | | | **24956,59** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 5. Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (слева)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | **ФЕР46-04-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | | 1 м3 | 0,98 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 536,39 | 80,84 | 455,55 | 44,46 | | | | |
| 46 | | **ФССЦпг01-01-01-045** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,68 (ОЗП=7,68; ЭМ=7,68 к расх.; ЗПМ=7,68; МАТ=7,68 к расх.; ТЗ=7,68; ТЗМ=7,68)* | | 1 т груза | 2,2 | 137,86 |  | 137,86 |  | 303,29 |  | 303,29 |  | | | | |
| 47 | | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67 к расх.; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67 к расх.; ТЗ=5,67; ТЗМ=5,67)* | | 1 т груза | 2,2 | 98,2 |  | 98,2 |  | 216,04 |  | 216,04 |  | | | | |
| 48 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки (бетонирование ступеней) | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01568 *19,6\*0,08/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 86,95 | 22,01 | 24,94 | 3,81 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | | *м3* | *102 1,599* | *520* |  |  |  | *831,48* |  |  |  | | | | |
| 49 | | **ФССЦ-401-0068** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | | м3 | 1,568 *19,6\*0,08* | 668,28 |  |  |  | 1047,86 |  |  |  | | | | |
| 50 | | **ФЕР11-01-015-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Железнение цементных покрытий | | 100 м2 покрытия | 0,196 *19,6/100* | 134,57 | 102,71 | 6,65 | 1,07 | 26,38 | 20,13 | 1,3 | 0,21 | | | | |
| 51 | | **ФЕР15-04-030-04***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04578*4,578/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 50,7 | 28,82 | 0,13 | 0,01 | | | | |
| 52 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,098 *9,8/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 48,3 | 12,23 | 1,07 |  | | | | |
| 53 | | **ФЕРр62-24-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 *12/100* | 381,88 | 219,29 | 4,53 |  | 45,83 | 26,31 | 0,54 |  | | | | |
| **Итого по разделу 5 Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (слева)** | | | | | | | | | | | **14303,69** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 6. Лестничный спускпо ул.Петропавловская,85 (слева)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | **ФЕРр68-20-1прим.** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | | 100 м2 основания | 0,020535 *0,37\*0,37\*15/100* | 142,34 | 142,34 |  |  | 2,92 | 2,92 |  |  | | | | |
| 55 | | **ФЕР15-01-010-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Облицовка ступеней и подступенников плитами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.* | | 100 м2 поверхности облицовки | 0,020535 *0,37\*0,37\*15/100* | 6736,43 | 6618,98 | 117,45 | 29,11 | 138,33 | 135,92 | 2,41 | 0,6 | | | | |
| 56 | | **ФССЦ-402-0009** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Раствор готовый кладочный цементный марки 400 | | м3 | 0,041 | 843,39 |  |  |  | 34,58 |  |  |  | | | | |
| 57 | | **ФССЦ-403-0106** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм | | м2 | 2,0535 *0,37\*0,37\*15* | 109,45 |  |  |  | 224,76 |  |  |  | | | | |
| 58 | | **ФССЦпг01-01-01-041** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: погрузка ПЗ=7,68 (ОЗП=7,68; ЭМ=7,68 к расх.; ЗПМ=7,68; МАТ=7,68 к расх.; ТЗ=7,68; ТЗМ=7,68)* | | 1 т груза | 0,23 | 330,09 | 330,09 |  |  | 75,92 | 75,92 |  |  | | | | |
| 59 | | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67 к расх.; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67 к расх.; ТЗ=5,67; ТЗМ=5,67)* | | 1 т груза | 0,23 | 98,2 |  | 98,2 |  | 22,59 |  | 22,59 |  | | | | |
| **Итого по разделу 6 Лестничный спускпо ул.Петропавловская,85 (слева)** | | | | | | | | | | | **5081,1** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 7. Лестничный спуск по ул.Петропавловская, 85 (справа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | **ФЕР46-04-003-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | | 1 м3 | 0,3 | 547,34 | 82,49 | 464,85 | 45,37 | 164,2 | 24,75 | 139,45 | 13,61 | | | | |
| 61 | | **ФССЦпг01-01-01-045** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,68 (ОЗП=7,68; ЭМ=7,68 к расх.; ЗПМ=7,68; МАТ=7,68 к расх.; ТЗ=7,68; ТЗМ=7,68)* | | 1 т груза | 0,66 | 137,86 |  | 137,86 |  | 90,99 |  | 90,99 |  | | | | |
| 62 | | **ФССЦпг03-21-01-025** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевозка ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67 к расх.; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67 к расх.; ТЗ=5,67; ТЗМ=5,67)* | | 1 т груза | 0,66 | 98,2 |  | 98,2 |  | 64,81 |  | 64,81 |  | | | | |
| 63 | | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство бетонной подготовки (устройство бетонных ступеней) | | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0024 *2\*0,12/100* | 5545,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 13,31 | 3,37 | 3,82 | 0,58 | | | | |
| *Уд* | | *1. 401-0061* | *Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)* | | *м3* | *102 0,2448* | *520* |  |  |  | *127,3* |  |  |  | | | | |
| 64 | | **ФССЦ-101-6031** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм | | м2 | 2 | 20,29 |  |  |  | 40,58 |  |  |  | | | | |
| 65 | | **ФССЦ-401-0068** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) | | м3 | 0,24 *2\*0,12* | 668,28 |  |  |  | 160,39 |  |  |  | | | | |
| 66 | | **ФЕР11-01-015-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Железнение цементных покрытий | | 100 м2 покрытия | 0,219 *21,9/100* | 134,57 | 102,71 | 6,65 | 1,07 | 29,47 | 22,49 | 1,46 | 0,23 | | | | |
| 67 | | **ФЕРр56-23-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Обрамление проемов угловой сталью | | 1 т | 0,015488 *2,42\*6,4/1000* | 466,82 | 394,68 | 24,08 | 4,41 | 7,23 | 6,11 | 0,37 | 0,07 | | | | |
| *Уд* | | *1. 101-0982* | *Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп* | | *т* | *0,05 0,0007744* | *5650* |  |  |  | *4,38* |  |  |  | | | | |
| *Уд* | | *2. 101-0996* | *Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп* | | *т* | *0,980,01518* | *6102* |  |  |  | *92,63* |  |  |  | | | | |
| 68 | | **ФССЦ-101-2803** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм | | т | 0,015488 *2,42\*6,4/1000* | 5995,55 |  |  |  | 92,86 |  |  |  | | | | |
| 69 | | **ФЕР13-03-002-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068 (антикоррозийная обработка) | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00512 *0,512/100* | 448,02 | 42,88 | 10,3 | 0,1 | 2,29 | 0,22 | 0,05 |  | | | | |
| 70 | | **ФЕР15-04-030-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0468 *4,68/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 51,83 | 29,46 | 0,14 | 0,01 | | | | |
| 71 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,071 *7,1/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 35 | 8,86 | 0,77 |  | | | | |
| 72 | | **ФЕРр61-10-3** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,129 *12,9/100* | 2786,75 | 1645,31 | 1,21 |  | 359,49 | 212,25 | 0,16 |  | | | | |
| 73 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,129 *12,9/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 63,58 | 16,1 | 1,4 |  | | | | |
| **Итого по разделу 7 Лестничный спуск по ул.Петропавловская, 85 (справа)** | | | | | | | | | | | **12181,49** |  |  |  | | | | |
| **Раздел 8. Лестничный спуск по ул. Петропавловская,77 (справа)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | **ФЕР11-01-015-08** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Железнение цементных покрытий | | 100 м2 покрытия | 0,226 *22,6/100* | 134,57 | 102,71 | 6,65 | 1,07 | 30,41 | 23,21 | 1,5 | 0,24 | | | | |
| 75 | | **ФЕРр68-23-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Ремонт металлических ограждений: средний | | 1 м2 | 2,65 *5,3\*0,5* | 94,68 | 85,14 | 6,32 |  | 250,9 | 225,62 | 16,75 |  | | | | |
| 76 | | **ФЕР15-04-030-04***Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0483*4,83/100* | 1107,48 | 629,59 | 2,93 | 0,12 | 53,49 | 30,41 | 0,14 | 0,01 | | | | |
| 77 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,072 *7,2/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 35,49 | 8,99 | 0,78 |  | | | | |
| 78 | | **ФЕР46-02-009-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | | 100 м2 | 0,158 *15,8/100* | 178 | 178 |  |  | 28,12 | 28,12 |  |  | | | | |
| 79 | | **ФЕР15-02-036-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,158 *15,8/100* | 6014,47 | 1192,94 | 53,24 | 16,49 | 950,29 | 188,48 | 8,41 | 2,61 | | | | |
| 80 | | **ФЕР15-04-013-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: силикатная | | 100 м2 фасада | 0,158 *15,8/100* | 492,89 | 124,81 | 10,87 |  | 77,88 | 19,72 | 1,72 |  | | | | |
| **Итого по разделу 8 Лестничный спуск по ул. Петропавловская,77 (справа)** | | | | | | | | | | | **18765,71** |  |  |  | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 23692,7 | 4822,08 | 4974,91 | 253,87 | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 133166,4 | 59640,2 | 16831,6 | 3186,07 | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| перевод в цены 1 кв. 2013 г. ОЗП=12,55; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,55; МАТ=4,08 (Поз. 1, 30, 42, 45, 60, 78, 2, 8, 10-11, 37-38, 67-68, 5-7, 20-22, 26-27, 33-35, 48-49, 63-65, 9, 12, 39, 69, 13-19, 23-25, 28-29, 40-41, 43-44, 51-52, 55-57, 70-71, 73, 76-77, 79-80, 36, 50, 66, 74, 53-54, 75, 72) | | | | | | | | | | | 109473,7 | 54818,2 | 11856,7 | 2932,2 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 50621,3 |  |  |  | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| 79%\*0,85 ФОТ (от 2663,74) (Поз. 72) | | | | | | | | | | | 1788,7 |  |  |  | | | | |
| 80%\*0,85 ФОТ (от 330,19) (Поз. 53) | | | | | | | | | | | 224,53 |  |  |  | | | | |
| 82%\*0,85 ФОТ (от 1438,98) (Поз. 2, 8, 10-11, 37-38, 67-68) | | | | | | | | | | | 1002,97 |  |  |  | | | | |
| 90%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 356,05) (Поз. 9, 12, 39, 69, 13-14) | | | | | | | | | | | 245,14 |  |  |  | | | | |
| 100%\*0,85 ФОТ (от 75,92) (Поз. 3, 31, 46, 58, 61) | | | | | | | | | | | 64,53 |  |  |  | | | | |
| 104%\*0,85 ФОТ (от 2868,18) (Поз. 54, 75) | | | | | | | | | | | 2535,47 |  |  |  | | | | |
| 105%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 45256,05) (Поз. 5-7, 20-22, 26-27, 33-35, 48-49, 63-65, 15-19, 23-25, 28-29, 40-41, 43-44, 51-52, 55-57, 70-71, 73, 76-77, 79-80) | | | | | | | | | | | 36351,93 |  |  |  | | | | |
| 110%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 8529,74) (Поз. 1, 30, 42, 45, 60, 78) | | | | | | | | | | | 7177,78 |  |  |  | | | | |
| 123%\*0.9 \* 0,85 ФОТ (от 1307,46) (Поз. 36, 50, 66, 74) | | | | | | | | | | | 1230,25 |  |  |  | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 25366,44 |  |  |  | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| 50%\*0,8 ФОТ (от 2993,93) (Поз. 53, 72) | | | | | | | | | | | 1197,58 |  |  |  | | | | |
| 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 42508,48) (Поз. 15-19, 23-25, 28-29, 40-41, 43-44, 51-52, 55-57, 70-71, 73, 76-77, 79-80) | | | | | | | | | | | 15898,17 |  |  |  | | | | |
| 60%\*0,8 ФОТ (от 2944,1) (Поз. 3, 31, 46, 58, 61, 54, 75) | | | | | | | | | | | 1413,17 |  |  |  | | | | |
| 62%\*0,8 ФОТ (от 1438,98) (Поз. 2, 8, 10-11, 37-38, 67-68) | | | | | | | | | | | 713,73 |  |  |  | | | | |
| 65%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2747,57) (Поз. 5-7, 20-22, 26-27, 33-35, 48-49, 63-65) | | | | | | | | | | | 1214,43 |  |  |  | | | | |
| 70%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 8563) (Поз. 1, 30, 42, 45, 60, 78, 9, 12, 39, 69) | | | | | | | | | | | 4075,99 |  |  |  | | | | |
| 75%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1307,46) (Поз. 36, 50, 66, 74) | | | | | | | | | | | 666,8 |  |  |  | | | | |
| 85%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 322,79) (Поз. 13-14) | | | | | | | | | | | 186,57 |  |  |  | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 30064,3 |  |  |  | | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 4779,51 |  |  |  | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06) | | | | | | | | | | | 1635,45 |  |  |  | | | | |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | 1061,54 |  |  |  | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 30325,15 |  |  |  | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 175,17 |  |  |  | | | | |
| Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 1870,57 |  |  |  | | | | |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 122109,9 |  |  |  | | | | |
| Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 3333,32 |  |  |  | | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 767,39 |  |  |  | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 6912,83 |  |  |  | | | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11) | | | | | | | | | | | 6118,96 |  |  |  | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 209154,1 |  |  |  | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 56694,5 |  |  |  | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 16831,64 |  |  |  | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 62826,31 |  |  |  | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 50621,3 |  |  |  | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 25366,44 |  |  |  | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 37647,74 |  |  |  | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | **246801,86** |  |  |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |