Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**Текущий ремонт лестниц, находящихся на территории Ленинского района.**

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (справа)***

1. Разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 3,13 куб.м.,
2. Демонтаж металлических конструкций: обрамление ступеней из мет.уголка - 59,3 п.м.,
3. Устройство бетонных ступеней с армированием из бетона В22,5 высота ступени 12см – 26,1 кв.м., ширина ступеней по существующему профилю.
4. Монтаж металлических конструкций из старого материала: обрамление бетонных ступеней мет.уголком 40\*40мм – 50,8 п.м. (обработка металла антикоррозийными составами)
5. Монтаж металлических конструкций с применением нового материала: обрамление бетонных ступеней мет.уголком 40\*40мм – 9 п.м. (обработка металла антикоррозийными составами), ограждение их труб д=40 мм 8п.м.
6. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 22,7 п.м.
7. Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 8,0 кв.м.
8. Вывоз мусора – 6,8 т

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (слева)***

1. Ремонт плиточного покрытия ступеней, с применением нового материала (плиты бетонные армированные размером 20\*35\*5 см) – 12 шт. на цементном растворе М400.
2. Бетонирование подступенников (толщина 5см) – 4,2 кв.м

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,93 (на откосе плиточная)***

1. Ремонт плиточного покрытия лестницы с применением нового материала (плиты бетонные армированные размером 37\*37\*5 см) – 260 шт. на цементном растворе М400.
2. Бетонирование подступенников (толщина 5см) – 10,6 кв.м
3. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 74,5 п.м.
4. Улучшенная окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 23,2 кв.м.

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (справа)***

1. Частичная разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 0,4 куб.м,
2. Вывоз мусора – 0,92 т
3. Устройство бетонных ступеней армированных из бетона В22,5 высота ступени 12 см – 12,3 кв.м., ширина ступеней по существующему профилю.
4. Железнение поверхности ступеней – 36,3 кв.м
5. Монтаж металлических конструкций:, обрамление бетонных ступеней мет.уголком 40\*40мм – 11 п.м., (обработка металла антикоррозийными составами)
6. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 22,1 п.м.
7. Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 9,8 кв.м.
8. Расчистка поверхности от старой штукатурки – 20,52 кв.м.
9. Сплошная штукатурка поверхностей по сетке – 20,52 кв.м.
10. Улучшенная окраска по штукатурке фасадными красками – 20,52 кв.м.

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,81 (слева)***

1. Частичная разборка верхнего слоя бетонных ступеней – 0,98 куб.м,
2. Бетонирование верхнего слоя ступеней (5-8 см) бетон В22,5 – 19,6 кв.м.
3. Железнение поверхности ступеней – 19,6 кв.м
4. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 21,8 п.м.
5. Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 9,8 кв.м.
6. Расшивка и заделка трещин (смесь штукатурная) – 1,8 п.м.
7. Улучшенная окраска по штукатурке фасадными красками – 12 кв.м.
8. Вывоз мусора – 2,2 т

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,85 (слева)***

1. Замена бетонных плиток с применением нового материала (плиты бетонные армированные размером 37\*37\*5 см) – 15 шт. на цементном растворе М400.
2. Вывоз мусора – 0,23 т.

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,85 (справа)***

1. Частичная разборка бетонных конструкций лестницы: ступени – 0,3 куб.м,
2. Вывоз мусора – 0,66 т
3. Устройство бетонных ступеней армированных из бетона В22,5 высота ступени 12 см – 2,0 кв.м., ширина ступеней по существующему профилю.
4. Железнение поверхности ступеней – 21,9 кв.м
5. Монтаж металлических конструкций:, обрамление бетонных ступеней мет.уголком 40\*40мм – 6,4 п.м., (обработка металла антикоррозийными составами)
6. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 22,3 п.м.
7. Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 7,1 кв.м.
8. Ремонт штукатурки – 12,9 кв.м.
9. Улучшенная окраска по штукатурке фасадными красками – 12,9 кв.м.

***Лестничный спуск по ул.Петропавловская,77 (справа)***

1. Железнение поверхности ступеней – 22,6 кв.м
2. Ремонт металлического ограждения – 5,3 п.м. (сварочные работы, укрепление ограждения в кирпичной стене на закладных).
3. Масляная окраска металлических конструкций ограждения за 2 раза – 23 п.м.
4. Окраска бетонных конструкций по подготовленной поверхности ограждения фасадными красками за 2 раза – 7,2 кв.м.
5. Расчистка поверхности от старой штукатурки – 15,8 кв.м.
6. Сплошная штукатурка поверхностей по сетке – 15,8 кв.м.
7. Улучшенная окраска по штукатурке фасадными красками – 15,8 кв.м.

**Примечание: бетон заводского производства В22,5.**