**Приложение №2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на капитальный ремонт.

Устройство отмостки и благоустройство территории дневного стационара

по адресу г.Пермь, ул. Муромская, 24.

1. Требования к работе: работы по устройству отмостки и благоустройству територии должны быть выполнены в соответствии со строительными правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций

Должна быть выполнена гидроизоляция стен здания на глубину 0,5 м обмазкой битумом за 2 раза.

Выбрать грунт на глубину 0,5 м, уплотнить грунт трамбовками.

Произвести засыпку щебнем, гравием или ПГС с формированием уклона. Ширина отмостки 1 м от здания.

По уплотненному слою ПГС уложить асфальтобетонное покрытие толщиной 6 см.

Получить разрешение на санитарную вырубку деревьев.

Убрать 50 шт деревьев и кустарники из санитарной зоны вокруг здания.

Мусор вывозить регулярно в процессе валки деревьев.

Составил Бородина Т.А