Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

от «29» мая 2013 г. № 0356300023213000037

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ позиции*** | ***№ п/п*** | ***Обязательные требования*** | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | **Пакет для сбора отходов класса А** | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Предназначение: сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А в местах их образования; | Наличие |
| 5 | Пакет белого цвета с нанесенной на поверхность выдержкой из СанПиН 2.1.7.2790-10 с указаниями по сбору медицинских отходов | Указать |
| 6 | Сведениями о текущем классе опасности, информационным окном , в котором указывается: Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица. | Наличие |
| 7 | На лицевой стороне пакетов должны быть нанесены предупредительные надписи «Работать в средствах индивидуальной защиты», «Руками не утрамбовывать», «Не пересыпать», «Не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы», «Предел заполнения по объему ¾ пакета», «Не привышать нагрузку 15 кг.», «По мере заполнения герметизировать резиновыми лентами, стяжкой, скотчем и т.д.», с указанием номеровТУ, РУ и сертификата соответствия. | Наличие |
| 8 | Размер: ширина | Не менее 500 мм |
| 9 | Размер: длина | Не менее 600 мм |
| 10 | Сварной шов должен быть ровным, без пропусков, прожженных мест и складок. Ширина шва должна быть от 1,0 до 2,0 мм | Указать |
| 11 | Прочность сварного шва при разрыве должна составлять не менее 65% от прочности пленки. | Указать |
| 12 | Наличие стяжки для герметизации, изготовленной из материала нейлон | Наличие |
| 13 | Ширина стяжки | Не менее 2,5 мм |
| 14 | Длина стяжки | Не менее 100 мм |
| 15 | Наличие бирки, изготовленной из белой светонепроницаемой бумаги на которой указывается: Название ЛПУ, Подразделение ЛПУ, дата и фамилия ответственного за сбор отходов лица и производитель. | Наличие |
| 16 | Изготовлен из смеси полиэтилена низкого давления, толщина двойной пленки | Не менее 28 мкм |
| 17 | **Требуемое количество упаковок, шт** | **8000** |
| **Общие требования к поставляемому товару** | | | |
| Срок годности товара с момента поставки Заказчику | | | Не менее 1 года |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | | | Соответствие |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | | | Наличие |