Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по строительству 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми в рамках Инвестиционного проекта «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г. Перми».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Перечень основных данных и требований** | | **Содержание** |
| 1. | | Основание для проведения работ | | - Решение Пермской городской Думы от 18.12.2012.г №300 « О бюджете города Перми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»  - Постановление администрации города Перми от 12.12.2011 г. № 838 «О внесении изменений в инвестиционный проект «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми».  - Постановление администрации города Перми от 25.10.2012 г. № 691 «О внесении изменений в инвестиционный проект «Строительство канализации в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района г.Перми», утвержденный распоряжением начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 29.09.2010 № 7». |
| 2. | | Наименование и местоположение объектов | | Строительство 2-й очереди канализационной сети (1-й этап) для жилых домов в микрорайоне Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г. Перми |
| 3. | | Срок выполнения работ | | Начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта.  Окончание выполнения работ: не позднее 4-х месяцев с момента заключения муниципального контракта. |
| 4. | | Заказчик | | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. | | Материалы используемые подрядчиком | | Согласно проектно-сметной документации (Приложение об открытом аукционе в электронной форме) |
| 6. | | Вид строительства | | Новое строительство |
| 7. | | Срок гарантий на выполненные работы | | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |
| 8. | | Перечень основных видов работ | | Согласно проектно-сметной документации (Приложение об открытом аукционе в электронной форме) | |
| 9. | | Требования к выполняемым работам | | Строительство канализации должно выполняться специализированной монтажной организацией лицензированной в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СП 40-102-2000, СК 2416-06, СНиП 3.05.04-85\*, СП 32.13330.2012, СНиП 3.02.01‑87, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,  Материалы и оборудование, применяемые при строительстве канализации должны строго соответствовать утвержденной проектно-сметной документацией.  Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами.  Оформление первичных документов осуществляется в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».  Подрядчик производит геодезическую разбивку трассы за свой счет.  Объем работ определен проектно-сметной документацией.  Подрядчик обязан предоставлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.  Обязательно предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование.  Подрядчик предоставляет исполнительную съемку канализации со штампом департамента градостроительства и архитектуры.  Подрядчик в обязательном порядке предоставляет схему, отображающую расположение построенного объекта капитального строительства и расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка.  Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом технической готовности. | |
| 10. | | Объемно-планировочное решение | | Отвод канализационных стоков от жилых домов по ул. Спасская, Рославльская, Химкинская, Молдавская и Кукуштанскому переулку запроектирован на существующую КНС по ул. Щитовая, 11а  Общая протяженность канализации II этапа составляет 1778,25 пм, в т.ч.Д=160 мм -1337.9 пм, Д=200 мм – 440.35 пм. | |
| 11. | | Охрана окружающей среды | | В соответствии с проектной документацией (шифр 05 – 09 -ООС том 7) и действующими нормами РФ, во время и по окончании производства работ предусмотреть восстановление плодородного слоя, в том числе компенсационные посадки деревьев и кустарников. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора**,** технических отходовна полигон. Договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответственную лицензию, подрядчику необходимо оформить до начала строительства. | |
| 12. | | Организация строительства | | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает c Заказчиком проект производства работ**,** тех.карты в случае необходимости. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскопок. Работы вести в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. | |
| 13. | | Дополнительные требования и рекомендации. | | Перед началом работ получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 и по окончании работ предоставление контрольного талона к разрешению на земляные работы.  Ответственность за соблюдение правил технической безопасности, пожарной безопасности и охраны труда возлагается на подрядчика. | |

Используемые товары и требования к их качественным характеристикамуказаныв приложении к техническому заданию.