Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** | **Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
| 1. | Наименование | Ростомер металлический с металлическим стульчиком |  |
| **2.** | Модель | РМ-2 Диакомс или эквивалент |  |
| 2.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением. | Наличие |  |
| 2.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации. | Наличие |  |
| 2.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений. | Наличие |  |
| 3. | **Ростомер** | **Наличие** |  |
| 3.1. | Область применения: для измерения роста человека | Наличие |  |
| **4.** | **Технические характеристики** |  |  |
| 4.1 | Ростомер состоит из основания, стойки, подвижного подпружиненного фиксатора и откидного сиденья | Наличие |  |
| 4.2 | Изготовлен из стального листа толщиной не менее, мм | 1,5 |  |
| 4.3 | Покрытие ростомера – полимерное. | Наличие |  |
| 4.4 | Стойка ростомера имеет две мерные шкалы | Наличие |  |
| 4.5 | Измерение роста можно производить как в положении стоя, так и в положении сидя с применением откидного сиденья | Наличие |  |
| 4.6 | Измеряемый рост, не менее, мм | 2000 |  |
| 4.7 | Погрешность измерения, не более, мм | 5 |  |
| 4.8 | Габариты, В\*Ш\*Г, не более, мм | 2160\*410\*410 |  |
| 4.9 | Масса, не более, кг | 9,5 кг |  |
| **5.** | **Требования к товару:** |  |  |
| 5.1 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 5.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 5.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2012 года | Наличие |  |
| 5.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 5.5 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| 5.6 | Должна быть проведена первичная поверка, не ранее 2013 года | Наличие |  |
| 5.7 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 5.8 | Кол-во, шт. | 26 |  |