**Приложение № 1**

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование | Характеристики | Еденицы измерения | Количество |
| **1** | Жалюзи | Размеры: 200\*227 см ± 5 мм. Материал: ламелей пластик. Состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала - ширина ламели не более 90 мм) и механизма управления (управляется поворотом, сдвигает и раздвигает ламели вправо и влево по карнизу, поворачивает ламели вправо на 180 градусов, влево на 180 градусов). Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи. Ламели прошиваются пластиковой цепочкой. Пропитка водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 18 |
| **2** | Жалюзи | Размеры: 200\*227 см ± 5 мм. Материал: тканевый полиэстер, плотные. Состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала - ширина ламели не более 90 мм) и механизма управления (управляется поворотом, сдвигает и раздвигает ламели вправо и влево по карнизу, поворачивает ламели вправо на 180 градусов, влево на 180 градусов). Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи. Ламели прошиваются пластиковой цепочкой. Пропитка водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 9 |
| **3** | Жалюзи | Размеры: 190\*204 см ± 5 мм. Материал: тканевый полиэстер, плотные. Состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала - ширина ламели не более 90 мм) и механизма управления (управляется поворотом, сдвигает и раздвигает ламели вправо и влево по карнизу, поворачивает ламели вправо на 180 градусов, влево на 180 градусов). Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи. Ламели прошиваются пластиковой цепочкой. Пропитка водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 2 |
| **4** | Жалюзи | Размеры: 150\*224 см ± 5 мм. Материал: тканевый полиэстер, плотные. Состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала - ширина ламели не более 90 мм) и механизма управления (управляется поворотом, сдвигает и раздвигает ламели вправо и влево по карнизу, поворачивает ламели вправо на 180 градусов, влево на 180 градусов). Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи. Ламели прошиваются пластиковой цепочкой. Пропитка водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 1 |
| **5** | Жалюзи | Размеры: 300\*253 см ± 5 мм. Материал: тканевый полиэстер, плотные. Состоят из карниза, ламелей (вертикально расположенных полос материала - ширина ламели не более 90 мм) и механизма управления (управляется поворотом, сдвигает и раздвигает ламели вправо и влево по карнизу, поворачивает ламели вправо на 180 градусов, влево на 180 градусов). Управление жалюзи осуществляется вручную, посредством шнура с отвесом и операционной цепи. Ламели прошиваются пластиковой цепочкой. Пропитка водоотталкивающими, пылеотталкивающими и антибактериальными составами. Цвет по согласованию с заказчиком | шт. | 1 |
| **6** | Рулонная штора | Ткань Альфа Blek-Out или эквивалент.  Площадь проёма 2,73 м2.  Цвет по согласованию заказчика.  Высота Рулонной шторы от потолка до подоконника, ширина по размеру окна с добавлением не менее 10 см с каждой стороны окна.  Ткань должна соответствовать государственным санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормам | шт. | 2 |

Размеры изделия могут отклоняться в зависимости от индивидуальных размеров окна.

Жалюзи должны обеспечивать защиту помещения от света по всей площади окна, обладать влагонепроницаемыми, пылеотталкивающими, антистатическими свойствами, быть устойчивыми к выцветанию, температурным перепадам, замятию и скручиванию, химической чистке.

Материал, из которого изготовлены жалюзи, должен иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии), при обработке дезинфицирующими средствами должен сохранять первоначальный вид.