Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0856300001113000054 от «28» июня 2013г.

**КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 года

|  |  |
| --- | --- |
| ***Заполняется юридическим лицом:*** |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (Наименование банка, БИК, Р/с, К/с) |  |
| ИНН |  |
| КПП | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также наименование и реквизиты документа на основании, которого он действует | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен *(указать)* |
| **Предлагаемая цена контракта** |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| ***Заполняется физическим лицом***  ***(в т.ч .индивидуальным предпринимателем):*** | |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (Наименование банка, БИК, Р/с, К/с) |  |
| ИНН |  |
| Паспортные данные | *Указывается на усмотрение участника размещения заказа* |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен *(указать)* |
| **Предлагаемая цена контракта** |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристика** | **Значение[[1]](#footnote-1)** | **Предложение поставщика** | **Кол-во** | **Цена (руб.)** |
| 1 | Персональный компьютер в комплекте (системный блок, монитор, источник бесперебойного питания, клавиатура, мышь) | **Корпус:** |  |  | 1 |  |
| цвет | черный |  |
| мощность блока питания | не менее 900 Вт |  |
| типоразмер корпуса | Midi-Tower |  |
| количество 5,25"отсеков | не менее 5 |  |
| количество 3,5"внутренних отсеков | не менее 4 |  |
| количество 3,5"внешних отсеков | не менее 1 |  |
| USB и аудио разъемы на передней панели | есть |  |
| место для вентилятора на передней и задней стенке корпуса 120x120 мм | есть |  |
| **2 вентилятора в корпус:** | Noctua NF-S12B или эквивалент |  |  |
| **Материнская плата:** | ASUS P6T6 WS Revolution или эквивалент |  |  |
| **Процессор:** |  |  |  |
| количество ядер на процессор | не менее 4 |  |
| тактовая частота процессора | не менее 3,2 ГГц |  |
| общий объем кэша | не менее 9,2 Мб |  |
| **Процессорный кулер:** | Noctua NH-C12P SE14 или эквивалент |  |  |
| **Оперативная память:** |  |  |  |
| комплект из 2х модулей памяти для использования в 2х канальных чипсетах | есть |  |
| тип памяти | DDR-III |  |
| частота памяти | не менее 1333 МГц |  |
| общий объём памяти | не менее 4 Гб |  |
| **Видеокарта** | ASUS GTS450 ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 или эквивалент |  |  |
| **2 Жестких диска:** |  |  |  |
| интерфейс жесткого диска | SATA 6Gb/s |  |
| объем жесткого диска | не менее 2000 Гб |  |
| скорость вращения шпинделя жесткого диска | не менее 7200 об/мин |  |
| буфер | не менее 64 Мб |  |
| **Оптический привод:** |  |  |  |
| поддержка DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW | есть |  |
| интерфейс оптического привода | SATA |  |
| буфер | не менее 2Мб |  |
| **Клавиатура:** |  |  |  |
| цвет | черный |  |
| интерфейс подключения | USB |  |
| влагоустойчивость | есть |  |
| **Мышь:** |  |  |  |
| цвет | черный |  |
| интерфейс подключения | USB |  |
| тип сенсора | лазерный |  |
| разрешение | не менее 1600 dpi |  |
| **Монитор:** |  |  |  |
| цвет | чёрный |  |
| диагональ | не менее 19" |  |
| яркость матрицы | не менее 250 кд/м2 |  |
| Формат матрицы | 5:4 |  |
| поверхность экрана | матовая |  |
| время отклика | не более 5 мс |  |
| разрешение экрана | не менее 1280 x 1024 |  |
| интерфейс монитора VGA (15-пиновый коннектор D-sub) | есть |  |
| регулировка положения экрана (наклон) | есть |  |
| встроенный блок питания монитора | есть |  |
| **Источник бесперебойного питания:** |  |  |  |
| цвет | черный |  |
| номинальное выходное напряжение | 230V |  |
| выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50 Гц |  |
| максимальная выходная мощность (ВА) | не менее 1500 |  |
| входное напряжение при работе от сети | 160 - 280В |  |
| тип батареи | необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом: защита от утечек |  |
| ЖК-дисплей | есть |  |
| интерфейс | USB, RS232 |  |
| количество выходных розеток | не менее 6 |  |
| AVR | есть |  |
| защита от перегрузок | есть |  |
| звуковой сигнал сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей | есть |  |
| **Гарантийное обслуживание** | не менее 3 лет |  |
| 2 | Коммутатор | количество портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек | не менее 8 |  | 1 |  |
| **Гарантийное обслуживание** | не менее 1 года |  |
| 3 | Плата видеообработки Аккорд-12Е с ключом защиты или эквивалент | входной видеосигнал | 1В |  | 1 |  |
| входное сопротивление | 75 Ом |  |
| скорость переключения между каналами | не более 20 мс |  |
| количество видеоканалов | не менее 12 |  |
| скорость оцифровки и записи видео | не менее 150 FPS |  |
| разрешение изображения для каждой камеры | не менее 768x576 |  |
| шина подключения | PCI Express x1 |  |
| напряжение питания | DC 5В |  |
| 4 | Универсальная внешняя панель для подключения видеокамер CVS-EX8 или эквивалент | количество подключаемых камер | не менее 8 |  | 2 |  |
| длина коммутационного кабеля | не менее 2 метра |  |
| 5 | Видеосервер Domination IP-8 или эквивалент | Многоканальный | есть |  | 1 |  |
| Пентаплексный | есть |  |
| Запись и ретрансляция видеоклиентам изображений с IP-камер | есть |  |
| Поддержка IP-камер Arecont (MJPEG и H.264), Axis (MJPEG и H.264, PTZ, звук) | есть |  |
| Сетевая плата LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps | не менее 2 |  |
| Сетевое ПО с лицензией на неограниченное количество рабочих мест | есть |  |
| Количество видеоканалов | не менее 8 |  |
| Количество аудиоканалов | не менее 2 |  |
| Скорость записи на канал | не менее 25 к/с |  |
| **Гарантийное обслуживание** | не менее 1 года |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (ФИО)

МП

1. При указании значений характеристик не использовать слова «не более», «не менее», «более», «менее» [↑](#footnote-ref-1)