Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 3 от 05.07.2013 г.

**Утверждаю: Согласовано:**

директор МБОУ «Гимназия № 4» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.М. Дьякова/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Техническое задание на текущий ремонт помещений**

**МБОУ «Гимназия № 4» по адресу ул. Ленина, 73А**

**Замена дверных блоков тамбура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |
| Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,09 |
| Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 /комплект/ | 100 м2 проемов | 0,04 |

**Ремонт тамбура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ремонт штукатурки внутренних откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклообои | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,33 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,33 |

**Сан.узлы душевая и коридоры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, по обоям подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,48 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,12 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,12 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| Смена светильников с энергосберегающими лампами | 100 шт. | 0,02 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,09 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 8 |

**Фойе 2 этажа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,93 |
| Разборка облицовки из гипсокартонных листов и пластиковых панелей: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,68 |
| Демонтаж : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,51 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 |
| Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,93 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,16 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,51 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,08 |
| Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,06 |
| Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,06 |
| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,2 |
| Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |
| Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,2 |
| Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 0,08 |
| Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 пола | 0,08 |
| Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,48 |
| Сталь полосовая: горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 48 |
| Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,3 |
| Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,3 |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 100 отверстий | 0,13 |
| Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0,22 |
| Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 25 |
| Демонтаж стен из ДСП | 100 м2 облицовки | 0,46 |
| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,46 |
| Смена светильников: с энергосберегающими лампами | 100 шт. | 0,04 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,98 |
| Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 2 |

**Лестничные марши и покраска стен**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,26 |
| Смена светильников: с энергосберегающими лампами | 100 шт. | 0,04 |
| Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,79 |
| Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,79 |

Перечень материалов и оборудования с качественными характеристиками:

1. Дверные блоки из ПВХ утепленные вверху стеклопакетом, а внизу сэндвич-панелью в комплекте с доводчиком, замком и ручкой.
2. Коммерческий линолеум **ACCZENT MINERAL с** показателями по пожарной безопасности КМ3 (Г1; РП1; В2; Д2; Т2) или эквивалент. Цвет согласовывается с Заказчиком.
3. Светильники на лестничные марши прямоугольной формы с энергосберегающими лампами.