Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

**Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Требования к товару*** | ***Параметры и условия требований к товару*** | **Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
| **Светильники для подвесного потолка светодиодные** | | | |
| 1 | размер; мм | 600\*600 |  |
| 2 | Количество светодиодов в светильнике, не менее | 72 |  |
| 3 | степень защиты не ниже | IP 20 |  |
| 4\* | напряжение питания; вольт | от 176 до 264 |  |
| 5 | цветовая температура, не менее; К | 4000 |  |
| 6 | световой поток, не менее; Lm | 3400 |  |
| 7 | потребляемая мощность, не более; ватт | 45 |  |
| 8 | коэффициент пульсации, не более; % | 0,5 |  |
| 9 | Корпус | Металлический окрашенный порошковой краской |  |
| 10 | Номинальная частота Гц. | 50 |  |
| 11 | Цвет свечения | Нейтрально-белый |  |
| 12 | Вид светильника | Встраиваемый/ накладной (универсальный) |  |
| 13 | Вид рассеивателя | С призматической структурой и защитой от УФ- лучей |  |
| 14 | Гарантия, не менее: лет | 5 |  |
| 15 | Вес, не более: кг. | 3,5 |  |
| 16\* | Диапазон рабочих температур °С; | от-10 до +40 |  |
| 17 | Защита нагрузки электросети (активный корректор мощности), не менее cosD | 0,98 |  |

\*По позициям «4» и «16» необходимо указать дельту значений