Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**По обрезке и сносу деревьев в сквере им. Уральских Добровольцев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| Уход за кроной деревьев |  |  |
| 1. Санитарная обрезка с прореживанием крон деревьев Диаметр ствола 18-20 см   (с применением а/вышки) | шт. | 30 |
| Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на деревьях лиственных пород диаметром ствола до 35 см и наличием сучьев 11 штук  (с применением а/вышки) |
| Сбор срезанных ветвей и вывоз спила и порубочных остатков | т | 5,5 |
| 1. Санитарная обрезка с прореживанием крон деревьев Диаметр ствола 25-40 см,   обрезка сухих сучьев с диаметром ствола более 35 см  (с применением а/вышки) | шт. | 5 |
| Сбор срезанных ветвей и вывоз спила и порубочных остатков | т | 3,5 |
| 1. Снос дерева с применением а/вышки диаметр ствола 40-50 см (3,3 м3) с корчеванием пня | шт. | 1 |
| Засыпка ямы растительной землёй | м3 | 0,38 |
| Сбор и вывоз порубочных остатков | т | 2,2 |

**Требования к качеству выполняемых работ**

**При производстве работ и по окончании их не должно быть земли, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части** **(порубочные остатки, мусор должны вывозиться своевременно в конце каждой смены).**

**Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ.**

**Работы производить в соответствии с требованиями ГОСТ , Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 № 153). СНиП III-10-75 ч.3 (Правила производства и приёмки работ, гл.10»Благоустройство территорий»), Постановление Правительства Москвы от 17 января 2006 г. N 32-ПП «О Методическом пособии по определению видов обрезки крон деревьев и кустарников и требований к производству данного вида работ»**